형산강 수계 환경 모니터링 결과(8월)

수산물 안전성 검사

재첩채취허가지역

①

②

③

④

⑤

① 연일대교에서 유강대교 방향으로 1.6㎞ 지점

② 연일대교에서 유강대교 방향으로 400m 지점

③ 연일대교에서 섬안큰다리 방향으로 100m 지점

④ 섬안큰다리에서 형산큰다리 방향으로 100m 지점

⑤ 포항해양경찰서 형산강출장소 앞

※ 분석결과

구분	품종	채취장소	수거량	수은(mg/kg)		비고
				기준	결과
1	재첩	연일대교에서 유강대교 방향으로 1.6㎞ 지점	1kg	0.5	0.0	적합
2	농어	연일대교에서 유강대교 방향으로 400m 지점	2미	0.5	0.1	적합
3	전어	연일대교에서 섬안큰다리 방향으로 100m 지점	2미	0.5	0.0	적합

유통 수산물 수거 검사결과

수거일	검사항목	기준(㎎/㎏)	품 목
			재첩	청어	전어
‘19. 8. 29.	Pb	0.5이하	0	0	0
	Cd	0.2이하	0.4	0	0
	Hg	0.5이하	0	0.1	0

하천수 수질검사 결과

❍ 형산강

채취일	검사항목	수질기준(㎎/ℓ)	섬안큰다리	형산대교	구무천
‘19. 8. 27.	Cd	0.005이하	불검출	불검출	불검출
	As	0.05이하	불검출	불검출	불검출
	CN	불검출	불검출	불검출	불검출
	Hg	불검출	불검출	불검출	불검출
	Pb	0.05이하	불검출	불검출	불검출
	Cr6+	0004이하	불검출	불검출	불검출

❍ 구무천 및 공단천

채취일	검사항목	드림산업	한일철강	포항정비	제철세라믹	한국시멘트	대신메탈라이징
‘19. 8. 27.	Cd	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	As	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	CN	불검출	불검출	불검출	불검출	0.02	불검출
	Hg	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	Pb	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	Cr6+	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

수돗물 수질검사 결과

❍ 형산강 취수원 원수

채취일	검사항목	착수정(㎎/ℓ)	취수구(㎎/ℓ)
‘19.8.16.	총대장균군수	240	130
	분원성대장균군수	49	23
	PH(수소이온농도)	7.1	7.1
	DO(용존산소)	5.5	5.1
	BOD(생물학적산소요구량)	1.2	1.5
	SS(부유물질)	0.5	0.4

❍ 정수된 수돗물

채취일	검사항목	기준(㎎/ℓ)	유강정수장	제2수원지
‘19.8.16.	총대장균군	불검출	불검출	불검출
	Pb	0.01이하	불검출	불검출
	As	0.01이하	불검출	불검출
	Se	0.01이하	불검출	불검출
	Hg	0.001이하	불검출	불검출
	CN	0.01이하	불검출	불검출
	Cr	0.05이하	불검출	불검출
	Cd	0.005이하	불검출	불검출
	Cu	1이하	불검출	불검출
	Zn	3이하	0.006	0.002
	염소이온	250이하	19.5	20.6
	Mn	0.05이하	불검출	불검출
	Al	0.2이하	불검출	불검출