1. 저수조(물탱크) 청소 및 수질검사 안내

◈ 저수조 청소 및 위생점검 등

ㅇ 청소 목적

- 정수장에서 보내진 수돗물이 저수조(물탱크)에 잠시 머무는사이 바닥에 침전물 등

오염원이 발생하므로 정기적 청소로 이를 제거

ㅇ 실시 주체 : 건축물 소유자 또는 관리자

- 저수조청소업자에게 청소․위생점검을 대행하게 할 수 있음

ㅇ 저수조 청소 : 6개월 1회이상(년 2회이상)

ㅇ 저수조 위생상태 점검

- 매월 1회이상(저수조 위생점검 기준에 의거:붙임 참조)

ㅇ 청소 대상

1. 연면적 5천㎡ 이상(건축물 또는 시설 안의 주차장 면적 제외)인 건축물  또는 시설

2. 연면적 2천㎡ 이상인 둘 이상의 용도에 사용되는 건축물

3.「건축법」 제2조제2항제14호에 따른 업무시설 중 연면적 3천㎡ 이상인 업무시설

4.「공연법」제2조제4호에 따른 공연장 중 객석 수 1천석 이상인 공연장

5.「유통산업 발전법」 제2조3호에 따른 대규모 점포와 동법 제2조7호에 따른   상점가   중    지하도에 있는 연면적 2천㎡이상의 지하상가(「실내공기질 관리법」의 적용을  받는 시설 제외)

6.「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 체육시설 중 관람석 1천석 이상인 실내체육시설

7.「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」제2조제1호에 따른 학원 중    연면적 2천㎡ 이상인 학원

8.「건축법 시행령」 별표 1 제2호가목에 따른 아파트 및 그 복리시설

9.「건축법 시행령」 별표 1 제5호나목에 따른 예식장 중 연면적 2천㎡   이상인 예식장

② 제1항 각 호에 따른 연면적을 계산할 때 둘 이상의 건축물로 이루어진 시설의    경우에는 연면적을 모두 합산한 면적으로 한다.

◈ 저수조 수질검사

ㅇ 저수조 청소 후 잔류염소, 수소이온농도, 탁도 검사

ㅇ 년1회 이상(채수일 기준 직전검사일로부터 1년 이내에 실시)

- 시료채취 및 분석은 먹는물 수질검사기관에 의뢰

ㅇ 포항지역 먹는물 수질검사 기관 및 검사항목

- 포항시 맑은물 사업본부 정수과(☎270-5454)

-  기림생명  과학원(주)포항출장소(☎275-2392),  ㈜그린환경  포항사무소(☎275-8494)

- 검사항목

·6개항목(탁도, 수소이온농도, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군,분원성대 장균군 또는 대장균)

ㅇ 수질검사 결과 기준 위반시

- 지체없이 원인을 규명하여 배수 또는 저수조 청소 등 필요한 조치를 하고, 위반항목에 대한 재검사를 실시하는 등 수질기준 적합여부 확인

2. 옥내급수관의 위생상 조치 안내

◈ 옥내급수관 상태검사

1) 대상건축물

ㅇ 건축연면적 6만㎡이상인 건축물

- 공동주택

- 대규모점포, 운수시설(여객자동차터미널, 철도시설, 공항시설, 항만시설)            - 일반업무시설(금융업소, 사무소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사, 신문사, 오피스텔)

ㅇ 건축연면적 5천㎡이상인 시설

- 의료시설

- 교육연구시설(학교, 유치원, 교육원, 직업훈련소, 학원, 연구소, 도서관)

- 국가나 지방자치단체가 설치하는 노유자시설·수련시설·유스호스텔·운동시설

- 업무시설(공공업무시설)

- 교정 및 군사시설(교정시설, 갱생보호시설, 소년원 및 소년분류심사원)

2) 검사시기

ㅇ 건축물 준공검사후 5년이 경과한 건축물로서 2년 주기

(단,최초 검사는 검사대상이 된 날로부터 3개월 이내)

3) 검사방법

ㅇ 일반검사 : 배관상태 및 수질검사

- 준공연도, 배관도면, 관종, 관경, 배관길이 등 기초조사

- 【기림생명과학원(주)포항출장소(☎275-2392)】

- 검사항목 : 7개항목(탁도, 수소이온농도, 색도, 철, 납, 구리, 아연)

ㅇ 전문검사

- 수압, 내시경 관찰, 스케일두께, 유속, 유량, 외부부식관찰 등

- 검사기관 : 기계설비공사업 등록업체

4) 수질검사 결과조치

ㅇ 급수관 세척 : 탁도, 수소이온농도, 색도 또는 철 항목 기준 초과시

ㅇ 갱생 또는 교체 : 아연도강관으로서 1개 항목 이상 기준 초과시

- 급수관 노후도 등을 평가하여 갱생 또는 교체 여부 선택

- 갱생 : 관 내부의 녹 및 이물질을 제거한 후 코팅 등의 방법으로 통수

기능을 회복하는 것

ㅇ 전문검사 : 일반검사 후 아래 항목 초과시

- 일반검사의 검사항목중 납, 구리 또는 아연 항목 기준 초과시

- 일반검사의 검사항목에 대한 검사기준을 3년 연속 초과시

⇒ 급수관 갱생 또는 교체

◈ 저수조 청소,수질검사 및 옥내급수관 세척,갱생 등 조치 미이행시 벌칙

ㅇ 「수도법」제83조 규정에 의거 2년이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금

◁  문의 : 맑은물사업본부 상수도과 ☎ 270-5361∼8  ▷

[별표 6의2] <신설 2012.5.17>

저수조 위생점검 기준(제22조의 3제1항 관련)

건축물의 명칭
소유자(관리자)
설 치 장 소
건축물의 용도	공동주택ㆍ사무실ㆍ상가ㆍ학교ㆍ공장ㆍ병원ㆍ여관ㆍ기타
위생점검실시일

조 사 사 항		점 검 기 준	적부 (○ㆍ×)
1	저수조 주위의 상태	청결하며 쓰레기ㆍ오물 등이 놓여 있지 아니할 것
		저수조 주위에 고인 물, 용수 등이 없을 것
2	저수조 본체의 상태	균열 또는 누수되는 부분이 없을 것
		출입구나 접합부의 틈으로 빗물 등이 들어가지 아니할 것
		유출관ㆍ배수관 등의 접합부분은 고정되고 방수ㆍ밀폐되어 있을 것
3	저수조 윗부분의 상태	저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기 등이 놓여 있지 아니할 것
		저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지 등 위생에 해로운 것이 쌓이지 아니할 것
4	저수조 안의 상태	오물, 붉은 녹 등의 침식물, 저수조 내벽 및 내부구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐 등이 없을 것
		수중 및 수면에 부유물질(浮遊物質)이 없을 것
		외벽도장이 벗겨져 빛이 투과하는 상태로 되어 있지 아니할 것
5	맨홀의 상태	뚜껑을 통하여 먼지나 그 밖에 위생에 해로운 부유물질이 들어갈 수 없는 구조일 것
		점검을 하는 자 외의 자가 쉽게 열고 닫을 수 없도록 잠금장치가 안전할 것
6	월류관ㆍ통기관의 상태	관의 끝부분으로부터 먼지나 그 밖에 위생에 해로운 물질이 들어갈 수 없을 것
		관 끝부분의 방충망은 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은 동물 등의 침입을 막을 수 있을 것
7	냄새	물에 불쾌한 냄새가 나지 아니할 것
8	맛	물이 이상한 맛이 나지 아니할 것
9	색도	물에 이상한 색이 나타나지 아니할 것
10	탁도	물이 이상한 탁함이 나타나지 아니할 것

저수조(물탱크) 청소 대행업 현황

남 구			북 구
업 체 명	소재지	전 화	업 체 명	소재지	전 화
뉴환경산업	대도동	244-4818	경북환경산업㈜	죽도동	277-7896
대영건설㈜	상도동	241-0800	㈜그린환경관리	창포동	251-8992
㈜동원크린테크	해도동	252-4321	나진용역	죽도동	246-8686
매일환경산업	오천읍	272-8006	닥터크리닝	죽도동	248-7722
㈜신정	대도동	275-4001	드림종합관리㈜	두호동	253-4600
영남산업㈜	호 동	278-5014	㈜대덕이앤씨	장성동	282-2664
영남환경	해도동	248-7141	합진건설	용흥동	249-2393
영포종합ENG.	대도동	274-3780	㈜다원산업	덕산동	281-0026
우진파크	대잠동	275-0420	라파워터텍	기계면	614-2681
유창산업㈜	오천읍	291-6144	㈜밀레니엄환경기업	용흥동	244-1118
일영엔지니어링㈜	대도동	284-8410	㈜삼정기업	흥해읍	242-3400
청수기업	대도동	282-7287	삼일환경㈜	죽도동	274-7887
청우실업	상도동	218-7447	㈜성보산업	동빈1가	254-0133
태양실업	송도동	284-0515	㈜신명	흥해읍	262-0474
㈜한동	상도동	277-8280	㈜세광	장성동	611-4855
㈜한동종합관리	상도동	283-8280	유강미래산업	죽도동	275-1988
㈜화이트환경	연일읍	249-7579	㈜영일에이치오엠	장성동	251-8811
㈜해피플랜	대도동	244-5333	㈜엠에스	용흥동	273-2310
㈜휴비즈	대도동	278-2525	㈜우진환경	학산동	231-0680
㈜대청환경	대도동	285-7700	㈜아당건설	우현동	282-3524
			영신환경	죽도동	272-7188
			은성환경	장성동	241-2664
			주현개발	흥해읍	070-8981-9002
			㈜지구엔지니어링	죽도동	272-0611
			㈜청해	장성동	253-1919
			클린큐브환경	장성동	252-0007
			합진건설	용흥동	249-2393
			㈜한결	환호동	255-5310
			㈜오롯이	중앙동	732-0007

※ 수질검사 기관 : 포항시맑은물사업본부 정수과 270-5454,  기림생명 과학원㈜ 포항출장소 275-2392

(절  취  선)

㈜그린환경  포항사무소(☎275-8494)

-----------------------------------------------------------------------------

저수조(물탱크) 청소 결과 통지서

1. 건  물  명 :

(주소 :                               ,  관리자 : 성명            ☎            )

2. 저수조 용량 :    개소(      톤)【지상:   개소(     톤),   지하:   개소(     톤)】

3. 청 소 일 시 : 20   년    월     일

4. 청 소 방 법 : 자가청소,  위탁(청소대행업체)

5. 청소대행업체 :