포항시 월간 방사선측정결과 (2020년10월)

측 정 경 로
측정일시(날씨)	2020년 10월 7일(수) 14:44~17:15 (맑음)
측정지역	이동경로 [ 포항시청⇒ 오천 ⇒ 장기 ]
측정결과	최대(uSv/h)	0.113
	최소(uSv/h)	0.062
평균 선량률(uSv/h)		0.09
비 고		녹색(정상), 노란(주의), 빨강(비상)

측 정 경 로
측정일시(날씨)	2020년 10월 27일(화) 9:29~11:22 (맑음)
측정지역	이동경로 [ 포항시청⇒ 장기 ⇒ 오천 ]
측정결과	최대(uSv/h)	0.112
	최소(uSv/h)	0.075
평균 선량률(uSv/h)		0.09
비 고		녹색(정상), 노란(주의), 빨강(비상)

※ 전국 환경방사선량률 범위 0.05 ~ 0.30 μSv/h

※ 전국 환경방사선량률 범위 0.05 ~ 0.30 μSv/h