<염산(35%)에 대한 위해관리계획 고지서>
■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식] <개정 2017. 5. 30.>
화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서			이 요약서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제48조제1항에 따라 지역사회 내에서 위해관리계획서를 제출한 사업장의 화학사고 위험성 및 화학사고 발생 시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.
사업장 상호(명칭)		(주)포스코케미칼 내화물공장
사업장 위치(주소)		경상북도 포항시 남구 신항로 110
사업장 대표전화		전화번호: 054-290-0662
유해화학물질 취급정보	종류	황산 (Sulfuric acid)
	유해성	① 피부에 심한 화상 또는 손상을 일으킴 ② 흡입하면 치명적임 ③ 암을 일으킬 수 있음 ④ 장기간 또는 반복노출 되면 호흡기계 장기에 손상을 일으킴
	사고위험성	독성물질 유출(누출)로 인한 피해
사고 발생시 대응정보	영향 범위	경상북도 포항시 남구 청림동
	방제장비 보유현황	① 전면형 방독마스크, 방독필터, 내화학장갑, 내화학장화 각 6EA ② 화학방호복 6EA ③ 소화기 2EA, 중화제, 방화사, 세안제
	경보 전달방법	① 연락 방법 : 구두 통보 ② 연락 방법 : 대피전화를 이용한 통보 ③ 연락 방법 : 메가폰을 이용한 경보 방송 - 대기 시 : 구두통보 및 전화통보 - 가스누출 경보 : 지속적으로 경보음(▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬ ▬▬▬▬▬)을 취명한다. - 화재․폭발 경보 : 지속적으로 경고음(▬▬▬ ▬▬▬)을 2회 반복한다.
	행동요령	① 주민행동요령: 방송 및 연락을 통한 행동을 우선적으로 하며 대피경보가 취명되었을 경우 옷가지 등으로 가린 후 대피경로 및 장소에 따라 대피하도록 한다. (실내 대피의 경우 : 출입문을 닫고 환기장치의 작동을 중지할 것) ② 응급조치요령: 눈 및 피부에 닿을 경우 다량의 물로 15분이상 씻어내도록 한다. 흡입의 경우 신선한 공기를 마실 수 있도록한다. ③ 주민대피 장소: 비상통제단장의 경보방법에 따라 실내·외 대피 구분실행 - 사내 대피 장소 : 본사 (정문)경비실, 내화물 생산실
	비상연락 기관 및 전화번호	① 포항남부소방서 : 054-286-1193 ② 포항시청 안전관리과 : 054-270-3330 ③ 고용노동부 포항지청 : 054-271-6700 ④ 대구지방환경청 : 053-230-6570