【별지 제26호서식】

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]
화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서			이 요약서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제48조제1항에 따라 지역사회 내에서 위해관리계획서를 제출한 사업장의 화학사고 위험성 및 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.
사업장 상호(명칭)	건도산업사
사업장 위치(주소)	경상북도 포항시 북구 흥해읍 덕실마을길3번길 30
사업장 대표전화	(전화번호:054-261-0529)
유해화학물질 취급정보	종류	황산 (Sulfuric acid )
	유해성	① 금속을 부식시킬 수 있음 ② 피부에 심한 화상 또는 눈에 손상을 일으킴 ③ 눈에 심한 손상을 일으킴 ④ 흡입하면 치명적임 ⑤ 암을 일으킬 수 있음 ⑥ 장기간 또는 반복노출 되면 신체중 기도 및 폐에 손상을 일으킴
	사고 위험성	독성물질의 누출
사고 발생시 대응정보	영향 범위	경상북도 포항시 북구 흥해읍
	방제장비 보유현황	전면형 아황산용 방독마스크(방진겸용) 4ea, 보호의 4ea, 보호장갑 4ea, 보호장화 4ea, 보안경 8ea, 안전모 12ea, 중화제 다량, 비상샤워기 2ea
	경보 전달방법	① 사업장 내부 : 싸이렌, 비상연락망 가동 ② 인근 사업장 : 비상연락망을 통한 전화/긴급문자 전달 ③ 인근 주민 : 마을방송, 싸이렌 (주민센터 협조 요청)
	행동요령	○ 주민 행동요령 ① 경보 발령 시 누출사고 근처에 접근하지 말 것. ② 황산은 독성물질이므로 직접 피부가 노출되지 않도록 보호하고 수건, 마스크 등을 이용하여 코, 입을 막고 대피할 것. ③ 대피 시 방향은 바람이 불어오는 방향으로 대피할 것. 만약 대피하려고 하는 방향에서 가스가 날아오는 경우에는 바람방향의 직각방향으로 이동할 것. ④ 황산의 증기는 공기보다 무거우므로 가급적 높은 곳으로 대피할 것. ⑤ 실내 대피 시 창문, 문을 닫고 외부공기가 통하는 설비(에어컨/환풍기)는 사용하지 말 것. ⑥ 만약 자동차를 타고 사고 현장을 지나게 된다면 창문을 닫고 에어컨을 통해 외부 공기가 차량 내부로 들어오지 않게 할 것. ⑦ 비누와 물로 세척하고 깨끗한 옷으로 환복 할 것. ⑧ 화학물질에 노출 시 응급조치를 실시하고 병원에 가서 진찰 및 검사 받을 것 ○ 응급조치요령 ① 흡입 : 화학물질을 흡인한 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받는다. 호흡이 없으면 인공호흡을 실시한다. ② 피부 : 화학물질의 피부 접촉 즉시 의사의 진찰과 치료를 받는다. 화학물질에 오염됨 의류와 신발을 벗기고 제거한다. 즉시 많은 양의 비눗물로 씻어내어 화학물질을 제거한다. ③ 안구 : 눈에 들어간 경우, 즉시 15분 이상 많은 양의 물로 씻어낸다. 눈에 화학물질이 들어간 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받는다. ④ 경구 : 많은 양의 물을 마시게 하고 구토를 유도하지 않는다. 화학물질을 섭취하거나 마신 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받는다.

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]
사고 발생시 대응정보	행동요령	○ 대피장소 - 사내 근로자 및 인근근로자/주민은 건물 내부로 대피 (영향범위가 사업장을 벗어나지 않을 것으로 예측) ○ 대피방법 - 외부 대피가 필요한 경우 사내 차량을 통하여 대피장소로 이동 (용전1리 마을회관 인근/용전2리 마을회관인근 - 지진옥외대피소 이용)
	비상연락 기관 및 전화번호	포항북부소방서: 119, 054-260-2119 / 흥해119안전센터: 119, 054-260-2420 포항북부경찰서 : 112, 054-250-0360 / 포항시청 : 054-270-3112 대구지방환경청: 053-230-6575 / 화학물질안전원 : 042-605-7030 구미화학재난합동방재센터 : 054-459-1171 포항의료원 응급실 : 054-245-0129 / 포항성모병원 응급실 : 054-272-0151 좋은선린병원 응급실 : 054-245-5200 / 흥해읍보건소 : 054-261-1336