【별지 제26호서식】

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]
화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서			이 요약서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제48조제1항에 따라 지역사회 내에서 위해관리계획서를 제출한 사업장의 화학사고 위험성 및 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.
사업장 상호(명칭)	(주)프로그린테크
사업장 위치(주소)	경상북도 포항시 남구 철강산단로 284
사업장 대표전화	(전화번호:054-278-9484)
유해화학물질 취급정보	종류	과산화 수소 (Hydrogen peroxide )
	유해성	① 인체 유해성 ▪ 흡입했을 때 : 심각한 상해, 화상이나 사망을 초래할 수 있음 ▪ 피부에 접촉했을 때 : 심각한 상해, 화상이나 사망을 초래할 수 있음 ▪ 눈에 들어갔을 때 : 심각한 상해, 화상이나 사망을 초래할 수 있음 ▪ 삼켰을 때 : 심각한 상해, 화상이나 사망을 초래할 수 있음 ② 화학사고 시 발생 가능 물질 ▪ 화재(연소) 시 : 일산화탄소, 물, 산소 ▪ 누출(공기, 수분 접촉) 시 : 가연성 물질과 접촉하면 발화하거나 폭발할 수 있음
	사고 위험성	화재‧폭발, 누출로 인한 독성
사고 발생시 대응정보	영향 범위	경상북도 포항시 남구 제철동
	방제장비 보유현황	① 화재진압용 ▪ 분말소화기 68대, 이산화탄소 소화기 7대, 할로겐 소화기 4대, 폼소화전 2대 ② 누출확산 방지 및 인체 보호용 ▪ 가스마스크 8개, 공기호흡기(송기) 5개, 방독마스크 44개, 내화학복 50개, 내화학장갑 48개 ▪ 안전우의 9개, 방진필터(특급) 및 정화통 54개, 내화학장화 48개, 보안경 3개, 사이렌 6개 , 보생고무장갑 8개, 유흡착제 34BOX
	경보 전달방법	① 사내 경보: 사이렌, 비상방송 ② 인근 사업장: 사이렌, 비상방송, 비상연락망을 통한 유선 전달 ③ 지역주민: 마을방송, 지자체를 통한 안전안내문자
	행동요령	① 주민행동 요령 ▪ 사고 장소 근처에 접근하지 말고 자자체 등 관계기관이 제공하는 정보에 따라 행동할 것 ▪ 화학물질에 노출되었다면 즉시 병원에 가서 의사의 진찰을 받을 것 < 실내대피 시 주민행동요령 > ▪ 외부로 통하는 모든 문과 창문을 닫고, 방송, 오디오 안내 메시지를 듣거나 핸드폰 문자 등을 확인한다. ▪ 모든 난방, 환기 및 냉방시스템의 작동을 중지하고, 댐퍼를 닫는다. ▪ 모든 배기 팬을 끄고 닫고, 인화성 액체 및 가스 등이 누출된 경우는 창문에서 멀리 떨어져 위치하고 전화원이 될 수 있는 가열장치 등의 전원은 차단한다. ▪ 독성물질 누출이 계속될 경우는 주택 또는 건물에서 물 사용이 가능한 장소로 대피한다. ▪ 욕실은 물과 화장실을 이용할 수 있으므로 되도록 근접한 위치에 대기한다. ▪ 1차 폭발음이 들리면 건물의 기둥 쪽으로 대피한다. ▪ 대부분의 화학물질이 공기보다 무거워 지면 근처에서 가라앉는 경향이 있어 지하층보다는 상층으로 대피한다. 현기증 등의 증상이 발견되면 즉시 인근 병원에 가서 의사의 진찰을 받는다.

사고 발생시 대응정보	행동요령	< 실외대피 시 유의사항(소산 시)> ▪ 도보로 대피할 경우 - 대피 시 필요한 우의(비닐) 및 젖은 수건 등과 대피장소에서 갈아입을 옷을 챙긴다. - 우의나 비닐로 직접 피부가 노출되지 않게 하고 수건, 마스크 등을 이용하여 코와 입을 감싸고 집결지까지 이동한다. - 큰 도로 및 상가가 밀집한 지역을 따라 대피하고 대피 중 현기증이 발생하거나 호흡이 곤란한 경우는 건물 내부로 신속하게 대피한다. ▪ 자기차량을 이용할 경우 - 대피 시 필요한 우의(비닐) 및 젖은 수건 등과 대피장소에서 갈아입을 옷을 챙긴다. - 우의나 비닐로 직접 피부가 노출되지 않게 하고 수건, 마스크 등을 이용하여 코와 입을 감싸고 집결지까지 이동한다. - 사고현장을 지날 경우는 창문을 닫고 에어컨 등의 전원을 차단하여 외부 공기가 실내로 들어 오지 않도록 한다. ▪ 사업장 제공 차량을 이용할 경우 - 대피시 필요한 우의(비닐) 및 젖은 수건 등과 대피장소에서 갈아입을 옷을 챙긴다. - 대피시 지원차량의 도착위치(집결지)를 정확히 확인하고 시간에 맞춰 해당 위치까지 이동한다. - 우의나 비닐로 직접 피부가 노출되지 않게 하고 수건, 마스크 등을 이용하여 코와 입을 감싸고 집결지까지 이동한다. - 바람이 불어보는 방향으로 이동하며, 대피하고자 하는 방향으로 가스가 날아오면 바람이 불어오는 방향의 직각방향으로 이동한다. ② 주민 대피장소(소산 시) ▪ 영향범위가 사업장 밖으로 미치지 않아 주민 대피장소를 지정하지 않음 ③ 주민대피 경로(방법) ▪ 사내 근로자 및 방문자는 사내 집결지로 모인 후 차량을 이동하여 최종 대피장소로 이동 ▪ 인근사업장 및 인근주민은 사외 집결지로 모인 후 사고규모 및 상황을 고려하여 소산이 필요하면 자차 또는 주식회사 프로그린테크 지원차량을 이용하여 가장 가까운 대피장소로 이동 ▪ 단, 지역주민은 독성 누출사고 시 실내대피(외출 자제, 외부공기 유입 차단)을 원칙으로 함 ④ 응급조치요령 ▪ 흡입했을 때 - 환자를 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것 - 호흡하지 않을 경우 인공호흡을 하며, 필요시 인공호흡을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함 - 고농도를 흡입하면 후두경련과 후두부종으로 호흡곤란이 나타날 수 있는데, 이때 기관절개가 필요할 수도 있음 ▪ 피부에 접촉했을 때 - 문지르지 말고 즉시 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것 - 오염물이 피부에서 확산되지 않게 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것 - 동상일 경우 옷을 벗기지 말고 다량의 물로 씻을 것 - 눈에 들어갔을 때 : 눈꺼풀을 가끔씩 깜박이면서 다량의 물로 적어도 30분이상 씻은 후, 의사의 검진을 받을 것

사고 발생시 대응정보	행동요령	▪ 삼켰을 때 - 의식이 있는 사람에 한하여 입안세척 및 많은 양의 물이나 우유를 마시게 하되 억지로 구토를 시키지 말고, 위세척 또한 금기시 함 - 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 하고, 머리를 옆으로 돌리게 할 것 - 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것 - 섭취하였을 때는 식도 내시경 검사를 고려하고 위세척을 피할 것
	비상연락 기관 및 전화번호	화학물질안전원 : 043-830-4000(주간) / 043-830-4120~4(야간) 포항시청 통합관제센터 : 054-270-3852 포항시청 안전총괄과 : 054-270-3342 포항시 환경정책과: 054-270-3112 포항 남구 경찰서 : 054-240-8285 포항 남부 소방서 : 054-286-1193 포항 제철동사무소 : 054-270-6762 포항 대송면사무소 : 054-270-6621 포항 남구보건소 : 054-270-4004 포항성모병원 : 054-272-0151 포항세명기독병원 : 054-275-0005 포항의료원 : 054-245-0129 좋은선린병원 : 054-245-5000
주) ① 종류란에는 취급하는 사고대비물질의 종류를 작성한다. ② 유해성란에는 인체 또는 환경에 미치는 영향을 알기 쉽게 작성한다. ③ 사고위험성란에는 화재‧폭발 또는 유출‧누출 사고와 같은 발생 가능한 사고의 형태를 작성한다. ④ 영향범위란에는 제31조의 대안의 사고시나리오의 영향범위에 해당하는 행정구역(동, 읍면리 등)을 모두 작성한다. ⑤ 방제장비 보유현황란에는 제22조의 방제장비 보유현황 중 방제장비 및 도구명, 용도, 수량(현황) 등을 작성한다. ⑥ 경보전달방법란에는 제36조제3호의 사고 발생시 대피경보를 작성한다. ⑦ 행동요령란에는 제36조제4호의 사고 발생시 주민 행동요령, 응급조치 요령 주민대피 경로 및 장소를 작성한다. ⑧ 비상연락기관 및 전화번호란에는 사고대응 관련 기관(관할 소방서 및 관할 환경청 등)의 전화번호 및 사업장의 24시간 비상전화번호를 작성한다.