【별지 제26호서식】

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]
화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서			이 요약서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제48조제1항에 따라 지역사회 내에서 위해관리계획서를 제출한 사업장의 화학사고 위험성 및 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.
사업장 상호(명칭)	(주)세아특수강
사업장 위치(주소)	경상북도 포항시 남구 괴동로 40
사업장 대표전화	(전화번호:054-285-4771)
유해화학물질 취급정보	종류	염화 수소 (Hydrogen chloride )
	유해성	▪ 피부에 심한 화상 또는 눈에 손상을 일으킴 ▪ 흡입하면 유독함 ▪ 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음
	사고 위험성	염산 누출로 인한 독성가스 중독
사고 발생시 대응정보	영향 범위	경상북도 포항시 남구 장흥동
	방제장비 보유현황	① 방독마스크(17SET), ② 보안경(34개),③ 화학보호의_LEVEL A급(2SET) ④ 화학보호의_LEVEL C급(16SET), ⑤ 화학보호장갑(18개) ⑥ 화학보호장화(8개),⑦흡착포(2BOX), ⑧흡착붐(2ROLL)
	경보 전달방법	사이렌, 대피방송, 비상연락망(전화 or SMS)
	행동요령	1. 주민 행동 요령 ① 사업장내의 근로자 ▪ 경보발령 시 사업장 중심으로 146.5m 이내에 근로자 또는 주민은 사고 장소 근처에 접근을 하지 말고 관계기관 제공하는 정보(대피장소, 대피방법, 대피경로 등)에 따라 움직이는 것이 안전함. ▪ 독성가스 누출의 경우 가능한 우의나 비닐로 직접 피부가 노출되지 않도록 감싸고, 수건, 마스크 등을 이용하여 코, 입을 막고 대피함 ▪ 실내로 대피한 경우에는 창문 등을 닫고, 외부공기와 통하는 설비(에어컨, 환풍기 등)의 작동은 중단해야 함 ▪ 만약 자동차를 타고 사고현장을 지나게 된다면 창문을 닫고, 에어컨 등을 반드시 꺼 외부 공기가 차량 내부로 들어오는 것을 방지함 ▪ 안전한 곳으로 대피한 후에는 비눗물로 샤워를 철저히 한 후 깨끗한 옷으로 갈아입어야 함. ▪ 화학물질에 노출되었다면, 즉시 병원에 가서 의사의 진찰을 받아야 함 ② 외부(인근사업장) 근로자 ▪ 경보발령 시 사업장 중심으로 146.5m 이내에 근로자 또는 주민은 사고 장소 근처에 접근을 하지 말고 관계기관 제공하는 정보(대피장소, 대피방법, 대피경로 등)에 따라 움직이는 것이 안전함. (대안의 시나리오의 경우 동일산업만 해당 되며 영향범위의 동일산업 면적에 1% 해당 됨.) ▪ 대규모 누출사고로 인하여 사업장 외부의 주민 및 인근사업장의 대피가 필요한 경우에는 인근사업장 비상연락망(전화 or SMS), 대피방송 등 경보전달 매체를 통하여 지역사회에 사고내용을 판단하여 대피 등을 유도한다.

사고 발생시 대응정보	행동요령	▪ 독성물질 등의 확산 등으로 지역사회의 대규모 대피가 필요한 경우 환경안전팀장은 아래와 같이 비상사태의 경보를 알리고 대피를 유도한다. ▪ 행동요령 - 외부 소규모 누출 : 사업장 內 실내대피 - 외부 대규모 누출 : 사고가 확대되면 최종 대피장소 3으로 대피 (포항시 남구 괴동로 100 TCC동양 정문 앞) ③ 주민 ▪ HCL 누출사고 발생 시, 창문을 닫고 집안 실내에서 대기한다. 포항시청에서 별도의 대피장소를 지정하여 이동안내를 할 경우, 지정된 대피장소로 이동 대피하고, 그 외에는 외부이동을 삼가한다. 2. 응급조치 요령 : 사고대비물질 : 염산 ① 흡입 ▪ 노출원으로부터 멀리 피하시오. ▪ 호흡이 없으면 인공호흡을 실시하시오. ▪ 화학물질을 흡입한 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오. ② 피부 ▪ 15분 이상 많은 양의 비눗물로 씻어 화학물질을 제거하시오. ▪ 화학물질에 오염된 의류와 신발을 벗기고 제거하시오. ▪ 화학물질에 오염된 의류와 신발은 다시 사용하기 전에 세탁하시오. ▪ 화학물질의 피부 접촉 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오. ③ 안구 ▪ 눈에 들어간 경우 즉시 15분 이상 많은 양의 물로 씻어내시오. ▪ 눈에 화학물질이 들어간 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오. ④ 경구 ▪ 119 또는 응급의료기관에 연락하고 즉시 병원으로 후송하시오. ▪ 의식이 없으면 머리를 옆으로 돌려 기도폐쇄를 예방하시오. ▪ 의식이 없으면 구토 유도를 피하고 모든 섭취를 금하시오. ▪ 화학물질을 섭취하거나 마신 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오. ▪ 자연적인 구토 발생시 폐에 흡인 가능성을 피하기 위하여 머리를 둔부 보다 낮춘 자세를 취하시오. 3. 대피장소 및 경로 ▪ 대피장소1 : 경상북도 포항시 남구 괴동로 40 ㈜세아특수강 정문 앞 ▪ 대피장소2 : 경상북도 포항시 남구 괴동로 57 동국산업(주) 정문 앞 ▪ 대피장소3 : 경상북도 포항시 남구 괴동로 100 TCC동양 정문 앞 (인원 현황 파악 완료 후 외부로 이동)
사고 발생시 대응정보		1. 사업장 비상대기번호 : 054-285-4771 2. 포항시청 환경정책과 : 054-270-3112 3. 포항남부소방서 : 054-284-4119 4. 포항남부경찰서 : 054-240-8285 5. 대구지방환경청 화학안전관리단 : 053-230-6575 6. 화학물질안전원 : 042-605-7030 7. 안전보건공단 경북동부지사 : 054-271-2014 8. 한국가스안전공사 : 054-7282-9202 9. 고용노동부포항지청 : 054-271-6700 10.포항철강관리공단 : 054-289-5330

주) ① 종류란에는 취급하는 사고대비물질의 종류를 작성한다. ② 유해성란에는 인체 또는 환경에 미치는 영향을 알기 쉽게 작성한다. ③ 사고위험성란에는 화재‧폭발 또는 유출‧누출 사고와 같은 발생 가능한 사고의 형태를 작성한다. ④ 영향범위란에는 제31조의 대안의 사고시나리오의 영향범위에 해당하는 행정구역(동, 읍면리 등)을 모두 작성한다. ⑤ 방제장비 보유현황란에는 제22조의 방제장비 보유현황 중 방제장비 및 도구명, 용도, 수량(현황) 등을 작성한다. ⑥ 경보전달방법란에는 제36조제3호의 사고 발생시 대피경보를 작성한다. ⑦ 행동요령란에는 제36조제4호의 사고 발생시 주민 행동요령, 응급조치 요령 주민대피 경로 및 장소를 작성한다. ⑧ 비상연락기관 및 전화번호란에는 사고대응 관련 기관(관할 소방서 및 관할 환경청 등)의 전화번호 및 사업장의 24시간 비상전화번호를 작성한다.