【별지 제26호서식】

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]
화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서			이 요약서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제48조제1항에 따라 지역사회 내에서 위해관리계획서를 제출한 사업장의 화학사고 위험성 및 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.
사업장 상호(명칭)	아주베스틸(주)
사업장 위치(주소)	경상북도 포항시 남구 대송면 송덕로212번길 174
사업장 대표전화	(전화번호: 054 –288-7000)
유해화학물질 취급정보	종류	염산(Hydrochloric acid)
	유해성	① 인체 유해성 ▪ 흡입했을 때 : 과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하시오 ▪ 피부에 접촉했을 때 -피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복을 벗고 씻으시오. -뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차거운 물에 씻어내시오. ▪ 눈에 들어갔을 때 : 눈에 들어가면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. ▪ 먹었을 때 -삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. -물질을 먹거나 흡입하였을 경우 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오. ▪ 응급처지 및 의사의 주의사항 : 접촉,흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음. ② 화학사고 시 발생 가능 물질 ▪ 열분해 생성물 : 염소, 염화수소, 자극성, 부식성 및 유독성 증기 ▪ 화재 및 폭발위험 : 물질 자체는 가연성 또는 폭발성 없음. 금속과 접촉하면 수소가스를 발생함. ▪ 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음.
	사고 위험성	탱크로리 유입배관 이탈로 독성물질 누출, 확산사고 발생 산처리조 파손으로 독성물질 누출, 확산사고 발생
사고 발생시 대응정보	영향 범위	경상북도 포항시 남구 대송면
	방제장비 보유현황	① 화재진압용 ▪ 소화설비 : 분말소화기 65 대 - 중화장비 : 소석회 – 25 kg, 방제사 – 10 마대 ② 누출확산 방지용 ▪ 엎질러 진 것을 즉시 닦아 내고, 보호구함의 예방 조치를 따르시오. ▪ 모든 점화원을 제거하고, 위험하지 않다면 누출을 멈추시오. ▪ 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오. ▪ 건조한 모래 또는 흙으로 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. ▪ 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어내시오. ③ 인체보호용 : 개인보호구 : 송기마스크(1), 보호복(16), 보호장갑(16), 보호장화(6)
	경보 전달방법	① 사내 : 사내경보시스템 작동 후 사업장내 사내 방송, 싸이렌, 휴대폰 ② 인근 사업장 : 싸이렌 및 유무선 전화, 문자
	행동요령	※ 주민행동 요령 ① 주민대피 방법 ▪ 사고발생 시 상황전파(유,무선 또는 비상방송)를 통해 실내로 대피 ② 실내대피 시 유의사항 ▪ 외부와 연결된 모든 창문과 출입문을 닫고, 창문과 출입문을 젖은 수건이나 테이프를 이용하여 밀봉한다. ▪ 외부공기와 통하는 설비(에어콘, 희타, 환풍기)의 작동을 금지한다. ▪ 사고장소와 인접한 지역의 주민은 창문에서 떨어져 대피한다. ▪ 방송, 라디오 등으로 안내 방송을 듣거나 행드폰 문자 등을 확인한다.

사고 발생시 대응정보	행동요령	③ 소산 시 유의사항 ▪ 도보로 대피하는 경우 우의나 피부가 노출되지 않게 하고, 젖은 수건 또는 마스크 등으로 코와 입을 감싸고 집결지로 이동한다. ▪ 이동 시 가급적 차량을 이용하고 차량으로 외부 공기가 들어오지 않도록 창문 및 환기 시스템을 닫는다. ▪ 이동 중 현기증이 발생하면 건물내부로 우선 대피하고, 응급차량을 이용하여 병원으로 이동한다. ※ 응급조치 요령 ① 눈에 들어갔을 때 많은 양의 물로 15분 이상 즉시 씻을 것. ② 피부접촉 시 오염된 의복과 신발을 제거하고, 15분 이상 물로 씻을 것. ③ 흡입 시 오염되지 않은 지역으로 이동할 것. ④ 섭취 시 토하게 하지 말고 많은 양의 물 또는 우유를 마시도록 할 것. ⑤ 호흡곤란 시 인공호흡을 하지 말고 호흡용 기구를 이용 할 것. ※ 주민대피 경로 및 장소 바람이 부는 반대방향으로 1차 집결지 (포항시 남구 대송면 송덕로 212번길 174) 당사 식당 및 회의실(260 m), 2차 대피소 (포항시 남구 대송면 송덕로212번길 71) 세영중공업 주식회사 공장(900 m), 3차 대피소 (포항시 남구 철강로 362) 포항 철강산업단지 관리공단 회의실(3,000 m) ※ 주민 소산시 : 도보로 대피하는 경우 우의나 피부가 노출되지 않게 하고, 젖은 수건 또는 마 스크 등으로 코와 입을 감싸고 집결지로 이동한다. : 이동 시 가급적 차량을 이용하고 차량으로 외부 공기가 들어오지 않도록 창문 및 환기 시스템을 닫는다. : 이동 중 현기증이 발생하면 건물내부로 우선 대피하고, 응급차량을 이용하여 병원으로 이동한다.
	비상연락 기관 및 전화번호	① 포항 남부소방서 : 054-286-1193 ② 포항 남부 경찰서 : 1566-0112 ③ 대구지방환경청 화학안전관리단 : 053-230-6570 ④ 화학물질안전원 : 042-605-7030~3 ⑤ 포항시 환경정책과 수질관리팀 : 054-270-3113 ⑥ 화상 전문병원 포항세명기독병원 : 054-275-0005
주) ① 종류란에는 취급하는 사고대비물질의 종류를 작성한다. ② 유해성란에는 인체 또는 환경에 미치는 영향을 알기 쉽게 작성한다. ③ 사고위험성란에는 화재‧폭발 또는 유출‧누출 사고와 같은 발생 가능한 사고의 형태를 작성한다. ④ 영향범위란에는 제31조의 대안의 사고시나리오의 영향범위에 해당하는 행정구역(동, 읍면리 등)을 모두 작성한다. ⑤ 방제장비 보유현황란에는 제22조의 방제장비 보유현황 중 방제장비 및 도구명, 용도, 수량(현황) 등을 작성한다. ⑥ 경보전달방법란에는 제36조제3호의 사고 발생시 대피경보를 작성한다. ⑦ 행동요령란에는 제36조제4호의 사고 발생시 주민 행동요령, 응급조치 요령 주민대피 경로 및 장소를 작성한다. ⑧ 비상연락기관 및 전화번호란에는 사고대응 관련 기관(관할 소방서 및 관할 환경청 등)의 전화번호 및 사업장의 24시간 비상전화번호를 작성한다.