■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서

이 요약서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조제1항에 따라 지역사회 내에서 위해관리계획서를 제출한 사업장의 화학사고 위험성 및 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

사업장 상호(명칭)

㈜POSCO 포항제철소

사업장 위치(주소)

경상북도 포항시 남구 동해안로 6261

사업장 대표전화

054-220-0114 (주, 야간 동일) / 비상통제실 전화번호(054-220-4440)

유해화학물질

취급정보

종류

일산화탄소

유해성

① 인체 유해성

- 흡입 : 자극, 두통, 현기증, 오심, 구토, 허탈, 호흡곤란, 발작, 보행/언어장애, 호흡부전, 청색증, 폐부종, 혼수, 호흡정지

- 피부 : 가려움, 종창, 수포(노출 24시간 안에 손바닥, 발바닥에 수포성 외상이 관찰됨)

- 안구 : 눈물, 결막충혈, 흐릿한 시야, 망막증, 안구후부의 신경염, 망막출혈, 시력의 손상 및 상실

- 경구 : 구역질,구토

② 화학사고 시 발생 가능 물질

- 화재(연소) 시 : 이산화탄소 배출

- 누출(공기, 수분 접촉) 시 : 뜨거운 물에 폭발적으로 반응

사고위험성

일산화탄소 누출로 인한 지역 확산

사고 발생시

대응정보

영향 범위

경상북도 포항시 남구 제철동

방제장비 보유현황

① 화재진압용

-분말소화기:2175EA, CO2소화기:958EA, 청정소화기:45EA, 하론소화기:196EA, 옥내소화전:338EA, 옥외소화전:110EA 등

②누출확산방지용

-중화제:3000L이상, 소석회:750kg이상, 비상방지펜스:67EA, 삽:148EA, 방제약품(흡착포 등): 5EA 등

③인체보호용

-송기마스크:9EA, 방독마스크:77EA, 안전장갑:347EA, 안전신발&장화:239EA, 화학보호복275EA, 안전보호(안)면:230EA, 방독면&호흡보호구:423EA, 공기호흡기:143EA, 방진마스크:20EA, 안전모:38EA 등

경보 전달방법

1. 인근사 : 화재발신기, 싸이렌, 비상연락망

2. 지역주민 : 마을방송, SMS, 싸이렌(포항시청 협조 요청)

행동

요령

① 사고발생시 주민 행동요령

- 근로자 : 사내 양압시설이 설치된 조정실 또는 지하대피소 등으로 이동 (개인보호구 착용)

- 인근 사업장 : 싸이렌 및 비상연락망으로 연락 받은 인근사업장은 자기 차량을 이용하거나, 대중교통수단 또는 정부에서 제공하는 차량을 이용하여 대피장소로 이동.

- 주민 : 각 지역의 대표(읍,면,동장)에게 비상상황 경보전달을 실시하여, 해당 대표가 각 지역 주민들에게 스피커 및 비상연락망을 통한 상황전파(사고의 종류, 피해지역, 대피로, 대피장소, 긴급행동요령 등) 실시 및 대피(실내대피 및 소산)을 유도한다.

- 실내대피 시 유의사항

· 실내로 대피한 경우에는 창문 등을 닫고, 외부공기와 통하는 설비(에어컨, 환풍기 등)의 작동을 중지한다.

· 방송, 라디오 안내 메시지를 듣거나 핸드폰 문자 등을 확인한다.

· 안전한 곳으로 대피한 후에 비눗물로 샤워를 철저히 하고 깨끗한 옷으로 갈아입는다.

· 인화성 물질로 화기사용을 금지한다.

· 포항지역 기상조건에 따라 사고 지속 시간은 20분으로 예상 됨

· 물질과 설비의 특성상 독성누출, 증기운 형태의 폭발이 일어날 수 있다.

- 소산 시 유의사항

· 경보발령 시 인근 주민은 사고 장소 근처에는 접근하지 말고 관계기관이 제공하는 정보

(대피장소, 대피방법, 대피경로 등)에 따라 행동한다.

· 대피 시 방향은 바람이 불어오는 대피하고, 만약 대피하려고 하는 방향에서 가스가 날아오는 경우에는 바람이

불어오는 방향의 직각방향으로 이동한다.

· 자동차를 타고 사고현장을 지나게 된다면 창문을 닫고, 에어컨 등을 반드시 꺼 외부공기가 차량 내부로

들어오는 것을 방지한다. (내부순환모드설정)

· 인화성 물질로 라이터와 같은 화기사용을 금지하고, 금연을 실시한다.

· 사업장 근처 대피장소는 바람의 방향을 고려하여 선정한다.

② 대피장소(소산시)

1) 사내집결지 : 1차(공장별 집결지는 10.3 참고) 2차(포항제철소 버스터미널)

2) 최종 대피장소

1차 대피장소	①포항 종합운동장 실내체육관	10~20분 (차량)
	②포스코 한마당 체육관
2차 대피장소	①포스코 월포 수련원	30~50분 (차량)
	②포스코 구룡포 수련원

③ 주민대피 경로 및 방법

- 소산시 사내근로자는 도보로 정문까지 집결하여 차량을 이용하여 최종 대피장소로 이동하고, 인근사 및 주민은

자가차량 이용, 당사 보유차량(셔틀버스) 및 인근사 보유차량으로 이동한다.

④ 응급조치 요령

- 흡입: 신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우

구강 대 구강 인공호흡을 피할 것). 신속히 병원으로 이송

- 피부 : 다량의 물을 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송

- 안구 : 눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분이상 다량의 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송

- 경구 : 구토방지, 구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 보온 유지 후 병원 이송

비상연락

기관 및

전화번호

① 화학물질안전원 화학안전종합상황실 : 042-605-7030~7033   ②구미화학재난합동방재센터 : 주) 054-459-1174 / 야) 054-459-1119

③ 대구지방환경청 화학안전관리단 : 주) 053-230-6574 / 야) 053-230-6600    ④ 경북도청 환경안전과 : 054-880-3548

⑤ 포항시청 재난안전상황실 : 054-270-4441   ⑥ 포항시청 환경정책과 : 054-270-3112

⑦ 포항 남부소방서 구조구급과 : 054-288-0852   ⑧ 포항 남부경찰서 경비교통과 : 054-240-8285

⑨ 포항세명기독병원 : 054-275-1711

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서

이 요약서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조제1항에 따라 지역사회 내에서 위해관리계획서를 제출한 사업장의 화학사고 위험성 및 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

사업장 상호(명칭)

㈜POSCO 포항제철소

사업장 위치(주소)

경상북도 포항시 남구 동해안로 6261

사업장 대표전화

054-220-0114 (주, 야간 동일) / 비상통제실 전화번호(054-220-4440)

유해화학물질

취급정보

종류

황산

유해성

① 인체 유해성

- 흡입 : 자극, 기침, 화상, 부식, 후두/기관지 부종, 현기증, 두통, 오심, 무기력증, 경련, 호흡곤란, 폐부종, 폐렴

- 피부 : 홍반, 통증, 화상, 부식, 끈적이는 피부, 약하고 빠른 맥박, 얕은 호흡

- 안구 : 흐릿한 시야, 눈물, 통증, 화상, 부식, 빛에 민감, 각막혼탁, 시력상실

- 경구 : 구강/식도/위의 화상, 통증, 구토, 설사, 토혈, 점액, 쇼크, 저혈압, 불규칙한 맥박

② 화학사고 시 발생 가능 물질

- 화재(연소) 시 : 황산화물 배출

- 누출(공기, 수분 접촉) 시 : 과량의 수증기와 황화수소가 발생하면서 격렬히 반응

사고위험성

황산 유출·누출로 인한 지역 확산

사고 발생시

대응정보

영향 범위

경상북도 포항시 남구 제철동

방제장비 보유현황

① 화재진압용

-분말소화기:2175EA, CO2소화기:958EA, 청정소화기:45EA, 하론소화기:196EA, 옥내소화전:338EA, 옥외소화전:110EA 등

②누출확산방지용

-중화제:3000L이상, 소석회:750kg이상, 비상방지펜스:67EA, 삽:148EA, 방제약품(흡착포 등): 5EA 등

③인체보호용

-송기마스크:9EA, 방독마스크:77EA, 안전장갑:347EA, 안전신발&장화:239EA, 화학보호복275EA, 안전보호(안)면:230EA, 방독면&호흡보호구:423EA, 공기호흡기:143EA, 방진마스크:20EA, 안전모:38EA 등

경보 전달방법

1. 인근사 : 화재발신기, 싸이렌, 비상연락망

2. 지역주민 : 마을방송, SMS, 싸이렌(포항시청 협조 요청)

행동

요령

① 사고발생시 주민 행동요령

- 근로자 : 사내 양압시설이 설치된 조정실 또는 지하대피소 등으로 이동 (개인보호구 착용)

- 인근 사업장 : 싸이렌 및 비상연락망으로 연락 받은 인근사업장은 자기 차량을 이용하거나, 대중교통수단 또는 정부에서 제공하는 차량을 이용하여 대피장소로 이동.

- 주민 : 각 지역의 대표(읍,면,동장)에게 비상상황 경보전달을 실시하여, 해당 대표가 각 지역 주민들에게 스피커 및 비상연락망을 통한 상황전파(사고의 종류, 피해지역, 대피로, 대피장소, 긴급행동요령 등) 실시 및 대피(실내대피 및 소산)을 유도한다.

- 실내대피 시 유의사항

· 실내로 대피한 경우에는 창문 등을 닫고, 외부공기와 통하는 설비(에어컨, 환풍기 등)의 작동을 중지 한다.
· 방송, 라디오 안내 메시지를 듣거나 핸드폰 문자 등을 확인 한다.
· 화학사고로 발생한 독성 가스는 대부분 공기보다 무겁기 때문에 지하층 보다는 상층으로 대피 한다.
· 안전한 곳으로 대피한 후에 비눗물로 샤워를 철저히 한 후 깨끗한 옷으로 교체 한다.

- 소산 시 유의사항

· 경보발령 시 인근 주민은 사고 장소 근처에는 접근하지 말고 관계기관이 제공하는 정보에 따라 행동 한다.

· 자동차를 타고 사고현장을 지나게 된다면 창문을 닫고, 에어컨 등을 반드시 꺼 외부공기가 차량 내부로 들어오는
것을 방지해야 한다.

· 화학물질에 노출되었다면, 즉시 병원에 가서 의사의 진찰을 받아야 한다.

· 소산 시 사내 직원들은 정문에 집결하여 최종 대피 장소까지 대피하며, 주민들의 경우 가까운 최종 대피장소로
대피한다.

② 대피장소(소산시)

1) 사내집결지 : 1차(공장별 집결지는 10.3 참고) 2차(포항제철소 버스터미널)

2) 최종 대피장소

1차 대피장소	①포항 종합운동장 실내체육관	10~20분 (차량)
	②포스코 한마당 체육관
2차 대피장소	①포스코 월포 수련원	30~50분 (차량)
	②포스코 구룡포 수련원

③ 주민대피 경로 및 방법

- 소산시 사내근로자는 도보로 정문까지 집결하여 차량을 이용하여 최종 대피장소로 이동하고, 인근사 및 주민은

자가차량 이용, 당사 보유차량(셔틀버스) 및 인근사 보유차량으로 이동한다.

④ 응급조치 요령

- 흡입: 신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우

구강 대 구강 인공호흡을 피할 것). 신속히 병원으로 이송

- 피부 : 다량의 물을 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송

- 안구 : 눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분이상 다량의 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송

- 경구 : 구토방지, 구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있는 경우

물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송

비상연락

기관 및

전화번호

① 화학물질안전원 화학안전종합상황실 : 042-605-7030~7033   ②구미화학재난합동방재센터 : 주) 054-459-1174 / 야) 054-459-1119

③ 대구지방환경청 화학안전관리단 : 주) 053-230-6574 / 야) 053-230-6600    ④ 경북도청 환경안전과 : 054-880-3548

⑤ 포항시청 재난안전상황실 : 054-270-4441   ⑥ 포항시청 환경정책과 : 054-270-3112

⑦ 포항 남부소방서 구조구급과 : 054-288-0852   ⑧ 포항 남부경찰서 경비교통과 : 054-240-8285

⑨ 포항세명기독병원 : 054-275-1711

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서

이 요약서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조제1항에 따라 지역사회 내에서 위해관리계획서를 제출한 사업장의 화학사고 위험성 및 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

사업장 상호(명칭)

㈜POSCO 포항제철소

사업장 위치(주소)

경상북도 포항시 남구 동해안로 6261

사업장 대표전화

054-220-0114 (주, 야간 동일) / 비상통제실 전화번호(054-220-4440)

유해화학물질

취급정보

종류

질산

유해성

① 인체 유해성

- 흡입 : 자극, 화상,기침, 숨막힘, 흉부불편, 상기도 부종, 호흡곤란, 폐렴, 폐부종, 청색증

- 피부 : 홍반, 통증, 화상, 궤양

- 안구 : 자극, 화상, 눈물, 통증, 안구 위축, 각막 혼탁, 빛에 민감, 시력상실

- 경구 : 구강/식도/위의 화상, 통증, 천공, 토혈, 불규칙한 맥박, 냉습한 피부, 저혈압, 쇼크

② 화학사고 시 발생 가능 물질

- 화재(연소) 시 : 과산화질소, 질소사놔물, 질산 흄 등의 부식성/독성 흄 생성

- 누출(공기, 수분 접촉) 시 : 열과 독성 및 자극성,인화성,부식성 흄(과산화질소,질소산화물) 생성

사고위험성

질산 유출·누출로 인한 지역 확산

사고 발생시

대응정보

영향 범위

경상북도 포항시 남구 청림동,제철동

방제장비 보유현황

① 화재진압용

-분말소화기:2175EA, CO2소화기:958EA, 청정소화기:45EA, 하론소화기:196EA, 옥내소화전:338EA, 옥외소화전:110EA 등

②누출확산방지용

-중화제:3000L이상, 소석회:750kg이상, 비상방지펜스:67EA, 삽:148EA, 방제약품(흡착포 등): 5EA 등

③인체보호용

-송기마스크:9EA, 방독마스크:77EA, 안전장갑:347EA, 안전신발&장화:239EA, 화학보호복275EA, 안전보호(안)면:230EA, 방독면&호흡보호구:423EA, 공기호흡기:143EA, 방진마스크:20EA, 안전모:38EA 등

경보 전달방법

1. 인근사 : 화재발신기, 싸이렌, 비상연락망

2. 지역주민 : 마을방송, SMS, 싸이렌(포항시청 협조 요청)

행동

요령

① 사고발생시 주민 행동요령

- 근로자 : 사내 양압시설이 설치된 조정실 또는 지하대피소 등으로 이동 (개인보호구 착용)

- 인근 사업장 : 싸이렌 및 비상연락망으로 연락 받은 인근사업장은 자기 차량을 이용하거나, 대중교통수단 또는 정부에서 제공하는 차량을 이용하여 대피장소로 이동.

- 주민 : 각 지역의 대표(읍,면,동장)에게 비상상황 경보전달을 실시하여, 해당 대표가 각 지역 주민들에게 스피커 및 비상연락망을 통한 상황전파(사고의 종류, 피해지역, 대피로, 대피장소, 긴급행동요령 등) 실시 및 대피(실내대피 및 소산)을 유도한다.

- 실내대피 시 유의사항

· 실내로 대피한 경우에는 창문 등을 닫고, 외부공기와 통하는 설비(에어컨, 환풍기 등)의 작동을 중지 한다.
· 방송, 라디오 안내 메시지를 듣거나 핸드폰 문자 등을 확인 한다.
· 화학사고로 발생한 독성 가스는 대부분 공기보다 무겁기 때문에 지하층 보다는 상층으로 대피 한다.
· 안전한 곳으로 대피한 후에 비눗물로 샤워를 철저히 한 후 깨끗한 옷으로 교체 한다.

- 소산 시 유의사항

· 경보발령 시 인근 주민은 사고 장소 근처에는 접근하지 말고 관계기관이 제공하는 정보에 따라 행동 한다.

· 자동차를 타고 사고현장을 지나게 된다면 창문을 닫고, 에어컨 등을 반드시 꺼 외부공기가 차량 내부로 들어오는
것을 방지해야 한다.

· 화학물질에 노출되었다면, 즉시 병원에 가서 의사의 진찰을 받아야 한다.

· 소산 시 사내 직원들은 정문에 집결하여 최종 대피 장소까지 대피하며, 주민들의 경우 가까운 최종 대피장소로
대피한다.

② 대피장소(소산시)

1) 사내집결지 : 1차(공장별 집결지는 10.3 참고) 2차(포항제철소 버스터미널)

2) 최종 대피장소

1차 대피장소	①포항 종합운동장 실내체육관	10~20분 (차량)
	②포스코 한마당 체육관
2차 대피장소	①포스코 월포 수련원	30~50분 (차량)
	②포스코 구룡포 수련원

③ 주민대피 경로 및 방법

- 소산시 사내근로자는 도보로 정문까지 집결하여 차량을 이용하여 최종 대피장소로 이동하고, 인근사 및 주민은

자가차량 이용, 당사 보유차량(셔틀버스) 및 인근사 보유차량으로 이동한다.

④ 응급조치 요령

- 흡입 : 신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강

대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송

- 피부 : 다량의 물을 사용하여 최소 15분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송

- 안구 : 눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분이상 다량의 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송

- 경구 : 구토방지, 구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있는 경우

물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송

비상연락

기관 및

전화번호

① 화학물질안전원 화학안전종합상황실 : 042-605-7030~7033   ②구미화학재난합동방재센터 : 주) 054-459-1174 / 야) 054-459-1119

③ 대구지방환경청 화학안전관리단 : 주) 053-230-6574 / 야) 053-230-6600    ④ 경북도청 환경안전과 : 054-880-3548

⑤ 포항시청 재난안전상황실 : 054-270-4441   ⑥ 포항시청 환경정책과 : 054-270-3112

⑦ 포항 남부소방서 구조구급과 : 054-288-0852   ⑧ 포항 남부경찰서 경비교통과 : 054-240-8285

⑨ 포항세명기독병원 : 054-275-1711

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서

이 요약서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조제1항에 따라 지역사회 내에서 위해관리계획서를 제출한 사업장의 화학사고 위험성 및 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

사업장 상호(명칭)

㈜POSCO 포항제철소

사업장 위치(주소)

경상북도 포항시 남구 동해안로 6261

사업장 대표전화

054-220-0114 (주, 야간 동일) / 비상통제실 전화번호(054-220-4440)

유해화학물질

취급정보

종류

염산

유해성

① 인체 유해성

- 흡입 : 자극, 화상, 궤양, 기침, 숨막힘, 코, 인후 및 상기도 염증, 두통, 현기증, 마비, 폐부종, 혼수

- 피부 : 자극, 발적, 통증 및 심한 피부 화상, 피부 변색, 궤양

- 안구 : 자극, 화상, 통증, 눈물 분비, 빛에 민감, 시력의 손상 및 상실, 시야 확보 저하

- 경구 : 구강, 인후, 식도 및 소화관에 통증과 화상, 오심, 구토, 설사, 저혈압, 혼수상태, 의식착란

② 화학사고 시 발생 가능 물질

- 화재(연소) 시 : 이산화탄소, 인화성 가스, 자극적/독성 흄과 가스 (염소가스, 수소가스)

- 누출(공기, 수분 접촉) 시 : 강산 수용액

사고위험성

염산 유출·누출로 인한 지역 확산

사고 발생시

대응정보

영향 범위

경상북도 포항시 남구 청림동,제철동

방제장비 보유현황

① 화재진압용

-분말소화기:2175EA, CO2소화기:958EA, 청정소화기:45EA, 하론소화기:196EA, 옥내소화전:338EA, 옥외소화전:110EA 등

②누출확산방지용

-중화제:3000L이상, 소석회:750kg이상, 비상방지펜스:67EA, 삽:148EA, 방제약품(흡착포 등): 5EA 등

③인체보호용

-송기마스크:9EA, 방독마스크:77EA, 안전장갑:347EA, 안전신발&장화:239EA, 화학보호복275EA, 안전보호(안)면:230EA, 방독면&호흡보호구:423EA, 공기호흡기:143EA, 방진마스크:20EA, 안전모:38EA 등

경보 전달방법

1. 인근사 : 화재발신기, 싸이렌, 비상연락망

2. 지역주민 : 마을방송, SMS, 싸이렌(포항시청 협조 요청)

행동

요령

① 사고발생시 주민 행동요령

- 근로자 : 사내 양압시설이 설치된 조정실 또는 지하대피소 등으로 이동 (개인보호구 착용)

- 인근 사업장 : 싸이렌 및 비상연락망으로 연락 받은 인근사업장은 자기 차량을 이용하거나, 대중교통수단 또는 정부에서 제공하는 차량을 이용하여 대피장소로 이동.

- 주민 : 각 지역의 대표(읍,면,동장)에게 비상상황 경보전달을 실시하여, 해당 대표가 각 지역 주민들에게 스피커 및 비상연락망을 통한 상황전파(사고의 종류, 피해지역, 대피로, 대피장소, 긴급행동요령 등) 실시 및 대피(실내대피 및 소산)을 유도한다.

- 실내대피 시 유의사항

· 실내로 대피한 경우에는 창문 등을 닫고, 외부공기와 통하는 설비(에어컨, 환풍기 등)의 작동을 중지 한다.
· 방송, 라디오 안내 메시지를 듣거나 핸드폰 문자 등을 확인 한다.
· 화학사고로 발생한 독성 가스는 대부분 공기보다 무겁기 때문에 지하층 보다는 상층으로 대피 한다.
· 안전한 곳으로 대피한 후에 비눗물로 샤워를 철저히 한 후 깨끗한 옷으로 교체 한다.

- 소산 시 유의사항

· 경보발령 시 인근 주민은 사고 장소 근처에는 접근하지 말고 관계기관이 제공하는 정보에 따라 행동 한다.

· 자동차를 타고 사고현장을 지나게 된다면 창문을 닫고, 에어컨 등을 반드시 꺼 외부공기가 차량 내부로 들어오는
것을 방지해야 한다.

· 화학물질에 노출되었다면, 즉시 병원에 가서 의사의 진찰을 받아야 한다.

· 소산 시 사내 직원들은 정문에 집결하여 최종 대피 장소까지 대피하며, 주민들의 경우 가까운 최종 대피장소로
대피한다.

② 대피장소(소산시)

1) 사내집결지 : 1차(공장별 집결지는 10.3 참고) 2차(포항제철소 버스터미널)

2) 최종 대피장소

1차 대피장소	①포항 종합운동장 실내체육관	10~20분 (차량)
	②포스코 한마당 체육관
2차 대피장소	①포스코 월포 수련원	30~50분 (차량)
	②포스코 구룡포 수련원

③ 주민대피 경로 및 방법

- 소산시 사내근로자는 도보로 정문까지 집결하여 차량을 이용하여 최종 대피장소로 이동하고, 인근사 및 주민은

자가차량 이용, 당사 보유차량(셔틀버스) 및 인근사 보유차량으로 이동한다.

④ 응급조치 요령

- 흡입 : 신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강

대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송

- 피부 : 다량의 물을 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송

- 안구 : 눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분이상 다량의 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송

- 경구 : 구토방지, 구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있는 경우

물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송

비상연락

기관 및

전화번호

① 화학물질안전원 화학안전종합상황실 : 042-605-7030~7033   ②구미화학재난합동방재센터 : 주) 054-459-1174 / 야) 054-459-1119

③ 대구지방환경청 화학안전관리단 : 주) 053-230-6574 / 야) 053-230-6600    ④ 경북도청 환경안전과 : 054-880-3548

⑤ 포항시청 재난안전상황실 : 054-270-4441   ⑥ 포항시청 환경정책과 : 054-270-3112

⑦ 포항 남부소방서 구조구급과 : 054-288-0852   ⑧ 포항 남부경찰서 경비교통과 : 054-240-8285

⑨ 포항세명기독병원 : 054-275-1711

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서

이 요약서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조제1항에 따라 지역사회 내에서 위해관리계획서를 제출한 사업장의 화학사고 위험성 및 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

사업장 상호(명칭)

㈜POSCO 포항제철소

사업장 위치(주소)

경상북도 포항시 남구 동해안로 6261

사업장 대표전화

054-220-0114 (주, 야간 동일) / 비상통제실 전화번호(054-220-4440)

유해화학물질

취급정보

종류

암모니아

유해성

① 인체 유해성

- 흡입 : 호흡기 자극, 화상, 흉부자극, 흉통, 기침, 숨막힘, 호흡곤란, 인후염, 청색증, 폐부종, 호흡정지

- 피부 : 자극, 화상, 괴사, 통증, 접촉 시 동상, 상처를 통해 혈루로 유입 시 전신에 위험한 손상을 일으킬 수 있음.

- 안구 : 자극, 화상, 통증, 눈물, 통증, 동상, 결막염, 각막자극, 시력상실

- 경구 : 오심, 구토, 구강/식도 화상, 기침, 호흡곤란

② 화학사고 시 발생 가능 물질

- 화재(연소) 시 : 독성 흄(질소산화물)

사고위험성

암모니아 유출·누출로 인한 지역 확산

사고 발생시

대응정보

영향 범위

경상북도 포항시 남구 송도동,제철동

방제장비 보유현황

① 화재진압용

-분말소화기:2175EA, CO2소화기:958EA, 청정소화기:45EA, 하론소화기:196EA, 옥내소화전:338EA, 옥외소화전:110EA 등

②누출확산방지용

-중화제:3000L이상, 소석회:750kg이상, 비상방지펜스:67EA, 삽:148EA, 방제약품(흡착포 등): 5EA 등

③인체보호용

-송기마스크:9EA, 방독마스크:77EA, 안전장갑:347EA, 안전신발&장화:239EA, 화학보호복275EA, 안전보호(안)면:230EA, 방독면&호흡보호구:423EA, 공기호흡기:143EA, 방진마스크:20EA, 안전모:38EA 등

경보 전달방법

1. 인근사 : 화재발신기, 싸이렌, 비상연락망

2. 지역주민 : 마을방송, SMS, 싸이렌(포항시청 협조 요청)

행동

요령

① 사고발생시 주민 행동요령

- 근로자 : 사내 양압시설이 설치된 조정실 또는 지하대피소 등으로 이동 (개인보호구 착용)

- 인근 사업장 : 싸이렌 및 비상연락망으로 연락 받은 인근사업장은 자기 차량을 이용하거나, 대중교통수단 또는 정부에서 제공하는 차량을 이용하여 대피장소로 이동.

- 주민 : 각 지역의 대표(읍,면,동장)에게 비상상황 경보전달을 실시하여, 해당 대표가 각 지역 주민들에게 스피커 및 비상연락망을 통한 상황전파(사고의 종류, 피해지역, 대피로, 대피장소, 긴급행동요령 등) 실시 및 대피(실내대피 및 소산)을 유도한다.

- 실내대피 시 유의사항

· 실내로 대피한 경우에는 창문 등을 닫고, 외부공기와 통하는 설비(에어컨, 환풍기 등)의 작동을 중지 한다.
· 방송, 라디오 안내 메시지를 듣거나 핸드폰 문자 등을 확인 한다.
· 화학사고로 발생한 독성 가스는 대부분 공기보다 무겁기 때문에 지하층 보다는 상층으로 대피 한다.
· 안전한 곳으로 대피한 후에 비눗물로 샤워를 철저히 한 후 깨끗한 옷으로 교체 한다.

- 소산 시 유의사항

· 경보발령 시 인근 주민은 사고 장소 근처에는 접근하지 말고 관계기관이 제공하는 정보에 따라 행동 한다.

· 자동차를 타고 사고현장을 지나게 된다면 창문을 닫고, 에어컨 등을 반드시 꺼 외부공기가 차량 내부로 들어오는
것을 방지해야 한다.

· 화학물질에 노출되었다면, 즉시 병원에 가서 의사의 진찰을 받아야 한다.

· 소산 시 사내 직원들은 정문에 집결하여 최종 대피 장소까지 대피하며, 주민들의 경우 가까운 최종 대피장소로
대피한다.

② 대피장소(소산시)

1) 사내집결지 : 1차(공장별 집결지는 10.3 참고) 2차(포항제철소 버스터미널)

2) 최종 대피장소

1차 대피장소	①포항 종합운동장 실내체육관	10~20분 (차량)
	②포스코 한마당 체육관
2차 대피장소	①포스코 월포 수련원	30~50분 (차량)
	②포스코 구룡포 수련원

③ 주민대피 경로 및 방법

- 소산시 사내근로자는 도보로 정문까지 집결하여 차량을 이용하여 최종 대피장소로 이동하고, 인근사 및 주민은

자가차량 이용, 당사 보유차량(셔틀버스) 및 인근사 보유차량으로 이동한다.

④ 응급조치 요령

- 흡입 : 신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강

대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송

- 피부 : 다량의 물을 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송

- 안구 : 눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분이상 다량의 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송

- 경구 : 구토방지, 구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있는 경우

물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

비상연락

기관 및

전화번호

① 화학물질안전원 화학안전종합상황실 : 042-605-7030~7033   ②구미화학재난합동방재센터 : 주) 054-459-1174 / 야) 054-459-1119

③ 대구지방환경청 화학안전관리단 : 주) 053-230-6574 / 야) 053-230-6600    ④ 경북도청 환경안전과 : 054-880-3548

⑤ 포항시청 재난안전상황실 : 054-270-4441   ⑥ 포항시청 환경정책과 : 054-270-3112

⑦ 포항 남부소방서 구조구급과 : 054-288-0852   ⑧ 포항 남부경찰서 경비교통과 : 054-240-8285

⑨ 포항세명기독병원 : 054-275-1711

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서

이 요약서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조제1항에 따라 지역사회 내에서 위해관리계획서를 제출한 사업장의 화학사고 위험성 및 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

사업장 상호(명칭)

㈜POSCO 포항제철소

사업장 위치(주소)

경상북도 포항시 남구 동해안로 6261

사업장 대표전화

054-220-0114 (주, 야간 동일) / 비상통제실 전화번호(054-220-4440)

유해화학물질

취급정보

종류

과산화수소

유해성

① 인체 유해성

- 흡입 : 호흡기 자극, 기침, 호흡곤란, 화상, 경련, 폐렴, 폐부종, 두통, 어지러움, 구토, 설사

- 피부 : 통증, 홍반, 화상, 수포, 건조, 표백

- 안구 : 자극, 통증, 출혈, 화상, 각막 궤양, 시력상실

- 경구 : 구강/위장관 화상, 수포, 인후 및 위 내출혈, 무호흡, 어지러움, 두통, 허약, 사지마비, 경련, 쇼크

② 화학사고 시 발생 가능 물질

- 화재(연소) 시 : 자극성/독성 가스(일산화탄소), 빠르게 가열했을 시 물과 산소로 분해됨, 금속 촉매로 폭발성 분해

야기 가능

사고위험성

과산화수소 유출·누출로 인한 지역 확산

사고 발생시

대응정보

영향 범위

경상북도 포항시 남구 청림동

방제장비 보유현황

① 화재진압용

-분말소화기:2175EA, CO2소화기:958EA, 청정소화기:45EA, 하론소화기:196EA, 옥내소화전:338EA, 옥외소화전:110EA 등

②누출확산방지용

-중화제:3000L이상, 소석회:750kg이상, 비상방지펜스:67EA, 삽:148EA, 방제약품(흡착포 등): 5EA 등

③인체보호용

-송기마스크:9EA, 방독마스크:77EA, 안전장갑:347EA, 안전신발&장화:239EA, 화학보호복275EA, 안전보호(안)면:230EA, 방독면&호흡보호구:423EA, 공기호흡기:143EA, 방진마스크:20EA, 안전모:38EA 등

경보 전달방법

1. 인근사 : 화재발신기, 싸이렌, 비상연락망

2. 지역주민 : 마을방송, SMS, 싸이렌(포항시청 협조 요청)

행동

요령

① 사고발생시 주민 행동요령

- 근로자 : 사내 양압시설이 설치된 조정실 또는 지하대피소 등으로 이동 (개인보호구 착용)

- 인근 사업장 : 싸이렌 및 비상연락망으로 연락 받은 인근사업장은 자기 차량을 이용하거나, 대중교통수단 또는 정부에서 제공하는 차량을 이용하여 대피장소로 이동.

- 주민 : 각 지역의 대표(읍,면,동장)에게 비상상황 경보전달을 실시하여, 해당 대표가 각 지역 주민들에게 스피커 및 비상연락망을 통한 상황전파(사고의 종류, 피해지역, 대피로, 대피장소, 긴급행동요령 등) 실시 및 대피(실내대피 및 소산)을 유도한다.

- 실내대피 시 유의사항

· 실내로 대피한 경우에는 창문 등을 닫고, 외부공기와 통하는 설비(에어컨, 환풍기 등)의 작동을 중지 한다.
· 방송, 라디오 안내 메시지를 듣거나 핸드폰 문자 등을 확인 한다.
· 화학사고로 발생한 독성 가스는 대부분 공기보다 무겁기 때문에 지하층 보다는 상층으로 대피 한다.
· 안전한 곳으로 대피한 후에 비눗물로 샤워를 철저히 한 후 깨끗한 옷으로 교체 한다.

- 소산 시 유의사항

· 경보발령 시 인근 주민은 사고 장소 근처에는 접근하지 말고 관계기관이 제공하는 정보에 따라 행동 한다.

· 자동차를 타고 사고현장을 지나게 된다면 창문을 닫고, 에어컨 등을 반드시 꺼 외부공기가 차량 내부로 들어오는
것을 방지해야 한다.

· 화학물질에 노출되었다면, 즉시 병원에 가서 의사의 진찰을 받아야 한다.

· 소산 시 사내 직원들은 정문에 집결하여 최종 대피 장소까지 대피하며, 주민들의 경우 가까운 최종 대피장소로
대피한다.

② 대피장소(소산시)

1) 사내집결지 : 1차(공장별 집결지는 10.3 참고) 2차(포항제철소 버스터미널)

2) 최종 대피장소

1차 대피장소	①포항 종합운동장 실내체육관	10~20분 (차량)
	②포스코 한마당 체육관
2차 대피장소	①포스코 월포 수련원	30~50분 (차량)
	②포스코 구룡포 수련원

③ 주민대피 경로 및 방법

- 소산시 사내근로자는 도보로 정문까지 집결하여 차량을 이용하여 최종 대피장소로 이동하고, 인근사 및 주민은

자가차량 이용, 당사 보유차량(셔틀버스) 및 인근사 보유차량으로 이동한다.

④ 응급조치 요령

- 흡입 : 신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡, 보온 유지 후 병원 이송

- 피부 : 다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송

- 안구 : 눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분이상 다량의 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송

- 경구 : 구토방지, 의식이 있는 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급,

보온 유지 후 병원 이송

비상연락

기관 및

전화번호

① 화학물질안전원 화학안전종합상황실 : 042-605-7030~7033   ②구미화학재난합동방재센터 : 주) 054-459-1174 / 야) 054-459-1119

③ 대구지방환경청 화학안전관리단 : 주) 053-230-6574 / 야) 053-230-6600    ④ 경북도청 환경안전과 : 054-880-3548

⑤ 포항시청 재난안전상황실 : 054-270-4441   ⑥ 포항시청 환경정책과 : 054-270-3112

⑦ 포항 남부소방서 구조구급과 : 054-288-0852   ⑧ 포항 남부경찰서 경비교통과 : 054-240-8285

⑨ 포항세명기독병원 : 054-275-1711

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서

이 요약서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조제1항에 따라 지역사회 내에서 위해관리계획서를 제출한 사업장의 화학사고 위험성 및 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

사업장 상호(명칭)

㈜POSCO 포항제철소

사업장 위치(주소)

경상북도 포항시 남구 동해안로 6261

사업장 대표전화

054-220-0114 (주, 야간 동일) / 비상통제실 전화번호(054-220-4440)

유해화학물질

취급정보

종류

불산

유해성

① 인체 유해성

- 흡입 : 호흡기 자극, 화상, 기침, 숨 막힘, 현기증, 두통, 오심, 무기력증, 호흡곤란, 기관지경련, 폐렴, 폐부종

- 피부 : 화상, 동상, 홍반, 물집, 궤양, 청회색 변색 및 괴사

- 안구 : 자극, 통증, 눈물, 부어오름, 충혈, 빛에 민감, 화상, 각막 혼탁, 시력상실

- 경구 : 구강/위장관 화상, 오심, 구토, 설사, 복통 토혈, 저혈압, 쇼크, 심혈관 허탈, 혼수, 마비

② 화학사고 시 발생 가능 물질

- 화재(연소) 시 : 알켄류와 중합반응, 불화수소, 부식성/독성 흄 (인화성 수소 가스)

- 누출(공기, 수분 접촉) 시 : 불화 나트륨, 불화수소

사고위험성

불산 유출·누출로 인한 지역 확산

사고 발생시

대응정보

영향 범위

경상북도 포항시 남구 청림동

방제장비 보유현황

① 화재진압용

-분말소화기:2175EA, CO2소화기:958EA, 청정소화기:45EA, 하론소화기:196EA, 옥내소화전:338EA, 옥외소화전:110EA 등

②누출확산방지용

-중화제:3000L이상, 소석회:750kg이상, 비상방지펜스:67EA, 삽:148EA, 방제약품(흡착포 등): 5EA 등

③인체보호용

-송기마스크:9EA, 방독마스크:77EA, 안전장갑:347EA, 안전신발&장화:239EA, 화학보호복275EA, 안전보호(안)면:230EA, 방독면&호흡보호구:423EA, 공기호흡기:143EA, 방진마스크:20EA, 안전모:38EA 등

경보 전달방법

1. 인근사 : 화재발신기, 싸이렌, 비상연락망

2. 지역주민 : 마을방송, SMS, 싸이렌(포항시청 협조 요청)

행동

요령

① 사고발생시 주민 행동요령

- 근로자 : 사내 양압시설이 설치된 조정실 또는 지하대피소 등으로 이동 (개인보호구 착용)

- 인근 사업장 : 싸이렌 및 비상연락망으로 연락 받은 인근사업장은 자기 차량을 이용하거나, 대중교통수단 또는 정부에서 제공하는 차량을 이용하여 대피장소로 이동.

- 주민 : 각 지역의 대표(읍,면,동장)에게 비상상황 경보전달을 실시하여, 해당 대표가 각 지역 주민들에게 스피커 및 비상연락망을 통한 상황전파(사고의 종류, 피해지역, 대피로, 대피장소, 긴급행동요령 등) 실시 및 대피(실내대피 및 소산)을 유도한다.

- 실내대피 시 유의사항

· 실내로 대피한 경우에는 창문 등을 닫고, 외부공기와 통하는 설비(에어컨, 환풍기 등)의 작동을 중지 한다.
· 방송, 라디오 안내 메시지를 듣거나 핸드폰 문자 등을 확인 한다.
· 화학사고로 발생한 독성 가스는 대부분 공기보다 무겁기 때문에 지하층 보다는 상층으로 대피 한다.
· 안전한 곳으로 대피한 후에 비눗물로 샤워를 철저히 한 후 깨끗한 옷으로 교체 한다.

- 소산 시 유의사항

· 경보발령 시 인근 주민은 사고 장소 근처에는 접근하지 말고 관계기관이 제공하는 정보에 따라 행동 한다.

· 자동차를 타고 사고현장을 지나게 된다면 창문을 닫고, 에어컨 등을 반드시 꺼 외부공기가 차량 내부로 들어오는
것을 방지해야 한다.

· 화학물질에 노출되었다면, 즉시 병원에 가서 의사의 진찰을 받아야 한다.

· 소산 시 사내 직원들은 정문에 집결하여 최종 대피 장소까지 대피하며, 주민들의 경우 가까운 최종 대피장소로
대피한다.

② 대피장소(소산시)

1) 사내집결지 : 1차(공장별 집결지는 10.3 참고) 2차(포항제철소 버스터미널)

2) 최종 대피장소

1차 대피장소	①포항 종합운동장 실내체육관	10~20분 (차량)
	②포스코 한마당 체육관
2차 대피장소	①포스코 월포 수련원	30~50분 (차량)
	②포스코 구룡포 수련원

③ 주민대피 경로 및 방법

- 소산시 사내근로자는 도보로 정문까지 집결하여 차량을 이용하여 최종 대피장소로 이동하고, 인근사 및 주민은

자가차량 이용, 당사 보유차량(셔틀버스) 및 인근사 보유차량으로 이동한다.

④ 응급조치 요령

- 흡입 : 신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강

대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송

- 피부 : 5분간 물로 씻어낸 후 클루콘산 칼슘을 발라줌. 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송

- 안구 : 눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분이상 다량의 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송

- 경구 : 구토방지, 구토 발생 시 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지

후 병원 이송

비상연락

기관 및

전화번호

① 화학물질안전원 화학안전종합상황실 : 042-605-7030~7033   ②구미화학재난합동방재센터 : 주) 054-459-1174 / 야) 054-459-1119

③ 대구지방환경청 화학안전관리단 : 주) 053-230-6574 / 야) 053-230-6600    ④ 경북도청 환경안전과 : 054-880-3548

⑤ 포항시청 재난안전상황실 : 054-270-4441   ⑥ 포항시청 환경정책과 : 054-270-3112

⑦ 포항 남부소방서 구조구급과 : 054-288-0852   ⑧ 포항 남부경찰서 경비교통과 : 054-240-8285

⑨ 포항세명기독병원 : 054-275-1711

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]

화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서

이 요약서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제50조제1항에 따라 지역사회 내에서 위해관리계획서를 제출한 사업장의 화학사고 위험성 및 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.

사업장 상호(명칭)

㈜POSCO 포항제철소

사업장 위치(주소)

경상북도 포항시 남구 동해안로 6261

사업장 대표전화

054-220-0114 (주, 야간 동일) / 비상통제실 전화번호(054-220-4440)

유해화학물질

취급정보

종류

암모니아수

유해성

① 인체 유해성

- 흡입 : 호흡기 자극, 화상, 흉부자극, 흉통, 기침, 숨막힘, 호흡곤란, 인후염, 청색증, 폐부종, 호흡정지

- 피부 : 자극, 화상, 괴사, 통증, 접촉 시 동상, 상처를 통해 혈루로 유입 시 전신에 위험한 손상을 일으킬 수 있음.

- 안구 : 자극, 화상, 통증, 눈물, 통증, 동상, 결막염, 각막자극, 시력상실

- 경구 : 오심, 구토, 구강/식도 화상, 기침, 호흡곤란

② 화학사고 시 발생 가능 물질

- 화재(연소) 시 : 독성 흄(질소산화물)

사고위험성

암모니아수 유출·누출로 인한 지역 확산

사고 발생시

대응정보

영향 범위

경상북도 포항시 남구 제철동

방제장비 보유현황

① 화재진압용

-분말소화기:2175EA, CO2소화기:958EA, 청정소화기:45EA, 하론소화기:196EA, 옥내소화전:338EA, 옥외소화전:110EA 등

②누출확산방지용

-중화제:3000L이상, 소석회:750kg이상, 비상방지펜스:67EA, 삽:148EA, 방제약품(흡착포 등): 5EA 등

③인체보호용

-송기마스크:9EA, 방독마스크:77EA, 안전장갑:347EA, 안전신발&장화:239EA, 화학보호복275EA, 안전보호(안)면:230EA, 방독면&호흡보호구:423EA, 공기호흡기:143EA, 방진마스크:20EA, 안전모:38EA 등

경보 전달방법

1. 인근사 : 화재발신기, 싸이렌, 비상연락망

2. 지역주민 : 마을방송, SMS, 싸이렌(포항시청 협조 요청)

행동

요령

① 사고발생시 주민 행동요령

- 근로자 : 사내 양압시설이 설치된 조정실 또는 지하대피소 등으로 이동 (개인보호구 착용)

- 인근 사업장 : 싸이렌 및 비상연락망으로 연락 받은 인근사업장은 자기 차량을 이용하거나, 대중교통수단 또는 정부에서 제공하는 차량을 이용하여 대피장소로 이동.

- 주민 : 각 지역의 대표(읍,면,동장)에게 비상상황 경보전달을 실시하여, 해당 대표가 각 지역 주민들에게 스피커 및 비상연락망을 통한 상황전파(사고의 종류, 피해지역, 대피로, 대피장소, 긴급행동요령 등) 실시 및 대피(실내대피 및 소산)을 유도한다.

- 실내대피 시 유의사항

· 실내로 대피한 경우에는 창문 등을 닫고, 외부공기와 통하는 설비(에어컨, 환풍기 등)의 작동을 중지 한다.
· 방송, 라디오 안내 메시지를 듣거나 핸드폰 문자 등을 확인 한다.
· 화학사고로 발생한 독성 가스는 대부분 공기보다 무겁기 때문에 지하층 보다는 상층으로 대피 한다.
· 안전한 곳으로 대피한 후에 비눗물로 샤워를 철저히 한 후 깨끗한 옷으로 교체 한다.

- 소산 시 유의사항

· 경보발령 시 인근 주민은 사고 장소 근처에는 접근하지 말고 관계기관이 제공하는 정보에 따라 행동 한다.

· 자동차를 타고 사고현장을 지나게 된다면 창문을 닫고, 에어컨 등을 반드시 꺼 외부공기가 차량 내부로 들어오는
것을 방지해야 한다.

· 화학물질에 노출되었다면, 즉시 병원에 가서 의사의 진찰을 받아야 한다.

· 소산 시 사내 직원들은 정문에 집결하여 최종 대피 장소까지 대피하며, 주민들의 경우 가까운 최종 대피장소로
대피한다.

② 대피장소(소산시)

1) 사내집결지 : 1차(공장별 집결지는 10.3 참고) 2차(포항제철소 버스터미널)

2) 최종 대피장소

1차 대피장소	①포항 종합운동장 실내체육관	10~20분 (차량)
	②포스코 한마당 체육관
2차 대피장소	①포스코 월포 수련원	30~50분 (차량)
	②포스코 구룡포 수련원

③ 주민대피 경로 및 방법

- 소산시 사내근로자는 도보로 정문까지 집결하여 차량을 이용하여 최종 대피장소로 이동하고, 인근사 및 주민은

자가차량 이용, 당사 보유차량(셔틀버스) 및 인근사 보유차량으로 이동한다.

④ 응급조치 요령

- 흡입 : 신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강

대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송

- 피부 : 다량의 물을 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송

- 안구 : 눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분이상 다량의 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송

- 경구 : 구토방지, 구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있는 경우

물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

비상연락

기관 및

전화번호

① 화학물질안전원 화학안전종합상황실 : 042-605-7030~7033   ②구미화학재난합동방재센터 : 주) 054-459-1174 / 야) 054-459-1119

③ 대구지방환경청 화학안전관리단 : 주) 053-230-6574 / 야) 053-230-6600    ④ 경북도청 환경안전과 : 054-880-3548

⑤ 포항시청 재난안전상황실 : 054-270-4441   ⑥ 포항시청 환경정책과 : 054-270-3112

⑦ 포항 남부소방서 구조구급과 : 054-288-0852   ⑧ 포항 남부경찰서 경비교통과 : 054-240-8285

⑨ 포항세명기독병원 : 054-275-1711

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]