■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]
화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서			이 요약서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제48조제1항에 따라 지역사회 내에서 위해관리계획서를 제출한 사업장의 화학사고 위험성 및 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.
사업장 상호(명칭)	고도화학(주)포항공장
사업장 위치(주소)	경상북도 포항시 남구 호동로58번길 3 (호동 )
사업장 대표전화	(전화번호:054-278-9211)
유해화학물질 취급정보	종류	질산 나트륨(Sodium nitrate)
	유해성	① 화재를 강렬하게 함 ; 산화제 ② 삼키면 유해함 ③ 피부에 자극을 일으킴 ④ 눈에 심한 자극을 일으킴 ⑤ 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨 ⑥ (특정표적장기)에 손상을 일으킬 수 있음
	사고 위험성	가연성물질과 혼합시 화재
사고 발생시 대응정보	영향 범위	경상북도 포항시 남구 호동
	방제장비 보유현황	① 세척 및 세안시설 인체보호 입고장공장동 2개소 ② 소석회 방제 입고장 옆 500kg ③ 방제삽 방제 보호구함 옆 6개 ④ 방제사 방제 입고장 옆 500kg ⑤ 흡착포 방제 창고동 보호구함 옆 3개 ⑥ 보호복 인체보호 각보호구함 6벌 ⑦ 보호장갑 인체보호 각보호구함 6벌 ⑧ 보호장화 인체보호 각보호구함 6벌 ⑨ 전면형 마스크 인체보호 각보호구함 6개 ⑩ 송기마스크 인체보호 보호구함 2개
	경보 전달방법	싸이렌, 대피방송, 유선전화 등
	행동요령	① 질산나트륨 누출 사고발생 시 보호구를 먼저 착용한다. ② 고체이므로 깨끗이 쓸어 담는다. ③ 안전하게 폐기물 처리업체에 위탁하여 처리한다 ④ 화재발생 시 중대산업사고 예방센터 및 인근 주변 공장에 사고를 알린다. ⑤ 소방서에 화재물질에 대한 정보를 제공하여 2차피해에 대비한다 ⑥ 소방수에 대비하여 외부차단밸브를 잠근다
	비상연락기관 및 전화번호	① 대경권 중방센터 054-459-1154 ② 포항 노동지청 054-271-6700 ③ 포항시청 054-270-8282 ④ 제철119안전센터 054-286-0119 ⑤ 포항성모병원 054-272-0151 ⑥ 대구지방환경청 053-230-6570 ⑦ 포항남부경찰서 054-240-8324

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]
화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서			이 요약서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제48조제1항에 따라 지역사회 내에서 위해관리계획서를 제출한 사업장의 화학사고 위험성 및 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.
사업장 상호(명칭)	고도화학(주)포항공장
사업장 위치(주소)	경상북도 포항시 남구 호동로58번길 3 (호동 )
사업장 대표전화	(전화번호:054-278-9211)
유해화학물질 취급정보	종류	황산 (Sulfuric acid )
	유해성	① 암을 일으킬 수 있음 ② 피부에 심한 화상 또는 눈에 심한 손상을 일으킴 ③ 금속을 부식 시킬 수 있음 ④ 흡입하면 치명적임 ⑤ 신체접촉 부위에 손상을 일으킴 ⑥ 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 기도 및 폐에 손상을 일으킴 ⑦ 장기적 영향에 의한 수생 생물에게 유해함
	사고 위험성	황산저장탱크 누출로 인한 유독가스 발생
사고 발생시 대응정보	영향 범위	경상북도 포항시 남구 호동
	방제장비 보유현황	① 세척 및 세안시설 인체보호 입고장공장동 2개소 ② 소석회 방제 입고장 옆 500kg ③ 방제삽 방제 보호구함 옆 6개 ④ 방제사 방제 입고장 옆 500kg ⑤ 흡착포 방제 창고동 보호구함 옆 3개 ⑥ 보호복 인체보호 각보호구함 6벌 ⑦ 보호장갑 인체보호 각보호구함 6벌 ⑧ 보호장화 인체보호 각보호구함 6벌 ⑨ 전면형 마스크 인체보호 각보호구함 6개 ⑩ 송기마스크 인체보호 보호구함 2개
	경보 전달방법	싸이렌, 대피방송, 유선전화 등
	행동요령	① 황산탱크 방유제 내 배관 누출사고발생시 보호구를 먼저 착용한다. ② 외부로의 누출을 막기 위해 우수로 밸브를 차단한다. ③ 황산탱크와 관련된 공장 운전을 정지시킨다. ④ 중대산업사고 예방센터 및 인근 주변 공장에 사고를 알린다. ⑤ 배관의 누출 부위를 파악하여 조치가능할 경우 배관 누출을 막는다. ⑥ 누출을 막고 누출된 황산을 회수하여 저류탱크로 이송한 후 중화제로 중화 ⑦ 탱크 내 잔량을 처리 후 배관을 복구한다. ⑧ 이상이 없다 판단되면 정상가동 후 추가 누출여부를 관찰한다
	비상연락기관 및 전화번호	① 대경권 중방센터 054-459-1154 ② 포항 노동지청 054-271-6700 ③ 포항시청 054-270-8282 ④ 제철119안전센터 054-286-0119 ⑤ 포항성모병원 054-272-0151 ⑥ 대구지방환경청 053-230-6570 ⑦ 포항남부경찰서 054-240-8324