포항시 월간 방사선측정결과 (2020년12월)

측 정 경 로
측정일시(날씨)	2020년 12월 5일(토) 10:50~12:44 (맑음)
측정지역	이동경로 [ 포항시청⇒ 오천 ⇒ 장기 ⇒ 구룡포]
측정결과	최대(uSv/h)	0.108
	최소(uSv/h)	0.061
평균 선량률(uSv/h)		0.088
비 고		녹색(정상), 노란(주의), 빨강(비상)

측 정 경 로
측정일시(날씨)	2020년 12월 29일(화) 14:04~16:24 (맑음)
측정지역	이동경로 [ 포항시청⇒ 장기 ⇒ 오천 ]
측정결과	최대(uSv/h)	0.112
	최소(uSv/h)	0.077
평균 선량률(uSv/h)		0.09
비 고		녹색(정상), 노란(주의), 빨강(비상)

※ 전국 환경방사선량률 범위 0.05 ~ 0.30 μSv/h

※ 전국 환경방사선량률 범위 0.05 ~ 0.30 μSv/h