형산강 수계 환경 모니터링 결과(1월)

하천수 수질검사 결과

❍ 형산강

채취일	검사항목	수질기준(㎎/ℓ)	섬안큰다리	형산대교	구무천
‘21. 1. 26.	Cd	0.005이하	불검출	불검출	불검출
	As	0.05이하	불검출	불검출	불검출
	CN	불검출	불검출	불검출	불검출
	Hg	불검출	불검출	불검출	불검출
	Pb	0.05이하	불검출	불검출	불검출
	Cr6+	0004이하	불검출	불검출	불검출

❍ 구무천 및 공단천

채취일	검사항목	한일철강	포항정비	제철세라믹	한국시멘트	대신메탈라이징
‘21. 1. 26.	Cd	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	As	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	CN	0.03	0.01	0.02	불검출	불검출
	Hg	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	Pb	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	Cr6+	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출