원전주변 환경방사선 측정결과 (2021년5월)

측 정 경 로
측정일시(날씨)	2021년 5월 10일(월) 13:59~16:44 (흐림)
측정지역	이동경로 [ 포항시청⇒ 장기 ⇒ 오천 ⇒ 포항시청]
측정결과	최대(uSv/h)	0.109
	최소(uSv/h)	0.077
평균 선량률(uSv/h)		0.09
비 고		녹색(정상), 노란(주의), 빨강(비상)

※ 전국 환경방사선량률 범위 0.05 ~ 0.30 μSv/h

측 정 경 로
측정일시(날씨)	2021년 5월 24일(월) 13:30~17:01 (맑음)
측정지역	이동경로 [ 포항시청⇒ 장기 ⇒ 오천 ⇒ 포항시청 ]
측정결과	최대(uSv/h)	0.104
	최소(uSv/h)	0.06
평균 선량률(uSv/h)		0.087
비 고		녹색(정상), 노란(주의), 빨강(비상)

※ 전국 환경방사선량률 범위 0.05 ~ 0.30 μSv/h