원전주변 환경방사선 측정결과 (2021년7월)

측 정 경 로
측정일시(날씨)	2021년 7월 8일(목) 13:34~16:24 (맑음)
측정지역	이동경로 [ 포항시청⇒ 장기 ⇒ 오천 ⇒ 포항시청]
측정결과	최대(uSv/h)	0.103
	최소(uSv/h)	0.074
	평균(uSv/h)	0.086
측정결과		이상없음 (자연방사선량률 범위 내)
비 고		녹색(정상), 노란(주의), 빨강(비상)

※ 전국 환경방사선량률 범위 0.05 ~ 0.30 μSv/h

측 정 경 로
측정일시(날씨)	2021년 7월 30일(금) 12:12~15:17 (맑음)
측정지역	이동경로 [ 포항시청⇒ 장기 ⇒ 오천 ⇒ 포항시청 ]
측정수치	최대(uSv/h)	0.111
	최소(uSv/h)	0.072
	평균(uSv/h)	0.085
측정결과		이상없음 (자연방사선량률 범위 내)
비 고		녹색(정상), 노란(주의), 빨강(비상)

※ 전국 환경방사선량률 범위 0.05 ~ 0.30 μSv/h