원전주변 환경방사선 측정결과 (2021년8월)

측 정 경 로
측정일시(날씨)	2021년 8월 11일(수) 13:44~16:20 (맑음)
측정지역	이동경로 [ 포항시청⇒ 장기 ⇒ 오천 ⇒ 포항시청]
측정결과	최대(uSv/h)	0.102
	최소(uSv/h)	0.057
평균 선량률(uSv/h)		0.085
비 고		녹색(정상), 노랑(주의), 빨강(비상)

※ 전국 환경방사선량률 범위 0.05 ~ 0.30 μSv/h

원전주변 환경방사선 측정결과 (2021년8월)

측 정 경 로
측정일시(날씨)	2021년 8월 26일(목) 11:18~15:20 (맑음)
측정지역	이동경로 [ 포항시청⇒ 장기 ⇒ 오천 ⇒ 포항시청]
측정결과	최대(uSv/h)	0.096
	최소(uSv/h)	0.073
평균 선량률(uSv/h)		0.083
비 고		녹색(정상), 노랑(주의), 빨강(비상)

※ 전국 환경방사선량률 범위 0.05 ~ 0.30 μSv/h