원전주변 환경방사선 측정결과 (2021년12월)

측 정 경 로
측정일시(날씨)	2021년 12월 6일(화) 14:07~16:55 (맑음)
측정지역	이동경로 [ 포항시청⇒ 장기 ⇒ 오천 ⇒ 포항시청]
측정결과	최대(uSv/h)	0.116
	최소(uSv/h)	0.078
평균 선량률(uSv/h)		0.092
비 고		녹색(정상), 노랑(주의), 빨강(비상)

※ 전국 환경방사선량률 범위 0.05 ~ 0.30 μSv/h

원전주변 환경방사선 측정결과 (2021년12월)

측 정 경 로
측정일시(날씨)	2021년 12월 21일(화) 13:30~16:44 (맑음)
측정지역	이동경로 [ 포항시청⇒ 장기 ⇒ 오천 ⇒ 포항시청]
측정결과	최대(uSv/h)	0.121
	최소(uSv/h)	0.078
평균 선량률(uSv/h)		0.093
비 고		녹색(정상), 노랑(주의), 빨강(비상)

※ 전국 환경방사선량률 범위 0.05 ~ 0.30 μSv/h