원전주변 환경방사선 측정결과 (2022년6월)

측 정 경 로
측정일시(날씨)	2022년 6월 15일(수) 13:46~16:33 (맑음)
측정지역	이동경로 [ 포항시청⇒ 장기 ⇒ 오천 ⇒ 포항시청]
측정결과	최대(uSv/h)	0.112
	최소(uSv/h)	0.076
평균 선량률(uSv/h)		0.094
비 고		녹색(정상), 노랑(주의), 빨강(비상)

※ 전국 환경방사선량률 범위 0.05 ~ 0.30 μSv/h