[별첨] 시설개선 지원대상 품목

1. 지원대상 공통사항

가. 시설개선은 해당 사업 추진을 통하여 에너지절감 효과가 5%이상(다만, 사업 성격상 에너지절감 효과 산출이 어려운 경우는 제외) 가능할 것

2. 지원제외 설비

가. 지원대상 품목 이외에 전기를 주 동력원으로 사용하는 냉·난방기 및 일반 사무·가전기기

나. 공인시험기관에서 발행한 에너지절감효과를 인정하는 시험성적서(최근 3년이내)가 없는 전기절전기 및 신개발 제품

다. 소비자의 피해가 우려되는 설비, 정부정책에 적합하지 않은 설비, 기타 지원사업으로 실시가 곤란하다고 판단되는 설비

라. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행규칙 제2조에 따른 신·재생에너지설비는 제외 (다만, 기 설치된 소각로에서 폐열을 이용할 경우에는 소각로를 제외한 폐열이용시설은 지원)

<시설개선 지원대상 품목>

구 분	지원대상 세부내역		설 명
가. 고효율 에너지기자재	1) 단열설비 (2개 품목)	고기밀성 단열문, 냉방용 창유리필름	-고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정(산업통상자원부 고시)에 따라 인증 받은 기자재로 유효기간 이내인 것 · 다만, 조명설비는 제외 · 다만. 전력저장장치(ESS)가 신재생에너지 설비와 연계된 시스템은 제외
	2) 전력설비 (8개 품목)	무정전전원장치, 인버터, 펌프, 원심식 송풍기, 전력저장장치(ESS), 최대수요전력제어장치, 터보압축기, 자동차충전장치
	3) 보일러 및 냉난방설비 (7개 품목)	산업·건물용 가스보일러, 스크류 냉동기, 직화흡수식 냉온수기, 항온항습기, 가스히트펌프, 가스진공온수보일러, 중온수 흡수식 냉동기
나. 에너지 효율향상설비	1) ICT(정보통신기술)활용 에너지관리시스템(EMS)		-에너지이용합리화법 제2조 제1항 제2호에 따른 소프트웨어, 계측장비, 통신기기 등의 ICT기술을 활용하여 건물(BEMS) 또는 공장(FEMS)등의 에너지를 절약하는 사업
	2) 소상공인용 에너지관리시스템(EMS)설비		-ICT기술을 활용하여 소상공인용 소규모 점포, 사업장 등의 에너지 사용을 제어·관리하여 에너지를 절약할 수 있는 기기
	3) 에너지경영시스템(EnMS) 구축사업		-에너지이용합리화법 제2조 제1항 제1호에 따른 에너지경영시스템 구축 사업 · 에너지경영시스템 구축 또는 운영을 위해 필요한 데이터 모니터링 및 측정시스템(소프트웨어 포함)
	4) 집단에너지사업자 상호간 열네트워크 구축사업		-집단에너지사업법 시행규칙 제2조 제2호에 따른 열수송시설 (열네트워크 구축에 필요한 열교환기는 포함) · 집단에너지사업법 제22조에 따른 공사계획의 승인 또는 신고를 완료한 시설에 한함
	5) 열병합발전설비		-전기와 열을 동시에 생산·이용하는 에너지 시스템 · 다만, 집단에너지사업자의 열원시설은 제외
	6) 노후 보일러 교체		-설치 후 7년이 경과한 보일러의 교체사업 · 개선 후 설비에 폐열회수장치(절탄기, 공기예열기, 응축수회수장치 등)가 포함된 경우에 한함 · 다만, 설치 후 7년이 경과하지 않았으나 현저하게 효율이 저하되어 긴급하게 교체가 필요하다고 자문위원회가 평가하여 승인한 경우 지원가능
	7) 폐열이용 보일러		-폐열을 이용하여 증기 및 온수를 발생하는 보일러
	8) 유리화학강화로		-화학적 처리를 통해 유리의 강도를 강화하는 장치
	9) 가스 온수기		-가스를 열원으로 순간온수를 생산하는 설비 · 효율관리기자재 1등급 제품에 한함
	10) 축열기(Accumulator)		-부하변동 안정화를 위한 축열 장치
	11) 마그네틱 드라이브 커플링		-부하변동에 따라 영구자석(마그네틱)과 도체의 거리를 조정하여 모터 회전수를 제어하는 장치
	12) 폐열회수형 용해로		-배가스 폐열을 회수하는 용해 장치
	13) 전기 유도용해로		-전기유도현상을 이용하여 금속물체를 용해하는 장치
	14) 고주파 유도 가열장치		-전기유도현상을 이용하여 금속물체를 가열하는 장치
	15) 에너지절약형 가열로 및 열처리로		-가스 또는 유류를 열원으로 피가열물체를 가열 및 열처리하는 장치로서 다음 사항을 모두 만족하는 것 · 배가스 폐열을 회수하는 설비를 갖춘 것 · 공연비 및 로내온도 제어기능을 갖춘 것
	16) 진공 이온질화 열처리로		-진공상태에서 고압의 전압을 인가하여 피처리물 표면에 질소이온을 침투시켜 표면을 경화하는 열처리 장치
	17) 전기 침적식 보온로		-가열장치가 용탕 안에서 직접 가열하는 보온로
	18) 고온 도가니 전기로		-내화물로 둘러싸인 도가니를 전기로 가열하는 장치
	19) 롤러허스(RollerHearth) 킬른		-대차를 사용하지 않고 소성품을 롤러에 의해 운반하는 킬른
	20) 폐열회수 이용설비		-폐열을 회수하여 가열원 또는 에너지원으로 이용하는 설비 · 열풍, 온수, 증기, 동력 등을 생산하는 장치에 한함
	21) 폐열회수형 버너		-축열식 열교환기가 내장된 축열식 버너 또는 간접 가열식 Radiation Tube 버너로서 Recuperator가 부착된 것
	22) 폐열 또는 폐압력 이용 발전장치		-폐열 또는 폐압력을 이용하여 전력을 생산하는 장치
	23) 공정 부생가스 이용장치		-공정에서 발생하는 가연성 부생가스를 이용하는 장치 · 가연성 부생가스의 소각장치와 소각 발생열을 이용하는 장치가 동시에 설치된 것
	24) 폐열이송설비		-공정폐열, 폐가스 등 폐열을 회수하여 다른 사업장에 공급하거나 받기 위한 설비 · 다만, 집단에너지사업자의 열수송시설은 제외
	25) 축열식 연소장치(R.T.O)		-축열재를 통해 폐열을 회수하여 휘발성유기화합물(VOCs)을 연소하는 장치
	26) 폐열회수형 촉매 연소장치		-촉매(백금, 팔라듐 등)를 이용하여 휘발성 유기화합물(VOCs)을 연소하고 연소폐열을 회수하여 이용하는 장치
	27) 히트펌프		-공정폐열, 폐수열 등을 회수하여 이용하는 폐열회수형 히트펌프 -또는 기존 멀티전기히트펌프시스템을 “효율관리기자재 운용규정”(산업통상자원부 고시)에 의거 에너지소비효율 1등급으로 등록된 멀티전기히트펌프시스템(실외기)의 조합으로 개선하는 사업
	28) 응축수 회수시설		-응축수를 회수하여 보일러급수 등으로 이용하는 시설
	29) 증기 재압축장치		-저압의 증기를 압축하여 고압의 증기로 이용하기 위한 장치
	30) 인버터		-부하에 따라 전압 및 주파수를 가변하여 모터 회전수를 제어하는 장치 · 설치용량(kW)이 고효율에너지기자재 대상인 경우는 고효율에너지기자재 인증제품에 한함
	31) 모터전력부하 제어장치		-부하전류를 분석하는 전력분석장치가 부착되어 인버터를 제어하여 모터 회전수를 제어하는 장치 ․ 인버터는 고효율에너지기자재 인증제품에 한함
	32) 유체커플링		-유체를 매개체로 하여 입력축의 회전을 출력축에 전달하는 장치
	33) 인버터 제어형 압축기		-인버터 제어에 의해 기체를 압축시켜 압력을 높이는 장치
	34) 고온 응축수 펌프		-100℃이상의 고온 응축수를 이송하는 펌프
	35) 증기차압 구동식 동력장치		-고압증기의 차압을 이용하여 동력설비를 구동하는 장치
	36) 프리미엄 전동기		-“효율관리기자재 운용규정”(산업통상자원부 고시)에 의거 프리미엄전동기(IE3)로 등록된 삼상유도전동기
	37) 고효율 변압기		-“효율관리기자재 운용규정”(산업통상자원부 고시)에 의거 고효율변압기로 등록된 변압기
	38) 에너지절약형 사출성형기		-서보모터 제어형 사출성형기
	39) 회생제동장치		-동력설비 동작시에 낭비되는 전력을 입력으로 받아서 전력을 다시 생산하는 설비 · 한국전력에서 고효율기기로 승인한 제품에 한함
	40) 밀폐식 연속 수세장치		-밀폐구조로 증기의 누설을 방지하는 원단 수세장치 · 수세온도가 자동조절 되는 것
	41) 정련·표백 연속처리 장치		-정련, 표백을 연속처리하는 구조로 중간에 수세조가 없는 것
	42) 저욕비 염색기		-피염물에 대한 염액의 중량비가 낮은 염색기 · 포염은 1:5이하, 사염은 1:6이하인 것
	43) 자동 사염 건조기		-탈수, 건조가 자동으로 진행되는 사염 건조기 · 블로워로 열풍을 순환하여 건조하고, 세퍼레이터가 설치된 것
	44) 히트셋팅기(Tenter)		-열풍을 공급하여 원단의 주름을 방지하고 직물의 형태, 색상을 고정시키는 장치 · 내부온도에 따라 가열장치의 자동제어가 가능하고 배기열습도를 감지하여 배기량 자동조절이 가능한 것
	45) 무장력 연속 스티머(증열기)		-날염된 원단에 증기를 공급하여 장력을 가하지 않고 연속적으로 염료를 고착시키는 장치
	46) 압착탈수장치(Shoe press)		-한 개의 롤러와 한 개의 슈(Shoe)를 사용하여 지필의 함수율을 낮추는 장치
	47) 초지건조기의 밀폐 후드 및 배열회수장치		-밀폐형 구조로 배열을 회수하는 장치
	48) 증기재압축식 증발농축장치		-증발농축기에서 증발된 증기를 압축하여 증발열원으로 재이용하는 장치
	49) 증기 재이용 다중효용 농축관		-증발관에서 발생한 수증기를 저압의 다음 증발관의 열원으로 사용하는 장치 · 3중 효용관 이상인 것
	50) 인버터 제어형 진공펌프		-인버터 제어에 의해 부하에 따라 전동기 회전수를 조절하는 진공펌프
	51) 회전식 디스크 건조기		-원통증기자켓용기의 내부중공 회전축에 원통 디스크를 부착하여 피건조물을 간접 건조하는 것
	52) 적외선 건조기		-적외선을 이용하여 건조하는 장치
	53) 적외선 가열건조 도장부스		-적외선을 이용하여 가열건조하는 도장부스
	54) 직접가열 열풍식 도장부스		-LNG, LPG를 열원으로 피가열체를 직접 가열하는 것
	55) 인쇄용 건조장치		-코팅 또는 인쇄시 원재료에 도포된 도료를 열풍으로 건조시키는 장치 · 건조과정에서 발생하는 폐열을 회수하여 자체열원으로 재사용할 것
	56) 에너지절약형 공기조화시스템		-공기를 정화, 냉각, 가열, 가습하여 실내공기를 쾌적한 상태로 유지하기 위한 장치 · 배기열 회수장치, 정풍량특성 댐퍼, 실내 온·습도 자동제어시스템을 구비한 것
	57) 제습 공조장치		-내부에 제습기능을 내장한 공조장치 · 제습장치로 공기를 제습하고 폐열로 제습장치를 재생시키는 것
	58) 건물자동화 제어장치		-건물 에너지사용설비의 제어 기능을 통해 에너지를 절감하는 장치 · 냉․난방제어, 조명제어, 공조 제어를 통합하여 자동운전 제어가 가능한 시스템에 한함
	59) 원적외선 난방시스템		-원적외선을 이용하는 난방장치 · 다만, 전기열원방식 및 바닥난방시설은 제외
	60) 고효율 라인농축 스크류프레스 탈수기		-슬러지를 탈수 처리하여 부피와 중량을 감량함으로써 매립, 소각, 고형화가 용이하도록 하는 설비
	61) 하수처리공정의 미세기포 발생설비		-기포의 입경 크기를 미세화 할 수 있는 공정을 통해 일반 공기부상법에 비해 효율을 높여 동력비(에너지비용)를 절감하는 설비
	62) 창세트		-“효율관리기자재 운영규정”(산업통상자원부 고시)에 의거 에너지소비효율 1등급으로 등록된 창세트
	63) 상변화식 에어드라이어		-상변화물질을 이용하여 부하변동에 따라 자동 온/오프 제어로 압축기체의 수분을 제거하는 장치 · 또는 흡착식 드라이어를 상변화식 에어드라이어와 조합한 수분제거 시스템
	64) 심야전력이용 축냉설비		-심야전력을 이용한 축냉설비 · 한국전력에서 심야전력기기로 인정한 설비에 한함
	65) 가스히트펌프		-가스엔진 동력으로 구동되는 냉난방장치 · 설치용량(kW)이 고효율에너지기자재 대상인 경우는 고효율에너지기자재 인증제품에 한함
	66) 흡수식 냉방시설		-연소가스, 증기, 고온수 등을 이용한 흡수식냉동기 및 냉온수기 · 직화흡수식 냉온수기 또는 중온수 흡수식 냉동기는 설치용량(kW)이 고효율에너지기자재 대상인 경우는 고효율에너지기자재 인증제품에 한함
	67) 상용자가발전 설비		-열병합발전, 폐열 또는 폐압력 이용발전 및 기타 연료 등을 사용하여 전기를 생산하는 설비 · 자가용으로 사용하는 경우에 한함
	68) IGBT정류기		-인버터의 원리를 이용한 정류기로 상용교류전원을 입력받아 1차 정류후 인버터부에서 적정이상 높은 주파수로 변환된 AC전원을 만들고 이를 고주파형 트랜스를 통해 원하는 전압을 얻어내서 다시 2차 정류하여 깨끗한 DC전류를 얻는 장치
	69) 연료전환사업		-사용연료가 유류 또는 전기일 경우에 가스(LNG, LPG 등)로 전환하는 사업 · 가스 저장 및 공급설비에 한함
다. 기타 설비	1) 기타 에너지효율 향상설비		-‘가~나’에 해당하지 않는 에너지 효율향상 설비로 개선하는 사업으로 에너지진단 결과 공정별 또는 설비별 에너지절감효과가 5% 이상 가능하다고 평가하고, 선정평가원회가 지원 승인한 경우