■ 지하수법 시행규칙 [별지 제5호서식]

원상복구계획서

(1쪽)

[선택] 불용공 유형 분류 중 해당되는 관정에 표시

구 분

소 형

대 형

재래식

충적층

[  ] 유형1

[  ] 유형2

[  ] 유형3

암반층

케이싱 인발(引拔) 가능

[  ] 유형4

전구간 되메움

[  ] 유형6

-

케이싱 인발 불가

[  ] 유형5

부 분 되메움

[  ] 유형7

-

유형별 원상복구 되메움 순서 및 모식도(유형1 ~ 유형7)

(2쪽)

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)

(3쪽)

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)

(4쪽)

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)

(5쪽)

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)

(6쪽)

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)

(7쪽)

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)