원전주변 환경방사선 측정결과 (2023년 11월)

측 정 경 로
측정일시(날씨)	2023년 11월 27일(월) 14:00~17:00 (흐림)
측정지역	이동경로 [ 대이동⇒ 연일읍⇒ 대송면⇒ 오천읍⇒ 장기면 ]
측정결과	최대(uSv/h)	0.106 (정상)
	최소(uSv/h)	0.075 (정상)
	평균(uSv/h)	0.088 (정상)
비 고	※ 전국 환경방사선량률 범위 0.05 ~ 0.30 μSv/h 녹색(정상), 노랑(주의), 빨강(비상)