「동해면민운동장 시설확충 사업」 건축설계공모 지침서

	주 요 내 용
▪대지위치 - 포항시 남구 동해면 약전리 370-6번지 일원 ▪용 도 : 체육시설 ▪규 모 : 제안서 상세내용 참조 허용범위(±5%범위 내 조정가능) ▪추정공사비 : 6,380백만원 ▪추정설계비 : 340백만원(부가가치세 포함)

2021. 1.

목    차

Ⅰ. 총칙	1

1. 사업의 목적	1

2. 사업 개요	2

Ⅱ. 건축설계공모 요강	3

1. 설계공모 개요 및 방법	3

2. 설계공모 일정	4

3. 응모신청	5

4. 현장설명	6

5. 질의 및 응답	6

6. 응모작품 제출	7

Ⅲ. 설계도서 관련 사항	7

1. 도서작성	7

2. 작성방법	9

3. 제출방법	13

Ⅳ. 심사 관련 사항	13

1. 작품심사	13

2. 당선작 및 입상작 결정방법	14

3. 심사 시 불이익 처분기준	17

Ⅴ. 저작권 및 기타사항	18

1. 입상작의 보상 및 대우	18

2. 제출 작품에 대한 지적 소유권	18

3. 기타사항	19

4. 당선이후 조건	19

Ⅵ. 설계 지침	21

1. 계획의 기본방향	21

2. 에너지 절약설계	23

3. 건축분야	23

4. 토목 및 조경분야	31

5. 기계분야	32

6. 전기분야	33

7. 유의사항	34

8. 기타사항	35

[별지1] 공공건축 사업계획 사전검토의견서	37

[별지2] 심사위원 명단	39

Ⅶ 관련서식	40

Ⅰ 총칙

1. 사업의 목적

가. 인구 유동성에 비하여 지역주민들이 이용할 수 있는 체육인프라가 부족한

동해면에 기존 동해면민운동장 및 인근부지를 활용하여 시설확충

나. 체육인프라 확충을 통한 지역주민들의 생활체육 활성화로 시민복지 증진

2. 사업개요

가. 사 업 명 : 동해면민운동장 시설확충 사업

나. 대지위치 : 포항시 남구 동해면 약전리 370-6번지 일원

다. 현장사진

라. 건축규모

1) 규    모  : 부지면적 7,156㎡(부지면적 843㎡ 추가확보 예정)

* 층수에 대한 제한 없이 자유롭게 구상

연면적 2,000㎡ 허용범위(±5%범위 내 조정가능)(국토계획법 준수)

2) 구    조  : 공모 용도에 적합한 구조

※ 「건축물의 구조기준 등에 관한규칙」 에 적합하고 경제적인 구조

3) 주요시설  : 체육시설

4) 지역지구  : 자연녹지지역(건폐율 20%이하, 용적률 100%이하)

마. 예정 공사비  : 6,380백만원(부가세 포함, 건립에 따른 총 공사비)

바. 예정 설계비  :  340백만원(부가세 포함)

〇 설계용역비 : 320백만원(부가세 포함)

〇 각종인증비 :  20백만원(부가세 포함)

※ 설계의도구현 불포함 : 추후 별도 발주계획

사. 건축용역범위 : 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등 제반분야의 설계 및  녹색건축인증(일반등급), 에너지효율인증(1++,제로에너지건축물, 건물에너지관리시스템, 장애물 없는 생활환경 [Barrier Free 인증(일반등급)], 신재생에너지설치신고 등 제반 행정절차 이행과 건축 협의, 설계자문, 계약심사, 설계안전성 검토, 손해배상 보험료 등  발주처가 요구하는 신청 및 보고자료 등에 관한 용역수행 사항임

(단. 행정절차 및 승인, 심의, 지질조사, 측량 등에 소요되는 비용

별도/인증, 심의, 협의, 검토, 승인, 심사 등은 관계 법령이 정하는 바

에 따라 필요시 시행)

아. 설계기간 : 당선자 계약 후 착수일로부터 150일(공휴일 포함/ 추후 협의조정 가능)

Ⅱ 건축설계공모 요강

1. 설계공모 개요 및 방법

가. 공모방식 : 일반설계공모

※ 「건축서비스산업진흥법」 제21조에 의한 건축설계 공모방식으로 시행

(국토부고시 제2019-196호 ‘건축 설계공모 운영지침’)

나. 참가자격 및 조건

1) 공고일 현재, 건축사법 제7조의 규정에 의해 건축사 면허를 소지하고 동법 제23조의 규정에 의거 건축사사무소의 등록을 필한 업체로서 결격사유가 없어야 한다.

2) 건축사법시행령 제21조의2에 의한 외국건축사 자격을 취득한 자로서 국내

건축사사무소 개설자와 공동업무수행 협약을 한 자(이때 주계약자는 국내건축사로 한다.)

3) 공동응모 시 공동응모자 모두“1)”또는“2)”항의 자격조건을 모두 갖추어야 하며, 과반수이상의 비율을 가진 응모자 1인을 대표자로 선정하여야 한다.

[단, 공동 응모 시 3개사를 초과할 수 없으며 응모신청서 등록 후에는 공동응모를 변경할 수 없다. (공동 응모 협정서 제출)

4) 설계공모 당선자는 용역계약체결 시 토목·기계∙전기·정보통신·소방·조경분야 등의 설계 자격이 없는 경우에는 관계법규에 의한 설계자격을 보유한 자와 공동도급(분담이행방식 / 토목·∙기계∙조경분야 하도급 가능) 하여야 하며, 이 경우 공동수급업체의 대표자는 건축설계공모 당선자가 되어야 하며 기타 계약에 관한 사항은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의한다.

5) 응모신청 일을 기준으로 해당설계사무소 등이 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지와 기타 행정관청의 처분을 받은 자는 본 설계공모에 참여할 수 없으며, 당선작 선정 후 우리시와 계약체결일까지 업무정지, 자격정지 및 기타행정관청의 행정처분이 없어야 한다.

※ 응모신청서 접수 시 국토교통부의 경력위탁기관인 건축사협회 등에서       발급한 증빙서류 첨부(공동응모자 포함)

6) 본 설계공모 참가등록자는 1개의 작품만을 제출할 수 있으며, 중복 응모한 사실이 발견된 자는 참가자격을 박탈한다.

2. 설계공모 일정

가. 공모일정

동해면민운동장 시설확충 사업 건축설계공모 일정
구 분	예 정 일 자	비 고
공 모 공 고	2021. 2. 1.(월)	포항시청 홈페이지, 조달청 나라장터
응 모 신 청 (응모등록)	2021. 2. 8.(월) 10:00~14:00까지	포항시청 민원상담장(방문접수만 가능) [2층 행정안전국 민원상담장]
현 장 설 명	2021. 2. 8.(월) 16:00	동해면 약전리 370-6번지일원
질 의 접 수	2021. 2. 9.(화) 9:00~17:00까지	서면질의(FAX 및 E-mail) ※ 마감일 18:00 도착분에 한함.
질 의 회 신	2021. 2. 15(월)	참가자 전원 : 등록한 E-mail로 통보
작 품 접 수	2021. 4. 5.(월) 9:00~17:00까지	포항시청 2층 행정안전국 민원상담장
작 품 심 사	2021. 4. 12.(월) 14:00 ~ - 5일 전 심사위원 접수 자료 교부	심사장 – 포항시청 5층 소회의실
당선작 발표	2021. 4. 14.(수) - 심사일로부터 7일 이내	포항시 홈페이지 게재
도 서 반 환	당선작 발표일로부터 7일 이내	입선작(우수작 및 가작포함)은 반환하지 않음

※ 상기일정은 발주청 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경시는 홈페이지를 통해 공지함.

나. 일정 등의 변경

1) 일정상의 모든 수속은 업무시간에 한한다.

2) 공모일정의 변경이 불가피할 경우 변경된 일정은 우편 또는 E-mail로 참가 등록한 모든 응모자에게 통지한다.

3) 설계공모 진행 기간 중 응모자 주소 등이 변경되었을 경우에는 신속히 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있다.

3. 응모신청

가. 일    시 : 일정표 참조

나. 접수방법 : 방문접수에 한함 (E-mail, 우편 및 팩스 등은 등록불가)

다. 장    소 : 포항시청 행정안전국 민원상담장(2층) ☎054) 270-2806

라. 구비서류

1) 건축설계공모 응모신청서[서식1] 1부.

2) 대표자 선임계(하나의 건축사사무소에 대표건축사가 2인 이상인 경우) [서식 2] 1부.

3) 공동도급 대표자 선임계 [서식 3] 1부.

4) 공동응모협정 제출 [서식4]1부.

5) 건축사면허증 사본 1부.

6) 국외 건축사자격증 사본 1부. (외국건축사 참여할 경우에 한함)

7) 건축사사무소등록증 사본 1부. (법인인 경우 대표자 등록증 사본)

8) 위임장[서식6] 및 재직증명서 1부.

(대리인이 등록할 경우에 한하며, 소속직원 외 대리접수 불가)

9) 청렴서약서[서식7] 1부.

10) 법인등기부 등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부.

(외국건축사의 경우 건축사법 시행규칙 제12조의2에 의한 외국건축사자격취득자 신고필증 사본으로 갈음)

11) 사용인감계[서식8] 및 인감증명서(법인의 경우 법인 인감) 각 1부.

※ 공동 응모자의 경우 해당 자격증 및 업무신고필증 등 상기 해당서류 각각 제출

※ 영문 및 외국어로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 번역 업체의 확인서를 받아 제출

12) 응모신청 일을 기준으로 해당설계사무소 등이 등록취소, 휴업, 폐업, 업무            정지 및 자격정지와 기타 행정관청의 처분여부확인 증빙서류

※ 국토교통부의 경력위탁기관인 건축사협회 등에서 발급한 증빙서류 첨부(공동응모자 포함)

13) 사본은 원본대조필하여 제출

4. 현장설명

가. 일    시 : 공모일정(표) 참조

나. 장    소 : 공모일정(표) 참조

다. 참석대상 : 응모업체 대표자 또는 위임받은 자

(위임받은 자가 참석할 경우에는 위임장 및 재직증명서, 신분증 지참)

※ 현장설명회는 반드시 참석하여야 함. 참석자에 한해서 공모도서를 제출할 수 있음

라. 내    용 : 설계공모 지침의 주요내용 및 현지 대지조건 등 설명

5. 질의 및 응답

가. 접수기한 : 일정표 참조

나. 본 설계공모의 지침서, 제공 도서류, 기타 경기의 진행과 관련하여 질의가 있을 때에는 [서식5]로 작성한 질의서를 E-mail에 의한 방법으로 제출하여야 한다.

(접수는 접수사실을 반드시 담당자에게 확인하여야 함 )

※ 포항시 새마을체육과 체육시설팀 ☎ 054)270-2806

다. 유의사항

1) 질의서는 기간 내에 접수시켜야하며 질의는 참가자(업체)별로 1회에 한한다.

2) 질의서는 E-mail(adonistw76@korea.kr)로 접수하고, 접수 시에는 발송 후 수신 여부를 확인하여야 한다.(마감일 이전 도착분에 한하여 유효)

※ E-mail 접수 시 접수사실이 담당자 확인된 것으로 한한다.

3) 질의는 한글을 사용하여 명확히 작성하여야 한다.

라. 질의 회신

1) 응답방법 : 질의된 내용은 공모주체가 관련부서 협의 및 검토 후 검토 의견서를 작성, 응모자 전원에게 통보(개별회신은 하지 않음)

2) 유의사항

① 질의사항에 대한 우리시의 답변 내용은 설계공모 지침서를 추가 또는    수정한 것으로 간주하며, 설계지침서와 동일한 효력을 갖는다.

② 질의가 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적

사항 등 질의서 상의 기재사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계공모

지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지 아니 할 수 있다.

③ 질의 기간 외 질의사항에 대하여는 답변하지 않는다.

④ 질의내용에 따라 상부기관의 유권해석 등 추가검토가 필요한 경우

회신기한이 연기될 수 있다.

6. 응모작품 제출

가. 제출 마감일 : 일정표 참조(제출 장소 도착분에 한함)

나. 제출 장소 : 포항시청 행정안전국 민원상담장(2층) ☎054) 270-2806

다. 유의사항

① 제출서류는 명시된 마감시간 전까지 직접 제출하고 접수증을 교부받아야 한다.

(우편 및 인터넷 접수 등은 허용하지 않음)

② 응모자는 1개의 응모 안 만을 제출할 수 있다.

③ 접수된 응모작을 수정ㆍ변경ㆍ보완할 수 없으며, 추가 제출할 수 없다.

④ 제출서류에는 응모자를 인식할 수 있는 어떠한 표시도 할 수 없다.

⑤ 제출도서는 심사용과 보관용을 구분, 포장하여 제출한다.

⑥ 심사용과 보관용 제출도서는 각각 하나의 묶음으로 파손되지 않도록

흰색 종이로 이중 포장 후 겉포장에 응모신청서상의 접수번호와 제출

도서 제목 및 심사용, 보관용을 구분을 표기하며, 모든 도서류에는

규정에 의한 것 이외의 표시를 금한다.

⑦ 심사용 설계도판은 하나의 묶음으로 흰색 종이로 이중 포장하며

포장지에는 어떠한 표시도 하지 않는다.

⑧ 심사용 설계도판과 설계도면, 설계설명서는 각각 구분 포장하여 제출한다.

Ⅲ 설계도서 관련 사항

1. 도서작성

가. 제출서류

1) 설계공모참여 신청서〔서식 9〕

2) 대리인 위임장〔서식 6〕 및 대리인 재직 증명서 각1부(소속직원이 대리 제출하는

경우에 한하며 소속직원 외 대리 제출 불가)

나. 제출도서

1) 심사용 설계도판 : 3매(A1 가로)

※ 하나의 묶음으로 흰색 종이로 이중 포장하며 포장지에는 어떠한 표시도 하지 않는다.

2) 설계설명서(A4 세로, 좌철) 각 15부

3) 설계도면(A3 가로, 좌철) 각 15부

4) CD 1매 : 설계도판, 설계도면 및 설계설명서 일체 내용을 파일로 저장

※ 설계도판-jpg파일, 설계도면-dwg파일 및 pdf파일, 설계설명서-pdf파일

5) 모든 제출 서류의 종이는 흰색으로 한다.

6) “심사 후 입상작 확인용”〔서식 17〕을 작성하여 〔서식 18〕의 규격 봉투에 넣어 봉인한 후 제출도서와 별도로 제출한다.

다. 제출도서 익명성 유지

1) 설계 도판이나 설계설명서, 설계도면 등 각종 서류에는 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다. (응모자 임의의 고유번호도 표시하지 아니함)

2) 익명의 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지 전 기간 동안 적용된다.

3) 상기사항을 위반할 경우 심사위원회의 의결을 통하여 감점 또는 실격      처리할 수 있다.

4) 심사 후 입상작 확인서는 심사 종료 시 까지 밀봉하여 공개하지 아니하며, 심사결과 확정 시 심사장에서 개봉한다.

5) 설계공모심사 전까지 심사위원을 개별로 접촉하여 사전 작품설명을 하여서는 아니

되며, 심사 전·후 상기에 해당하는 사실이 발각될 경우 이 지침에 정하는

모든 자격을 박탈한다.

6) 설계도판과 설계도면 및 설계설명서의 표지에는 아래와 같이 심사 시 사용할 “심사번호 기재란”을 우측 상단에 흑색으로 표시하여야 한다.

	40 20		(단위 mm)
					20 40

※ 심사번호 기재란의 테두리선은 진하게(1.0mm) 할 것

2. 작성방법

가. 공통사항

1) 축척과 방위는 각 도면 좌측상단에 정확히 표현한다.

2) 모든 도서의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하고 미터법을 사용한다.

다만, 영문이나 한문표기가 필요한 경우에는 한글과 병기한다.

3) 모든 제출도서의 종이는 백색용지로 통일하여 사용한다.

4) 설계도면 및 설계설명서 제본 시 스프링, 클립 등은 사용이 불가하며, 접착제 제본만 가능하다.

5) 설계도면 및 설계설명서 15부 중 2부는 표지에만 건축사사무소명 및 대표자 성명을 기재․날인하고, 심사용 13부에는 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.

6) 조감도, 모형, 항공사진 등은 제출도서에서 원칙적으로 제외하며, 설계공모 참가자가 제출물에 조감도나 이와 유사한 내용을 포함한 경우에는 감점기준에 따라 감점처리 함

7) 다만, 제안서의 명확한 설명을 위하여 필요한 경우 스터디 모델 수준의 모형사진, 렌더링하지 않은 3차원 이미지 등은 추가할 수 있음.

※ 필요한 경우 스케치업 모델링을 활용한 3차원 이미지 및 다이어그램은 사용 할 수 있으나 다만, 매스(mass) 표현이외에 외벽재료 표현, 음영, 창문, 나무, 사람, 재질, 장식 등 세부적인 표현은 일체 금지함

나. 설계도판

1) 설계도판은 A1(가로 841mm × 세로 594mm)규격의 백색용지에 장변이 수평이 되도록 횡으로 작성하며 두께 5mm이상 압축스티로폼 보드에 테두리 없이 부착하여 제출한다.

2) 설계도판의 기본구성과 도판 수는 아래에서 제시한 바에 따르며 제시된 도판 수 이외는 인정하지 않는다.

3) 작품심사 시 게시되는 도판의 조합은 아래와 같다.

	가로 규격 : 841mm		가로 규격 : 841mm
	도판 (가) 설계개요, 3차원이미지 공간배치개념도 등		도판 (나) 배치도, 평면도, 주차, 동선, 조경계획도 등	세로규격 : 594mm
	도판 (다) 입면도 단면도 기타(각종 인증 개념도)			세로규격 : 594mm

※ 도판 구성은 제시된 도판내용을 준수하는 범위 내에서 각 응모자의 창의력에 의한    표현으로  조정할 수 있다.

4) 심사용 판넬 부착도면과 설계설명서 상의 각 실의 명칭 등은 서로 동일하여야 한다.

5) 도판의 세부내용은 다음과 같다

① 설계개요 : 건물, 마감, 설비, 주차, 조경 개요 등을 작성하고 설계안의 특징을

나타내는 핵심개념 등에 대한 사항 표기

② 이 미 지 : 렌더링하지 않은 3D이미지

③ 배 치 도 : 건축물, 도로, 녹지 및 부대시설의 배치계획 및 이격 거리 등을 표현함

④ 조경계획 : 지상 등에 조경계획도 작성

⑤ 공간배치개념도 : 대지의 분석사항을 표현하고 이를 고려한 공간 배치계획 작성

⑥ 주차계획 : 전체주차개념 및 진·출입 동선을 표시함

⑦ 동선계획 : 이용자의 건물 진·출입 동선을 표시함

⑧ 평 면 도 : 각 층별로 작성(치수 표시) 하고, 지상1층 평면도는 외부 동선과

내부 동선을 같이 파악할 수 있도록 함께 표현함

⑨ 입 면 도 : 2면 이상 작성

⑩ 단 면 도 : 2개소 이상(각 단면의 위치 및 방향을 달리하여야함)

⑪ 기타사항 : 디자인 개념 및 이미지, 기타 설계자가 의도하는 사항.

다. 설계도면

1) 설계도면의 크기는 A3(가로 420mm × 세로 297mm)로 작성하며, 단면좌철

무선 무철로 접착제 제본하여야 한다.

2) 설계도면 표지의 재질은 백상 아트지 (200ｇ/㎡), 내용지의 경우 백상지(100ｇ/㎡)로

반드시 지정된 서식에 따라 작성해야 한다.

3) 설계도면의 표지는 [서식11]의 “동해면민운동장 시설확충 사업 건축설계 공모 도면”과 심사번호 기재란만 작성하고 테두리, 문자 및 기타 기호 등을 표기할 수 없다.

4) 설계도면의 표현은 백색과 흑백으로만 가능(검은색 음영 비율에 따른 명도

조절 가능)하며, 외곽선 및 색채는 사용할 수 없다.

5) 설계도면에 사용되는 글씨체는 한글로 휴먼명조체를 사용한다.

6) 설계도면의 매수는 표지 및 목차를 제외하고 30쪽 이내로 작성한다.

(단면 인쇄, 표지 및 목차를 제외한 각장 하단 오른쪽에 쪽번호 표시)

7) 15부 중 2부는 표지에만 건축사사무소명 및 대표자 성명을 기재․날인하고, 심사용

13부에는 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.

8) 설계도면에 포함되어야 할 기본구성은 아래와 같다.

① 표지(제목 : 한글 휴먼명조 35포인트 진하게 할 것)[서식 11]

② 목차(페이지를 기재할 것)

③ 설계개요

④ 배치도 : 건물, 도로, 주차장, 조경, 등 핵심개념 표시

⑤ 층별 평면도(1층 평면도에는 내부동선과 외부동선을 함께 파악할 수 있도록 작성)

※ 면적표 (치수 및 산출근거 표시)

⑥ 입면도(4면)

⑦ 단면도(종, 횡단면도)

⑧ 동선계획도

⑨ 그 밖의 조경계획, 구조계획, 설비계획 등 응모자가 강조하자하는 계획부분의 설계도서

라. 설계설명서

1) 설계설명서의 크기는 A4(가로 210mm × 세로 297mm)로 작성하며, 단면좌철 무선 무철로 접착제 제본하여야 한다.

2) 설계설명서의 표지는 [서식12]의 “동해면민운동장 시설확충 사업 건축설계공모 설계설명서”와 심사번호 기재란만 작성하고 테두리, 문자 및 기타 기호 등을 표기할 수 없다.

3) 설계설명서에 포함되어야 할 기본구성은 아래와 같다.

① 표지(제목 : 한글 휴먼명조 24포인트 진하게 할 것)[서식 12]

② 목차(페이지를 기재할 것)

③ 설계개요〔서식 13〕

④ 각층별 세부용도 및 면적표(산출근거 포함)[서식 14]

⑤ 계획개념(계획안의 상징성, 예술성, 창의성 등 개념 및 그림)

⑥ 건축계획(배치도, 평면도, 단면도, 입면도 등)

- 설계도면은 정확한 치수를 미터법으로 작성하여야 함.

⑦ 실내외 마감재료

⑧ 건축구조계획

⑨ 토목계획 및 조경계획

⑩ 교통계획(보행 및 차량 통행, 주차계획)

⑪ 설비계획(기계, 전기, 통신, 소방 등)

⑫ 녹색건축계획 및 에너지효율계획(신재생에너지 이용계획 포함 등 해당될 경우)

⑬ 유니버설디자인계획

⑭ 신기술, 신공법 적용 등에 관한 사항

⑮ 공사 예정공정표

⑯ 관계법규 검토내용〔서식 15〕

⑰ 개략공사비(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등 분야별로 구분)

→ 붙임서식 참조(예정공사비를 초과할 수 없음)[서식 16]

4) 설계설명서 표지의 재질은 백상 아트지 (200ｇ/㎡), 내용지의 경우 백상지(100ｇ/㎡) 로 반드시 지정된 서식에 따라 작성해야 한다.

5) 설계설명서에 사용되는 글씨체는 한글로 휴먼명조체를 사용한다.

6) 설계설명서의 매수는 표지 및 목차를 제외하고 30쪽 이내로 작성한다.

(단면 인쇄, 표지 및 목차를 제외한 각장 하단 오른쪽에 쪽번호 표시)

마. CD(저장매체) 1매

1) 제출목록 : 설계도판, 설계도면 및 설계설명서 일체

2) 파일명이나, 폴더이름, CD-ROM표지 등에 제출회사명 기입하여 제출

※ 설계도판-jpg파일, 설계도면-dwg파일 및 pdf파일, 설계설명서-pdf파일

3. 제출방법

가. 참가등록을 하지 않은 업체는 작품을 접수할 수 없으며, 참가업체는 접수 기간 내에

업체대표 또는 그 대리인이 우리시에 직접 제출한다.

나. 우리시에서 규정한 제출도서 목록 이외의 도서류를 제출할 때는 접수받지 아니한다.

다. 기  타

◦ 심사용 판넬, 설계도면 및 설계설명서는 훼손되지 않도록 유의하여 제출한다.

◦ 제출된 작품은 추가하여 제출하거나 수정할 수 없다.

Ⅳ 심사 관련 사항

1. 작품심사

가. 심사위원 구성 및 운영

1) 심사위원회 운영은 「건축서비스산업 진흥법」제21조 및 같은 법 시행령 제17조    「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2019-196호)에 따른다.

2) 심사위원회는 [별지 2]과 같이 발주청이 임명 또는 위촉하는 7인의 심사    위원으로 구성하고 설계공모 작품을 심사한다.

※ 단, 심사위원 사정으로 불참이 예상될 시 예비심사위원으로 대체하여  심사 전 공개

3) 심사위원은 공정하고 투명한 심사를 위해 심사위원으로 선정될 시 사전    접촉 금지 서약서[서식 20]을 제출하고, 작품심사 당일 사전접촉 여부     확인서[서식 22]를 제출하여야 한다.

4) 설계공모 작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우 그 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

5) 심사위원장은 심사위원회의 동의를 얻어 설계공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

6) 작품선정을 위한 심사위원회의 진행은 비공개를 원칙으로 한다.

7) 설계공모 참가자는 심사의 공정을 기하기 어려운 사정이 있는 심사위원이   있을 경우 그 사유를 명확히 하여 서면으로 우리시에 해당심사위원의 기피     신청을 할 수 있다 [서식19]

8) 심사위원회는 해당 설계공모의 특성상 필요하다고 판단하는 경우에는   설계공모 참가자에게 공모안에 대하여 설명을 요구할 수 있으며, 설계공모       참가자는 이에 응하여야 한다.

나. 심사결과의 발표 및 공개

심사결과는 입상작에 한하여 심사일로부터 7일 이내에 순위와 회사명을 포항시청

홈페이지에 공지한다.

다. 기타

1) 심사결과 설계공모 목적에 적합하지 아니하거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작 등을 선정하지 않을 수 있다.

2) 응모자는 심사결과에 대하여는 어떠한 이의제기 및 보상을 요구할 수 없다.

2. 당선작 및 입상작 결정방법

당선작 및 입상작 결정방법과 심사기준은 아래 『작품심사기준』을 고려하여 설계공모 심사위원회에서 정한다.

가. 작품심사기준

작품심사는 「건축서비스산업 진흥법」제21조 및 같은 법 시행령 제17조「건축 설계        공모 운영지침」(국토교통부고시 제2019-196호)에 따른다.

1) 절차기준

① 심사위원회는 작품심사 시작 전에 발주기관에서 상정한 대상작품과 실격사유를      심의하여 실격여부를 결정할 수 있다(실격 판정 시 평가대상에서 제외)

② 심사위원회의 평가방식은 채점제, 투표제, 채점제와 투표제의 혼합방식 등      심사위원회의 의결을 통해 자율적으로 결정할 수 있다.

③ 심사위원회는 채점제에 의한 작품평가에 대하여 배점기준에 의거 항목별로      상대평가 하여『작품심사 결과』를 결정한다.

④ 심사위원회는 작품심사 후 발주기관에서 상정한 감점대상 및 감점 사유를     심의하여 감점평가 결과를 결정한다. (투표제에 의한 평가방식 또한 감점대상           및 감점 사유를 심의하여 감점평가 결과를 반영하여 심사 함)

⑤ 감점은 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수에 감점한다.

⑥ 심사점수 합계를 100점 만점으로 환산한 심사위원 환산평점에 내부      감점평가점수를 반영한 점수로 산정한다.

⑦ 각 심사위원의 채점결과의 최고점과 최하점을 제외한 평균점수와     설계지침위반으로 인한 감점을 합산하여 최고점수를 받은 작품을         당선작으로 확정하고 2순위(우수작), 3순위(가작)를 선정한다.

⑧ 입상작의 배점이 같을 경우 추첨으로 낙찰자를 결정한다.

2) 심사기준

① 작품심사는『건축 설계공모 운영지침(국토교통부고시 제2019-196호)』에 따른다.

② 심사위원은 배점기준, 평가항목, 감점기준 등을 반영하여 평가한다.

< 배점기준 및 평가항목 >
평가항목	세부 사항	100
배치 계획	○ 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성	20
공간 계획	○ 내. 외부 공간 계획의 적절성 ○ 공간 이용의 효율성 ○ 동선 및 기능배분의 타당성 ○ 입면 디자인 계획의 우수성	30
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ○ 입면 디자인 계획의 우수성 ○ 색상 및 재료 계획의 적절성	30
기술 계획	○ 환경친화적 설계기법의 우수성 ○ 비용 절감 등 경제성 ○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성	15
기타	○ 해안가 인접 등 특수 조건에 대한 대처 방안 등 추가적 으로 필요한 사항	5

※ 채점방법 및 절차는 설계공모 심사위원회에서 따로 정할 수 있음

3) 항목별 평가기준

① 채점의 근거가 될 수 있도록 평가서를 작성한다.

② 평가항목별로 상대평가 후 항목별 평균점수와 감점을 합산하여 최종 점수를      확정한다.

③ 상대평가 등급은 수, 우, 미, 양, 가로 하고, 심사항목별 배점에 대해 10%를       차등채점(수 100점, 우 90점, 미 80점, 양 70점, 가 60점으로 채점)하며,       채점대상 작품 수에 따른 등급 배분은 이래와 같이 한다.

업체수	등 급
	수	우	미	양	가
2,3	1		1(2)
4	1		2	1
5	1	1	2	1
6	1	1	2	1	1
7	1	2	2	1	1
8	1	2	3	1	1
9	1	2	3	2	1
10	1	2	4	2	1
11	1	2	5	2	1
12	1	3	5	2	1
13	1	3	5	3	1
14	1	3	6	3	1
15	2	3	6	3	1
16	2	3	6	3	2
17	2	3	7	3	2
18	2	4	7	3	2
19	2	4	7	4	2
20	2	4	8	4	2
21	2	4	9	4	2
22	2	5	9	4	2
23	2	5	9	5	2
24	2	5	10	5	2
25	3	5	10	5	2
26	3	5	10	5	3
27	3	5	11	5	3
28	3	6	11	5	3
29	3	6	11	6	3
30	3	6	12	6	3
31	3	6	13	6	3
32	3	7	13	6	3
33	3	7	13	7	3
34	3	7	14	7	3
35	4	7	14	7	3

※ 종합평점 산정방식은 최고점수와 최저점수를 준 심사위원을 제외하고 나머지     심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다. 이 경우 최고     점수․최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외하며, 평균점수 산정     결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림     한다. 그리고 심사점수 합계를 100점 만점으로 환산한 심사위원 환산평점에     내부 감점평가점수를 반영한 점수로 산정한다.

3. 심사 시 불이익 처분기준

가. 불이익 처분기준 적용방법

1) 제출된 작품에 대하여 심사 전에 실격사유에 해당하는 대상작품을 검토하여

심사위원회에 상정 후 실격처리의 적정성 여부에 대해 심의 의결하고 실격

결정시 평가 대상에서 제외한다.

2) 감점사항에 대하여는 감점기준에 따라 우리시에서 검토 후 해당설계자로부터

확인절차를 거치고 심사위원장의 최종확인 후 감점결과를 심사위원회에

상정한다. 단, 실격 및 감점사항에 대하여는 심사위원회에서 정당한 사유를

들어 심사위원회의 결정으로 조정할 수 있다.

3) 아래 기준에 명시하지 않은 세부적인 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준은 심사위원회에서 의결하여 조정 적용한다.

나. 실격기준

1) 건축법 등 관련 법령을 중대하게 위배한 경우

2) 건축규모, 총 예정공사비, 주요 기능별 면적 등 설계지침서에서 요구한 사항을 과도하게 초과하거나 미달한 경우

3) 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우

4) 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

5) 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 설명을 한 경우

6) 공동응모인 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴한 경우

7) 직ㆍ간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

8) 응모자격이 없는 자 또는 응모 또는 제출서류를 허위로 작성한 경우

9) 그 밖에 이에 준하는 사유로 심사 위원회가 실격시키는 것이 타당하다고 판단하는 경우

다. 감점처리대상 및 감점기준

1) 아래 사항에 해당하는 행위를 한 경우에는 감점대상으로 작품심사 후 심사  위원회에 상정하여 최대 10점의 범위 내에서 감점하며, 명시되지 않은 추가 위반사항에 대하여는 심사위원회에서 의결하여 적용한다.

평가요소	항 목	감 점
설계지침	작성기준 위반 시 쪽수(설계도면 30p, 설계설명서 30p) 글자체(휴먼명조체), 쪽 번호 표기 제출도서의 규격(크기, 수량, 지질 등) 제출부수(15부) 색채표현 제한(설계도면) 제본방법	위반 건당 –1점 (최대 3점 감점)
소요공사비	소요공사비가 예산범위를 초과한 경우	ㆍ 1%초과 : -1점 ㆍ 3%초과 : -2점 ㆍ 5%이상 초과 : -3점
건축규모	연면적 ±5% 미달 및 초과	-3점
조감도	조감도 및 모형제작 불가	-5점
기타위반	심사위원회 결정사항	-3점 이내

※ 비고 : 실격대상 및 감점기준은 심사위원회에서 조정할 수 있다.

Ⅴ 저작권 및 기타사항

1. 입상작의 보상 및 대우

가. 최우수작(당선작) 1점 : 기본 및 실시 설계권 부여

※ 단 본 사업 취소 시 당선자의 권리는 건축사의 업무범위 및 대가 기준에         따라 계획 설계 단계로 본다.(계획 설계 업무비율은 대가기준의 10%임)

나. 우수작 및 가작에 대한 상금

1) 우수작(1점) : 8,000천원(부가가치세 포함)

2) 가  작(2점) : 5,000천원(부가가치세 포함)

※ 가작 1점(접수된 작품 수 5개미만), 가작 2점(접수된 작품수 6개이상)

다. 심사결과 공모 목적에 적합하지 않거나 작품수준이 현저히 떨어진다고           심사위원회에서 의결될 경우 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

※ 입상작이란 당선작, 우수작, 가작을 말한다.

2. 제출 작품에 대한 지적 소유권

가. 당선작은 반환하지 않고 우리시가 보관한다.

나. 당선작의 저작권 및 사용권 등 법적 소유권은 설계용역 계약 체결 시 우리시에

귀속된다.

다. 우리시는 당선작 외의 작품(우수작, 가작)의 경우에도 필요한 경우 저작자와 별도의

협의 없이 전시 또는 출판할 수 있으며, 이 경우 응모자의 요청이 있을 때에는

익명으로 처리할 수 있다.

라. 우리시는 당선작 외의 작품(우수작, 가작)에 대해 당해 설계자의 동의를 얻어 그 작품에서 아이디어의 일부를 이용할 수 있다.

마. 입상작 이외의 응모작품은 당선작 발표 후 7일 이내에 찾아가지 않을 경우 우리시가 임의 처리하며, 이러한 처리에 대하여 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

3. 기타사항

가. 본 설계공모는 2개 업체 이상 응모해야 하고, 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공모할 수 있으며, 재공모 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 우리시의 결정에 따라 진행한다.

나. 응모자는 설계공모에 참가 등록함으로써 이 지침서의 내용에 동의하는 것으로 간주한다.

다. 본 지침서의 문구 해석상 우리시와 응모자간에 차이가 있을 경우에는 우리시의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 우리시가 정하는 바에 따라야 한다.

라. 설계공모 지침서에 명시되지 않은 사항은「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2019-196호)에 따른다.

4. 당선이후 조건

가. 계약

1) 당선작에 대한 설계용역계약은 “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 의한 법률”과

우리시의 계약기준에 따른다.

2) 당선자는 해당분야에 대해( 건축, 전기, 통신, 소방, 토목, 조경, 기계 등 )관계 법령에 의한 적법자격요건을 갖춘 설계자와 공동도급(분담이행) 하여야 한다.(토목, 기계, 조경 하도급 가능)

3) 본 설계공모와 관련하여 당선자가 제출한 서류 및 작품의 건물면적 등에 허위사실이 발견되거나 건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있지 못할 경우 설계권을 취소할 수 있으며, 당선작에 대한 사용권한은 포항시가 갖는다.

4) 당선자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 신속히 우리시와 설계계약에 관해 협의하여야 하며, 1개월 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주한다.

5) 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 실시설계가 수행되지 못할 경우 2등(우수작) 및 3등(가작)에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있다. 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 상금 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급한다.

6) 당선자로 결정된 후 계획변경 등 우리시의 사정에 의하여 용역이 취소 또는 중단될 경우 이의를 제기할 수 없으며, 용역 공정률의 정도에 따라 용역비를 지급한다.

※ 단 본 사업 용역 취소 시 당선자의 권리는 건축사의 업무범위 및 대가 기준에 따라 계획 설계 단계로 본다.(계획 설계 업무비율은 대가기준의 10%임)

7) 당선자가 실시설계를 시행함에 있어 공사비(설계비)의 과다 증가를 유발하여 발주처가 당초 예산으로 사업수행이 어려울 경우 공모신청 내용의 허위 사항으로 간주하여 당선에 따른 설계권을 취소하는 등 행정적인 조치를 취할 수 있다.

8) 설계용역 계약자는 실시설계 완료 후 총공사비의 증가로 인한 추가 용역비는   요구할 수 없다.

나. 설계 진행

1) 설계공모는 실시설계의 작업을 위한 것으로 당선자는 진행 과정별로 우리시와 협의하여 설계하여야 한다.

2) 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주부서의 요구사항 등을 종합하여 당선작에 대한 설계변경 및 보완이 필요한 경우 설계 시 이를 보완, 수정하여야하며, 계약금액 변경 없이 기본 및 실시설계에 이를 반영하여야 한다.

3) 설계 과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

4) 우리시의 기본 방침 또는 운영 방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계내용의 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 한다.

5) 실시설계 과업기간 중에 시행하는 각종 영향평가, 기술심의 등 관련법 규정을 이행하여야 할 경우 감독원이 요구하는 필요한  자료를 제출하여야 하며 기타, 각종 보고회 개최 등 과업으로 지시하는 전반적인 사항은 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 한다.

6 설계 중 각종협의, 관련절차이행(BF인증, 기술심의, 건축협의 등) 및 발주처 사정 등으로 과업이 지연될 경우 사전에 발주기관의 승인을 득하여 설계기간을 연장할 수 있다.

7) 설계자는 『설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부고시 제2020-15호 2020.1.13)』 및 과업지시서에 따라 설계의 경제성 등을 검토하여야 한다.

8) 설계자는 『총사업비 관리지침(기획재정부훈령 제386호, 2018.7.12)』에 따라 관련부서 협의 등을 이행하여야 한다.

9) 설계자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 기본 및 실시설계용역을 체결할   의무를 갖는다. 다만, 발주기관의 사정으로 해당공사의 용역을 이행할 수   없는 경우에는 그러하지 아니하다.

10) 건축서비스산업진흥법 제22조(설계의도구현) 및 동법 시행령 제19조(건축  과정에서의 설계자참여 기준 등)에 의거 공사 전 과정에서 적극 참여하여  설계자의 의도가 올바로 반영되도록 하여야 한다.

Ⅵ 설계 지침

1. 계획의 기본방향

가. 기존 체육시설 부지 내에 적합하게 실평면 계획을 하여야 하며, 포항시민이

시설물 이용에 편리 하도록 계획

나. 대지현황과 시설물이 함께 어우러지는 친환경적인 배치계획과 이용자 보행동선과 외부공간을 고려한 명확한 차량 진출입과 보행동선을 분리한다.

다. 건축물은 방위, 지형, 기후 등과 형태를 최적화해야 한다.

라. 편의시설을 최대한 설치하여 건물 내 사용자들이 이용할 수 있도록 배려한다.

마. 내·외부 공간과 주변 건축요소들과의 유기적인 연계가 가능한 배치계획을 한다.

바. 외부 공간은 이용자 편의 및 활용성 제고를 고려한 특화시설과 다양한 이벤트가 가능한 공간으로 계획한다.

사. 주차면수는 시설물 신축에 따른 법정 대수 이상으로 하되, 체육시설임을 감안하여 최대한 여유있게 설계하여야 한다.

아. 외부 공간은 다양한 체육활동 및 주민 커뮤니티 활동, 휴게, 산책 등이 가능하도록 조성하고 행사 전후, 비상 시 대피 등을 고려한 광장 및 휴게공간을 충분히 계획한다.

자. 시설 간 중복되는 기능을 최소화하여 공간 활용도를 높일 것

차. 과도한 디자인이나 입면에 치우친 디자인 지양

1) 기본방향

① 획일적이고 공공의 권위적인 이미지 또는 상징성이 부각되는 디자인보다 사용자

중심의 디자인으로 계획하고 주변 경관 및 건축물과 조화를 고려할 것

② 대지 내 보행로 확보 및 업무 공간과의 보행 동선을 구분한다.

③ 사업의 목적, 건물의 용도, 성격 등에 부합되도록 계획한다.

④ 모든 설계는 제시한 사업비 내에서 현실적으로 시공, 제작설치 등 실행 가능하여야

하며 이에 대한 각종 자료와 근거를 제시 할 수 있어야 한다.

⑤ 생애주기비용(Life Cycle Cost)의 저감 방안을 충분히 반영하여 유지 관리비가    절감 될 수 있도록 계획 하여야 하며 , 기타 지침에 명시되지 않은 시설이라     도 당연히 필요 하다고 판단되는 시설은 계획에 반영하여야 한다.(유사시설에    대한 조사 실시 및 반영)

⑥ 본 사업의 공기 단축, 공사비 절감, 효율증대, 고품격, 지속 가능한 디자인 등이

최적화 될 수 있도록 제 요소를 고려하여야 한다.

⑦ 건축물 관련 업무특성, 설비특성, 공간특성을 충분히 검토(파악)하고 그 특성에 적합하게 이에 따른 건축, 구조, 설비계획 등을 마련하여 설계

⑧ 총 공사비는 부가가치세를 포함하여 추정공사비 이내로 계획하여야 하며, 반드시 개략공사비 등을 구체적으로 산정하여 공사비가 초과되지 않도록 확인한 후 계획하여 작품을 제출

⑨ 신청부지의 지질상황을 감안하여 적절한 지반보강 방법을 고려하고, 이를 공사비용에 포함하여야 함.

⑩ 사업부지의 지반상황을 반영하여 설계

⑪ 우·오수 처리 등 해양 수질 오염을 방지할 수 있는 전반적인 친환경 계획 수립한다.

2. 에너지 절약설계(관련법령이 정하는 바에 따름 / 필요시)

- 에너지 소비량이 많은 대공간이므로 에너지 절약 및 유지관리가 용이한 경제적인 공공건축물 계획

가. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법 제12조, 동법 시행령 제15조 및 신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2019-300호)에 의하여 설계에 반영

나. 녹색건축물 조성 지원법(시행 2018.8.14) 반영

다. 건축물의 에너지절약설계기준(국토교통부 고시 제2017-881호) 반영

라. 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2017-203호) 반영

마. 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2018-244호) 반영

바. 건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증기준(산업통상자원부 고시 제2018-209호)에 따라 적합한 인증(1++)을 득하여야 함.

사. 녹색건축 인증에 관한규칙(국토교통부 고시 제2016-341호)에 따라 일반등급 인증을 득하여야 함.

3. 건축 분야

가. 사업부지 지역현황

나. 부지내역 및 위치도

부지내역

◾ 위  치 : 포항시 남구 동해면 약전리 370-6번지 외 4필지

※ 부지현황은 향후 측량 시 변동가능성 있음

구 분	면 적 (㎡)	길 이 (m)	비 고 (지구단위계획)
부 지 검토서	7,156㎡	비정형	· 자연녹지지역 · 건폐율 20%· 용적률 100%이하 · 부지면적 843㎡ 추가확보 예정

주변여건

다. 설계 시 고려사항

1) 설계안 제출 시점에서 관계법규(입법예고 포함)에 적합하여야 한다.

2) 현장여건을 정확히 조사한 후 자연환경, 입지조건 등을 분석 후 계획에 반영한다.

3) 차량의 진출·입과 보행자 동선 등을 고려한 합리적이고 원활한 동선체계를 확립하고 장애인 및 노약자들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 계획한다.

4) 토지 이용율 및 시설이용의 효율성을 극대화 할 수 있도록 계획한다.

5) 경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 경제성, 안전성이 우수하며 시공성이 용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선택한다.

6) 색상은 의장계획과 주변 환경과 조화되고 상징성이 나타날 수 있도록 색채계획을 수립하여 계획한다.

7) 건축물의 구조는 영구적이며 합리적인 구조로 경제성과 안정성을 고려하고, 유지관리가 용이하며 에너지 절약형 시설이 될 수 있도록 외기 차단에 적합한 자재(창호, 도어)등으로 계획 하여야 한다.

8) 모든 설계체제는 최소인원으로 관리가 가능하도록 개별 및 중앙통제형 체계를 구축하고, 누구나 기계(시설)조작이 편리하도록 계획하여야 한다.

9) 장애인 및 남녀노소 등 누구나 불편함 없이 사용할 수 있는 공간으로 구성 하여야 한다.

10) 반드시 사업비 범위 내에서 설계공모가 되어야 한다.

11) 관련법에 적합하고 필요한 행정적·법적 절차 추진방법 등을 검토하여야 하며, 효율적인 공간 활용 동선계획을 극대화하기 위해 각 기능별 세부 시설면적을 자유롭게 할 수 있다.

12) 시설물의 용도별 특성을 고려하여 서로 독립적이면서도 운영 관리에 상호 유기적으로 연계 되도록 계획한다.

13) 마감재는 포항 지역 특성을 감안하여 해풍과 염분 등에 내구성과 안전성을 갖춘 우수한 재료를 사용한다.

14) 법적 기준 이상 최대한의 주차 공간을 확보하여야 한다.

15) 신청부지가 해안가 인근임을 감안하여 해풍 등의 기후와 염해를 고려한 구조, 마감재 및 조경 수종 선정 등 내구성·내후성을 갖도록 계획한다.

16) 부지여건, 전체 시설규모 내에서 창의적이고 합리적인 계획(층별 조닝은 구조적인 안전성 확보 전제하에 자유롭게 가능)

라. 배치 및 동선계획

1) 시설배치는 향, 조망 그리고 이용자의 편의를 고려하여 적절하게 배치되도록 하며, 이용자, 직원, 물류의 출입구 등 기능별로 동선은 분리

2) 시설물의 배치는 수요추정에 의한 시설규모 및 토지이용계획에 적합하도록 배치

3) 기능적, 공간적 연계를 고려하고 부지 내 전체 조화를 고려한 배치 및 동선계획 수립하고 주거지역과 인접하여 위치하므로, 상호간 소음 차단, 프라이버시, 일조 및 채광 확보가 되도록 계획

4) 지역 주민을 위한 시설로, 다양한 외부공간 및 휴게공간이 요구되므로 외부공간의 용도와 활용할 수 있도록 보행접근광장, 외부 휴게공간, 녹지 등 외부공간 활용할 수 있도록하며 저층부의 내·외부 공간의 연계를 고려하여 부지 및 공간 활용의 효율성 제고

5) 보행자 동선과 피난을 고려한 출입구 계획 고려. 특히, 물류 반출입, 쓰레기 처리, 비상상황, 서비스 및 유지관리를 위한 별도 동선 확보

6) 보·차 분리 및 화재‧비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피동선 및 소방진입용 동선 계획 고려

7) 체육관 이용자의 특성을 고려하고 상충기능은 분리하고 상호보완기능은 인접 배치토록하고 층별, 기능별로 구분하여 효율적으로 배치하고 주변 환경, 색채의 조화 등도 고려

8) 행사 전후, 비상 시 다수가 일시에 집중되는 시설이므로 이용편의 및 대피를 고려한 적정 홀(hall) 계획 및 대피시설 반영 필요

10) 기존 주차장 부지, 풋살장 등을 포괄하여 배치계획하고 이용객 동선은 차량 및 보행자 고려하여 주차장 배치계획

11) 진출입에 따른 완화차로 설치가 필요하며, 버스, 택시 등 승하차 공간 고려

12) 주차장은 주차면수와 통로면적을 고려하여 법정대수 이상 여유있게 계획하되 가급적 외부광장 및 휴게공간을 충분히 확보할 것

13) 장애인, 어린이 등 노약자 및 유아 동반 이용객의 보행, 차량이동을 고려한 동선 계획

마. 평면계획

1) 주변경관과 잘 조화를 이루도록 하되 이미지를 청사 조감에 상징성이 나타나도록 감각적인 설계할 것

2) 현대적인 감각에 맞게 자재를 선정하여 설계에 적극 반영 할 것

3) 각 기능실 배치 및 규모는 가변성 및 융통성이 있게 하고 향후 변경이 가능한 구조와 재질로 설계 할 것

4) 기계실 등은 계획단계부터 유지관리를 고려하여 사람과 장비가 출입이 가능하도록 충분한 크기를 확보하여야 한다.

5) 기타 부대시설(공용면적, 서비스지원 공간, 기계 및 전기실 등)을 관련 법령에 적합하게 설치

6) 주차시설은 주차장법령과 관련 조례에 적합하게 설계하여야 한다.

7) 시설물의 기능을 최대한 발휘할 수 있도록 기능실 마감 처리하여야 한다.

8) 동선분리를 원칙으로 하되 배치 및 층별 조닝은 구조적인 안전성 확보 전제하에 시설이용자 및 실별 기능에 따른 연계 및 분리를 고려하여 자유롭게 가능함

9) 샤워실 및 탈의실 등 편의시설 계획 시 국토교통부 고시 제2016-1024호 ‘실내건축의 구조・시공방법 등에 관한 기준’에 적합하게 설계

10) 다목적실

- 외기와 적정하게 면할 수 있도록 계획하여 실내 공기질, 채광 등 고려

11) 시설 이용자 편의를 위한 시설

- 준비실, 물품보관, 매점, 의무실, 운영사무실 등이 누락되거나 과소하지 않도록 유의

14) 이용자 특성을 고려한 적정 휴게공간 확보

- 사용자(강사, 주민, 선수, 직원, 용역원) 특성에 따라 구분하여 확보가 필요하나, 별도의 면적 확보가 어려울 경우 공용공간의 중앙 혹은 단부에 확보. 단, 공용공간의 통과 동선과 분리 필요

15) 유지관리에 용이한 마감재와 용도에 맞는 색채 선택으로 편안하고 쾌적한 내·외부공간 조성

16) 어린이활동공간의 설계 및 시공 시「환경보건법」,동법 시행령‘[별표2]어린이활동공간에 대한 환경안전관리기준’ 준수

17) 불특정 다수가 이용하는 공간으로 감염병 취약 요소에 대비한 공간환경 구현 필요

- 시설 특성 상 거리두기의 어려움(밀집), 자연환기 부족(밀폐), 설비의 공동이용(밀접) 등의 취약요소가 내재되므로, 밀집·밀폐·밀접한 기존의 건축요소를 지양하고, 거리두기·환기·비접촉이 가능한 건축계획을 적극적으로 구현

- 자연 환기와 채광이 극대화될 수 있는 건축 계획을 통해 밀폐 공간 방지

바. 입면계획

1) 시설의 용도에 맞게끔 계획하며 건물의 외부는 시각적 아름다움이 있어야 한다.

2) 외관은 형태 및 색상은 서로 조화를 이루도록 디자인 요소를 고려한 특징을 살려

주위환경과 조화되게 한다.

3) 창호는 미관 및 보안적인 측면을 고려하여 열 손실을 방지하고 소음 등의 영향이

없도록 설계하여야 한다.

4) 사용재료는 내구성 및 유지 관리가 우수한 것으로 설계하여야 한다.

5) 기능별 조닝을 통해 서로 독립이 되면서 건물 운영 및 관리를 함에 있어 업무상

상호 유기적 연대가 가능하도록 단면을 계획한다.

6) 우수의 침투를 방지하고, 인접도로면과 부지 지표면, 둔덕 등을 고려하여

설계하여야 한다.

7) 각 층별 수직 동선은 유기적으로 연결하여 계획하여야 한다.

8) 건축물의 층고는 각 실의 용도에 적합하게 계획하여야 한다

사. 단면계획

1) 실별 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 경제적인 공간을계획

2) Zoning을 통해 기능별 독립성을 유지하고, 관리 및 서비스 동선은 상호 유

기적 연결이 가능하도록 하며, 층간소음을 고려한 설계

3) 천장고와 복도는 실의 용도, 면적, 기능을 고려하여 적정한 높이와 폭을 산정하되 공간의 쾌적성 및 공사비 절감을 함께 고려하여 계획한다.

4) 단면계획 시 자연채광과 인공조명을 함께 검토하여 실내의 균질한 조도 유지 및 사용에너지 절약 방안 유도

아. 구조 분야

1) 내진설계 및 충분한 지내력을 확보할 수 있도록 계획한다.

2) 구조계획은 경제적이고 시공이 용이한 구조로 설계하고, 특수구조 또는 특수공법이 필요한 경우에는 이를 객관적으로 인정할 수 있어야 한다.

3) 지반조사 결과에 의한 적합한 기초구조를 선택하고 시공여건을 충족시킬 수 있도록 계획한다.

4) 구조설계는 관련법령에 적합하게 설계하고 재난과 지진, 풍력, 시공성 및 경제성 등을 적극 고려하여 계획한다.

5) 설계하중은 재난과 지진, 풍하중, 지반침하 등 각종 변형을 고려하여야 한다.

6) 무주공간으로 계획할 경우 지붕구조형식, 층고 및 지붕재료에 대한 종합적 검토 필요(경간거리 20m 이상인 경우 구조안전심의 대상에 해당하며 장스팬의 대공간을 수직으로 적층하는 방식에 대해 구조, 공간운영의 효율성 측면에서 면밀한 검토 필요)

7) 해안에 인접한 신청부지의 기후, 염해 등의 특성을 고려하여 구조, 마감재 및

조경 수종 선정 등 내구성·내후성을 갖도록 계획한다.

- 구조 : 내구성 설계

(철근콘크리트 구조의 철근 부식방지, 강구조의 강재 부식방지 계획 등)

- 마감재 : 알루미늄 판넬, 스테인리스 등 부식방지 계획 및 자재 선정

- 조경 : 염해를 고려한 수종 선정 계획

자. 실별 규모 및 설계기준

1) 층수 및 층별 면적은 관련 법규 및 전체연면적의 ±5% 범위 내에서 건폐율 및 용적률 제한 기준에 따라 대지조건, 공간별 기능 및 특성을 고려하여 합리적으로 계획

2) 아래 표에 따라 공간별 세부시설을 배치하여야 하며 설계자의 자유로운 구상 및 합리적인 계획에 의해 조정 가능함

[ 동해면민운동장 내 체육시설 면적 산정 ]

구 분	세 부 시 설	면적(㎡)	비율(%)	비 고
관리영역	관리사무실,기구창고	220
	소 계	220	11
운동영역	체육관	1,000
	수납식 좌석	100
	헬스장	70
	소 계	1,170	58.5
공용면적	홀, 화장실, 계단실, EV실 등	610		-
	소 계	610	30.5
합 계		2,000	100

4. 토목 및 조경 분야

가. 토목분야

1) 설계도서는 본 지침서에 의거 작성하되 사전조사 단계에서 부지현황을 세밀히 조사한 후 현황도를 작성하고 계획설계에 필요한 자료를 제공하여야 한다.

2) 부지의 효율적인 이용을 위하여 도로, 하수관로, 맨홀, 고압선, 통신선, 기타 지상 및 지하구조물, 지하매설물 같은 사항을 면밀히 사전에 조사 분석하여야 한다.

3) 계획평면도는 종합계획 평면도를 작성하고 배수계통도, 포장평면도, 하수계획평면도는 세분하여 작성한다.

나. 조경분야

1) 주변 환경을 최대한 이용할 수 있도록 설계하여야 하며, 부득이 신설 또는 보식할 경우는 토지이용 및 동선체계, 조경공간과 건물의 유기적 배치 등을 고려하여 위치에 맞는 수목을 식재하여야 한다.

2) 시설물 설치로 이식할 수목은 이식으로 나무가 죽지 않도록 설계 시 필요한 비용을 반영하여야 하며, 이식은 기존 주변 수목현황을 분석하여 서로 조화가 될 수 있도록 계획하여야 한다.

3) 조경계획은 대지주변 현황 분석 및 시설물의 특성을 감안하여 계획하여야 한다.

4) 조경은 관계법령 및 조례등에 적합하게 계획하여야 한다.

5) 조경 수종 선정은 염해를 고려하여 설계한다.

5. 기계 분야

1) 건물 실별 용도에 적합한 환경계획과 LCC(Life Cycle Cost)를 고려하여 경제적으로 계획한다.

2) 『건축물의 에너지절약설계기준』(국토교통부고시 제2017-881호),『고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정』(산업통상자원부고시 제2018-244호),『건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증기준』(산업통산자원부 2018-209),『신재생에너지 및 재생에너지개발·이용·보급촉진법』등 에너지절약 관련사항을 적극 수용하여 계획한다.

※ 해당 건축물은 에너지효율인증 1++등급 건축물로 설계함.

3) 냉·난방설비는 각 실 및 기능에 따라 열에너지를 효율적으로 운용할 수 있고 쾌적한 실내 환경 유지관리가 용이한 방식을 채택한다.

4) 쾌적한 환경조성을 위하여 합리적·경제적 설비시스템 계획, 오염물질 배출 최소화, 시공성 향상 등을 고려하며, 관련법규 및 제반규정을 준수하고 타 공종과 협의하여 설비설계를 계획

5) 모든 설비계통은 품질 및 성능을 신뢰할 수 있는 신기술, 신공법을 적극적으로 활용하고 최신 시설과 품질관리, 철저한 안전시공, 예산절감 등을 고려하여 계획

6) 기계실 및 펌프실 등은 기계장비 및 배관의 집합시설임을 감안하여 유지관리 및 보수가 용이토록 점검공간을 확보하여야 하며, 에너지 균등분배가 가능하도록 하고 집중호우 등에 의한 침수가 발생하지 않도록계획

7) 설비 및 전기, 공조 등 기반설비의 효율적인 관리를 위하여 추후 모니터링 시스템 및 에너지관리시스템 반영 고려

8) 각 시설별 설비시설의 구분 고려

6. 전기 분야

가. 일반사항

1) 에너지절감 및 제반 재해방지 목적에 만족하여야 한다.

2) 토목, 건축, 기계, 통신, 소방 등의 공종과 연관성을 고려하여야 한다.

3) 향후 유지보수 및 관리에 편리를 도모할 수 있어야 한다.

4) 각 시설물의 용량 및 설비를 검토한 후 전기설비기술 기준에 적합하게 설계하여야 한다.

5) 한국전력공사와 협의 고품질의 전력을 공급하기 위한 한전인입분담금 및 전기사용 전

검사 수수료를 산출한다.

6) 설계 시 분전반, 동력, 조명, 전열 등 부식방지가 되는 재질로 설계한다.

나. 수전설비

1) 부하의 설비용량 산출을 정확히 하여야 하며 적정 수용률, 부등률을 적용한다.

(냉난방설비를 제외하고 30%의 수용률을 적용한다)

2) 수배전실의 규모 및 배치의 적정을 기하여야 한다.

3) 한전전원 인입점(수급지점) 타당성 여부를 검토하고 예비전원설비를 확보한다.

4) 전산 및 정보통신 기기 공급용 무정전 전원장치 (U.P.S) 및 비상 전원에 대한 예비전원과

간선 구성을 검토 반영한다.

다. 동력공사

1) 전동기의 용량에 알맞은 개폐기 및 전선 굵기로 선정하여야 한다.

2) 사용전압 및 기동방법을 타당성 있게 선정하여야 한다.

3) 역률보상 방법과 계통을 검토한 후 역률개선용 콘덴서를 부착하는 방안을 설계에 반영한다.

4) 사용전압 및 가동방법을 타당성 있게 선정 하여야 한다.

5) 동력제어반의 형태와 구성, 설치 공간 등을 검토한 후 설계 반영한다.

라. 조명설비공사

1) 조도기준 설정 및 조도계산서를 작성하여야 한다.

2) 용도에 적합한 등기구를 선정하여야 한다.

3) 에너지 절약형 등기구 선정 및 배치하여야 한다.

4) 각 실별 천장 재료에 걸맞은 고효율 에너지절약형 조명기구를 선정 적정한 조도를

유지 할 수 있도록 등수를 검토 설계 한다.

마. 전열공사

1) 콘센트의 설치 높이 및 위치를 적정하게 설계하여야 한다.

2) OA System에 부응하는 안정된 전원공급 방안을 검토하여 반영한다.

바. 피뢰침 및 접지설비

1) 피뢰방식 및 기타 건물보호를 위한 구체적인 방안을 검토 설계한다.

2) 피뢰침의 보호각을 검토하여 설계한다.

3) 전산용 접지는 1종 단독접지로 한다.

사. 소방설비공사

1) 자동화재 탐지설비는 타 설비와의 관계를 검토 설계한다.

2) 수신기 및 기타 발신기 등을 검토 설계한다.

3) 소방 관련법에 적합한 설계를 하여야 한다(수신기, 발신기, 중계기, 감지기, 유도등,

전기화재경보기 등).

4) 각종 소화설비에 따른 감시 및 유지관리의 편의를 도모하여야 한다.

아. 기타설비 : 기타 전기 분야의 설비에 대하여는 구체적으로 검토한 후 설계에 반영한다.

7. 유의사항

1) 응모자는 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

2) 응모자는 모든 관계법규 및 제반 규정사항에 적법하게 계획하여야 한다.

3) 응모자는 설계공모지침서 및 발주청 요구사항을 준수하여야 한다.

8. 기타사항

1) 토지이용계획상 지역지구, 건폐율, 용적률, 토지이용 제한사항 등

2) 배치도

〔배치도〕

[별지 2] 공공건축 사업계획 사전검토 의견서

공공건축 사업계획 사전검토 의견서
건축구분	신 축	접수번호	사 2020-1092
사 업 명	동해면민운동장 시설확충 사업
신청기관	포항시
부지위치	포항시 남구 동해면 약전리 370-6번지 일원
부지면적	7,156 ㎡	주 용 도	운동시설
연 면 적	2,154 ㎡	총사업비	90억 원	설 계 비	3.8억 원

■ 추진경위

1) 신청서 접수일 : 2020.11.3.(화)

2) 의견서 통지일 : 2020.12.7.(월)

3) 담당자 : 이화영

■ 검토의견

Ⅰ. 주요 검토의견

본 의견서는 ‘동해면민운동장 시설 확충사업’(이하 본 사업)의 사업계획 사전검토 신청서를 검토한 결과입니다. 주요 검토 의견은 다음과 같습니다.

첫째, 주민 생활체육 활성화를 통한 복지증진 목적에 부합하도록 운영프로그램을 검토하시기 바랍니다. 경상북도 투자심사위원회 ‘조건부’ 결과에 따라 시설별 세부 운영계획이 보완되어야 하며, 이를 위해 주민수요를 분석하고 시설 운영계획과 설계방향, 시설별 요건(要件)을 구체화하여 설계공모를 추진하시기 바랍니다.

둘째, 부지와 인접하는 동해면민복지회관 및 주거지, 북측 동해안 등 주변 맥락을 고려하여 배치 및 외부공간 계획이 이루어질 수 있도록 계획의 주안점을 제시하시기 바랍니다. 특히, 동해안 해수욕장 및 복지회관, 주거지역과 연결되는 동선 및 외부공간은 차량동선과 간섭을 최소화하고 이용자가 쾌적하고 안전하게 통행할 수 있는 환경으로 조성하시기 바랍니다.

셋째, 우수한 설계안 도출과 시공품질 확보를 위해 사업일정을 재검토하시기 바랍니다. 설계기간 4개월은 각종 인증·인허가 기간, 단계별 성과품 제출 및 승인기간을 고려할 때 매우 부족하며, 공사기간 10개월은 부지여건(해안인접, 지하수위, 연약지반, 지내력 등)과 최근 강화된 법령(근로기준법)에 따른 작업 가능 시간을 종합적으로 고려하여 재검토하시기 바랍니다.

넷째, 최근 개정된「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」(국토교통부고시 제2020-635호)을 반영하여 누락되거나 과소하게 책정된 항목(설계의도구현, 각종 인증 등)이 없도록 유의하시기 바랍니다.

다섯째, 시설 특성 상 불특정 다수가 이용하는 공간으로 해당 시설의 실내공기질 유지기준을 준용하여 구체적인 실내환경 조건을 과업내용서에 명시하시기 바랍니다. 아울러, 감염병 예방 및 관리를 고려하여 밀집·밀폐·밀접한 건축요소를 지양하고 자연환기와 채광을 적극 활용한 계획이 수립될 수 있도록 설계공모 지침을 제시하시기 바랍니다.

여섯째, 공용면적(516㎡, 홀, 화장실, 계단실, 승강기 등)은 전체 연면적의 24%로 계획하였으나, 행사 전후, 비상 시 다수가 일시에 집중되는 시설 특성을 고려하여 전체 연면적의 35% 이상 확보하고 이용편의 및 유사 시 안전∙대피를 위한 적정 홀(hall) 계획 및 통로 유효폭 등을 반영하시기 바랍니다.

이 외 사업계획의 세부항목별 검토의견(Ⅱ)을 아래와 같이 제시하오니 설계공모지침서 작성 및 설계와 시공관리 등 추후 업무 진행 시 반영하시기 바랍니다.

※ 설계용역 입찰공고 전 공공건축심의 이행 요청

「건축서비스산업 진흥법」제22조에 의거 국가기관, 공공기관, 지방자치단체, 지방공기업은 공공건축심의위원회를 설치‧운영하시기 바라며, 동법 제22조의2제4항에 의거 사전검토의견서를 통지받으신 사업부서는 공공건축심의위원회의 심의 이행 후 사업을 추진하시어 공공건축의 품질 향상을 도모하시기 바랍니다.

건축서비스산업진흥법 제22조의 2(공공건축 건축기획의 수행 등)

④ 공공기관이 대통령령으로 정하는 공공건축 사업을 하려는 경우에는 설계용역 입찰공고 전에 건축기획의 내용에 대하여 제22조의3에 따른 공공건축심의위원회의 심의를 받아야 한다. 다만, 공공건축 사업이 제23조제2항에 따라 사업계획서에 대한 검토를 요청하여야 하는 공공건축 사업에 해당하는 경우에는 그 검토가 완료된 후 공공건축심의위원회에 심의를 요청하여야 한다.

건축서비스산업진흥법 제22조의3(공공건축심의위원회)

① 공공건축 사업의 건축기획에 관한 사항을 심의하거나 자문 등에 응하기 위하여 공공기관에 공공건축심의위원회를 둔다. 다만, 공공기관에 공공건축심의위원회를 설치ㆍ운영하기 어려운 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 위원회가 공공건축심의위원회의 기능을 대신할 수 있다.

1. 국가기관 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조제1항에 따른 공공기관의 경우: 「건축법」 제4조제1항에 따라 국토교통부장관이 두는 건축위원회

2. 지방자치단체 또는「지방공기업법」에 따른 지방공기업의 경우:「건축기본법」제18조에 따른 지역건축위원회. 다만, 지역건축위원회가 설치되지 아니한 경우에는「건축법」제4조제1항에 따라 시ㆍ도지사 및 시장ㆍ군수ㆍ구청장이 두는 건축위원회가 대신할 수 있다.

② 공공건축심의위원회는 제22조의2제4항에 따라 건축기획의 심의를 요청받은 경우에는 설계용역 과업 내용의 적정성 등 대통령령으로 정하는 사항을 심의하여 그 결과를 심의를 요청한 자에게 통보하여야 한다.

귀하께서 제출하신 사업계획 사전검토 신청서는 상기의 내용과 같이 검토되었으며,「건축서비스산업 진흥법」제23조제5항에 의거 사전검토 의견서를 교부합니다.

2020 년 12 월 7 일

건축공간연구원장  (직인)

[별지 2] 심사위원 명단

심사위원명단
연번	구분	성명	소속	비고
1	외부위원	이을규	한경대학교
2		박용서	경북대학교
3		김영석	충남대학교
4		이동규	세종대학교
5		노승범	한양대학교
6		김윤철	계명대학교
7		정경태	국립경남과학기술대학교

Ⅶ 관련서식

[서식 1]	설계공모 응모신청서
[서식 2]	대표자 선임계
[서식 3]	공동도급 대표자 선임계
[서식 4]	공동응모 협정서
[서식 5]	서면질의서
[서식 6]	위임장
[서식 7]	청렴서약서
[서식 8]	사용인감계
[서식 9]	설계공모 참여신청서
[서식 10]	제척사유 해당여부 확인서
[서식 11]	설계도면 표지 작성 요령
[서식 12]	설계설명서 표지 작성 요령
[서식 13]	설계개요
[서식 14]	세부용도별 면적표
[서식 15]	관계법규 검토내용
[서식 16]	개략공사비 산출내역서
[서식 17]	심사 후 입상작 확인
[서식 18]	규격봉투
[서식 19]	심사위원 기피·회피 신청서
[서식 20]	사전접촉 금지서약서(심사위원용)
[서식 21]	사전접촉 금지서약서(업체용)
[서식 22]	사전접촉 여부 확인서(심사위원용)
[서식 23]	사전접촉 여부 확인서(업체용)
[별지 1]	설계공모 참여자 명단

[서식 1] 설계공모 응모신청서

설계공모 응모신청서

※ 접수번호

대표

건축사사무소

업체명

(대표자)

주민등록번호

소재지

전화번호

이메일

FAX번호

공동응모

건축사사무소

업체명

(대표자)

주민등록번호

소재지

전화번호

이메일

FAX번호

※ 공동응모 시 공동응모 건축사사무소란에 기재함

『동해면민운동장 시설확충 사업 건축설계 공모』에 있어서

공모요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다.

2021.   .    .

신청자(대표자) :                    (인)

포항시장 귀하

------------□---------------------- 절 취 선 ---------------------□-------------

『동해면민운동장 시설확충 사업 건축설계 공모』응모 접수증

접수번호		접수일자		접 수 인
업 체 명		소재지
대 표 자	(인)	전화번호
제 출 자	소속 : 직위 : 성명 : (인)

[서식 2] 대표자 선임계(하나의 건축사사무소에 대표건축사가 2인 이상인 경우)

대표자 선임계

본인은 ○○○건축사사무소의 공동대표로서 발주기관에서 시행하는

『동해면민운동장 시설확충 사업 건축설계 공모』에 관한

모든 권한을 본 설계사무소 공동대표 ○○○에게 위임합니다.

2021년   월   일

건축사사무소

공동대표 성 명 :                  (인)

포항시장 귀하

[서식 3] 공동도급 대표자 선임계

공동도급 대표자 선임계

본인은 ○○○건축사사무소의 대표로서 발주기관에서 시행하는

『동해면민운동장 시설확충 사업 건축설계 공모』에 관한

모든 권한을 본 공동수급 대표자 ○○○에게 위임합니다.

2021년   월   일

공동수급 대표자 상 호 :

주 소 :

성 명 :                      (인)

공동수급 응모자 상 호 :

주 소 :

성 명 :                      (인)

포항시장 귀하

[서식 4] 공동응모 협정서

공동응모 협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 포항시에서 시행하는 『동해면민운동장 시설확충 사업 건축설계 공모』를 (        ), (        )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동참가 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동참가자의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동참가업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 업체명 :                   (소재지 :               대표자 :       )

2. 업체명 :                   (소재지 :               대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동참가업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시에 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계 시에는 실시설계 종류 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동참가업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제9조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 발주기관에 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서( )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명날인하여 각각 보관한다. .

2021.    .     .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

참여비율 :               %

○ 공동응모 업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

참여비율 :                %

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

참여비율 :                %

포항시장 귀하

[서식 5] 서면질의서

설계공모 서면질의서

『동해면민운동장 시설확충 사업 건축설계 공모』

대표자 성명 (건축사)		신 청 접수번호
설계사무소명		전화번호
소 재 지		E-mail
		FAX
지침서(page)	질의내용
※ 구체적으로 기재 하되 내용이 많을 경우 별지 작성가능. ※ 질의서는 E-mail로 접수하며 근무 시간 내 수신 여부 반드시 확인. ※ E-mail(piopio0605@korea.kr 전송 후 반드시 전화로 접수 여부를 확인 할 것

포항시장 귀하

[서식 6] 위임장

위  임  장

대리인	성 명		주민등록번호
	업체명		연락처		☎ :
					HP :
	소재지
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 발주기관에서 시행하는 『동해면민운동장 시설확충 사업 건축설계 공모』에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2021. . 업체명 : 대표자 : (인) 포항시장 귀하
재 직 증 명 서
성 명				주민등록번호	-
소 속				직 위
소 재 지
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다. 2021. . 업체명 : 대표자 : (인)

※ 첨부서류 : 신분증 사본 1부

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함.

※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

[서식 7] 청렴서약서

청  렴  서  약  서

□ 사 업 명 : 동해면민운동장 시설확충 사업 건축설계 공모

□ 발주기관 : 포항시

당사는『동해면민운동장 시설확충 사업 건축설계 공모』와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계평가가 되도록 협조하겠으며 설계평가 심사과정에서 이유여하를 막론하고 심사위원이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

2021 .    .    .

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

포항시장 귀하

[서식 8] 사용인감계

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 포항시에서 시행하는 『동해면민운동장 시설확충 사업 건축설계 공모』에 있어 입찰･계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2021년    월      일

주  소 :

업체명 :

대표자 :                           (인)

포항시장 귀하

[서식 9] 설계공모 참여신청서

『동해면민운동장 시설확충 사업 건축설계 공모』

참여신청서

접수번호

업 체 명

주    소

대 표 자

F A X

사업자등록번호

발주기관에서 시행하는『동해면민운동장 시설확충 사업 건축설계 공모』 공모안을 제출합니다.

구비서류

1. 응모접수증

2. 심사용 설계도판(A1) 3매

3. 설계설명서(A4) 15부

4. 심사용 설계도면(A3) 15부

5. CD(설계도판, 설계도면, 설계설명서) 1장

2021.  .   .

신청자(대표자) :                    (인)

포항시장 귀하

------------□---------------------- 절 취 선 ---------------------□-------------

『동해면민운동장 시설확충 사업 건축설계 공모』공모안 접수증

접수번호		접수일자		접 수 인
업 체 명		소재지
대 표 자	(인)	전화번호
제 출 자	소속 : 직위 : 성명 : (인)

[서식 10] 제척사유 해당여부 확인서

제척사유 해당여부 확인서

본인은『동해면민운동장 시설확충 사업 건축설계 공모』심사위원으로 선정된 것과 관련하여 다음 사항에서 정한 제척사유에 해당하지 않음을 확인하며, 향후 동 규정에 해당하는 제척사유가 밝혀지는 경우에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

- 다  음 -

1. 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

2. 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

3. 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

4. 위원이나 위원이 속한 법인ㆍ단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

5. 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

6. 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

2021.   .   .

서약자 :                (서 명)

포항시장 귀하

[서식 11] 설계도면 표지 작성 요령

설계도면(A3) 표지 작성 요령

100				심사번호 기재란 (공란)
동해면민운동장 시설확충 사업 건축설계공모 설계도면
(한글휴먼명조, 글씨크기 35P, 진하게) ※상기 내용 외 기타 표기를 금함

※ 표지 글씨는 흑색(컬러사용 불가), 좌측부 본드접착 편철, 테두리 없음

	40 20		(단위 mm)
					20 40
	심사번호 기재란 (공란)

[서식 12] 설계설명서 표지 작성 요령

설계설명서(A4) 표지 작성 요령

90
				심사번호 기재란 (공란)
동해면민운동장 시설확충 사업 건축설계공모 설계설명서
(한글휴먼명조, 글씨크기 24P, 진하게) ※상기 내용 외 기타 표기를 금함

※ 표지 글씨는 흑색(컬러사용 불가), 좌측부 본드접착 편철, 테두리 없음

	40 20		(단위 mm)
					20 40
	심사번호 기재란 (공란)

[서식 13] 설계개요

- 설  계  개  요 -

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	대지위치
	대지면적	㎡
	지역지구
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	구 조
	층 수	층
	최고높이	m
	건 폐 율
	용 적 율
기타시설물 개요
주요부분 마감
설비개요
주차개요
조경개요
기타사항

[서식 14] 세부용도별 면적표

- 세부용도별 면적표 -

(필요한 경우 시설 추가 제안 가능)

1. 각 층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

[서식 15] 관계법규 검토내용

- 관계법규 검토내용 -

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

[서식 16] 개략공사비 산출내역서

- 개략공사비 산출내역서 -

(단위 : 천원)

공 사 별		재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	구성비	비 고
건축공사	건축
	기계
	토목
	조경
	소계
전기공사
통신공사
소방공사
○○공사
○○공사
제경비 (비율계산)
총 계

[서식 17] 심사 후 입상작 확인용

심사 후 입상작 확인용
설계공모 명	동해면민운동장 시설확충 사업
설계사무소 명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 건축사 날인
응모작품 사진 붙임

[서식 18] 규격봉투

규  격  봉  투

	뒷면 풀칠하고 봉인
	동해면민운동장시설확충사업건축설계공모	풀칠
	※사무소명,응모자명 재중
※ 이 서식을 출력하여 사용할 것.	풀 칠

[서식 19] 심사위원 기피ㆍ회피 신청서

심사위원 기피·회피 신청서

□ 『동해면민운동장 시설확충 사업 건축설계 공모』

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피·회피 사유

2021.    .    .

제 출 자    소  속 :

연락처 :

직  위 :

성  명 :                    (인)

포 항 시 장 귀하

[서식 20] 사전접촉 금지 서약서(심사위원용)

사전접촉 금지 서약서

본인은「동해면민운동장 시설확충 사업 건립」건축설계공모 심사와 관련하여, 공정하고 투명한 심사를 위해 이유여하를 막론하고 응모업체와 사전접촉을 하지 않을 것을 서약합니다.

2021.    .

제 출 자   소    속 :

성    명 :            (인)

포항시장 귀하

[서식 21] 사전접촉 금지 서약서(업체용)

사전접촉 금지 서약서

본인은 포항시에서 시행하는「동해면민운동 시설확충 사업」건축설계공모에 응모함에 있어 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하며, 특히 공모와 관련한 불공정행위 방지를 위하여 심사위원에 대한 사전접촉을 하지 않을 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민·형사상 등 일체의 책임을 감수 하겠기에 서약서를 제출합니다.

2021.    .

제 출 자 :    ○  대표업체 :

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

포항시장 귀하

[서식 22] 사전접촉 여부 확인서(심사위원용)

사전접촉 여부 확인서

본인은「동해면민운동 시설확충 사업 건축설계 공모」심사와 관련하여, 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 응모업체에 대한 사실여부를 확인합니다.

사전접촉 여부	해당 있을 경우	비 고
없음( ) / 있음( )	∙ 업체명 : ∙ 일시/장소 :

2021    .

제 출 자   소    속 :

성    명 :            (인)

포항시장 귀하

[서식 23] 사전접촉 여부 확인서(업체용)

사전접촉 여부 확인서

본인은 포항시에서 시행하는 「동해면민운동장 시설확충 건축설계 공모」에 응모함에 있어 설계공모 심사와 관련한 불공정행위 방지를 위하여 심사위원에 대한 사전접촉을 하지 않았음을 확인합니다. 만약 사실이 아닌 것으로 확인 될 경우 민·형사상 등 일체의 책임을 감수 하겠기에 확인서를 제출합니다.

사전접촉 여부	비 고
없음( ) / 있음( )

2021.    .

제 출 자 :    ○  대표업체 :

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

포항시장 귀하

<별지 제1호 서식>

설계공모 참여자 명단

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

본인은 포항시에서 시행하는 「동해면민운동장 시설확충 사업」건축설계공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 제출합니다.

2021.    .    .

응모대표자 : 소속        직위        성명             (인)

포항시장 귀하