농업기계 등화장치 부착지원사업 시방서

❍ 사업기간 : 2020. 1 ~ 2020. 12

❍ 사 업 량 : 380개

❍ 소요예산 : 38,000천원 (국비 40%, 도비 18%, 시비 42%)

❍ 지원단가 : 100천원/개

❍ 지원대상 : 등화장치가 없거나 훼손된 경운기 또는 트랙터보유농가

❍ 공급방법 : 북구청 일괄구매 후 읍면 공급

	북 구 산 업 과

농기계 보급 증가에 따라 도로 주행 농기계의 안전사고를 사전 방지

함으로써 농업인의 귀중한 생명과 재산을 보호

농업기계 등화장치 부착 지원사업 시방서

1

사 업 개 요

사 업 명 : 농업기계 등화장치 부착 지원사업

사업기간 : 2020. 1. ∼ 2020. 12.

사 업 량 : 380개

사 업 비 : 38,000천원(국비 40%, 도비 18%, 시비 42%)

지원단가 : 등화장치 개당 100천원 범위 내(설치비, 부가세 포함)

21   Ⅰ

일 반 규 격

제품선정요건

- 검정기관의 시험에 합격하고 한국농기계공업협동조합의 품질보증을 받은 제품

- 태양광 충전 방식, 완전 충전 시 최소 6시간 가동·점멸 가능한 제품

- 높낮이 조절 20cm 이상(자석 부착형은 제외)

- 등광색은 황색(붉은색, 청색 포함)의 구조, 수동 및 자동의 on-off장치 부착

- 매분 40회이상 80회이하의 일정한 주기 {on(1)-off(2)}로 점멸하는 구조

- 광도는 50칸델라 이상 1,050칸델라 이하, 원형의 섬광 방식

- 등화장치 내·외부 사진첨부(PCB, 전구, 내외부구조,부착판등)

- 농업인 스스로 부착가능한 볼트형(나사형)으로 공급되어야 함(자석식은 제외)

- 기체 중심선이나 기체중심선의 왼쪽에 설치할 것

(방향지시등을 설치하지 않을 경우)

- 고장 등 하자 발생 시 사후봉사 가능 및 부품교환 용이한 제품

3

요 구 사 항

계약자는 계약일 당시 농기계사후봉사업소로 지정되어 있어야한다.

계약자는 계약일로부터 60일간 이내에 수요기관 지정 장소에 현장 설치 납품하여야 하며 직접 대상 농가를 순회하며 제품을 부착 설치한다. 설치 후 반드시 제품사용요령 교육을 하여야 한다.

계약자는 저속차량표시등(등화장치) 시험 성적서를 수요기관에 제출하여야 한다

계약자는 장비의 정상적인 가동을 할 수 있도록 1년동안 하자 보증서비스를 해야 한다.

계약자는 납품 시 부품목록(도번이 기재된 책자 또는 CD) 1부, 취급설명서 1부등 제반 서류와 함께 납품하여야 한다.

붙 임 : 농업기계 등화장치 규격서 1부.  끝.

농업기계 등화장치 규격서

제품의 명칭 : 등화장치

납 품 기 간 : 계약일로부터 60일내

남 품 장 소 : 사업대상 농가를 직접 순회하여 설치 및 부착

하자보증기간 : 1년

제품선정조건

가) 시험검정기관에서 농기계 등화장치 시험을 받은 제품

※ 농기계 등화장치 대상 제품은 시험검정 기관의 시험을 받은 제품으로 공급시에는 한국농기계공업협동조합의 품질보증을 받은 제품이어야 한다.

나) 태양광 충전 방식, 완전 충전 시 최소 6시간 가동·점멸 가능한 제품

다) 높낮이 조절 20cm 이상(자석 부착형은 제외)

라) 등광색은 황색(붉은색, 청색 포함)의 구조, 수동 및 자동의 on-off장치 부착

마) 매분 40회이상 80회이하의 일정한 주기 {on(1)-off(2)}로 점멸하는 구조

바) 광도는 50칸델라 이상 1,050칸델라이하, 원형의 섬광 방식

사) 농업인 스스로 부착가능한 볼트형(나사형)으로 공급되어야 함(자석식은 제외)

아) 기체 중심선이나 기체중심선의 왼쪽에 설치할 것

(방향지시등을 설치하지 않을 경우)

자) 고장 등 하자 발생 시 사후봉사 가능 및 부품교환 용이한 제품