규 격 서
농기계명	휴립피복기			수량(대)	1
물품분류번호	21101696
특 징	- 트랙터의 3점링크로 연결되어 탈부착이 간편할 것 - 좁은 고랑 피복 가능할 것 - 경사지에서도 무리 없이 작업가능 할 것 - 두둑 높이 조절이 가능 할 것(17~27cm) - 비닐 홀더가 장착되어 출발 작업 시간 단축이 가능할 것. - 작업기 거리가 짧고 일렬로 장착되어 곡선 작업이 가능 할 것 - A/S 비용이 저렴하고 신속한 A/S가 가능한 제품
규 격	구 분	단 위	규 격			비 고
	이랑폭	mm	670 mm ~ 700 mm
	작업범위		3 조
	동력전달방식		트랙터 P.T.O 구동방식
	결속방식		3점 링크
	적용마력	HP	60 이상
	작업용도		고구마, 감자 등 두둑성형 및 피복
기 타	- 상기품목과 동일하거나 해당규격 이상의 제품 - 예비 부속품 및 공구 등은 반드시 기체와 같이 납품하여야 한다. - 기체에 훼손되지 않는 재질로 기대번호(제조번호) 등 농기계 정보를 담은 라벨을 부착하여야 한다. - 납품장소는 수요기관이 지정한 곳에 하차도 해야함. - 공급자에 의해 시험 가동 및 작동법 교육 실시할 것. - 품질보증기간은 장비의 납품일로부터 1년 이며 납품시 생산회사 A/S 보장 확인서를 같이 제출할 것

규 격 서
농기계명	휴립피복기			수량(대)	1
물품분류번호	21101696
특 징	- 트랙터의 3점링크로 연결되어 탈부착이 간편할 것 - 작업폭, 높이, 넓이 조절가능 할 것 - 경사지에서도 무리 없이 작업가능 할 것 - 파종기 장착 가능 할 것 - A/S 비용이 저렴하고 신속한 A/S가 가능한 제품
규 격	구 분	단 위	규 격			비 고
	이랑폭	mm	670 mm ~ 750 mm
	동력전달방식		트랙터 P.T.O 구동방식
	결속방식		3점 링크
	적용마력	HP	75 이상
	작업용도		고구마, 감자 등 두둑성형 및 피복
기 타	- 상기품목과 동일하거나 해당규격 이상의 제품 - 예비 부속품 및 공구 등은 반드시 기체와 같이 납품하여야 한다. - 기체에 훼손되지 않는 재질로 기대번호(제조번호) 등 농기계 정보를 담은 라벨을 부착하여야 한다. - 납품장소는 수요기관이 지정한 곳에 하차도 해야함. - 공급자에 의해 시험 가동 및 작동법 교육 실시할 것. - 품질보증기간은 장비의 납품일로부터 1년 이며 납품시 생산회사 A/S 보장 확인서를 같이 제출할 것

규 격 서
농기계명	동력제초기(덩굴파쇄기)			수량(대)	1
물품분류번호	21101504
특 징	- 트랙터의 3점링크로 연결되어 탈부착이 간편할 것. - 두둑형상에 맞게 파쇄용 제초날을 배열할 수 있을 것. - 유압실린더를 이용한 높낮이 조절용 줄기절단칼날 부착되어 있을 것. - 고속회전시 떨림현상 감소해줄 것. - 높낮이 조절용 미륜이 칼날로 되어있어 수확 시 줄기걸림 현상 줄여줄 것. - A/S 비용이 저렴하고 신속한 A/S가 가능한 제품.
규 격	구 분	단 위	규 격			비 고
	제초폭	mm	1,340
	굴취깊이	mm	300
	동력전달방식		트랙터 P.T.O 구동방식			3점링크 결속
	적용마력	HP	43 이상
	작업능률	h/10a	0.25
	작업용도		덩굴파쇄작업
기 타	- 상기품목과 동일하거나 해당규격 이상의 제품. - 예비 부속품 및 공구 등은 반드시 기체와 같이 납품하여야 한다. - 기체에 훼손되지 않는 재질로 기대번호(제조번호) 등 농기계 정보를 담은 라벨을 부착하여야 한다. - 납품장소는 수요기관이 지정한 곳에 하차도 해야함. - 공급자에 의해 시험 가동 및 작동법 교육 실시해야함. - 품질보증기간은 장비의 납품일로부터 1년 이며 납품시 생산회사 A/S 보장 확인서를 같이 제출할 것.

규 격 서
농기계명	땅속작물수확기			수량(대)	1
물품분류번호	21101703
특 징	- 고구마 넝쿨 제거용 원판칼날 부착. - 특수강선에 스테인리스파이프로 피복된 컨베이어체인 탑재. - 굳은 흙을 잘게 부서주는 진동식 흔들채와 이송식 컨베이어체인이 적용된 복합식 구조. - 작물모음장치가 부착되어 수집이 용이하고, 연속작업이 원활할 것. - A/S 비용이 저렴하고 신속한 A/S가 가능한 제품.
규 격	구 분	단 위	규 격			비 고
	굴취폭	mm	1400
	작동부		벨트식(좌우 각2련)
	동력전달방식		트랙터 P.T.O 구동방식			3점링크 결속
	소요동력	HP	55 이상
기 타	- 상기품목과 동일하거나 해당규격 이상의 제품. - 예비 부속품 및 공구 등은 반드시 기체와 같이 납품하여야 한다. - 기체에 훼손되지 않는 재질로 기대번호(제조번호) 등 농기계 정보를 담은 라벨을 부착하여야 한다. - 납품장소는 수요기관이 지정한 곳에 하차도 해야함. - 공급자에 의해 시험 가동 및 작동법 교육 실시해야함. - 품질보증기간은 장비의 납품일로부터 1년 이며 납품시 생산회사 A/S 보장 확인서를 같이 제출할 것.