지진해일 대피 안내판 규격서

1. 적용범위 및 분류

이 규격은 안내하고자 하는 내용을 소개하거나 알려주기 위해서 써놓은 안내판에 대하여

적용한다.

2. 적용자료 및 문서

1) 지진해일 대비 주민대피계획 수립 지침 별지 제2호 서식

		○○지구 지진해일 대피 안내 TSUNAMI EVACUATION INFORMATION
			□ 지진해일 긴급대피장소 현황 가. OO 공터(면적 O,OOOm[eqn: {} ^{2}], 해발 00m), 거리 00m (걸어서 00분) 나. OO 공터(면적 O,OOOm[eqn: {} ^{2}], 해발 00m), 거리 00m (걸어서 00분) 다. OO 공원(면적 O,OOOm[eqn: {} ^{2}], 해발 00m), 거리 00m (걸어서 00분) ※ 지진해일 발생 시 위의 장소로 대피하시기 바랍니다. □ 지진해일 발생 시 국민행동요령 • 해안가에서 지진을 느끼면 즉시 해안을 벗어나 높은 곳으로 대피합니다. • 지진해일이 발생하면 ‘지진해일 긴급대피장소’로 대피하고, 시간이 부족한 경우 주변의 높은 곳(건물 3층 이상 콘크리트 구조물 또는 10m 이상 지반고를 갖는 지형)으로 대피합니다. • 지진해일이 오기 전에 바닷물이 갑자기 빠져나가거나, 큰 소리를 내면서 밀려들기도 하는데 이 경우 높은 곳으로 대피합니다. • 지진해일에 의한 위험상황은 수 시간 지속될 수 있으니 지진해일 특보(주의보, 경보)가 해제될 때까지 안전한 장소에서 기다립니다.
	: 현재 위치 (You are here)			oo 시·군 재난안전대책본부

○ 색  상

- 안내판 바탕색 : 노랑색 5Y 8.5/14, #FFDC00 / 흰색 #FFFFFF

- 심볼 : #0F268C

- 글씨(한·영) 및 테두리 : 검정색 #000000

- 지도 : 칼라

○ 반사지

- “KS A 3507”적용, 인공내후성시험 통과 제품 사용, 형광 초고취도 반사지/ 스카치 프린트 / 투명 플라스틱 필름코팅

○ 규  격

- 안내판 : 가로3,000㎜, 세로1,800㎜ 이상 (철 또는 알루미늄 판)

- 기  둥 : 강풍 등에 넘어지지 않도록 튼튼하게 설치

- 높  이 : 바닥에서 안내판 하단까지 2m이상

- 지도가 너무 작지 않도록 설치(지도 면적은 상·하단 글씨, 테두리 등을 제외한 면적의 약 50%정도)하고, 설치장소에서 바라보는 방향과 일치

○ 유의사항

- 관광지 등 지역의 특성을 고려하여 주변 경관과 어울리게 제작하는 경우에는 디자인과 규격을 달리 정할 할 수 있음

- 관광안내판 등 다른 안내판과 통합하는 경우에는 주제목을 반드시 지진해일 대피안내판임을 병기

3. 필요조건

3.1 재료

순번	규격치수 (mm) (W+H+t)	( 개 )당 자재소요량					주재료 공급자	원산지
		부위	재질	규격	단위	수량
1	3000×1800×3	판	A5052P	3000×1800×3	식	1		대한민국
		반사지	유형Ⅷ	3000×1800	식	1
		주기둥	STS304	Φ127.0×H5000	식	2

3.1.1 재료일반

1) 목재는 천연과 합성목재를 사용하며 방부처리 및 샌딩 등으로 마감처리를 한다.

2) 금속은 KS상 재질명칭(STS 304, AL 5052 등)를 사용하며 도장으로 마감처리한다.

3) 플라스틱은 KS상 재질명칭(ABS, PVC 등)을 사용한다.

4) 반사재료는 국가지점번호판에 해당하며 초고휘도 재귀반사시트(KS T 3507) 이상 사용

하거나 조명을 장치하여야 한다.

5) 전기자재는 KC인증 제품을 사용한다.

3.2 제조 및 가공

제조공정도에 따라 공정별로 공정관리 및 중간검사 기준을 사내 표준으로 정하고 완제품의 품질

수준이 자사제품 표준에 적합하도록 적정하게 관리하고 모델별, 공정별 상세 내용을 기록 관리하여

야 한다.

1) 원부자재는 KS 기준에 맞는 재질로 엄선하여 입고한다.

2) 구입한 원부자재를 시트커팅기와 금속절단기, 캇타기 등을 이용하여 제작도면에 따라 재단

하거나 절단한다.

3) 알루미늄판, 스테인레스판, 목재에 부속물을 조립, 용접하여 부착하거나 시트류를 부착

한다.

4) 목재와 금속부는 도장이나 방부처리로 마감한다.

5) 모든 제작공정을 마친 완제품을 포장한다.

3.3 기능 및 성능

3.3.1 기능

안내하고자 하는 내용을 소개하거나 알려주기 위해서 써 놓은 안내판이다.

1) 종합 안내판

공원입구, 건물입구, 시설입구 등의 명칭, 위치, 방향, 안내 등을 이용자들에게 제공하는

표지이다.

3.3.2 성능

4.2항 시험 방법의 시험 항목 및 품질 기준에 적합하여야 한다.

3.4 마감 및 외관

1) 외관은 견고하고 휨, 뒤틀림이 없도록 제작하여야 하며, 구조상 튼튼하게 제작하여야 한다.

2) 재료절단은 절단면이 일직선으로 깨끗이 절단 되어야 한다.

3) 다듬질은 양호하고 접합부분의 어긋남 등 현저한 결점이 없어야 한다.

4) 도장면으로 보이는 부분은 광택, 색조가 균일하고 도장얼룩 및 흘러내림 등이 없어야 한다.

5) 반사지 부착에 있어 표면의 기포가 생겨서는 안 되며 완성품의 품질관리를 위하여 낱개로

포장하여야 한다.

6) 용접 및 접합으로 인한 부분은 반드시 그 부분을 깨끗이 그라인딩 하여 소재와 동일한

방법으로 표면가공처리 하여야 한다.

7) 조립 후 프레임 외관의 마감을 손상 시키거나 긁힘이 없도록 하여야 한다.

3.5 기타사항

1) 안내판의 디자인 및 제작, 설치 장소는 발주처의 감독관과 협의 후 시행한다.

2) 설치 전 기존 시설물, 건물의 훼손 및 안전에 최대 중점을 두어야 한다.

3) 시설물, 건물 마감재를 손상되지 않게 조립해야 한다.

4) 제품 설치완료 후 주변 현장정리 정돈을 하고, 자연훼손 및 미관을 해치지 않도록 한다.

4. 하자보증기간

안내판의 하자 보증기간은 설치일로부터 1년이며 보증기간 내 제작자의 설계 및 제작과오로

하자 발생 시 제작자 부담으로 즉시 보수 및 교환하며, 사용자 잘못으로 인한 하자가 발생할

시 사용자의 부담으로 한다.

5. 기타 참고사항