과 업 지 시 서

「포항시새마을회관 설계용역」

2020.  6.

	새마을체육산업과

목       차

Ⅰ. 과업 개요

Ⅱ. 일반사항

Ⅲ. 설계기준

Ⅳ. 설계도서 작성기준

Ⅴ. 성과품의 제출

Ⅰ. 과업개요

1. 과업의 명칭

본 과업의 명칭은 『포항시새마을회관 설계용역』이라 한다.

2. 과업의 목적

본 과업은 포항시새마을회관 신축공사를 위한 설계용역으로서 포항시새마을회

사무국 공간 및 각종 새마을 사업 추진을 위한 시설을 조성하는데 그 목적이 있음.

3. 과업내용

1) 부지위치 : 포항시 북구 기계면 329번지 일원

2) 과업의 범위

가) 포항시새마을회관 건립 공사 설계(건축, 전기, 통신, 소방 등)

나) 관련법에 의한 인허가 절차이행

4. 과업수행기간 : 착수일로부터 90일간

○ 본 과업기간은 착수일로부터 90일로하며 예정공정표는 아래와 같다.

구 분	15일	30일	45일	60일	90일
조사측량
자료조사
설계서작성
부 대 공

Ⅱ. 일반사항

1. 본 과업지시서는 『포항시새마을회관 설계용역』에 대한 과업을  원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며 모든 과업은 본 과업 지시서에 의하여 수행하고 이에 규정하지 아니한 모든 사항은 발주자의 승인을 득한 후 관계법령 및 규정과 정부제정의 각종 시방서에 의거 수행하여야 한다.

2. 또한 본 과업은 각종 심의 및 협의(허가)등 공사 시공시 필요한 용역설계를 그 범위로 하고, 이에 수반되는 조사 및 각종 협의․심의에 필요한 도면과 구비서류 기타 본 용역에 관한 각종보고 및 제출 자료와 기타 감독관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 이행한다.

3. 용역자는 본 과업을 성실히 수행하여야 하며 안전하고 경제적이며 합리적인 최신시설의 건물이 되도록 노력하여야 하고 설계내용은 관련법규와 제반규정에 저촉되지 않아야 한다. 만약 제출된 도서에 대하여 잘못된 사항이 발생 시에는 용역자가 일체의 책임을 진다.

4. 건립사업에 소요되는 사업비는 총 공사비 총 1,000,000,000원 이내로 설계되어야 하며 이를 초과할 수 없다.(예산범위내 공사비 증감시 설계용역비 증감 없음)

※ 분야별 사업비는 발주자와 협의하여 변경할 수 있음.

5. 공사에 필요한 조감도, 투시도, 배치도 등은 실제공사비가 투입되는 부분만 반영 하도록 한다.

6. 용역자는 아래 각 사항에 대하여 발주자에게 사전 보고 후 검토된 자료에 의거 과업을 진행하여야 한다.

1) 각종 보고회에서 검토되어야 할 사항.

2) 설계자료 또는 통계, 조사연구 적용 및 개선에 관한 사항

3) 새로운 기술 도입에 관한 사항

4) 공사비, 공사기간 등에 관한 사항

5) 기타 발주처로부터 지시받은 사항 등

7. 용역자는 계약일로부터 7일 이내에 아래와 같은 서류를 구비하여 실시설계용역에  대한 착수계를 제출하여야 한다.

1) 예정 공정표

2) 분야별 설계용역 수행 책임 기술진 구성 현황

가) 용역책임기술자 및 분야별 책임기술자 선임계 (경력증명서 또는 면허수첩 사본첨부)

나) 분야별 참여기술자 투입계획 및 작업계획서 (참여기술자 인적사항, 참여과업내용, 참여 예상기간 등을 구체적으로 기재)

다) 세부 시행 계획서 (분야별 세부공정 계획서 및 업무흐름도 포함)

라) 기타 용역 수행에 필요한 사항

8. 자료 제출

1) 용역자는 건립 중간보고회, 주민설명회에 따른 자료를 성실히 준비하여 조속히 제출하여야 하며, 이를 이유로 과업을 지연시키거나 진행이 늦어지도록 하여서는 안 된다.

2) 건립 중간보고회 등에서 지적되거나 주문사항이 있을 경우에는 설계에 이를 최대한 반영하여야 한다.

3) 보고 자료는 지적사항과 개선대책 순서로 작성하고 필요시 투시도, 조감도, 슬라이드 등의 보조 설명 자료를 준비하여 이해를 돕도록 하는 등 보고자료 준비에 만전을 기하여야 한다.

9. 용역종료 후 또는 시설 설치 진행 중 설계변경(설계도면 미비, 부적합한 부분, 산출근거 상이 등으로 설계변경도서가 필요한 경우)에 대하여 발주자가 변경 설계도서를 요구할 때는 용역자는 즉시 설계변경도서를 작성하여 발주자에 제출하여야 하며, 이에 대한 비용은 용역자의 부담으로 한다.

10. 기  타

1) 본 과업 지시서에 정하지 않았거나 누락된 부분에 대하여는 발주자와 협의하여 결정하고 기타 경미한 사항에 대해서도 협조하여야 하며, 이에 소요되는 비용은 용역자가 부담한다.

2) 발주자가 과업수행 중 하도급자나 고용인이 과업 수행상 부적합하다고 인정될 때에는 즉시 교체를 요구할 수 있으며 용역자는 즉시 교체하여야 한다.

3) 본 지침에 언급되지 않은 사항은 수시로 발주자에게 문의 및 협의를 실시하며, 의문사항은 발주자의 해석에 따른다.

4) 본 과업지시서의 내용이 분명하지 아니하거나 이해가 어려운 사항은 발주자 및  업무추진 주최 측과 협의한 후 발주자의 결정에 따르며 기타 과업을 수행함에 있어 명시되지 아니한 사항은 『공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준』에 의한다.

5) 본 설계 과업수행에 있어 필요한 허가절차 이행, 구조계산, 지질조사 및 자료수집 등 타 전문가의 자문 등에 필요한 비용은 용역자 부담으로 한다.

6) 본 과업의 완료시에는 실제 과업이 완료되었다 하더라도 실시계획 승인이나 사전

검사시 지적사항이 있을 때 용역자는 즉시 보완하여야 한다.

Ⅲ. 설계기준

1. 일반사항

1) 각 설계도서는 더 이상의 세부 설계가 없도록 최대한 상세히 표현(시공이 가능하도록) 되도록 하며 분야별로 구분하여 작성한다.

2) 각 분야별로 설계도서 작성은 제반법규 및 지침에 적합하게 작성한다.

3) 건축, 기계, 토목, 조경, 전기, 통신, 소방 등의 설계내용이 서로 상충되는 부분이 없도록 충분한 협의를 거쳐 설계하여야 한다.

2. 용역자(과업수행자)의 의무 및 유의사항

1) 과업수행자는 계약 후 발주자가 제시하는 기본사항을 숙지하여 관련법에 저촉됨이 없이 양질의 건물을 양산하도록 과업에 최대의 노력을 기울여야 한다.

2) 설계도서 납품 후 설계하자, 관계 법규에 대한 미비 등 부득이한 사항이 있을 경우 실시설계 용역자가 부담으로 변경하여야 한다.

3) 모든 설계도서는 계약기간 내에 납품 하여야 하며, 부득이한 경우나 천재지변 등의 경우, 발주자와 협의하여 연장할 수 있다.

4) 건축, 도로점용, 농지전용, 문화재, 환경, 상하수도, 주차장, 개발행위 등 관련법에 의한 인허가 절차 이행을 위한 각종협의 도서를 제출(관련법에서 정하는 첨부서류 및 관련부서에서 검토가 필요하다고 인정하여 요구하는 서류 일체)하여야 하며 관련부서와 협의를 완료 후 납품하여야 한다.

5) 본 설계를 수행함에 있어 제반허가 및 심의절차 이행 등에 소요되는 제비용은 용역자 부담으로 한다.

6) 모든 설계과정에서 발주자의 지휘 감독을 받아야 한다.

7) 설계 용역의 진행과정을 수시로 보고하여야 하며, 발주자의 요구가 있을 때에는 언제라도 이에 응해야 한다.

3. 용어의 해석

1) 본 과업지시서의 내용에 해석 차이가 있을시 발주자의 해석에 따른다.

2) 본 과업 지시서에 명기되지 않은 사항에 대하여는 일반적 관행에 따른다.

4. 관련 법규 적용

1) 본 설계에 대한 관계법의 적용은 현행 대한민국 법규에 의하며, 법으로 명시되지 않은 사항은 통상 관례에 따른다.

2) 기타 발주자의 방침과 발주부서의 지시에 따라야 한다.

5. 분야별 설계기준

- 실질적인 건물의 활용에 지장이 없어야 하며 다음사항을 충실히 검토하여 작성하도록 한다.

5-1. 건축분야

1) 건축 관계법 및 건설관계 법규 기준

2) 기타 본 과업에 적용되어야 할 관련기준

3) 건립 중간보고회 및 주민설명회 등에서 제시된 의견을 최대한 반영

4) 장애인․노인․임산부등의 편의증진 보장에 관한 법령에 따른 시설 최대한 반영

5) 냉․난방설비는 건물의 규모와 장래의 확장계획을 고려하여 최적, 고효율의 시스템을 선정 설치하여 시설물 관리에 지장이 없도록 한다.

6) 건물의 외부 및 내부인테리어는 전체적인 건물의 용도 및 각 실의 기능과 용도에 맞는 설계개념을 도입하여 설계하여야 한다.

7) 용역자는 주차장 계획과 차량진출입 동선계획 등 제반 관련기준에 대해 사전 숙지하여 적법한 설계가 되도록 하고 성과품 납품시 또는 그 후에라도 잘못된 사항이 발견될시 즉시 수정보완 하여야 한다.

5-2. 토목분야

가. 일반사항

1) 설계도서는 본 지시서에 의거 작성하되 사전조사 단계에서부터 부지현황을 인근의 지형까지 세밀히 조사한 후 현황도를 작성하고 계획 설계에 필요한 자료를 제공하여야 한다.

2) 부지의 효율적인 이용을 위하여 도로, 하수관로, 맨홀, 통신선, 기타 지상 및 지하구조물, 지하매설물 같은 사항을 사전에 면밀히 조사 분석하여야 한다.

3) 계획평면도는 종합계획 평면도를 작성하고 배수계통도, 포장평면도, 하수계획      평면도는 세분하여 작성한다.

4) 외부시설물 설치계획을 별도 작성하여야 한다.

나. 토공 설계

1) 토공은 가급적 절. 성토 등 경제적 설계가 되도록 하고, 토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 최소비용으로 처리할 수 있도록 계획하여야 하며 토취장 또는 사토장을 구체적으로 명확히 표기하여야 한다.

※건축기초 성토용 재료는 양질토로 선정

2) 건설기계 산정시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 가장    적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비주행성을 확보토록 한다.

다. 구내 우․오수 설계

1) 건축물 내부에서 발생되는 오수와 외부의 우수가 원활히 배제될 수 있도록 하수도 시설

기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

2) 배수시설 계획은 인접 우․오수관로, 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결 처리구의

용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 반영하여야 한다.

3) 단면 결정시 설계 최대유량에 여유를 두어 단면을 결정한다.

4) 우수관 및 오수관이 지형의 기울기가 있을시 맨홀을 설치하여 낙차를 두어 유속을 규정이내로 두도록 유도한다.

5) 맨홀의 위치는 기점 및 기울기, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하며 적당한 간격으로 설치하여야 한다.

라. 포장 설계

1) 포장계획은 이용자의 편의를 감안, 합리적으로 계획하여야 하며 주변도로와 유기적으로

연결되어야 하고, 보행자의 안전을 고려하여 합리적으로 배치하여야 한다.

2) 도로구조시설에 관한 규칙 등 관련규정을 준용하여 설계에 반영하여야 한다.

3) 포장두께는 기능에 따라 이동하중 등을 감안하여 현장여건에 따라 단면을 결정

하되 동결심도를 고려한 최소두께 이상으로 설치하여야 한다.

마. 상수도

1) 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계하여야 한다.

2) 신규건물과 연계하여 설계하여야 한다.

3) 동결심도 이하로 매립토록 설계하여야 한다.

바. 기타

1) 부지 경계부근은 도로, 인접토지 및 구조물 등에 피해가 없도록 조치하여야 한다.

2) 부지경계 등 옹벽설치 등이 예상되는 경우에는 경제적이며 합리적인 설계를 하여야 하며, 필요 시 구조 계산서를 첨부하여야 한다.

5-3. 조경분야

1) 주변경관(인접마을 포함)과 어울리고 우리 지역 정서에 맞는(가급적 고유수종 활용) 조경설계가 되도록 한다.

2) 토질 및 지역의 기후와 식생 등 주변 환경 및 생태학적 여건을 최대한 고려하여 자연적인 조경이 될 수 있도록 설계한다.

3) 연결, 이동 등에 편리한 동선체계를 확보하고 지체부자유자들의 통행에 불편함이 없는 보도계획이 되도록 설계한다.

4) 생산적이고 경제적인 향토 수종 선정 및 수목의 기능적 특성을 고려하여 주변 환경과 조화되게 배식하여야 한다.

5) 옥외 조경 시설물을 주변 환경과 상호 유기적 연계성을 고려하여 적절한 시설물 규모와 위치를 선정한다.

5-4. 기계․설비분야

1) 설비방식 검토 결정(중앙집중식, 개별공급 등)

2) 공기조화설비(필요시)

가) 냉난방 열원 기기의 용량 결정

나) 기계설비 외부 규격 고려하여 보수 점검이 유리하도록 장비배치

3) 위생설비

가) 급수, 급탕, 오배수관의 사용자재 및 규격 결정 설계

나) 급수, 급탕설비 적정 용량을 결정하여 설계

다) 위생기구의 형식, 종류 및 수량을 효과적으로 배치하여 설계

4) 오수처리시설 및 쓰레기 처리설비

관련법령에 의거 필요시설 반영

5-5. 전기설비 분야

가. 일반사항

1) 에너지절감 및 제반 재해방지 목적에 만족하여야 한다.

2) 토목, 건축, 기계, 통신, 소방 등의 공종과 연관성을 고려하여야 한다.

3) 향후 유지보수 및 관리에 편리를 도모할 수 있어야 한다.

4) 전기설비는 미래 지향적인 기술을 적용하여야 한다.

5) 최근 개정된 법령 중 전기(소방)에 해당하는 기술기준을 적용한다.

6) 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정을 적용한다.

나. 일반 지침

1) 수변전 설비

가) 부하의 설비용량 산출을 정확히 하여야 하며 적정 수용률, 부등률을 적용한다.

나) 수배전실의 규모 및 배치의 적정을 기하여야 한다.

다) 한전전원 인입점 타당성 여부를 검토하고 예비전원설비를 확보한다.

라)경제성이 있는 NEP 및 신기술이 적용된 일체형 수변전 설비로 계획한다.

2) 동력공사

가) 전동기의 용량에 알맞는 개폐기 및 전선굵기로 선정하여야 한다.

나) 사용전압 및 기동방법을 타당성 있게 선정하여야 한다.

다) 역률개선용 콘덴서를 부착토록 설계하여야 한다.

라) 전기설비기술 기준령에 적합한 접지방법으로 설계하여야 한다.

3) 조명설비공사

가) 조도기준 설정 및 조도계산서를 작성하여야 한다.

나) 용도에 적합한 등기구를 선정하고 필요시 실폭 등을 고려하여야 한다.

다) 등기구의 배치 및 부착방법에 대하여 검토하여야 한다.

라) 사무실 및 실내, 옥외등을 LED 전등을 고려 설계에 반영하여 효율성이 증대할 수 있도록 한다.

마) 건축물의 부분경관조명, 옥외가로조명, 부분연출조명을 고려 계획안을 감독자와 협의 결정한다.

4) 전열공사

가) 콘센트의 설치 높이 및 위치를 적정하게 설계하여야 한다.

나) 용도에 알맞는 전압을 선정하고, 콘센트를 설치한다.

5) 소방설비공사

가) 소방법에 적합한 설계를 하여야 한다.

(수신기, 발신기, 중계기, 감지기, 유도등, 전기화재경보기 등)

나) 각종 소화설비에 따른 감시 및 관리의 편의를 도모하여야 한다.

6) 신재생에너지 설비 설치

가) 신재생에너지설비 설치계획서를 작성하고 설계 시 산출된 예상 에너지사용량의 15%이상을 신재생에너지(태양광, 태양열, 지열, 풍력, 연료전지, 수소에너지 등)로 설치 할 것

5-6. 정보통신 분야

가. 일반 사항

1) 시설 및 사무실의 수요를 감안한 미래지향적 충분한 용량을 확보하여야 한다.

2) 유지관리 방법과 비용을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

3) 설계 시 방재, 보안에 대한 고려를 하여야 한다.

가) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계한다.

나) 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계한다.

나. 일반 지침

1) 전화설비

가) 미래 수요를 감안한 충분한 회선과 용량을 확보하여야 한다.

나) 교환실의 위치, 교환기의 형식 및 전화수구 수량이 적정하여야 한다.

다) 교환대의 규모 및 접지를 검토하여야 한다.

2) LAN 설비

가) 정보통신시설은 기술기준에서 첨단시설로 설계에 반영하여야 한다.

3) 약전설비공사

가) 방송설비, A/V설비를 검토하여야 한다.

나) MATV설비, CATV설비를 검토하여야 한다.

4) 기타 특수설비(CCTV 등)에 따른 적정설비설계가 되도록 한다.

5) 디지털 인터넷 방송 시대에 적용할 수 있는 IP-TV를 계획하고,

지상파 방송과 호환될 수  있게 고려한다.

Ⅳ. 설계도서 작성기준

1. 일반사항

1) 설계도서는 국토해양부제정 제반 표준시방서의 규정에 맞도록 작성하여야 한다.

2) 설계도면은 A3 크기로 설계함을 원칙으로 한다.

3) 용역자는 설계 도서를 작성함에 있어서 각종 시공 상세도면을 충분히 작성하여 시공 및 적산이 용이하도록 하여 공사 진행에 전혀 지장이 없도록 하여야 하며 설계도서가 납품 준공된 후에도 시공과정에서 부분상세도가 필요한 경우 감독관의 요구에 따라 부분상세도를 추가 작성 제출하여야 한다. 이에 따른 추가 설계에 대한 설계비는 지급하지 아니한다.

가) 각종 자재의 품질, 규격, 형태의 표시

나) 각종자재의 명칭 기입

다) 건축, 토목, 설비, 조경시설물, 전기, 통신, 소방 기타 부대시설의 관련공사와 명확하게 구분 하여 표기

라) 접합부의 구조 상세도

마) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있는 상세도

바) 도면 이해를 위한 주기사항 명기

사) 계통 설명서 (각종 설비 계통의 명확한 표시)

아) 절토, 성토 등 정지 도면의 작성

자) 구조물의 상세도

4) 설계도서는 분야별 별도 발주에 지장이 없도록 작성한다.

5) 제출되는 설계원도는 장기보관에 지장이 없도록 우량품을 사용하여야 한다.

6) 설계도서 작성시 주요 분야 중점 검토 착안사항 작성(해당공종에 대해서만 적용)

7) 산업안전 보건법 제33조의 규정에 따라 비계, 파이프, 서포터, 작업발판 등 가설자재는 성능 검정에 합격한 제품 (“안” 자 표시가 각인됨) 으로 설계하여야 한다.

2. 설계 설명서

1) 설계 설명서는 건축, 기계, 전기, 소방, 토목, 조경, 통신, 내부인테리어, 각종설비 분야 등 건물이 가동되는데 지장이 없도록 작성한다.

2) 설계 설명서는 설계의 주요 내용이 쉽게 잘 전달될 수 있도록 간결하게 작성한다.

3) 건축분야에 있어서는 시공자 및 실제 건물 사용자에게 도움을 줄 수 있도록 각실 및 부대시설의 용도 및 실내구성에 대한 구체적 설명이 있어야 한다.

4) 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 등 각 분야별 기본계획을 정하여 발주자의 감독관에 사전 승인을 얻어 실시설계에 임해야 한다.

3. 시방서

1) 시방서는 표준 및 전문 시방서로 구분하여 상세하게 작성한다.

2) 표준시방서는 설계개요 인허가 사항, 시공방법 등을 상세하게 기술하고 전문시방서는 표준시방서에 포함되지 않은 다음사항을 포함하여 작성한다.

가) 특수재료의 규격, 포장, 색상, 질감 등과 포장관리에 관한 사항

나) 특수자재의 설치방법과 주요 구조공법에 관한 사항

다) 공사에 관계되는 가설시설(가설건축물, 비계, 흙막이, 형틀 등)과 중장비 사용에 관한 사항

라) 관련법에 의한 분야별 공사(토목, 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경, 내부인테리어의 시공한계 구분

마) 재료의 배합과 양생에 관한 사항

바) 기타 표준시방서에 포함되지 않은 사항

3) 모든 시방서는 국토해양부 표준시방서에 정한 기준 이상으로 작성하되 관련제반 법규 및 규정에 적합하게 작성한다.

4) 사용재료에 대하여는 독과점 품목인 경우를 제외하고 제조회사 고유제품 명칭을 표기할 수 없으며 일반적, 학술적 명칭을 사용한다.

5) 특수공법, 특수자재에 대하여는 설계방법, 시험결과, 시공실적 등에 대하여 기술시방에 기재된 개요 외에 상세한 설명서와 참고자료를 첨부하여야 한다.

4. 견적 기준

1) 수량산출은 건설부제정 적산 요령으로 산출하되 적산은 납품일에 가장 가까운 달의 가격(거래실적, 견적, 정부고시 등)을 기준으로 산정하여야 한다.

2) 복합단가로 구성되는 가격은 반드시 일위 대가표를 작성하고 불가피하게 일식으로 적용되는 단가에는 충분히 납득이 될 수 있는 자료(자료 및 견적서는 공문으로 요청 공문으로 받을 것)를 첨부 하여야 한다.

5) 물가 시세표에 없거나 특수물품 및 특수공정의 경우 2개 이상업체의 견적서를 첨부한다.

3) 견적으로 제출되는 단가는 2개사 이상 제품의 견적을 받아 세부적인 검토 후 가격이 가장 저렴하고 품질이 우수한 제품을 채택 적용단가로 한다.

4) 각 공사별 내역서를 작성하여 총괄 내역서를 작성하고 재료 및 인건비의 수량산출 근거를 상세히 작성 첨부 하여야 한다.

5. 공사비 내역서

1)	공사비 원가계산은 정부의 공사원가 계산방식에 의한다(조달청 원가계산 제비율 기준 준용)

2) 일위 대가표 작성은 정부제정 표준품셈에 의한다.

3) 자재단가는 조달청 발행 가격정보의 가격을 적용하고 가격정보에 수록되지 않은 품목의 단가는 공인 기관이 발행하는 물가자료 중 가장 낮은 단가를 적용하고 조사 단가표를 비교 작성 첨부한다.

4) 노임단가는 통계법 제3조의 규정에 의거 통계작성 승인을 받은 기관이 조사 공포한 최근 노임단가를 기준으로 한다.

5) 실시설계의 내역서는 2017년도에 발주할 공사임을 감안하여 표준품셈, 정부노임단가, 자재단가 등은 납품일에 가장 가까운 달을 기준으로 작성하여야 한다.

6) 내역서상의 수량은 산출 근거를 작성하되 공정별, 부위별, 규격별로 식별이 용이하도록 한다.

7) 자재는 국내 생산품 중 최상의 제품을 사용하는 것을 원칙으로 하되 전체공사비에 따라 조정할 수 있으며, 국내제품이 없는 경우에는 발주청과 충분한 협의 후 결정 한다.

8) 설계단가는 부가가치세를 제외한 순 공급가격으로 한다.

9) 토공품 적용시 기계, 인력 조합품은 발주청과 협의하여 적용한다.

Ⅴ. 성과품의 제출

1. 용역 성과품

구 분	규 격	요 지	제출부수	비 고
실시설계서(최종설계) 도면	A3		각3부
설계설명서	A4		각3부
공사시방서	A4	일반, 전문, 관급자재	각3부
내역서	A4		각3부
일위대가표	A4		각3부
단가산출서	A4	단가산출근거, 단가비교표 포함	각3부
수량산출조서	A4	수량산출 근거	각3부
공정표	A4	설계도서에 포함	각3부
설계도서 및 내역서	CD		각3부
기 타	기타 공사에 필요한 도면 및 내역서 등		소요분