규    격   서

자동파종시스템(광폭형)

가. 적용범위

본 규격서는 포항시농업기술센터에서 지원되는 자동파종시스템으로 기기의 납품, 설치 및 시운전에 대한 제반사항에 관해 적용한다.

나. 기기구성 및 제원

연번	품 명	제 원	수량	가격	물품분류번호 -물품식별번호
1	스마트충전기	1,800× 2,400× 1,300㎜ 단상 165W, 삼상375W 압축공기압 6㎏/㎠,진동식	1	17,000,000	21101601
2	광폭진압 파종기	1400× 790×920㎜ 단상 40W, 압축공기압 6㎏/㎠	1	17,000,000	21101601
3	클린 복토기	900× 790× 1,300㎜ 단상 80W,	1	5,000,000	21101601
4	클린 관수기	900× 790× 1,000㎜ 단상 40W,	1	6,000,000	21101601
5	무동력 컨베이어	축소 (1400㎜), 확장(3500㎜) 높이(450 ~ 600㎜)	1	1,000,000	24101709
6	노즐세트 (매니폴드)	노즐대, 드롭가이드, 진압대	5	3,500,000	21101601
7	에어콤프레샤	1720×620×1150㎜ 삼상 10마력 7.4kw	1	3,000,000	40151601
	소 계			52,500,000
	부가세			5,250,000
	합 계			57,750,000

규 격 서
장비명	스마트충전기		단 가		17,000,000원 부가세별도			수 량(대)		1
물품분류번호							21101601
특 징	○ 에레베이팅 컨베이어에 의한 상토공급 및 프로펠러와 바이브레이팅에 의한 작동 방식의 상토 균일 충전 ○ 충전 후 표면에 남은 잔량의 잉여 상토를 쓸어내어 표면 정돈 브러시 ○ 쓸어낸 잉여 상토 다시 회수하여 호퍼내로 유도하는 재활용 구조
사 양	속성명			단 위		속성값			비 고
	형 식	길이		mm		1,800
		넓이		mm		2,400
		높이		mm		1,300
	적 용 마 력			W		단상 165W 삼상 375W			220/380V 60㎐
	중 량			kg		450
	적용 트레이 규격			mm		280 × 540			국내사용 표준 트레이 광폭 방향 진입
	시간당 생산량			장		600 ~ 800			컨베이어 속도조절 가능
	적용 트레이 종류					모든 종류 가능
	적용 상토					육묘장 사용 경량 상토
조 건	- 상기품목과 동일하거나 해당규격 이상의 제품 - 물품납부 시 생산회사 AS 보장 확인서를 같이 제출할 것 - 소모품을 제외한 고장은 1년 무상 AS하고 장비운영의 전반적 교육은 사용자가 숙지할 수 있을 때까지 실시하여야함 - 제품제원표는 알루미늄합금으로 제작되어 리벳처리하여 영구보존하게 부착되어야함 ※납품유의사항: 규격서에 의한 정품이어야 하며 검수결과 계약조건에 부적합 판단 시 납품된 제품을 회수하고 수요기관의 의견에 따른다

규 격 서
장비명	광폭진압파종기		단 가		17,000,000원 부가세별도			수 량(대)		1
물품분류번호							21101601
특 징	○ 트레이 셀 중앙 위치에 종자 떨어질 자리(구멍)를 만들어 주고 그 위에 파종 될 종자 1개를 떨어뜨리는 파종작업 수행 ○ 파종 노즐에서 종자를 흡입하여 드롭가이드로 종자를 우선 받아, 트레이 진입시 셀 중앙에 살포시 떨어지는 방식 ○ 트레이 종류에 따라 진압․파종 매니폴드를 해당 규격으로 교체 ○ 작물의 종류에 따라 종자의 크기가 상이하므로 노즐의 규격을 교환
사 양	속성명			단 위		속성값			비 고
	형 식	길이		mm		1,400
		넓이		mm		790
		높이		mm		920
	적 용 마 력			W		단상 40W			220V 60㎐
	중 량			kg		150
	적용 트레이 규격			mm		280 × 540			국내사용 표준 트레이 광폭 방향 진입
	시간당 생산량			장		200 ~ 400			트레이 규격에 따라 셀 수량 상이
	사용 트레이 종류					200,162,128,105, 72,50,40			육묘용트레이
	적용 상토					조제용상토
조 건	- 상기품목과 동일하거나 해당규격 이상의 제품 - 물품납부시 생산회사 AS 보장 확인서를 같이 제출할 것 - 소모품을 제외한 고장은 2년 무상 AS하고 장비운영의 전반적 교육은 사용자가 숙지할 수 있을 때까지 실시하여야함 - 제품제원표는 알루미늄합금으로 제작되어 리벳처리하여 영구보존하게 부착되어야함 ※납품유의사항: 규격서에 의한 정품이어야 하며 검수결과 계약조건에 부적합 판단시 납품된 제품을 회수하고 수요기관의 의견에 따른다

규 격 서
장비명	클린복토기	단 가			5,000,000 부가세별도			수 량(대)		1
물품분류번호						21101601
특 징	○ 복토재(질석)를 담은 호퍼하단에 회전용 브러시를 두고 센서가 트레이의 접근을 감지하면 살포드럼이 회전을 시작하면서 트레이 표면 위에 복토재 살포하는 형식 ○ 복토 두께 조절을 위해 게이트 간격 조절, 브러시 표면 정돈 기능
사 양	속성명			단 위			속성값		비 고
	형 식		길이	mm			900
			넓이	mm			790
			높이	mm			1,300
	적 용 마 력			W			80
	중 량			kg			150
	적용 트레이 규격			mm			280 × 540		국내사용 표준 트레이 광폭 방향 진입
	시간당 생산량			장			600 ~ 800		컨베이어 속도 조절 가능
	적용 트레이 종류						모든 종류 가능
	적용 상토						펄라이트		질석 튀김
조 건	- 상기품목과 동일하거나 해당규격 이상의 제품 - 물품납부시 생산회사 AS 보장 확인서를 같이 제출할 것 - 소모품을 제외한 고장은 1년 무상 AS하고 장비운영의 전반적 교육은 사용자가 숙지할 수 있을 때까지 실시하여야함 (사용자라함은 농기계 담당공무원을 말한다) -제품제원표는 알루미늄합금으로 제작되어 리벳처리하여 영구보존하게 부착되어야함 ※ 납품유의사항: 규격서에 의한 정품이어야 하며 검수결과 계약조건에 부적합 판단시 납품된 제품을 회수하고 수요기관의 의견에 따른다

규 격 서
장비명	클린관수기	단 가			6,000,000원 부가세별도			수 량(대)		1
물품분류번호						21101601
특 징	○ 관수 터널 상부에 관수용 파이프 노즐(3열)이 있어 트레이가 입구에 진입 하면 진출시까지 미세 정밀 관수 시행 ○ 관수량 조절 기능, 컨베이어 속도 조절 기능 ○ 비철 재질(스테인리스) 구성, 방청 내구성 보장
사 양	속성명			단 위			속성값		비 고
	형 식		길이	mm			900
			넓이	mm			790
			높이	mm			1,000
	적 용 마 력			W			40		220V 60㎐
	중 량			kg			150
	적용 트레이 규격			mm			280 × 540		국내사용 표준 트레이 광폭 방향 진입
	시간당 생산량			장			600 ~ 800		컨베이어 속도 조절 가능
	적용 트레이 종류						모든 종류 가능
	잉여수 처리						바닥의 호퍼와 배수관을 통해 처리		환경 청결 유지
조 건	- 상기품목과 동일하거나 해당규격 이상의 제품 - 물품납부시 생산회사 AS 보장 확인서를 같이 제출할 것 - 소모품을 제외한 고장은 1년 무상 AS하고 장비운영의 전반적 교육은 사용자가 숙지할 수 있을 때까지 실시하여야함 - 제품제원표는 알루미늄합금으로 제작되어 리벳처리하여 영구보존하게 부착되어야함 ※납품유의사항: 규격서에 의한 정품이어야 하며 검수결과 계약조건에 부적합 판단시 납품된 제품을 회수하고 수요기관의 의견에 따른다

규 격 서
장비명	무동력 컨베이어	단 가			1,000,000원 부가세별도			수 량(대)		1
물품분류번호						24101709
특 징	○ 파종시스템을 통해 파종 작업이 완료 된 트레이의 픽업 대기 장소 ○ 대기 중 품질검사, 보완 관수 작업 등 작업 가능 장소 ○ 공간 사정에 따라 확대/축소/굴곡 등 자유자재 설치 가능
사 양	속성명			단 위			속성값		비 고
	형 식		길이	mm			3,500
			넓이	mm			790
			높이	mm			450 ~ 600
	적 용 마 력			W			무동력
	중 량			kg			150
	적용 트레이 규격			mm			280 × 540		국내사용 표준 트레이 광폭 방향 진입
	조 절 기 능						◦ 높낮이 조절 ◦ 길이 조절 ◦ 설치 각도 조절
	적용 트레이 종류						모든 종류 가능
조 건	- 상기품목과 동일하거나 해당규격 이상의 제품 - 물품납부시 생산회사 AS 보장 확인서를 같이 제출할 것 - 소모품을 제외한 고장은 1년 무상 AS하고 장비운영의 전반적 교육은 사용자가 숙지할 수 있을 때까지 실시하여야함 - 제품제원표는 알루미늄합금으로 제작되어 리벳처리하여 영구보존하게 부착되어야함 ※납품유의사항: 규격서에 의한 정품이어야 하며 검수결과 계약조건에 부적합 판단시 납품된 제품을 회수하고 수요기관의 의견에 따른다

규 격 서
장비명	노즐대 (매니폴드)	단 가			3,500,000원 부가세별도			수 량(5세트)		105공, 128공 162공, 200공 406공
물품분류번호						21101601
특 징	○ 작물의 종류에 따라 트레이를 10여 종 규격 중 최적의 것을 선택 ○ 선택 된 트레이의 규격 전용(진압-파종) 세트를 매니폴드라고 함 ○ 주로 사용하는 작물용 3종을 선택 비치했다가 사용시 구분 적용
사 양	속성명			단 위			속성값		비 고
	형 식		길이	mm			540
			넓이	mm			32
			높이	mm			72
	적 용 마 력			W			비동력
	중 량			kg			5
	적용 트레이 규격			mm			280 × 540		국내사용 표준 트레이 광폭 방향 진입
	시간당 생산량			장			해당 없음
	적용 트레이 종류						모든 종류 가능
	재 질						알루미늄 강화 소재
조 건	- 상기품목과 동일하거나 해당규격 이상의 제품 - 물품납부시 생산회사 AS 보장 확인서를 같이 제출할 것 - 소모품을 제외한 고장은 1년 무상 AS하고 장비운영의 전반적 교육은 사용자가 숙지할 수 있을 때까지 실시하여야함 - 제품제원표는 알루미늄합금으로 제작되어 리벳처리하여 영구보존하게 부착되어야함 ※납품유의사항: 규격서에 의한 정품이어야 하며 검수결과 계약조건에 부적합 판단시 납품된 제품을 회수하고 수요기관의 의견에 따른다

규 격 서
장비명	에어콤프레샤	단 가			3,000,000원 부가세별도			수 량(대)		1
물품분류번호						40151601
특 징	○ 월등한 내구성 ○ 고성능 고효율 ○ 저소음 저진동
사 양	속성명			단 위			속성값		비 고
	형 식		길이	mm			1,720
			넓이	mm			620
			높이	mm			1,150
	적 용 마 력			HP			10		220/380V 3상동력
	중 량			kg			364
	설비 용량			kw			10hp / 7.4
	탱크용량			ℓ			240
	동력전달방식						V 밸트 타입
조 건	- 상기품목과 동일하거나 해당규격 이상의 제품 - 물품납부시 생산회사 AS 보장 확인서를 같이 제출할 것 - 소모품을 제외한 고장은 1년 무상 AS하고 장비운영의 전반적 교육은 사용자가 숙지할 수 있을 때까지 실시하여야함 - 제품제원표는 알루미늄합금으로 제작되어 리벳처리하여 영구보존하게 부착되어야함 ※납품유의사항: 규격서에 의한 정품이어야 하며 검수결과 계약조건에 부적합 판단시 납품된 제품을 회수하고 수요기관의 의견에 따른다

다. 기타사항

가. 납품조건

1) 계약상대자는 계약체결 한 날로부터 30일 이내에 포항시농업기술센터에서  지정한 장소에 완전한 형태로 납품하여야 한다.

2) 납품 및 시운전은 계약상대자 또는 제작사의 기술진에 의해 전적으로 이루어져야 한다.

3) 계약상대자는 납품제품에 대한 조작방법 및 주의사항을 교육시킨 후 인계한다

4) 지정장소 파종시스템 라인구성 설치 및 전원, 에어, 원수 공급 라인 연결 후 시운전하여 인수인계 한다.(현장에서 전원, 원수 공급지원)

나. 매뉴얼

1) 계약상대자는 본 구매물품의 운용, 개발에 필요한 관련자료를

CD 및 책자로 각 2부를 제출하여야 한다.

2) 매뉴얼에는 공급되는 모든 장비에 대한 제원과 작동, 조작 및  보수에 필요한 세부적 내용으로 구성되어야 한다.

다. 검사

1) 계약상대자는 모든 계약이행을 완료한 후 납품검사원이나 감독원의 입회하에 시운전 및 종합검사를 득하여 설치를 완료한다.

라. 하자보수보증

1) 하자보수보증기간은 검사를 완료한 날로부터 2년으로 한다.

2) 본 규격서에 명기하지 않았거나 명확하지 않은 사항에 대하여는

포항시농업기술센터의 의견을 우선으로 한다.