연일도서관

도서관리시스템 물품 구입

(회원증 발급기 외 5종)

과업지시서

2020. 8.

	시립도서관

Ⅰ. 일반사항

1. 목 적

본 과업지시서는 연일도서관 도서관리시스템 물품(회원증 발급기 외 5종) 구입에 대하여 포항시 평생학습원(이하"발주기관")이 납품업체(이하"계약상대자")에게 요구하는 각종 계약조건 및 하드웨어(H/W), 기술지원 등 제반사항을 명시하고 규정한다.

2. 개 요

가. 사 업 명 : 연일도서관 도서관리시스템 물품 구입 (회원증 발급기 외 5종)

나. 납품장소 : 연일도서관 내 지정장소

다. 사업기간 : 계약 후 30일 이내

라. 구입물량 : 회원증 발급기 4대, 책소독기 2대, 영수증 출력기 10대,

대출반납일력표 2대, 바코드 스캐너 3대, 바코드 프린터 1대

Ⅱ. 세부 규격

품 명	회원증 발급기
번호	1	단 위	EA	수 량	4
제품명	세부 사항
회원증 발급기	O 모델명 : Evolis Primacy O 규격 : 247 * 381 * 205mm O 프린터 방식 : 칼라승화 인쇄 및 단색 열전사방식 O 구현색상 : 컬러, 단색 O 발급속도 - 컬러 : 190장 이상/시간, 흑백 : 600장 이상/시간 O 해상도 : 300dpi (11.8dot/mm)이상 O 메모리 : 16MB RAM 이상 O 카드적재용량 : 100장 O 드라이버 : Windows XP sp3, Vista 32/64, W7 32/64, W8 32/64 O 인터페이스 : USB O 도서관리시스템(KOLASⅢ)과 연동하여 RFID 회원카드 출력이 가능하여야 함

품 명	책소독기
번호	2	단 위	EA	수 량	2
제품명	세부 사항
책소독기	O 모델명 : EBS-601 O 규격 : 1420 * 700 * 590mm(H x W x D) O 용량(소독권수) : 6권 O 소모전력 : 210W O 살균 시간 : 1분 O 소독방법 : UV-C Lamp O 램프개수 : 100W X 10개 O 살균 방식 : - 책 아래쪽에서 송풍하여 책을 펼쳐서 자외선을 직사하는 방식 - 살균 처리시 도서에 붙은 미세먼지도 제거 (한국화학시험연구원으로부터 99% 이상 살균력 입증)

품 명	영수증(자료위치 안내) 출력기
번호	3	단 위	EA	수 량	10
제품명	세부 사항
영수증 (자료 위치 안내) 출력기	O 규격: 152*204*150 O 인터페이스 : USB, RS232C(Serial to USB 케이블 제공) O 검색PC와 연결하여 자료 위치 출력 기능 제공 O 인쇄 방식 : Direct Thermal O 인쇄 속도 : 220mm/초 이상 O 해상도 : 180DPI 이상 O 인쇄 넓이 : 72mm 이상 O 센서 : paper end, paper Low, cover open O 주요 기능 - 도서관 검색대 PC에 연결, 검색된 자료에 대한 도서정보 및 청구기호 안내 - 영수증 출력시에 출력될 영수증의 모습을 화면에 미리 보여주기 기능 - 대출/반납 업무용 PC에 연결하여, 이용자에게 자료의 대출/반납/예약 정보에 대한 영수증 발급기능 제공 - 도서관리시스템과 연계하여 도서 정보에 대한 내용 출력이 가능하여야 함. - 현장설치도(컴퓨터 연결 및 설치, 도서검색 청구기호 프린트 설정, 테스트 설정 및 완벽한 테스트 수행)

품 명	대출반납일력표 (전자식)
번호	4	단 위	EA		수 량	2
제품명	세부 사항
대출반납일력표 (전자식)	O 규격: 520*270*45㎜ O 전자식 시계 / 아크릴, 스틸, PBC O 12V 500mA 아답터 O 화면 크기 : 20인치 이상 O 해상도 : 1920 * 1080 O 표시 : 대출일/반납일 년도, 월, 일, 요일, 시간 O 기능 : 대출기간 설정, 자동 윤년 인식, 휴관 요일 및 휴관일 설정			<이미지>

품 명	바코드 스캐너
번호	5	단 위	EA	수 량	3
제품명	세부 사항
바코드 스캐너	O 1D, 2D 바코드 스캔 기능 제공 O 모바일 회원증 리더 가능 O 기능 : 대출, 반납시 대출증이나 도서의 바코드 스캔 (핸드형) O 스캔속도 및 최대 스캔거리 : 초당 300reads, 35Cm O 크기 : 바코드 크기 80 X 96 X174 mm O 스캔패턴 : image O 인터페이스 : USB, RS232 등 O 도서관리시스템과 연동하여 도서 및 회원증 바코드 인식이 가능하여야 함

품 명	바코드 프린터
번호	6	단 위	EA	수 량	1
제품명	세부 사항
바코드 프린터	O 인쇄 방식 : 열전사 전송 및 직접 열전사 O 인쇄속도 및 해상도 : 250mm/s, 203dpi 이상 O 최대 인쇄폭 : 104mm 이상 O 인터페이스 : USB2.0, RS232C, Ethernet O 기능: 도서 등록번호용 바코드 라벨 출력 O 라벨인쇄프로그램 제공 (도서 등록번호용 바코드를 출력하여 도서관리프로그램에서 연동되는 소프트웨어 제공) - 사용자 지정 폰트 다운로드 기능지원(트루타입폰트 지원) - 자동연번 카운트, 라벨 상측‧좌측여백 및 농도 조정기능 - 인쇄속도 컷팅 위치 보정 및 라벨크기 설정기능

Ⅲ. 시스템 설치 기준

❍ 납품업체는 구매 사양서에 명시된 품목을 일괄공급 방식으로 구매 및 설치 완료하여야 하며, 구매된 물품의 성능과 기능은 기준에 만족하여야 한다.

❍ 시스템 구매 및 설치 시 시방서의 해석상의 이견이 있을 때는 구매자의 해석에 따르고, 시방서에 명시되지 않은 사항은 구매자의 구매규정과 일반관례에 따른다.

❍ 규격서에 명시된 모든 항목은 최소한의 사항만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 계약자는 운영상 문제가 발생되지 않도록 사전조치를 하여야 한다.

❍ 장비 설치에 따른 운반, 설치, 시험 등을 할 때에는 사전 협의 및 승인 후에 시행한다.

❍ 납품업체는 장비납품 설치 시 각종 안전사고가 발생하기 않도록  안전에 유의 하여야 한다.

❍ 설치 장비의 내용이 규격서에 요구되는 성능, 사양을 수용할 수   없다고 판단되면 설치 변경을 요구할 수 있으며, 납품업체는 이에  응해야 한다.

❍ 설치 중 시스템이 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을   강구하여 재해방지에 만전을 기하여야 한다.

Ⅳ. 보안 유지

❍ 설치 중 취득한 보안사항과 도서관의 내부자료 연계, 구현기법,   통신망 구성 등에 대하여 보안을 유지해야 하고, 해당 자료를 외부로 유출할 수 없다.

❍ 납품업체는 도서관 출입 등 발주기관이 요구하는 제반 보안사항을 충실히 이행하여야 하며, 작업자는 보안서약서 등 보안 관련 서류를 제출하여야 한다.

❍ 납품업체는 사업기간 중 납품 장비의 문제점이 발견될 시 대책을 수립하여 해결하여야 한다.

Ⅴ. 특수 조건

1. 정의

❍ 본 특수조건에 명시된 사항은 시스템을 구매·설치하는데 있어서 포항시 평생학습원(이하 “발주처”)과 납품업체(이하 “공급자”)간에 성립되어야 할 구매물품의 납품조건·설치, 규격·시험운영 및 교육지원 등 계약이행에 관한 전반적인 사항에 대하여 적용한다.

2. 구매 조건

❍ "공급자"는 "발주처"가 도입하고자 하는 물품의 구성내역을 충분히 사전파악 하여야 하며, 사업의 성공적 수행을 위하여 성실의 의무를 가진다.

❍ "공급자"는 납품‧설치될 시스템에 대하여 H/W 구성, S/W 설치, Network 연결 및 안정적인 가동 설치 등 "발주처"의 완전한 목적수행에 전혀 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 제품의 안정성, 시스템 간 호환성 및 연계성을 가지고 일괄 납품, 설치하여야 한다.

❍ "공급자"가 납품하는 물품의 모든 구성품은 세부 납품규격을 100% 만족시켜야 한다.

❍ 모든 소프트웨어는 라이선스를 포함한 정품으로 납품하고, 원 소유자의 저작권을 침해하지 않아야 한다. 이 경우 "발주처"가 필요하다고 인정되는 경우를 제외하고는 최신 버전을 납품하여야 한다.

3. 납품 및 설치

❍ "공급자"는 계약서에 명시된 일체의 물품을 계약기간 내에 "발주처”가 지정하는 장소에 일괄 납품 설치하여야 한다.

❍ 업무에 지장을 초래하지 않는 시간을 이용하여 작업하여야 하며, 작업에 필요한 각종 부대장비, 소모품 등은 "공급자"가 제공하여야 한다.

4. 물품 검수 및 운영

❍ 검수의 대상범위는 본 시방서에 의한 물품의 납품, 설치 및 정상  가동 여부에 대한 확인 과정을 포함한다.

❍ 물품 규격의 확인은 본 시방서의 제품 세부 규격의 내역에   따르며, 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우에는 "공급자"가 관련 증빙서류 제출 및 기타 확인과정을 통하여 이를 입증해야 한다.

❍ "공급자"는 설치 후 시험가동을 실시하여 그 결과 문제가 없을 경우 검수 요청을 하여야 하며, 시험 가동 시 발견되는 에러나 문제점,  보완요구 등에 대하여 즉시 조치하여야 한다.

❍ "공급자"는 검수에 필요한 시스템의 개요와 운영관련 기술을 "발주처"에게 충분히 제공하여야 한다.

5. 교육 및 운영지원

❍ "공급자"는 시스템 운영 및 장애조치 등에 필요한 기술이전을 "발주처"의 담당자에게 충실히 이행하여야 하며, "발주처"가 자체 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 H/W 및 S/W에 대한 운영교육을 실시하여야 한다.

❍ 관리자 교육과 관련한 추가 요청이 있을 때에는 상호 협의 하에  무상으로 적극 지원하여야 한다.

6. 기술지원 사항

❍ 제품 결함으로 수리 요청 시 성실히 지원해야 한다.

❍ "발주처"의 사정으로 장비를 이전설치 및 타 시스템과 연동을 추가로 하고자 할 경우에 "공급자"는 해당 시스템에 대하여 기술지원을 하여야 한다.

❍ 탑재된 S/W와 관련 최신버전으로의 업그레이드가 필요할 때에는   "발주처"가 요구할 경우 기능 개선 및 보완 작업을 실시하여야   하며 상세한 내역은 상호 협의에 따른다.

❍ 무상 유지보수는 최종 검수일로부터 1년으로 한다.

7. 기타 사항

❍ 본 시방서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사양, 시방만을 규정하였으므로 장비의 설치에 필요한 시설등 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리상 문제가 발생하지 않도록 "공급자" 와 "발주처"의 협의하에 사전 조치하여야 한다.

❍ “발주처”와 ”공급자“는 본 과업지시서의 내용을 수정할 필요가 있을 경우 별도의 합의서를 작성할 수 있다.

단, 이 경우 합의서 내용이 본 시방서와 상이하거나 상충될 경우 합의서가 우선 적용된다.

❍ 시방서 해석상의 이견이 있을 때에는 "발주처"의 해석에 따르고, 시방서에 명시되지 않은 사항은 “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률”과 기타 계약에 관한 법령 및 예규를 준용 한다.

❍ 본 시방서에 대하여 "발주처" 와 "공급자" 간의 해석에 차이가 있을 때에는 관계법령과 일반관례에 따르며, 소송 관할법원은 "발주처"의 주소지를 관할하는 법원으로 한다.