조경토 납품시방서

1. 구매내역

품 명	규 격	단 위	예정 수량	비 고
조경토	사질양토	㎥	1,334

2. 적용범위 : 본 시방서는 미세먼지 차단숲 조성사업(평생학습원) 관급자재(조경토) 납품에 적용한다.

3. 납품장소 및 검사

가. 수급인은 현지여건 및 제반요인에 따라 발주청의 지시에 의하여 수량, 장소 등을           특정하여 현지 납품하여야 한다.

나. 수급인은 발주청이 필요시 수시로 나누어서 소량 분할납품이 가능하여야 한다.

다. 발주청의 검사결과 검사 기준에 미달하였을 경우에는 발주청의 지시에 따라 수급인        은 재납품 하여야 한다.

라. 자재 수량검수는 반입차량의 최대적재량(㎥)을 감안하여 차량대수 및 반입량을 발주청이 확인하여 검수하도록 하며, 납품서 제출 시 납품사진, 납품전표(송장) 및 발주청 요구서류 등을 함께 제출하여야 한다.

구 분	적재함 용량		최대(적용) 적재량		비고
	규 격	용량(㎥)	ton	㎥
15톤 덤프	4,800*2,300* 915	10.1	15	10	일반기준
24톤 덤프	6,036*2,300*1,290	17.9	24	16	〃
25.5톤 덤프	5,820*2,300*1,420	19.0	25.5	17	〃

4. 납품재료

가. 식재기반 조성토양은 조경수목 식재에 적합한 토양으로써 물리성, 화학성, 양분성분의 균형을 내용으로 한 양질의 사질양토이어야 하며, 진흙, 잡초 기타 불순물의 혼입이 없는 토양이어야 한다.

나. 식재지역 및 반입토양의 토양검사

1) 수급인은 간이토양검사로 식재지역 및 반입토양의 식재적합도를 판단하고 그 결과를 발주청에게 보고한다.

2) 간이토양검사 결과 정밀시험이 필요하거나 부적합토양으로 판단되는 경우에는 공사발주청의 승인 하에 조치한다.

3) 정밀토양검사는 국가 또는 공공기관이 인정하는 시험기관에 의뢰하여 그 결과를  발주청에게 제출하며, 식재부적합토양인 경우에는 토질개선방안을 수립하여 첨부한다.

다. 외부에서 토양을 반입하는 경우에는 사전에 승인된 공급원이어야 한다.