		일반사항(시방서)

추진배경 및 목적

본 시방서는 방사선비상 또는 방사능재난 시 현장대응요원  피폭(내·외부)방호를 통한 장시간 임무수행 여건 보장, 구제역·조류독감 등 방역활동간 사용을 병행할 수 있는 방호복 세트의 구입을 위함.

구매물품

방사선 방호복 Lv “B” 12 SET

휴대용 핵종분석기 Lv “D” 1,400 SET

3. 납품장소 : 포항시청에서 지정하는 장소 (단, 협의)

“계약업체”는 포항시 관내에 위치하여 발주기관”의 요청 시 30분 이내에 운송할 수 있는 수단을 자체 확보해야 한다.

4. 납품기한 : 계약일로부터 45일 이내

5. 하자보수기간 : 무상 하자 유지보수 기간은 검수일로부터 1년으로 한다.

6. 입찰참가자격

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및        동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 소정의 자격을 갖추고 포항시에 주된        영업소(본사)를 둔 업체

나. 안전보호장구의 전문성 확보 및 허위입찰 방지를 위해 사업자등록증상       안전환경 부품의 판매자로 등록되어 있는 업체

다. 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록에 따라 나라장터(G2B)에       방진마스크(4618200101) 및 화학물질보호복(4618150903)로 『공급』등록한 자

7. 착수계 제출

가. 계약체결일로부터 3일 이내 본 업무에 착수하여야 한다.

나. 착수계는 아래의 제반서류를 각 2부씩 제출하여야 한다.

▷ 과업수행계획서, 인력·장비 투입계획

8. 유의사항

가. “계약업체”는 본 시방서에 명시된 물품의 성능과 기능이 기준의        부합여부를 “발주기관”에 사전에 대면을 통해 직접 증명해야 하며,        미달되는 경우에는 계약해지사유가 된다.

나. “계약업체”는 “발주기관”의 요구 시 증빙자료는 반드시 제출하여야 한다.

다. 저가입찰 및 계약 후 원자재가 상승을 이유로 품질저하가 있어서는 안 됨.

라. 입찰 전, 검사조건, 반품규정, 지연배상금 등 계약조건을 반드시 확인        해야 한다.

마. 본 시방서에 명시된 모든 항목은 최소한의 사항만을 규정하였으므로       상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 “계약업체”는 사전에       충분히 검토하여 설치하고 기타 의문사항이 있을 때에는 “발주기관”과         상의하여 결정하되 이견 발생시 “발주기관”의 의견을 따른다.

		구매사양서

1. 목  적

저가입찰 및 원자재 가격 인상을 이유로 발생하는 품질저하를 예방하고, 방사선비상시 현장대응요원의 피폭방호라는 본 목적을 달성하기 위한 세부조건, 납품지연에 따른 보상절차 및 책임을 명확히 하고자 함.

2. 구매조건

Level B, D 방재 보호구 세트는 방재복(D), 마스크, 보안경, 보호장갑, 보호덧신, 방재복(B), 보호장갑, 보호장화 공기호흡기로 구성되며 아래 세부사항을 전부 만족하는 제품에 한하며, 착수일(5일) 이내에“발주기관”에 성능 검정을 위한 SAMPLE을 제공하여 기능 및 성능에 대한 1차 검정을 해야 한다.

□ Level D 보호구

가. 보호복 소재는 방사능 낙진(입자상 물질)을 차단할 수 있는 폴리 프로필렌        및 폴리 에틸렌 재질로 구성되며, 아래 사항을 만족하여야 한다.

1) 정전기 방진처리

2) 방사선 분진에 대한 보호도 제공

3) 안전보건공단의 5형식 또는 6형식 보호복의 인증을 득한 제품

4) 45gsm 이하의 초경량으로 착용자에게 편안함을 제공해야 한다.

6) 방재복착용으로 활동을 행하는데 지장이 없는 구조로 제작되어야 하며,        “계약업체”는 “발주기관”에 Sample을 제공하여 신축성 등 기능을        증명하여야 한다.

7) 형태는 후드타입 및 상하일체형으로 피부노출의 차단을 위해 머리,         발목에 신축성을 가진 소매와 지퍼덮개를 갖춰야 한다.

8) 크기는 대형(신장 176cm, 가슴둘레 100~108cm 기준)과 특대형         (신장 183cm, 가슴둘레 108~115cm)를 기준으로 하며, 보호복 공급         상황에 따라 한사이즈로 대체하며, 사이즈사항은 아래의 표를 따른다.

<보호복 사이즈표>

9) 손목에는 착용자의 편안함을 제공해 줄 수 있도록 일반 고무줄 처리        형태가 아닌 소매밴드니트(시보리)처리가 되어 있어야 한다.

10) Two-way 이중 지퍼를 적용하여 탈착의에 불편함이 없어야 한다.

나. 마스크는 방사성물질(낙진)을 대비, 한국안전보건공단의 특급 안면부여과식       방진마스크의 인증을 득해야 하며, 아래의 조건을 만족시키는 제품에      한한다.

1) 초전정 미세필터 : 유해분진 및 방사능 미립자 차단을 위해 염화나트륨        에어로졸, 파라핀오일 미스트 분진에 대해 99% 이상의 포집효율을        가질 것

2) 안면부 : 공기흡입이 원활히 되며, 초정전 필터 처리로 분진의 효과적인        차단 및 콧등 부분의 노출을 막기 위한 노우즈 클립이 있어야 할 것

3) 배기밸브 : 장시간 활동 시 원활한 호흡과 열기배출을 위해 안경에        서리가 끼지 않도록 하향 배기밸브를 적용 할 것

4) 착용 시 강한 압박감이나 고통을 주지 않으며, 알레르기 환자를         고려한 천소재의 머리고정밴드사용

6) 안면부의 여과재가 호흡기(코, 입)로 여과재가 밀착되는 구조로          착용 시 공기가 새지 않을 것

7) 배기밸브는 방진마스크 내·외부 압력이 같을 경우 폐쇄되며,          미약한 호흡에도 작동할 수 있는 구조로 되어 있을 것

8) 안면에 밀착하는 부분 및 금속부품은 인체에 장해를 주거나 부식         되지 않을 것

9) 안면부의 흡기저항은 유량 30ℓ/min 기준 34㎩이하, 배기저항은 유량         160ℓ/min 기준 87㎩이하의 차압을 가져, 원활한 호흡을 제공할 것

10) 마스크 착용의 편리성 및 누설률을 최소화하기 위해여 접이식           마스크 디자인을 적용하도록 할 것.

11) 제품 생산 시점부터 개별 포장이 되어 있어야 하며 이를 통해 필터의          손상 및 외부로부터 오염이 되는 것을 방지하여야 할 것

12) 안경 착용자의 김서림 최소화를 위해 마스크 상단에 음각 패널을          적용할 것.

다. 장갑은 니트릴 소재를 적용하며 미세 작업이 가능하도록 손에 밀착        되는 구조로 아래 사항을 만족시키는 제품에 한한다.

1) 유럽의 EN374-1, EN374-3 인증을 득해야 하며 젖거나 건조한 상태에서도 뛰어난 그립감을 가져야 하며 EN384 인증을 득하여 물리적인 저항에도 우수해야 한다.

2) 안전보건공단의 안전인증을 득한 장갑이어야 한다.

라. 보안경은 비산물체와 방사성분진으로부터 착용자의 눈을 보호할 수 있는        고글구조로 아래 사항을 만족시키는 제품에 한한다.

1) 렌 즈 : 빛 투과율, 내충격성, 내구성이 우수한 폴리카보네이트 재질로         제작되며, 시야확보를 위해 김서림 방지처리(Anti-fog 코팅)이 되어         있어야 한다.

2) 보안경 : 안경위에 착용할 수 있는 구조로 제작되어야 한다.

3) 노동부 고시 “제 2015-28호”의 자율안전인증 및 ANSI Z 87.1을 득한 제품

마. 보호덧신(부츠)는 폴리프로필렌 원단의 소재로 구성되며, 아래사항을 만족        시키는 제품에 한한다.

1) 미세기공 코팅처리(폴리에틸렌 소재)로 방사능 분진 및 오염수에 대한          차단을 위해 방재복과 동일한 소재여야 한다.

2) 신체의 노출부위가 없도록 200mm 이상의 높이의 규격을 가지며, 발목          부위의 밀착  및 신체노출 차단을 위해 신축성 있는 소재로 밴드처리          되어야 한다.

3) 파손 및 미끄럼 방지를 위해 PVC 논슬립 처리가 되어 있으며, 미끄럼          방지 및 소재의 내구성에 대해 “발주기관”에게 입증하여야 한다.

바. 포장용 박스는 종이재질로 방재복세트의 구성품 및 착용법 안내가 외부에 프린팅         해야 하며, 세부 크기 및 재질에 대해서는 “발주기관”과 별도의 협의        과정을 가진다.

□ Level B 보호구

가. 방사능 및 화학물질 누출 시 초등대원 신체를 보호하기 위한 보호복         으로써 분진 및 액상 물질이 침투 되지 않는 재질로 구성되며, 아래        사항을 만족하여야 한다.

1) 양압식 공기호흡기를 내장 할 수 있는 구조로 되어 있어야 할 것

2) 안전보건공단의 보호복 인증 및 EN14605의 Type 3&4의 인증을 가질 것

3) 보호복의 솔기는 초음파 융착 또는 폴리에스터 실로 일반 봉제된         후 외부 봉제선은 열융착테이프로 이중처리 되어 높은 보호도를          제공 할 것

4) 바이러스, 박테리아 그리고 혈액으로 인한 각종병원체 등 생물학적         유해인자에 대한 보호성능(EN14126:2003 Type 3B&4B, EN14605

:2005+A1:2009 Type3&4)성능을 가질 것.

5) 일체형 장갑으로 다중의 라미네이트 처리를 하여 다양한 화학물질에         보호도를 가져야 할 것

나. 공기호흡기는 방사능 낙진뿐만 아니라 다양한 유해물질을 차단할 수 있으며      누출 시 최초로 대응할 수 있는 제품이어야 하며, 아래 사항을 만족하여야 한다.

1) 공기호흡기는 소방용 국가검정품일 것.

2) 공기밸브에는 비상시 별도의 공기관로를 통하여 용기내 공기를 공급        받을 수 있는 BY PASS 장치가 있을 것.

3) 공기호흡기 안면부를 벗었을 경우에 용기밸브를 잠그지 않고도 공기를       차단하는 장치가 있을 것.

4) 안면부의 머리조절끈은 그물식으로 설계되어, 착용감이 뛰어나고          조절끈 부위가 꼬이지 않는 구조로 되어있을 것.

5) 등지게에는 어두운 곳에서도 공기호흡기 착용자의 위치식별이 가능한         점멸장치가 부착되어 있을 것.

6) 점멸장치는 용기밸브를 열면 자동으로 작동되는 구조일 것.

7) 공기의 잔압을 알리는 경보장치는 등지게에 장착되어 있을 것.

8) 고압부의 호스는 스테인레스 스틸 와이어로 피복되어 있을 것.

9) 용기를 고정하는 밴드는 웨빙밴드와 벨크로테이프 및 조임 버클로        견고하게 조일 수 있는 구조이어야 하며, 용기외경에 따라 조절 가능한        구조일 것.

10) 보조마스크 연결 Coupling은 하네스판에 고정시키고 보조마스크는        등지게 멜빵 앞 가슴부위에 장착되어 노출이 되지 않는 구조일 것.

11) 용기에는 압력계가 내장된 고강도 알루미늄합금 재질의 용기밸브          가 부착되어 용기밸브를 열지 않고도 항상 잔압을 확인할 수 있는          구조일 것.

12) 공기호흡기는 총중량이 7kg이하(보조마스크 연결구, 공기무게 제외)일 것.

13) 공기호흡기 용기는 Aluminum 복합(Carbon Fiber)일 것.

14) 공기호흡기 용기의 용적은 4.7L이상일 것.

15) 사용시간 약 30분(분당 40L로 호흡시), 사용압력(FP) 약              310bar, 시헙압력(TP) 약 51bar 일것.

다. 방사능 및 화학물질 누출시 초등대원 신체를 보호하기 위한 내화학장화      로써 분진 및 액상 물질이 침투 되지 않는 재질로 구성되며, 아래 사항      을 만족하여야 한다.

1) 내화학장화로써 강제선심 및 내답판을 삽입함으로써 바닥 뚫림이나         찢김에 강해야 한다.

2) 이물질(분진&액상물질)이 들어오지 못하도록 카프 덮개가 있어야한다.

3) 고급루버 재질로 제품의 강도와 내구성이 강해야 한다.

4) 한국산업안전공단 인증 필수

5) 다양한 치수의 작업자들이 착용가능 하도록 사이즈는 230mm부터         300mm 까지 5mm 단위로 공급이 가능해야 한다.

라. 방사능 및 화학물질 누출 시 초등대원 신체를 보호하기 위한 내화학장갑      으로써 분진 및 액상 물질이 침투되지 않는 재질로 구성되며, 아래       사항을 만족하여야 한다.

1) 장갑은 부틸, 바이톤 재질로 제작되어 농축된 무기산뿐만 아니라          톨루엔, 벤젠, 질렌 등 기존에 사용 할 수 없었던 화학물질에 높은         보호도를 가질 것.

2) 손모양이 정확하고 유연하며, 인체공학적인 곡선모양으로 만들어

져 편안함이 있어야 한다.

3) 장갑은 총길이 30cm로 손목 윗부분까지 충분히 보호가 가능할 것.

4) 기계적 위험에 대한 보호정도(EN388), 내화학성에 대한 보호정도          (EN374-1), 고온에서의 보호정도(EN407), 박테리아 곰팡이 등 미          생물에 대한 보호정도(EN374-5), 저온에서의 보호정도(EN511)          성능을 가질 것.

3. 물품의 납품

가. “계약업체”는 납품 및 공급의 효율성을 위해 level D kit의 경우        kit당 소박스 포장을 해야 하고 20 kit가 포장되는 대박스에 공급 및 지정        장소에 비치를 해야 한다.

나. 단, 공기호흡기는 발주기관과 함께 비상시 사용할 수 있는 범위 안에서       협의 비치를 해야 한다.

4. 물품 검수

가. 제품규격의 확인은 세부사양서의 내역에 따르며, 검수결과 하자 발생 시       개선에 필요한 모든 작업은 “계약업체”의 부담으로 시행 조치한다.

나. “계약업체”는 검수 요청 전 “발주기관”의 담당자 입회하에 “발주        기관”의 담당자가 지정하는 방법에 따라 아래의 제품성능을 입증하여야        한다.

1) 방재복 : 방진, 방수 및 손·발목 부위의 신체 밀착성

2) 보호덧신 : 바닥코팅의 마찰력 및 내구성(파손)

다. 제품은 제조일로부터 1년 미만의 신품으로 납품하며, 제조일자가 표기        되어야 한다.