평생학습원 태풍피해에 따른

위험시설물 개체공사 실시설계

- 건축공사 -

[시 방 서]

2020.10

공  사   개  요

1. 공 사 명 : 평생학습원 태풍피해에 따른 위험시설물 개체공사 설계용역

2. 발 주 처 : 포항시 평생학습원

3. 대지위치 : 포항시 남구 뱃머리길 39, 포항시 평생학습원

4. 용역개요 : 평생학습원 금속 천정재 공사

5. 공사기간 : 공사 착공일로부터 29일

- 금 속 공 사 -

1. 총 칙

1.1 적용 범위

본 시방은 철, 비철금속 및 이들의 2차 제품을 주재료로 해서 제조된 기성철물이나 도면 또는   시방서에 따라 제작하는 철물로서 주로 장식, 손상방지, 도난방지 등의 목적을 위하여 다른 부  분에 고정하는 공사도 본 금속공사에 포함된다.

1.2 재 료

가. 금속재료 : 이 공사에 사용하는 모든 재료의 소재, 제품은 한국공업규격에 따르고 기타에 대     하여는 감독원의 승인을 받는다.

나. 설치용 준비재 : 인서트(Insert), 앵커 볼트(Anchor Bolt), 앵커 스크류(Anchor Screw), 슬리     브(Sleeve) 및 드라이브 핀(Drive Pin) 등은 그 사용 목적에 적합한 형상 및                    치수로하고 미리 견본품을 제출하여 재질이나 지지력 등에 대하여 감독원의                    승인을 받는다. 매달리는 하중을 받는 준비재에 있어서는 미리 수직 하중의                    3배 이상의 하중으로 그 지지력 시험을 하여 사용 여부를 정한다.

다. 견본품, 기타

1) 기성철물은 미리 견본품을 제출하여 재질, 모양, 치수, 색깔, 마무리의 정도 및 구조기능        등에 대하여 감독원의 승인을 받는다.

2) 주문 제작 철물은 모두 제작 시공도면을 작성하여 감독원의 승인을 받아야 하며 필요에         따라 견본품 및 모형을 제출하여야 한다.

라. 녹막이 처리

1) 강철재 및 금속제품의 녹막이 처리는 도면 또는 감독원이 정하는 것 이외에는 모두 녹막        이 칠한다.

2) 이질재료 끼리의 접촉 부위는 두께 0.1m/m 이상의 폴리에틸렌 필름을 끼워 부식을 방지        하여야 한다.

3) 현장 반입 후 녹막이 칠의 손상 및 박리 부분은 보수하여 사용한다.

마. 용 접

1) 아크 수동용접 및 반자동용접에 종사할 수 있는 용접공은 KS B 0885(용접기술승인에 있        어서 시험방법 및 판정기준)의 용접기술 승인시험에 합격한 유자격자로 한다.

2) 사용하는 용접기는 경량 철구조부재의 용접을 적정하게 하는 기능과 구조를 갖춘 것으로        한다.

3) 사용하는 용접봉은 표 29080.1 중에서 경량 철골부재의 용접에 적합한 것으로 한다.

4) 용접부에는 용접에 지장을 주는 수분, 기름, 도료 및 녹 등이 없어야 한다.

5) 맞댐용접은 판두께가 완전하게 용입되도록 용접조건을 적절하게 선택하여 시공한다.

6) 모살용접, 플레아 개선 용접은 설계도에 지정된 목두께, 각장을 확보하도록 적절한 용접조       건을 선택하여 시공한다.

7) 용접은 용접에 따른 변형이 최소가 되도록 시공한다.

8) 용접은 스패터, 이음의 단부에서 언더컷이 일어나지 않도록 주의해야 한다.

9) 반자동 용접기를 사용하는 용접의 경우, 탄산가스 아크용접에서 사용하는 와이어는 솔리드       와이어 또는 플럭스 와이어 어느 것도 좋지만 와이어 직경은 1.6㎜ 이하로 한다. 탄산가스       는 KS M 1105(액화 이산화탄소) 3종을 사용한다. 그러나, 아르곤가스와 탄산가스를 혼용       해도 좋다.

10) 목두께, 각 길이의 부족 및 언더컷이 생긴 경우에는 적절한 방법으로 보수를 해야 한다.

11) 용접 조립부재의 구멍뚫기 및 마감절단은 원칙적으로 용접완료하고 변형을 교정한 후에 한       다.

바. 보양 및 청소

1) 제품의 설치 완료 후 파손이나 오염의 우려가 있는 것은 감독원의 지시에 따라 종이, 헝        겊 또는 목재 등으로 보양한다.

2) 공사완료 후는 보양재를 제거하고 청소한다. 또한 필요에 따라 왁스 등으로 닦는다.

1.3 공사 준비

가. 시공도서의 작성

1) 수급자는 이 공사 착수 10일전에 시공도서를 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

2) 시공도서에는 사용재료, 가공, 제작, 설치, 보양, 청소, 품질검사, 공정계획 등에 관한 사항       이 포함되어야 한다.

나. 견본제작 등

1) 수급자는 이 공사 착수 10일전에 제품(부속자재를 포함)의 종류별로 견본품을 감독원에         게 제출하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

2) 수급자는 감독원이 견본품의 검토를 위하여 필요하다고 요구하는 때에는 견본품을 실제         설치할 부위에 견본 설치하여야 한다.

3) 수급자는 견본제작 및 설치 상에 문제점이 발견되는 경우에는 이를 개선, 보완하여야 한        다. 이 경우 추가되는 비용은 특별한 사유가 없는 한 수급자가 부담한다.

1.4 사용 자재

가. 공통사항

1) 사용재료의 재질은 해당재료에 관한 KS규격에 적합하여야 하며, KS표시품이 있는 경우        에는 이를 우선하여 사용하고, KS규격이 없는 경우에는 국내에서 사용하고 있는 재료          중에서 최상급 품질의 것이어야 한다.

2) 사용되는 모든 강재는 아연도금(아연의 최소 부착량 60g/㎡)된 것이어야 하며, 감독원이       아연도금이 불가능하다고 승인하는 것은 예외로 하되, 이 경우에는 광명단 조합페인트          (KS M 5313표시품, 2종)를 2회 칠하여야 한다.

3) 이종금속의 접촉부위로서 전식의 우려가 있는 모든 부분은 전식방지조치(테프론쉬트 삽        입 등)를 감독원의 지시에 따라 하여야 한다.

4) 모든 설치용 자재는 최상위에 해당되는 것을 사용하여야 하며, 지지력은 매달리는 하중        의 3배 이상이어야 한다.

5) 모든 제품의 형상, 치수, 색상, 마무리정도, 질감 등은 감독원이 지정한다.

나. 각종 부속재

이 공사에 사용되는 각종 부속자재는 주자재에 알맞은 최상급의 품질로서 감독원이 승인한      제품이어야 한다.

1.5 시 공

수급자는 설치, 보양 및 청소 등 시공에 관하여는 발주자가 승인한 시공도서 및 표준 시방서    중 최상위 수준에 해당하는 방법에 따라야 한다.

2. 설치 공법

가. 중량물 또는 위험 방지의 목적으로 설치하는 철물에 있어서는 미리 설치 공법을 제시하는      도면을 제출하여 감독원의 승인을 받는다.

나. 제품 또는 준비재를 설치할 때에는 방수층과의 접합부, 누수의 우려가 있는 곳 또는 진동      및 충격 등을 항상 받는 곳에 설치시에는 시공도를 제출하여 감독원의 승인을 받는다.

다. 설치공법은 먼저 설치와 나중 설치의 2종으로 하되 도면 또는 감독원의 별도 지시가 없을      때에는 나중 설치 공법으로 한다.

라. 나중 설치 공법은 표준 시방서에 준하여 앙카의 선택은 다음에 따른다.

1) 사용 모재와 용도를 상호관련 시킨다.

2) 특별한 용도에는 특수형태의 앙카를 사용한다.

3) 올바른 기술관례에 따른 표준 조건하에서 부착 방법을 설계한다.

4) 극한 조건에서의 데이터를 사용하여 정확한 부착방법을 설계한다.

5) 설치작업시 필요한 제반규정을 지킨다.

6) 드릴링과 앵커링은 하나의 제조회사로부터 공급되는 부품으로 한다.

3. 각파이프천정틀

가. 자재는 규격품으로 하고 아연도금으로 처리된 제품을 사용한다.

단, 행거 볼트(HANGER BOLT)는 녹막이 페인트도 무방함.

나. 행거 볼트의 간격은 1,200mm 이내를 원칙으로 하고, 만약 1,200mm를 초과할 때는 반

드시 보강 처리하여야 한다.

다. 조명기구, 설비기구, 점검구 등의 설치로 인하여 케링용파이프가 끊어질 경우에는 동일규격      의 각파이프로 반드시 보강 처리한다.

라. 천장틀의 형태

CLIP-BAR로써 천장도면을 기준으로 작성된 시공상세도를 제출하여 감독자의 승인을 받는      다.

- 금속 천장재 표준 시방서 -

1. 일반사항

가. 적용범위

이 시방서는 해당현장 조건에서 천정공사 내진시스템 천정틀(Clip-BAR) 공법에 적용   된다.

나. 용어정의

1) 시스템 : 내진시스템 천정틀(CL-BAR)

2) 공법 : CLIP-BAR (CLIP-IN : CLIP-BAR에 천장재를 끼우는 TYPE)

다. 운송 및 취급

1) 운송 : 상품의 유형, 마감처리, 제조일자, 라벨 등을 명기하여 포장 후 운반

2) 취급 : 생산자의 지시사항과 사용자의 유의사항에 따라 취급

2.자 재

가. 제품

1) 표면의 색상처리가 깨끗하고, 매끄러워야 한다.

2) 표면에 칼라액 물결자국이나 점, 색소의 벗겨짐이 없어야 한다.

3) 유공판의 경우 유공 주위의 표면상태는 매끈하고 평활해야 한다.

4) 칼라는 별도 지정에 의한다.

나. 특성

1) 내식성과 내열성이 매우 뛰어나며 수명이 반영구적인 제품이다.

2) 장기간 사용하여도 표면의 변질이나 때가 타지 않으므로 항상 청결한 상태를 그대로 유지하며      한번 시공 후 별도의 유지 관리비가 전혀 들지 않는다.

3) 갈바륨 위에 착색아연도금을 한 강판을 사용하므로 녹이 쓸지 않으며 수분이나 염분에 장시간      노출되어도 부식이 잘 되지 않으므로 일반 건축물은 물론 실내 수영장이나 공중 목욕시설의 천장      등에도 안심하고 사용할 수 있다.

4) 엠보형의 정밀 타공으로 외관이 수려하고 안정된 느낌을 준다.

5) 친환경적이고, 100% 재활용이 가능한 불연자재이다.

6) 다양한 색상 등으로 인테리어 효과가 매우 뛰어남으로 설치 장소가 다양하며 설치후 위생적이       며 깨끗하고 쾌적한 실내 분위기를 만들어 준다.

3. 제품의 규격

1) 폭600mm * 길이600mm * 높이21mm * 두께0.45T.

순 서	내 용
가. 건물 중심선 설정	천장면의 정밀한 실측 후에 디퓨져 위치등 타 공정을 체크하여 중심선을 설정한다. ※ 디퓨저 : 처리된 공기, 즉 공조된 공기를 실내에 공급하는 출구
나. 스트롱앙카 작업	1) 스트롱앙카 작업 : 중심선이 설정되면 스트롱앙카 (ψ9mm) 고정부위를 슬라브 표면에 표시한 후 드릴로 뚫고 고정한다. ※ 슬라브 ：교량, 건축물 등 구조물이 수평인 판상 (板狀)의 부분, 예를 들면 바닥, 천장 등을 말하며, 이는 주로 콘크리트 구조로 되어 있다. 2) 주물인서트 작업 : 도면에 따라 주물 인서트(ψ9mm)를 거푸집에 설치한다. 3) 유의사항 : 앙카 또는 인서트간의 간격과 직각에 유의한다. 4) 스트롱앙카 또는 인서트는 CLIP-BAR 설치 방향을 고려하여 설치간격을 @900~1,200mm로 하는 것이 이상적이다.
다. MOLWNG LINE LEVEL CHECK	1) LEVEL기의 사용 가) 도면에 의한 위치 확정(천장 높이 확정) 나) LASER LEVEL기 수평에 의한 지점 확인 및 지점과 지점사이 먹 메김

4. 시 공

순 서	내 용
라. 벽 몰딩 부착	1) 먹줄에 따라 몰딩을 부착하며 벽 몰딩은 콘크리트 못을 사용하여 고정한다. (간격은 500～1,000mm) 2) 몰딩과 몰딩 사이의 높이 및 간격이 이완 되지 않도록 유의해야 한다. 3) CURTAIN BOX등 시설물과 관련하여 사양에 따라 부착한다.
마. 달대용 각파이프 설치	1) 달대용 각파이프를 고정시킨다. 2) 설비닥트 및 기타 장애물이 있는 곳은 도면 사양에 따라 보강한 후 작업한다.
바. 등라인 설치	등라인 설정 사양에 따라 하되 전기 및 설비 관계자와 협의 요함.
사. CLIP BAR 설치	CLIP BAR 고정용 각파이프를 @1,000 간격으로 설치한다.
아. 마이너 찬넬 설치	시공 면적이 넓은 경우 설치된 캐링찬넬 위에 보강찬넬(마이너채널)로 보강고정 시키며 @3,000mm 간격으로 설치한다.

순 서	내 용
자. CLIP-BAR 설치	1) 시공 중심선에 실을 띄운 후 CLIP-BAR를 제품의 규격 및 등 라인에 맞춰 캐링찬넬에 직각방향으로 WIRE CLIP을 사용하여 견고 하게 설치한다. 2) 설치간격은 각 TYPE별(TILE판 크기)로 도면에 따라 설치한다. 3) 설치된 천장틀의 수평을 물 수평 또는 LEVEL기를 사용하여 행거 볼트와 너트로 정확히 맞춘다.
차. 마감판 (WMC) 설치	1) CLIP-BAR의 홈에 금속천장재의 엠보싱이 있는 부위를 끼워 설치한다. 2) 라인이 일직선 상태가 되도록 설치한다. 3) 흠집, 더러움, 찌그러짐 등의 손상된 판은 사용을 금한다. 4) 마감부위의 PANEL을 절단하여 마감할 때 제품의 절단은 용도에 따라 공구의 쓰임을 달리 하여야 한다. 습기가 많은 장소에 설치를 하고자 할 때에는 반드시 함석가위나 전용 전동 절단기를 사용하여 제품의 절단면에 열이 발생하지 않도록 하여야 하며 그라인더 등으로 절단 부위에 열이 발생하게 하는 절단 방법은 삼가야 한다.(마찰열에 의하여 절단면에 도장이나 도금 등의 손상 으로 적청이 발생 할 수 있음) ※ 적청 : 철의 표면에 발생하는 부식생성물로써, FeO, Fe2O3의 수화물(水和物)로 되어 있다. 5) END 부위 절단 천장재는 평판을 원칙으로 한다. 6) 4개의 천장 마감판이 만나는 모서리에 윈드락 삽입해 클립바에 고정한다.

5. 기타

가. 제품취급 및 보관

1) 상대습도를 80% 이하의 상태에서 보관한다.

※상대습도 : 공기 속의 수증기 압력이 현재 기압의 포화 증기압의 몇 %에 해당하는가를 나타내         는수치. 보통 말하는 습도는 이것을 가리킨다. 공기 속의 수증기 압력을 P, 그 온도에서의 포화         증기압을 P0으로 하면 상대 습도는 상대 습도＝(P/Po)×100[%]

2) 물이나 습기의 해를 받지 않게 항상 건조하고 청결한 장소에서 보관한다.

3) 모서리 부분의 파손에 주의한다.

4) 벽면으로부터 일정한 간격을 유지하고 바닥에 깔판을 놓은 후 방습성이 있는 SHEET를 깔고           보관한다.

나. 시공시의 환경조건

1) 시공시의 온도는 30℃이하, 상대습도는 80% 이하를 유지해야 한다.

2) 창호공사가 완료된 후에 시공해야 한다.

3) 시공 전, 중, 후 공조시설을 가동하여 실내온도 및 상대습도를 적정 수준으로 유지

해야 한다.

4) 건물 내부의 모든 수장 공사가 완료된 후 시공해야 한다.

다. 시공 시 유의사항

배관, 전기공사는 CLIP-BAR 설치 전에 완료하여 작업 순서를 맞춘다.

라. 시공조건

1) 시공자는 현장 천정작업의 여건을 신중히 고려하여 발주자와 협의해야 한다.

2) 작업진행 중 문제점 발생 시 발주자와 충분한 협의 후 작업을 진행하여야 한다.

3) 가능한 한 설계자가 의도한 천정계획을 준수해야 한다.