사방기념관 사방전시시설

개선사업

시  방  서

2020. 11.

목   차

제 1 장 일반사항

제 2 장 납품내역

제 3 장 가설공사

제 4 장 전시용 영상물제작 시방서(S/W)

제 5 장 영상장비제작(H/W)

제 1 장  일반사항

1. 적용 범위

본 구매설치 규격서는 『사방기념관 사방전시시설 개선사업』으로 구매설치 특성에 따라

사용 재료 및 시공방법에 의하여 구매설치 전반에 관한 공통사항을 규정한다.

2. 설치기간

계약일로부터 150일간

3. 구매설치 시행

계약상대자의 책임

3.1 계약상대자는 본 규격서에 따라 관련 장비를 공급, 설치, 검사, 시험 등의 과업을

수행하여야 한다. 본 규격서에 기술되지 않았지만 계약상대자가 공급하는 장비의

정상적인 동작을 위하여 필요한 장비는 계약상대자가 공급할 의무가 있다.

또한 계약상대자는 불분명한 과업의 범위 또는 기술적인 사항에 대하여 감독자에게       서면으로 확인하여야 하며 미확인에 따라 발생되는 모든 책임은 계약 상대자에게

있다.

3.2 구매설치 착수 전에 설계도서(또는 설치구성도) 및 규격서를 면밀히 검토하고 오류,

누락 등으로 인하여 구매설치에 잘못이 발생하거나 기한이 지연되지 않도록 적절한

조치를 하여야 한다. 적용하기 곤란하거나 문구가 애매한 경우에는 감독자와 사전

협의하여 결정하여야 하며 규격서상의 불합리한 점이나 문구, 용어 해석에 대하여

발주처와 계약자간 의견을 달리할 경우에는 발주처의 해석 및 지시에 따라야 한다.

3.3 계약상대자가 감독자에게 통지하지 아니하거나 감독자의 해석 또는 지시를 내리기

전에 임의로 수행한 구매설치에 대하여는 기성량으로 인정하지 않는다.

또한 계약상대자가 임의로 시행한 구매설치에 대하여 감독자의 원상복구나

시정지시가 있을 때는 계약상대자의 부담으로 즉시 이행하여야 한다.

3.4 계약상대자는 계약문서에 위배됨이 없이 구매설치를 이행하여야 하며, 규격서에

명시되지 않은 사항이라도 구조상 또는 외관산 당연히 시공을 요하는 부분은 반드시

이를 이행하여야 하며 구매설치 목적물을 발주기관에 인도하기 전에 발생한 목적물의

파손, 오염, 분실, 변형 등으로 인한 피해나 계약상대자 등이 제3자에게 끼친 손해에

대하여는 계약상대자가 교체, 원상복구, 손해배상 등 일체의 책임을 져야한다.

3.5 계약상대자 및 현장대리인이 발주자에게 통지 또는 제출하는 서류는 감독자를

경유하여야 한다.

4. 현장대리인

계약상대자는 사업의 추진을 위해 현장대리인을 임명하여야 한다. 현장대리인은

계약상대자와 감독자간에 사업에 관련된 모든 결정사항에 대한 중계 역할 및 사업이

정상적으로 수행되도록 업무를 진행하고 그 결과에 대한 책임을 져야한다. 또한

현장대리인은 계약이외의 사항에 대하여는 감독자와 협의하여 이를 결정하여야 한다.

5. 납품 및 설치

5.1 구매설치에 사용하는 모든 장비 및 자재는 형식승인용품 또는 KS제품 사용을 원칙으로

하며 KS 승인품이 없을 때는 동등이상의 신품을 선정하여 감독자의 승인을 득한 후

사용하여야 한다.

5.2 계약상대자는 납품 및 설치하는 모든 물품은 본 규격서에서 규정한 사양과 동등 또는

그 이상의 사양이어야 하며 입찰등록 마감일을 기준으로 제조사가 단종하는

물품이어서는 안된다.

5.3 현장에 납품된 장비 및 자재는 즉시 시험성적서 등 감독자가 요구하는 제반자료를

첨부하여 검수요청서를 제출하여 감독자의 검수를 마쳐야 한다.

5.4 물품의 납품 및 설치로 현재 운용되고 있는 시스템의 중단 또는 정지되는 상황이

발생되지 않도록 주의하여야 하며 타 시스템과 전체시스템에 간섭 또는 영향을

주어서는 안된다.

6. 유지관리 교육

6.1 장비설치 완료 후 회로구성, 유지관리방법, 응급조치요령 등에 관하여 담당자에게

교육을 실시하여야 한다.

6.2 교육 회수, 교육일자는 감독자와 협의하여 결정한다.

7. 서류 제출

7.1 계약 시 제출서류

가. 현장대리인계

나. 예정공정표(BAR CHART)

다. 자재승인서 : 장비 구성품 및 재질, 치수, 형태 등 제반사항과 카달로그 등

라. 안전관리계획서

7.2 납품 시 제출서류

가. 납품내역서 : 1부

나. 납품사진대장 : 1부

다. 제품사용설명서 : 1부

라. 유지관리 지침서 : 1부

마. 기타 감독자가 요구하는 서류 : 각 1부

8. 하자보증

납품 후 기기의 불량 또는 설치의 부실로 인한 고장 또는 파손이 발생할 경우

책임을 지고 신속하게 무상으로 수리하거나 교환하여야 하며 납품 검수·검사일로부터

2년간 품질을 보증하여야 한다. 만약 문제가 발생할 시 계약상대자는 어떠한

비용이나 보상 없이 장비의 필요한 부품을 교체하여야 하며 부품교체를 위한

제반비용은 계약상대자가 부담하여야 한다.

9. 시스템 조정 및 성능검사

9.1 계약 상대자는 시스템의 설치가 완료되면 시스템이 완벽하게 동작되는지의 여부를

확인하여야 하며, 모든 시스템은 최상의 기능이 발휘될 수 있도록 표준절차에 의하여

적절하게 조정되어야 한다. 장비는 설치 현장에서 완벽하게 그 기능이 검사되어야 한다.

9.2 검사는 감독자 입회하에 검사하고자 하는 기능, 동작상태, 장비성능 등을 검사하며,

검사용 장비가 필요할 경우 계약상대자가 검사 장비를 지원하여야 한다.

9.3 장비의 조정 또는 검사기간 동안에 발생되는 장애부분은 계약상대자가 즉시 원상 복구

조치하여야 한다.

9.4 검사결과 불합격 사항이 있을 경우에는 계약상대자는 감독자가 요구하는 기간 내에

이를 시정하거나 교체하여야 한다.

9.5 감독자는 검사결과에 따라 필요한 사항 발생 시 계약상대자에게 추가 점검을 요청할 수

있고 계약상대자는 이를 수용하여야 한다.

제 2 장  납품내역

구분	품 명	규 격	수량	단위	비 고
1	AR앱 구성
	안드로이드용 앱	QR코드 촬영시 앱 다운로드, AR콘텐츠	식	1
2	자연과의 교감-시스템구성도
	멀티비젼	55인치 Videowall 전면개폐형 밝기(cd) : 500cd 화면사이즈 : 1209.6 X 680.4	EA	1
	카메라	실시간 전송 카메라	EA	1
	구동시스템	AMD3.7GB / RAM16GB / M2 SSD / 그래픽	EA	1
	OS	Windows 10 Pro	EA	1
	센서	포인트인식센서	EA	1
	스피커	천정매립형실링스피커30W	EA	1
	앰프	100W 인티앰프	EA	1
3	사방사업이란-시스템구성도
	구동시스템	AMD3.7GB / RAM 32GB / M2 SSD / 그래픽	EA	1
	OS	Windows 10 Pro	EA	1
	스피커	천정매립형 실링스피커 15W	EA	1
	앰프	100W 인티앰프	EA	1
4	사방숲 가꾸기-시스템구성도
	구동시스템	AMD3.7GB / RAM32GB / M2 SSD / 그래픽	EA	1
	OS	Windows 10 Pro	EA	1
	게임제작	Unity 3D 게임엔진 제작	EA	1
	스피커	천정매립형 실링스피커 15W	EA	1
	앰프	100W 인티앰프	EA	1

1. 공급장비 구성

구분	품 명	규 격	수량	단위	비 고
5	플로어 미디어아트
	구동시스템	AMD3.7GB / RAM 32GB / M2 SSD / 그래픽	EA	1
	OS	Windows 10 Pro	EA	1
6	사방사업의 성과와 사후관리
	구동시스템	AMD3.7GB / RAM 16GB / M2 SSD / 그래픽	EA	1
	OS	Windows 10 Pro	EA	1
7	사방기구의 종류와 용도
	키오스크	32형 키오스크 (800X1100X460)	EA	1
	구동시스템	i5 / RAM 16G / M2 SSD	EA	1
	OS	Windows 10 Pro	EA	1

제 3장 가설공사

1. 일반 사항

가설공사는 공사 전 가설도면 및 계획서를 작성하여 감독원의 승인을 받고 설치한다.

1.1 재료의 반·출입 방법 및 통로계획

1.2 이동식 틀비계 사용 계획

1.3 작업장 내의 재료 운반 방법 및 자재 야적 구획과 분리 보관 방법

1.4 가설 비계 및 가설계단 설치

1.5 가설전기 및 분전반 설치

2. 먹줄 넣기

감독원의 입회하에 사무실 바닥 및 천장에 줄 쳐보기를 한 다음 칸막이, 기타 요소에 식별이 용이하도록 정확히 표시하고 감독원의 확인을 득하여야 하며 모든 축적을 도면에 명기된 치수에 의하여, 표시되지 아니한 치수는 현장 실측하여 감독원의 지시에 의하여 작업한다.

3. 내부 비계

3.1 사용전 가설도면 작성하여 승인 받을 것.

3.2 강관 비계설치기준에 적합하도록 설치 할 것

3.3 이동식 비계를 사용할 경우에는 안전성과 작업성을 비교 검토하여 감독원과 충분히 협의 후 적용한다.

3.4 내부 작업용 비계의 구비사항은 다음과 같다.

가. 작업장소와 근접해서 작업하기 쉬운 높이와 넓이의 작업 바닥을 갖출 것.

나. 작업자의 추락방지, 재료와 도구의 낙하방지, 안전성의 결함 여부 확인

다. 강도, 작업충격에 의한 안정성

라. 작업원의 이동, 통행이 용이할 것

4 보양

4.1 공사 중 가설물에 의해 공사 중의 건축물을 훼손하거나 오손의 우려가 있는 부분에는 적절한 보양을 한다.

4.2 강재 문틀의 보양은 합판 또는 PVC 재료를 이용하여 높이 1.5m까지 견고하게 설치하여 문을 설치할 때까지 철거하지 않는다.

5 가설물의 철거

5.1 공사 기간 중 감독원이 공사 진행상 또는 건축물 사용에 지장이 있다고 인정하여 지시한 때에는 가설물의 일부 또는 전부를 철거한다.

5.2 감독원의 지시에 따라 공사 완료 시까지는 일체의 공사용 가설물을 철거하고 청소 또는 뒷정리를 한다.

제 4 장 영상물제작 시방서(S/W)

1. 일반사항

1.1 본 시방서는 영상S/W제작에 관한 특기 사항을 표시한 것으로 우선순의는 설계서, 본시방서, 순서로 하며, 명기되지 않은 사항은 발주처의 지시에 따른다.

1.2 영상물의 내용 및 제작 방법과 제작 시 변동사항은 발주처의 의견을 최대한 반영하여 발주처와 제작진의 충분한 협의를 거쳐 제작하도록 한다.

1.3 영상물은 영상 하드웨어의 특성과 형태에 가장 잘 표현될 수 있도록 제작하여야 하며, 이를 위해 충분히 자료조사와 함께 정확한 제작방향을 설정하여야 한다.

1.4 납품된 영상물에 대한 저작권은 발주처가 갖게 되며, 이에 대한 권리를 주장할 수 없다. 단 제작영상물의 활용방안과 연계하여 합의한 경우는 별도로 한다.

1.5 모든 전시영상 제작물은 충분한 자료조사 및 분석, 정확한 제작방향의 설정, 담당조직과 영상물 제작진과의 충분한 협의 그리고 영상물 제작진의 전문성에 의해 최초 의도한   목적을 달성할 수 있음을 인식하고 제작에 임한다.

1.6 전시 영상물을 이용한 전시는 제한된 공간에서 보여줄 수 없는 사실을 동화상을 통해 생생하고  재미있게 전달할 수 있는 전시수단임을 고려하여 그 특성을 최대한 살린다.

1.7 전시 영상물은 영상 하드웨어와의 불가분의 관계이므로 설치 예정한 하드웨어시스템의 특성에 의해 가장 잘 표현될 수 있도록 제작한다.

2. 제작과정

자료수집 ▶ 시나리오 작성 ▶ 시나리오 자문/ 보완 ▶시나리오 확정 ▶ 자료영상 수집 ▶ 그래픽 작업 ▶ 편집 / 녹음  ▶ 1차 시사회 ▶ 수정편집 ▶ 최종시사회(본편집) ▶ 최종 수정 편집(장비 장착 시운전) ▶ 납품

3. 제작세부지침

3.1 제작진 구성

가. 본 프로젝트 수행 시 영상 S/W제작 관련분야 전문가로 구성된 제작진을 별도로 구성하여야 하며, 본 프로젝트를 가장 효율적이며 상품성이 뛰어나게 구현할 수 있는 자로 구성한다. 또한 국내외 관련법에 저촉되지 아니한 자로 구성한다.

(음악 및 음향효과 등 전문제작사 활용 시 제작 착수 전에 발주처의 사전승인을 얻어야 한다.)

나. 제작진은 전시영상분야의 전문제작자를 중심으로 국내외 관련법에 저촉되지 않은 자로 구성한다.

다. 각 편당 기본제작진은 기획, 연출, 촬영, 편집, 녹음으로 구성을 하되 제작영상물의성격에 따라 가감될 수 있다.( 음향코너, 컴퓨터그래픽 등)

3.2 자료수집 및 분석

가. 영상의 경우 첨단 영상시스템과 입체음향 시스템을 갖춘 미래형 영상관으로써 현재의 환경(규모, 시스템 등)을 최대한 활용하기 위한 창의적인 아이디어와 충분한 자료수집 및 분석을 통해 영상물을 제작하여야 한다.

나. 이를 위해 기술적 자문이 필요한 부분은 관련분야 전문가들의 의견을 바탕으로 제작하여야 한다.

다. 전시영상은 사실을 정확히 전달해야 하는 바, 제작계획부터 충분한 자료 분석을 통해 사실에 최대한 접근하도록 한다.

라. 자료에 의한 사실여부가 입증되지 않은 부분에 대해서는 전문인이나 학술단체로부터 자문을 받도록 한다.

마. 영상 자료 수급과 그에 따른 저작권은 발주처의 협조를 통해 해결하도록 한다.

3.3 시나리오 작성

가. 시나리오는 실시간 영상에 적합하고 관람객이 직접 참여하는 인터렉티브 요소를 반영하여 작성하여야 한다.

나. 인터렉티브 요소 구성 시 스토리 전개가 단절됨이 없이 자연스러워야 하며, 획일적인 내용이 아닌 여러 경우의 스토리 라인을 갖추도록 하여야 한다.

다. 발주처에서 의도한 목적을 정확히 표현, 제작하기 위해서 세부 시나리오 작업은 충분히 자료를 수집한 후 작성하여야 한다.

① 해당분야의 자문위원의 심의를 거쳐 영상제작 개시 전에 반드시 발주처의 승인을 얻어 확정하도록 한다.

② 시나리오의 수정이 필요한 경우에는 반드시 발주처의 승인을 얻어야 한다.

라. 시나리오는 전시 영상물을 제작하기 위한 기초적인 작업이며 발주처와 협의 후 편집 전까지 최종적으로 확정되어야 한다.

마. 기획의도를 정확히 표현, 제작하기 위해서는 작업 전에 충분히 자료를 수집 / 검토 후 분석한 결과를 토대로 작성해야 하며 이 시나리오는 영상제작 개시 전에 발주처의 승인을 받도록 한다.

3.4 연출

가. 발주처의 제작의도에 최대한 부합하는 영상물을 제작하는 것을 우선시 하며 각 영상물 특성이 최대한 표출되고 주제영상관 및 각 부스의 목적과 방향에 적합한 내용과 기술로 제작한다.

나. 영상제작 시 영상관의  H/W 및 기술적 특성 등을 충분히 파악하여 실 제작시의 오류를 최소화 하여야 한다.

다. 관람객의 관심과 흥미를 유발할 수 있도록 제작하여야 하며, 새로운 영상제작 기술을 도입하여 효과 및 흥미를 배가시켜야 한다.

라. 왜곡되지 않은 사실적인 영상의 제작을 우선으로 하며 영상제작물의 특성을 최대한

표출시킨다.

마. 관람객에게 충분히 관심과 흥미를 끌 수 있도록 영상테크닉을 도입한다.

3.5 디자인부분(시안 및 2D 디자인)

가. 시안디자인은 물체의 형태와 주요 부각요소에 대한 디자인을 의미한다.

나. 2D 디자인은 시안디자인에 색, 무늬, 구체적인 작동 기능에 대한 디자인을 의미한다.

다. 디자인 작업 시 모든 물체의 크기, 형태, 기증에 대한 설명을 세부적으로 작성하여 제출하여야 한다.

3.6 컴퓨터그래픽 부분(3D)

가. 이 부분은 디자인된 모델을 3D 툴을 이용하여 시나리오의 성격에 적합하게 컴퓨터  상에서 만드는 폴리건 오브젝트와 Texture를 포함하여 지칭한다.

나. 오브젝트는 디자인에 의거하여 크기, 형태, 기능, 색을 포함하여 작성하여야 하며, 영상의 프레임 레이트를 감안하여 최소 30프레임을 유지하도록 설계 제작하여야 한다.

다. 컴퓨터그래픽 제작 시 표현된 내용과 형식은 전자영상관의 상영방식에 적합하도록 제작하여야 한다.

라. 가상공간에 실시간 표현되는 방식으로 표현 데이타의 제한이 예상되므로 데이터를 최적화 할 수 있는 제작기술을 사용하여야 한다.

마. 넓은 스크린에 상영되는 영상물이므로 모든 위치에서 관람이 가능하도록 제작하여야 한다.

바. 시스템의 특성을 고려함과 동시에 현재 구축되어 있는 시스템을 이용하여 제작하여야 한다.

사. 시나리오를 기준으로 하여 컴퓨터그래픽이 필요한 부분에 대해서는 발주처의 의견을 최대한 반영하여 후 제작하도록 한다.

아. 기계 및 시설 모델링시 발주처의 검수를 받아야한다.

자. 최종 랜더링 전 3D프리뷰 시사를 통해 사전 점검을 한다.

3.7 오디오 부분

가. 이 부분은 8채널 스피커에 음향이 동기화되어 인터랙티브 기능에 완벽하게 조화되도록 하여야 한다.

나. 편집된 영상의 전개에 따라 영상효과를 최대한 창출할 수 있도록 배경음악 및 음향효과를 선택 녹음하도록 한다.

다. 배경음악과 음향효과는 발주처의 의도가 정확히 반영될 수 있도록 충분한 협의를 거쳐 선택하도록 한다.

라. 배경음악 및 음향효과를 위해 이미 개발되어 있는 소재를 사용할 경우 저작권법에 위배되지 않도록 모든 행정정차를 완수하여야 한다.

마. 시나리오에 따라 나레이션을 삽입할 경우에는 발주처와 협의하여 A급 성우를 선정하여야 한다.

바. 인터랙티브 요소 구성에 따른 각각의 스토리 라인에 대한 배경음악 및 효과음향이 이루어지도록 구성하여야 한다.

3.8 자료영상

발주처 및 유관단체, 개인이 지니고 있는 영상자료를 이용하도록 하며 이에 대한 저작권문제는 발주처의 협조를 통해 해결한다.

3.9 편집

확정된 시나리오를 바탕으로 촬영 및 영상자료를 활용해 제작하여 의도한 목적 이상의 편집효과를 낼 수 있도록 한다.

3.10 녹음

가. 편집된 영상의 전개에 따라 영상효과를 최대한 창출할 수 있도록 배경음악 및 음향효과를 선택, 녹음하도록 한다.

나. 배경음악 및 음향효과를 위해 이미 개발되어 있는 소재를 사용할 경우 저작권법에 위배되지 않도록 보든 행정절차를 완수해야 하며 여기에 소요되는 비용은 제작사가 부담한다.

다. 나레이션은 제작영상물의 성격에 적합한 성우를 선정하여 음성정보전달이 최대화 되도록 한다.

3.11 화면 문자 처리 (자막)

가. 영상 및 음향처리로 목적한 정보전달이 불충분할 경우 화면상에 문자를 자막 처리하여 최대한의 정보전달 효과를 꾀하도록 한다.

나. 관람자가 쉽게 읽을 수 있게 가급적 간결하게 처리한다.

3.12 시사회

영상 제작과정 중 최소 3회 이상의 시사회를 개최하여야 하며 시사회 과정에서 발주처측이 지적하는 사항에 대해서는 최대한 수정하여야 한다. 또한 발주처의 요구 시 추가 시사회를 개최하여야 한다.

3.13 성과품

시사회를 통해 최종승인 받은 제작물은 시방서 등 당초에 제시한 내용에 맞추어 발주처에 납품 설치하여 전반적인 영상시스템 운용 상태를 최종 확인 후 완료하도록 한다.

3.14 기타

본 시방서에 언급되지 않은 사항이라도 영상제작에 필수적인 사항은 제작사의 책임 하에 제작에 반영하며, 이에 수반되는 비용은 제작비에 포함된 것으로 한다.

제 5 장  전시용 영상 장비 제작(H/W)

1. 특기사항

1.1. 전시 영상장비 일반사항

가. 모니터는 대기업 제품의 LFD 제품을 선정 할 수 있도록 하며, 양질의 전시 영상 DISPLAY될 수 있는 기종을 선택한다.

나. 프로젝터 제품은 소모품을 교체를 최소화 할 수 있는 제품으로 램프 사용시간이 20,000시간 제품인 레이져 프로젝터 기종으로 선정해야 한다

다. 프로젝터는 입찰시 공급자 증명원 및 AS 확약서를 제출 하도록 한다..

라. 세트 또는 별도의 케이스 속에 설치됨을 고려하여 주위의 시설물과 조화를 이룰 수 있도록 마감을 고려하여  설비한다.

1.2. 음향설비

가. 관람자의 청각적 효과를 극대화시킬 수 있도록 MPEG 또는 PC 를 통하여 전송되는 음성신호를 명료하게 스피커를 통하여 재생할 수 있어야한다.

나. 각각 전시관의 모든 모니터와 스피커가 주위의 세트 속 또는 별도의 케이스 속에 위치함을 고려하여, 필요에 따른 음량의 조절이 가능하도록 별도의 앰프 시설을 해야 한다.

2. 주위조건 및 제작조건

본 설비는 다음의 현장 설치조건에 적합하도록 설계 및 제작되어야 한다.

2.1 설치장소 : 지정장소

3. 전원공급조건

3.1 사용전압 : AC 220V 60Hz / AC 380V

3.2 공급관련 : 기기 사양에 준함

4. 기기의 성격

4.1 본 설비 및 관련 기기 등의 정격은 설계도서 및 시방서에 준하는 관련형식 및 승인 품목으로써 제작자의 표준품을 사용하여야 한다.

4.2 관련 기기 및 부속품으로 KS품이 요구되는 않는 사항에 대하여는 이와 동등 이상의 품질을 가져야한다.

4.3 하드웨어 기기는 1년 이상 AS부품을 확보 할 수 있는 대기업 제품으로 선정 할 수 있도록 한다.

4.4 하드웨어 기기는 (기기 기능 및 특성)기재 되어진 사양 및 모델을 준수 하도록 한다.

5. 검사 및 시험

5.1 검사 및 시험은 제출된 제작승인도에 의하여 물품 입고 시 검사를 실시하여야 한다.

5.2 입회 검사 및 시험은 제작 완료 후 또는 설비 완료 후에 실시하는 것을 원칙으로 한다. 단 외형검사에 관한 사항은 제작기간 중 발주자의 요구에 따라 중간 검사를 실시할 수 있다.

6. 포장 및 표시

6.1 모든 기기는 출하 전에 먼지나 오물 등 이물질을 완전히 제거한 후 포장에 임하여야 한다.

6.2 주요 기기 및 부속 기기 등은 부식 방지 및 운송 중 파손 방지를 위하여 적절한 포장을 사가하여야 한다.