환경관리원 방한복 제작 사양서

■ 품 목 : 겨울 방한용 PARKA + 경량점퍼(내피)

■ 계약물품 및 수량

품 목 : 환경관리원 작업복(방한복)

수 량 : 299pcs

■ 제작기간 및 납품

기간 : 계약일로부터 20일간

- 1차 시제품 제시 : 계약일로부터 5일 이내

- 완성품 납품 : 계약일로부터 20일

제품치수 : 개인별 치수에 따라 제작

납품방법 : 개일별, 부서별로 포장 및 납품

납품장소 : 포항시 환경관리원복지회관 지정장소

1. 원,부자재

구 분	규격			비고
소 재 (외 피)	원 단	겉 감	NYLON 55%, PLOYESTER 45%	KHAKI
		배 색	NYLON 100% (후드안쪽)	BLACK
		안 감	POLYESTER 100% (정전기방지)	BLACK
부자재 (외 피)	충전재	PADDING
	지 퍼	비슬론 금속 #5 (앞마이, 가슴, 포켓, 소매포켓)		BLACK
		비슬론 #5 (포켓)		BLACK
	포켓감	T/C		BLACK
	단 추	20m/m 라이너 탈착용		소뿔단추
		15m/m 안포켓용		BLACK

구 분	규격			비고
소 재 (외 피)	원 단	겉 감	NYLON 100%	KHAKI
		안 감	NYLON 100%	BLACK
부자재 (외 피)	충전재	WELLON
	단 추	20m/m 외피 연결용, 앞여밈용		소뿔단추
	포켓감	T/C		BLACK
	Knit	카라안쪽		BLACK

[Outer]

[앞]	[뒤]

[Inner]

[Detail]

. 소재 특징

[Outer]

- 나일론, 폴리 혼방의 피치감 있는 소재

- 원단 뒷면에 필름 코팅 작업으로 방수, 방풍 기능이 좋음

- 정전기 방지 안감 사용으로 겨울철에도 착용감이 좋음

- 로우데니아(Low-Denia) 충전재 사용으로 가볍고 부드러우며 보온기능도 우수함

[Inner]

- 나일론 원단의 경량소재

- 웰론 충전재 사용으로 보온성과 볼륨감이 우수함

2. 제품의 특징

- 아우터와 이너를 같이 입거나 따로 입을 수 있는 2WAY PARKA

- 아우터 점퍼와 이너 점퍼 탈부착이 가능하고
이너 점퍼는 오피스 점퍼로 착장 가능해 활용도가 좋음

- 하단 이중포켓과 가슴포켓, 소매 볼펜꽂이, 안쪽 주머니 처리로
다양한 수납공간이 충분해 실용성과 디자인성을 고루 갖춘 제품

- 후드 부착 스타일

- 이너 점퍼는 심플한 디자인으로 일상생활에서도 활용도가 좋음

- 세계적으로 품질을 인정받은 YKK 지퍼와 Snap 사용으로 불량률 없음

3. Size Spec

[Outer]

구 분	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
어깨너비 (SHOULDER)	48	49.5	51	52.5	54	55.5
가슴둘레 (CHEST)	118	122	126	130	134	138
밑단둘레 (BOTTOM)	118	122	126	130	134	138
등길이 (BACK LENGTH)	85	86.5	88	89.5	91
소매길이 (SLEEVE LENGTH)	61.5	63	64.5	66	67.5
소매통 (SLEEVE WIDTH)	48	49.5	51	52.5	54	55.5
카우스(내경) (CUFFS INSIDE)	31	32			33
목둘레 (NECK GIRTH)	63	64	65	66	67	68

[Inner]

구 분		M	L	XL	2XL	3XL	4XL
어깨너비 (SHOULDER)		45.5	47	48.5	50	51.5	53
가슴둘레 (CHEST)		108	112	116	120	124	128
밑단둘레 (BOTTOM)		102	106	110	114	118	122
등길이 (BACK LENGTH)		64.5	66	67.5	69	70.5
소매길이 (SLEEVE LENGTH)		59.5	61	62.5	64	65.5
소매통 (SLEEVE WIDTH)		43	44.5	46	47.5	49	50.5
카우스(내경) (CUFFS INSIDE)		28	29			30
목둘레 (NECK GIRTH)	상	51.5	52.5	53.5	54.5	55.5	56.5
	하	53	54	55	56	57	58

▢ 제조방법 (동계 방한복 상의)

1. 경사․위사 방향을 맞추어 재단한다.

2. 봉제 땀수는 1인치 간에 10땀 이상으로 한다.

3. 근무복에 적용되는 CI 로고는 구매자가 제공하는 CI 매뉴얼에 의거하여 자수 및  전사되어야 한다.

4. 봉제사는 지정된 실을 사용하고 4회 이상 징검하여 끝마무리를 단단하게 한다.

5. 근무복 원단의 결방향은 반드시 일정하게 재단하여 봉제하여야 한다.

6. 모든 이음 및 꺽음부분의 솔기 정리는 싸말아 겉박이 또는 꺽어 눌러박이로

솔기 노출이 없도록 봉제해야 한다.

7. 주머니 및 각 부위 끝나는 부분은 바텍 처리를 하여 깨끗이 마무리한다.

8. 완성된 근무복은 제사 처리 및 다림질를 해야 하며, QC과정을 거쳐 사양서를

충족하는 제품만 출고하여야 한다.

9. 제조사양서와 사양서(도면)간 내용이 상이할 경우,사양서(도면)을 우선으로 한다.

▢ 검    사

1) 제품 검사 : 계약 업체는 작업 착수하기 전 시제품 상의 1매를 제작하여 수요처에 검사를 받은 후에 본 작업에 착수한다.

2) 검사항목 : 원재료와 부재료 일체. 완제품 검사

▢ 납    품

수요처에서 제시한 구역별 사이즈 수량을 포장하여 골판지 상자에 넣어

구역별로 납품한다.

▢ 기타사항

1) 샘플 참조.

2) 기타 명시되지 않은 사항은 제작 기본 사양에 준한다.

3) 원단 불량 또는 오염, 변질, 이색 원단을 사용하지 아니한다.

4) 제품에 하자가 발생 시에는 즉시 교환 및 A/S 처리를 신속하게 처리한다.