과  업  지  시  서

『영일만4일반산업단지 조성사업 GIS DB 구축 용역』

2020. 11.

	포 항 시
	(도 시 계 획 과)

Ⅰ		과 업 개 요

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 영일만4일반산업단지 조성사업 GIS DB구축 용역

나. 사업의 목적

1) 도시기반시설물의 종합적 관리체계 확립

- 공간정보시스템(Geographic Information System)을 이용하여 도로, 상수도, 하수도 등 도시기반시설물의 과학적・체계적 관리 및 업무체계를 확립한다.

2) 각종 안전사고 및 재난 예방

- 지하시설물 및 각종 시설물의 정확한 위치를 제공하여 파손을 방지하고, 파손된 시설물의 복구에 신속・정확한 정보를 제공한다.

3) 일반 행정업무의 능률제고

- 도로, 상수도, 하수도시설물 자료의 전산화로 업무처리의 효율성을 제고하고, 자료의 신뢰성을 확보하며 정확한 의사결정 및 정책수립을 지원한다.

4) 행정정보의 공개 및 통합화

- 행정정보의 보안성을 유지하며 일부 공개 가능한 자료의 공유로 행정 부서간 및 유관기관(도시가스, 통신, 전기 등)과의 정보공유를 원활히 함으로써 자료의 활용을 높인다.

5) 정보 인프라 구축으로 대민 서비스 향상

- 신속․간편한 업무처리가 가능하게 하고, 신뢰성을 확보하여 대민 서비스 향상에 기여한다.

- 향후 인터넷을 통해 생활공간정보 서비스를 제공하여 군민생활의 편의성을 제고할 수 있는 기반을 마련한다.

다. 사업기간 : 착수일로부터 7개월(성과심사 기간 포함)

라. 사 업 비 : ₩ 43,700,000원(부가세 포함)

마. 사업의 범위

1) 대상지역 : 경상북도 포항시 영일만4 일반산업단지 일원

2) 사업물량

구 분	사 업 물 량	비고
도시기준점 설치 및 측량	- 6점 (2급 : 0점, 4급 : 6점)
도로와 지하시설물도 작성	- 도로시설물 조사/측량 : 1.402㎞ - 상수도관로 조사/탐사 : 000.0㎞ - 상수도 관로 조사 : 000.0㎞ - 하수도 관로조사 : 3.704㎞
도로와 지하시설물도 DB구축	- 도로시설물 정위치 편집 : 1.402㎞ - 상수도관로 정위치 편집 : 3.713㎞ - 하수도관로 정위치 편집 : 3.704㎞ - 도로시설물 구조화 편집 : 1.402㎞ - 상수도관로 구조화 편집 : 3.713㎞ - 하수도관로 구조화 편집 : 3.704㎞
성과심사	- 공공측량 성과심사

Ⅱ		과업수행 일반지침

1. 총  론

가. 본 과업지시서는“영일만4일반산업단지 조성사업 GIS DB 구축 용역”을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 모든 과업의 수행은 본 과업지시서에 의하되, 세부적인 사항은 포항시(이하“갑”이라 함)과 과업수행자 (이하 “을”이라 함)가 협의하여 더욱 합리적인 방법으로 수행하여야 한다.

나. “을”은 본 용역을 수행함에 있어 최신 기술지식을 사용하여 일반적으로 통용되는 전문적인 기준과 신의와 성실의 원칙에 따라 계약의무를 완수 하여야 한다.

다. “갑”의 동의 없이는 어떠한 하도급도 금하며 허가 없는 하도급으로 인해 사업의 부실이 예상되거나 발견 시“갑”의 어떠한 제재 조치도 감수해야 한다.

라. 본 과업지시서의 과업내용 중“갑”이 필요하다고 인정하는 사항에 대하여는 상호 협의하여 과업내용을 일부 변경 및 조정할 수 있다.

마. 본 과업지시서에 명시된 사항은“을”이 임의로 해석할 수 없으며, 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항은 상호 협의하여 결정하되, 경미한 사항은“갑”의 결정에 따른다.

2. 과업수행에 관한 일반적 사항

가. 본 과업은“갑”이 임명하는 감독관의 지시 감독 하에 수행한다.

나. “을”은 계약일로부터 7일 이내에 착수계 및 과업수행에 따른 세부예정공정표, 동원인원계획표, 과업수행 조직표, 참여자명단(보안각서, 자격증사본 첨부) 및 투입장비, 세부사업수행계획서 등 과업에 필요한 제반서류를 작성하여“갑”에게 제출하여야 한다.

다. 본 과업은 정부가 제정 공포한 관계 제법규 및 작업규정에 의거 수행하여야 하며, 본 과업 지시서에 명시되지 않은 사항이라도 과업목적의 달성을 위하여 필요한 사항은 “갑”의 지시에 따라 수행 및 보완하여야 한다.

라. 업체별 업무분장과 일정관리를 명확히 하여 사업수행계획서 제출 시 제출하고 업무 구분이 모호함으로 인하여 문제 발생 시에는 공동 수급체 모두가 연대하여 책임을 진다.

마. 본 과업수행을 위하여 관계기관과의 협조가 필요한 경우에는“을”은 “갑”에 협조를 요청할 수 있으며, 이때 “갑”은 적극 지원한다.

바. 다음과 같은 사항에 대하여 “을”은 “갑”과 협의하여 결정한다.

1) 과업지시서에 명시된 과업내용 및 범위를 변경하여야 할 사항

2) 과업지시서에 명시되지 않은 사항 중에서 누락되거나 추가로 필요하다고 판단되는 사항

3) 과업수행인의 단독 결정이 곤란한 사항

사. 과업수행 과정에서 “갑”과 “을” 쌍방간의 계약서 적용에 대한 이견이 있을 경우의 적용 우선순위는 다음과 같다.

1) 과업지시서

2) 기술용역계약 특수조건

3) 기술용역계약 일반조건

4) 관계법령(공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률, 국가공간정보 기본법 등)

5) 국토교통부 지하시설물 전산화 관련 제반 법령 등

6) 공간정보, 지리정보, 정보화 등 기타 관련규정 및 지침

아. 본 사업수행으로 인해 발생되는 용역성과품은 포항시 소유로 귀속된다.

차. 과업을 수행함에 있어 필요한 선진기술을 활용할 수 있으며, 이 경우 사전에“갑”의 승인을 득하여야 하며 그에 소요되는 비용은 “을”이 부담한다.

카. 과업의 효과적인 수행체계 확보 및 조사․입력 정보의 일관성, 정확성제고, 정기적 유지관리의 안전성 도모, 사업의 성공적 수행 등 특수성을 감안하여“갑”의 동의 없이는 어떠한 하도급도 금한다.

타. “을”은 과업수행 중 참여기술자를 교체하고자 할 때는 기존 참여기술자와 동등하거나 그 이상의 자격 및 경력 등을 갖추어야 하며, 사전에 발주처의 승인을 받아야 한다. 또한 “갑”이 판단하여 과업수행에 지장을 초래하는 과업수행자는 “갑”의 교체요구 시 “을”은 대체인원을 투입하여야 한다.

3. 과업내용의 변경 및 사업비 정산

가. 본 사업은 설계당시 수립된 자료에 의하여 과업지시서가 작성된 것인바, “갑”과“을”의 상호 협의하여 실제 자료구축에 따른 구축물량에 맞추어 사업비 범위 내에서 설계변경 또는 정산할 수 있다.

나. 본 과업 수행 중 과업범위에 증감이 발생하거나 기타 “갑”이 필요하다고 인정할 경우에는 상호 합의하여 과업지시서의 내용변경 및 과업기간을 조정할 수 있으며, 증․감분에 대하여 설계변경 또는 정산할 수 있다.

다. 과업기간 중 환율, 물가, 임금상승 등으로 사업비가 증가될 경우는“을”이 그 비용을 부담하며, 단 사업변경으로 인한 물량증가는 예외로 한다.

라. 본 과업목적을 달성하기 위하여 필요한 사항이나 본 과업지시서에 누락된 경미한 사항은“을”의 부담으로 시행하여야 한다.

마. 본 과업의 진행 중“갑”의 방침이 변경되었을 때에는 변경된 방침에 따라야 하며, 정부에서 제정한 제반 법규, 지침 등 표준 설계품셈에 변경이 있을 때에도“갑”과 “을”이 상호 협의하여 변경할 수 있다.

4. 공정관리 및 성과보고 방법

가. “을”은 본 과업의 예정공정에 의거 효과적인 과업수행을 위하여 매월 첫 번째 주 기준으로 과업수행실적 및 계획을 서면으로 “갑”에게 제출하여야 하며, “갑”의 요구가 있을 시에는 과업추진 전반에 걸쳐 수시보고를 하여야 한다.

나. 감독관은 “을”의 보고 시 필요사항을 시정 및 지시할 수 있으며 지시사항에 대하여 반드시 처리과정 및 결과를 보고하여야 한다.

다. 성과품 보고서 내용은 체계 있고 정확하게 작성하여 준공전 초안을 사전에 제출하여 협의 조정 후 발간할 수 있도록 제반 준비에 철저를 기하여야 한다.

5. 품질보증에 관한 사항

가. “을”은 본 과업성과의 품질을 높이고 보증하는데 최선을 다하여야 한다.

나. “을”은 “갑”의 요구에 따라 과업진행 공정별 성과물을 “갑”에게 제공하여야 하며, 성과물의 질 또는 성능향상을 위한“갑”의 지시를 성실히 이행하여야 한다.

다. 과업수행과정에 있어 국내․외의 관련기술 발전에 따라 과업수행 기간 및 비용의 현저한 절감 또는 성과물의 품질 향상 등을 위하여 개선할 필요성이 있다고 인정되는 사항에 대하여“을”은“갑”의 지시에 따라 개선 및 보완하여야 한다.

라. “을”은 준공 후 1년간 성과에 대한 품질을 보증하고, 하자로 인하여 지장을 초래할 경우에는 이에 대한 책임을 지고 손해를 배상하여야 한다.

마. “을”은 공공측량성과에 대하여 관계법규에 의하여 성과심사 기관의 심사를 필하여야 하며, 성과 심사비는“을”이 부담하고, 심사결과 보완 또는 재작성 지시가 있을 때는“을”의 부담으로 지체 없이 보완 또는 재작성하여 성과심사를 받아야 한다.

바. 관계법규에 의한 성과심사는 DB구축 완료 후 성과심사를 득하고, 준공계를 접수할 경우에만 준공처리한다.(단 공공측량 성과심사기관의 성과 심사 지연 및 기타 타당한 사유로 과업 지연 시는“갑”의 판단에 의해 과업중지 및 과업기간을 연장할 수 있다.)

사. 시설물 조사, 탐사 및 DB구축 성과품은 시스템이 요구하는 형식에 일치하여야 한다.

6. 하자보수 및 유지보수

가. DB구축에 대해 발생된 하자에 대해서는 준공일로부터 1년간 하자보수를 지원하여야 한다.

나. 과업기간 및 하자보수기간 중 DB 등에 문제가 발생하였을 경우에는 해결방법을 제시하고 문제를 해결하여야 한다.

7. 기술이전 및 교육

가. “을”은 과업수행 과정 및 성과품에 수반되는 전문 기술 및 관련사항을 “갑”에게 이전하는데 최선을 다하여야 한다.

나. “을”은 해당업무 운영담당자가 시험 운영할 수 있도록 충분한 교육을 지원 하여야한다.

8. 성과품의 소유

가. 과업수행과정에서 생산된 도면, 조사자료 등 사업성과품에 대한 모든 권리는“갑”이 소유한다.

나. 본 과업수행시 발생한 일체의 성과품은“갑”의 승인 없이는 제3자에 대여하거나 판매할 수 없으며, 준공 시“갑”에게 제출하여야 한다.

9. 보안대책

가. “을”은 “갑”의 "보안업무규정"에 따라 과업수행에 필요한 제반 보안대책을 강구하여야 하며, 대표자 및 과업참여자에 대한 보안각서를 착수계 제출 시 함께 제출한다.

나. “을”은 보안사항의 누설과 관련 자료의 도난, 분실 등을 방지하고 제반 보안사항의 조치를 강구 또는 감독하기 위하여 정․부 보안책임자를 지정해야 한다.

다. 국가 보안상 중요하다고 생각되는 모든 기록과 자료는 잠금장치가 되어 있는 함에 보관하고 열쇠는 지정된 보안담당자가 관리하여야 하며, 제반작업관계에 있어“갑”이외의 다른 국가기관 등의 보안에 관한 심사 및 검증을 필요로 하는 경우“을”은 사전에“갑”과 협의하고 필요한 조치를 취하여야 한다.

라. 과업수행 중 과업참여자를 교체할 경우에는 감독관의 사전승인을 득한 후 보안각서를“갑”에게 제출한다.

마. 감독관으로부터 과업참여자 교체를 승인받은“을”은 인계인수를 철저히 하여 자료의 외부유출을 사전에 방지하여야 하며, 용역과업종사자 이외의 자에게 부득이한 사정으로 성과품 등 관계 자료를 취급하게 할 경우에는 반드시 보안각서를 제출한 후 취급하도록 하여야 한다.

바. 보안이 요구되는 과업을 수행하는 경우에는“갑”이 지정하는 제한구역 내에서 작업하여야 하며, 외부인의 출입제한 등“갑”의 보안조치에 응해야 한다.

사. “을”은 과업에 따른 연구내용 및 조사 자료는 물론 과업진행 과정에서 생성된 모든 자료를 타 용도로 사용하거나 외부에 공개 또는 제공하지 못하며, 과업 수행 중 과실로 인한 일체사고에 대하여는“을”이 모든 책임을 져야 한다.

아. “갑”은“을”의 보안관리 상태를 점검할 수 있으며, 또한 보안상 필요하다고 생각되는 모든 지시를 할 수 있다.

자. “을”은 용역성과 및 관련된 모든 자료와 과업진행 과정에서 생성된 일체의 자료를 과업완료 즉시“갑”에게 제출하여야 한다.

10. 안전관리

가. 지하시설물을 탐사하기 위하여 공동구 및 맨홀 등에 출입 또는 확인 등이 필요할 경우에는 지하시설물 관리부서(기관)과 사전 협의하여 승인을 득한 후 출입 또는 확인, 탐사작업 등을 실시하여야 한다.

나. "공공측량작업규정"에 의거 안전관리책임자를 지정하여 안전장비를 갖추고 안전교육을 정기적으로 실시하여야 한다.

다. 사전협의 또는 승인 없이 발생된 문제는“을”이 책임을 져야 한다.

라. 안전에 관한 법률 및 규정에 의하여“을”은 작업을 시행하기 이전에 작업자에게 교육을 실시하여 안전사고 예방에 최선을 다하여야 하며, 안전사고 발생시 물적․인적피해에 대하여 “을”이 모든 책임을 져야한다.

마. 탐사에 필요한 안전 기구는 사전에 점검·정비하고 작업에 적절하게 사용할 수 있도록 하여야 한다.

바. 작업자는 주(야)간 작업을 실시하기 이전에 관련부서(기관)와 협조하여 안전에 대한 대책을 수립하여야 하며, 관련부서(기관)에서 요구하는 안전대책을 수립 시행하여야 한다.

사. 현장에서 작업을 시행할 경우에는 안전장비 및 보호구를 필히 착용하고 안전여부를 확인한 후 작업에 임하여야 한다.

아. 맨홀 등과 같이 통풍이 되지 않을 경우에는 환기 및 가스측정을 하여 가스폭발 및 산소결핍으로 인하여 사고가 발생되지 않도록 조치하고, 사전에 안전여부를 확인한 후 출입하여야 하며, 출입 시에는 사다리 등을 이용하여 안전하게 출입이 가능하도록 한다.

자. 현장사업관리책임자(PM)는 지하시설물 탐사 시 탐사장비 및 작업방법 등을 확인 점검하고, 안전교육을 실시하며, 작업과정을 수시로 점검 및 확인하여“갑”에게 보고하여야 한다.

차. 지하시설물 탐사 시에는 근로기준법, 도로교통법, 도로법, 산업안전보건법, 고압가스 안전관리법 등 안전에 관련된 법 내용을 준수하고, 저촉되지 않도록 하여야 한다.

11. 기타사항

가. 시설물 조사 및 탐사에 따른 지하시설물도 성과심사는 관련규정에 의하여 반드시 성과심사를 필하여야 하며, 자료의 정확성 확보를 위하여 “을”은 자체 검수절차를 이행하여야 한다.

나. 성과심사는 불합격 시에 재구축하는 비용과 시간을 절약하기 위하여 단계별로 시행하여야 한다.

다. 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 “갑”과 “을”이 상호 협의 하에 사업을 추진하고, 만약 협의가 이루어지지 않는 사항은“갑”의 지시에 따르도록 한다.

라. “을”은 과업기간 중 중앙정부의 표준화방안이 제정될 경우에는 이를 수용하여야 한다.

마. “을”은“갑”과 협의하여“갑”이 지시하는 규격으로 과업수행과정 및 시설물에 대한 현장을 촬영한 Data File을 제출하여야 한다.

바. 본 과업의 계약 등과 관련하여 소송이 발생된 경우 관할법원은“갑”의 소재지 관할 법원으로 한다.

Ⅲ		과업수행 세부지침

1. 과업수행 원칙

가.“영일만4일반산업단지 조성사업 GIS DB 구축 용역”은 포항시 특성에 맞는 GIS DB구축을 하여야 한다.

나. “을”은 사업 초기에 샘플링을 통해서 사업의 모든 단계를 수행하여 봄으로써, 사업수행 단계별로 발생되는 문제점을 사전에 조정·보완을 수행하는 모형을 반드시 설정하여 적용하여야 한다.

다. 데이터베이스 구축에 필요한 기존도면 및 조서․대장․사진들을 상세히 조사하고 데이터베이스 설계서에서 지정하는 바에 따라 입력할 수 있도록 체계적으로 정비하여야 한다.

라. 각종 시설물에 대한 현황사진, 업무관련 설계도 및 도면들은 해당시설물과 연계하여 관리할 수 있도록 조사 및 정리하여야 한다.

마. 본 과업에 사용하는 도면(도형자료) 및 각종 대장(속성자료)은 과업의 정확성을 기하기 위하여 발주처의 확인을 받은 후 사용하여야 한다.

바. 국가의 GIS 정책 및 관련법규 등의 변경(국가기준점 변경, 국가기본지리정보구축)으로 인해 작업방법의 변화 및 측량기준점 등의 변경 등이 일어나는 경우 “을”은 사업수행중이더라도 그 변경사항을 준수하여야 한다.

사. 포항시에서 구축 중이거나 운용 중인 시스템과 중앙정부에서 추진하는 각종 정보화사업과 관련하여 최대한 호환 및 상호 연계가 가능하도록 구축하여야 한다.

2. 데이터베이스 구축 지침

가. 모든 DB구축에 대한 내용 및 지침 등은 과업지시서 및 사업착수 시 제출한 모형의 내용에 따라 구축하여야 한다.

나. 데이터베이스 구축 시 다음 사항을 기준으로 작업한다

1) 국가공간정보 기본법 및 같은 법 시행령

2) 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률, 같은 법 시행령 및 시행규칙

3) 공공측량 작업규정

4) 수치지도 작성 작업규칙, 수치지형도 작성 작업규정

5) 지도도식규칙

6) 기타 공간정보 구축 관련 규정 및 지침

다. 데이터베이스 구축대상범위는 도로, 상․하수도관련 시설물의 데이터베이스 설계서에서 도출된 항목과 각종 지도, 도면․사진, 대장․조서의 이력관리가 필요한 부분은 과거자료를 포함한다.

라. DB구축에 필요한 기존도면, 현황사진자료, 대장/조서 등을 상세히 수집 및 정리(필요시 현지조사를 실시하여 원시데이터를 조사/정비)하여 관련시설물과 정확히 연계하여 관리할 수 있도록 입력하여 DB화 하여야 한다.

마. 기본도에 표시되지 않는 공동구는 관련 도면을 조사/정비하여야 하며, 필요시 현지조사를 실시하여 보완정비 후 입력하여야 한다.

바. 본 과업수행 중 보완측량을 통해 얻어진 기본도상의 지형도의 시설물  (도로신설․폐지 및 도로폭원 변경 등)에 대한 위치를 수정 보완하고 정위치 편집하여야 한다.

사. 조사, 정비된 도형 및 속성자료를 DB화하고, 입력된 각종 시설물 재원에 해당하는 속성 DB는 해당시설물과 명확하게 연결되어 업무에 활용할 수 있어야 한다.

아. 지하시설물의 위치, 심도에 대하여는 정확성을 유지하도록 공정별(조사, 편집, 입력)로 체계적인 관리방안을 강구하여야 한다.

자. 모든 시설물의 위치정보는 국가기준점에 근거한 3차원 좌표(X,Y,Z)로 측정하여 실제 위치좌표와 도면의 도상좌표를 일치시켜야 한다.

차. “을”은 도형 및 비도형정보 기술․기법의 급속한 발전과 경향을 검토․분석하여 향후“갑”이 관련 데이터베이스를 구축함에 있어 유연하게 대처할 수 있도록 시설물에 대한 DB를 구축하여야 한다.

카. 도로와 상․하수도 시설의 효율적인 관리를 위해 타 지자체 및 유관기관, 국토지리정보원 등의 도형 및 비도형 데이터베이스를 이용할 것이므로 이와 같은 국가기관, 지방자치단체, 공공기관 등의 유관기관의 정보공유, 향후 추진계획이용 가능여부 등을 종합적으로 검토 수립하여야 하고 사용자 요구사항이 철저하게 분석되어 DB구축에 반영되어야 한다.

타. 구축된 DB는 도로시설물, 상·하수도 시설물 등에 대한 각 공정별로 검수를 실시하여 반드시 그 오류에 대한 사항은 조치를 취한 후 그 결과보고서를 제출하여“갑”의 확인을 받아야 한다.

3. 데이터베이스 구축 범위

가. 도  로

1) 조사 대상은 사업구역 내 있는 도로 및 시설물에 한한다.

2) 도로시설물조사 후 시설물관리담당자로부터 정확성에 대한 확인을 받아야 한다.(표본추출 정확성 확인 시 도엽 당 오차가 일정부분 이상이면 재조사를 실시하여야 한다.)

3) 도로시설물 조사 시 수치지도의 보완이 필요하거나 또는 문제점이 도출된 부분에 대하여는 보완측량을 실시하는 것을 원칙으로 한다.

4) 수치지형도에 포함되어 있지 않은 도로시설물에 대해서는 보완・조사 측량을 거쳐 정위치 편집하고 그 시설물의 위치 정확도에 대해서는 공공측량 성과심사를 득하여야 한다.

나. 하수도

1) 조사 및 조사/탐사대상은 관경 200mm이상 하수도 시설물(암거포함)을 원칙으로 한다.

2) 조사 및 조사/탐사는 도로 현장조사를 실시하여 보완된 수치지형도를 탐사원도로 사용한다.

3) 조사/탐사를 위해 기초도면 및 관련대장을 관련부서를 통해 제공받은 인증된 자료를 업무에 활용하고, 공공측량 성과심사를 득해야 하며, 시설담당부서의 정확도 확인 요청이 있을시 적극 응해야 한다.

라. 도시기준점 설치

1) 지하시설물의 효율적 관리 및 유지보수와 유관부서의 자료 정확성을 높이기 위해 도시기준점을 설치하며 그 위치는 포항시와 협의한다.

2) 도시기준점은 토털스테이션 및 GPS를 이용 국가 삼각망과 연결하여 설치하여야 한다.

3) 유관부서에서 시행한 각종 사업시(수치지형도 제작 및 각종 용역사업 등) 도시기준점 설치 현황을 파악하고 GIS 사업과의 연관 관계를 분석 후 지형여건에 따라 협의에 의거 도시기준점 설치 물량은 가감·조정할 수 있다.

4)  도시기준점의 성과는 세계측지계(GRS80) 성과로 산출하며 점의 조서를 작성한다.

5) 성과산출방법 및 정확도 확보를 위한 세부 기준은 국토지리정보원의 "GPS에 의한 기준점 측량 작업규정"을 준용한다.

6) 도시기준점은 기본도, 시설물도에 활용되므로 공공측량 성과심사를 필하여야 한다.

4. 도로 및 지하시설물 조사/탐사

가. 작업계획의 수립

1) “을”은 본 과업에 대한 세부적인 작업계획을 수립하여 작업을 수행하여야 하며, 작업을 착수하기 이전에 다음 사항에 대하여 과업지시서, 현지여건 등을 종합적으로 검토하여 작업에 대한 세부계획을 수립한 후“갑”에게 제출하여야 한다.

가) 세부 공정계획의 수립

나) 인원 및 장비의 투입계획

다) 도로 및 지하시설물 조사/탐사시의 안전계획

라) 관련 자료의 보안계획

마) 과업수행에 따른 각종 측량 및 현지조사 계획

바) 기초 자료의 현황

2)“갑”은 “을”의 계획에 대한 타당성 여부 및 계획에 대하여 확인하여야 하며, 계획이 미비할 경우에는 이를 보완하게 하거나 작업을 중지시킬 수 있다.

나. 원시자료의 수집

1) 도로 및 지하시설물과 관련된 정보 또는 기 구축된 정보가 있을 경우에는 관련기관 또는 부서에 협조 요청하여야 한다.

2) 도로 및 지하시설물과 관련된 자료가 필요할 경우에도“갑”에게 협조 요청하여 충분한 자료수집이 될 수 있도록 하여야 한다.

다. 조사용 도면출력

1) 도로 및 지하시설물도 작성을 위한 수치지도의 축척은 1/1,000을 기준으로 하며,「수치지도 작성 작업규칙」에 의해 제작된 수치지도이어야 한다. 단 1/1,000 수치지형도가 없는 지역의 경우는 1/5,000 수치지도를 1/1,000 인덱스로 변환 후 출력하며, 출력도면은 수치지도작성작업규칙에 의하여 제작된 수치지도이어야 한다.

2) 도로 및 지하시설물을 조사/탐사하기 위하여 1/1,000수치지도를 1/500 축척으로 2배 확대된 출력도면을 이용하되 1/1,000 도면을 4등분하여 1도면을 4장으로 분할하여 현지조사가 되도록 하여야 한다.

3) 도로 및 지하시설물을 고려하지 않고 제작된 수치지도를 이용하여 지하시설물도를 제작할 경우에는 지표면상에 나타나 있는 지하시설물의 위치를 별도로 측량하여 입력된 자료를 이용하여 작업하여야 한다.

라. 도로 및 지하시설물관련 자료조사

1) 자료조사

가) 도로 및 지하시설물(관망도, 대장자료, KRAS, 시군구 종합정보 시스템 등)에 대한 자료를 사전에 입수하여 시설물조사/탐사 및 각종자료의 입력에 활용한다.

나) 시설물관리기관에서 제공받은 자료는 철저하게 관리하여야 하며, 다른 목적에 사용하여서는 아니된다.

다) 도로 및 지하시설물 조사/탐사 전에 관련기관에서 취득된 정보를  정리하여 시설물조사에 참고자료로 활용하여야 한다.

라) 도로 및 지하시설물에 대한 위치정보뿐만 아니라 각종 도면과 관리대장 및 조서를 수집하고, 시공 당시의 설계도면 및 준공도면이 있는 경우에는 조사에 활용할 수 있도록 정리하여 조사 시 참고하여야 한다.

마) 자료조사는 관련부서와 유관기관의 자료를 광범위하게 수집․분석하여 자료의 신뢰성을 확보하고 수집·분석된 내용은 별도 시행계획을 수립하여“갑”에게 제출하여야 한다.

2) 자료관리

가) 도로 및 지하시설물과 관련된 자료를 대여 또는 제공받았을 경우에는 분실되거나 타용도로 다른 사람에게 제공되어서는 아니 된다.

나) 관련 자료를 제공받은 작업수행자는 관련자료의 관리에 대한 책임을 져야 한다.

다) 각종 시설물에 대한 현황사진, 업무관련 설계도 및 도면들은 해당 시설물과 연계하여 관리할 수 있도록 체계적으로 정비한다.

3) 자료편집

가) 지하시설물을 조사/탐사하기에 앞서 지하시설물관련기관에서 조사된 자료를 정리하여 지하시설물편집도를 제작하고 지상시설물조사 및 탐사에 활용하여야 한다.

나) 지하시설물편집도의 정리 및 작성은 지하시설물 제원표기방법 및 재질약어표를 이용하여 작성하여야 한다.

다) 유관기관으로부터 수집된 자료는 현장 조사시 사용할 수 있도록 지역별, 시설물별로 정리하여 가편집한다.

라) 수집된 자료는 여러 종류의 자료와 다양한 축척의 지도 및 도면으로 기록되어 있으므로 편집도 축척과 동일한 축척으로 편집하여야 한다.

마. 지상 ․ 지하시설물조사

1) 지상시설물 현지조사를 하기 이전에 사전답사가 필요할 경우에는 조사지역을 사전 답사하여 지역 및 시설물에 대한 특성을 고려하여 작업계획을 수립하여야 한다.

2) 지상, 지하 시설물에 대하여 조사할 경우에는 특히 안전사고에  주의하여야 하며, 안전계획서에 의하여 작업을 하여야 하고 필요시 관계기관(부서)의 협조를 얻어야 한다.

3) 작업수행자는 지하시설물을 조사/탐사하기에 앞서 출력된 도면(지하시설물편집도)을 이용하여 지상에 노출된 지하시설물과 공간자료의 명칭 및 속성자료 등을 조사하여야 한다.

4) 현지조사의 기준

가) 현지조사의 기준은 조사시점을 기준으로 하여 지하시설물도의 입력 기준에 정해진 모든 사항을 조사하여야 한다.

나) 지하시설물관련 지상시설물을 현지조사 할 때에는 다음과 같은 자료 및 장비 등을 이용하여 조사하여야 하고, 구체적인 항목에 대하여는 추후 시설물관리부서의 업무를 면밀히 분석하여 그 결과를 협의하여 결정하여야 한다.

(1) 1/500 축척으로 출력된 지형도(1/1,000 수치지도 4등분)

(2) 기 제작된 지하시설물 관련 각종 도면 및 기타 작업에 필요한 자료

(3) 측량 및 조사/탐사에 필요한 안전장비

(4) 기준점 성과 등의 측량성과

(5) 토지 및 건물 출입증

다) 지하시설물을 조사할 때에는 관련 맨홀 등은 개폐하고 속성자료를 조사 및 확인하여야 한다.

5) 도형 및 속성자료 조사방법

가) 지하시설물과 관련된 사항을 조사하여 출력된 도면에 표시하여야 하며, 조사된 내용은 정리하여야 한다.

나) 속성자료 조사의 범위는 국가에서 정한 지하시설물도 수치지도화사업 관련 규정집의 표준 범위를 기준으로 한다.

다) 도형 및 속성자료의 조사방법 및 대상에 대한 세부사항은“갑”과 별도 협의하여야 하고, 추가할 경우에는 별도로 정한다.

바. 도로조사

1) 도로시설물 관리 업무와 관련한 다음의 도형자료 및 관련 속성자료를 포함하여 정리․입력하여야 한다.

가) 지형도 및 관련 속성사항

나) 행정경계도 및 관련 속성사항

다) 도로현황도 및 관련 속성사항

2) 도로 관리에 필요한 종단면도, 횡단면도 등의 준공도 및 관련 도면과 표지판, 교량, 육교, 고가차도 등의 사진을 입력한다.

3) 지상시설물에 해당하는 속성자료는 관련 대장이나 조서 등에서 조사․정리(필요시 현지조사)하여 입력하고 다음의 관련 대장이나 조서를 편집․작성한다.

가) 도로시설 관련 대장․조서

나) 기타시설 관련 대장․조서

4) 조사는 노선별, Block 별 관리가 될 수 있도록 단계별, 지역별, Block별로 조사항목을 정리하여 감독관의 확인을 받아야 한다.

5) 자료조사

가) 도로에 관한 자료를 사전 조사하여 현지조사 및 자료입력에 활용하여야 한다.

나) 도로에 대한 위치정보뿐만이 아니라 각종 도면과 관리대장을 수집하고 조사한 내용을 편집, 정리하여 현장조사 시 활용할 수 있도록 하여야 한다.

다) 자료조사는 관련 부서와 유관기관의 자료를 광범위하게 수집, 분석하여 자료의 신뢰성을 확보하여야 한다.

6) 현지조사는 조사지역을 사전 답사한 후 지역 및 시설물에 대한 특성과 안전을 고려하여 작업계획을 수립하여야 한다.

7) 도로시설물과 관련된 시설물의 현지조사 시에는 필요한 안전 장비 및 시설물을 착용 및 설치하고 조사하여야 한다.

8) 사전에 조사된 자료를 토대로 하여 조사하고, 도면에 표기하여 현지조사 및 DB 구축에 필요한 기초자료로 활용한다.

9) 사전 조사된 자료를 토대로 하여 교량, 지하차도, 보도육교, 지하보도, 가로등, 관리 주체 등을 정리하여 도면에 표기하여 현지조사 및 DB 구축에 필요한 기초자료로 활용한다.

사. 지하시설물 조사/탐사

1) 공공측량 작업규정에 의하여 관로조사 등 지하시설물에 대한 탐사를 시행하여야 한다. 현지 지하시설물 조사/탐사 작업 시 반드시 사전에 충분한 안전대책을 수립하고 작업자에 대한 안전교육을 실시하여야 하며, 안전조치 미 이행에 따른 모든 책임은“을”에게 있다.

2) 지하시설물(관로)에 대한 탐사는 사전 수집된 자료 및 탐사용 도면을 이용하여 지하시설물 종류 및 재질에 따라 금속관로, 케이블, 비금속관로로 분류하여 탐사방법 및 탐사장비에 대한 계획을 수립하여 탐사하여야 한다.

3) 여러 종류의 지하시설물을 동시에 탐사할 경우에는 각각의 지하시설물별로 실시하고 지하시설물이 계통적으로 조사/탐사가 이루어지도록 하여야 한다.

4) 지하시설물 탐사는 금속관로탐지기, 비금속관로탐지기 및 맨홀탐지기 등을 이용하고, 시설물의 종류 및 특징과 현장상황에 따라 적절한 장비를 사용하여 탐사하여야 한다.

5) 지하시설물의 매설위치 및 매설심도 탐사는 동시에 이루어지도록 하여야 하며, 관련 속성자료를 수집 또는 확인하여야 한다.

6) 지하시설물의 평면위치는 관로의 중심선을 기준으로 탐사하여야 한다.

가) “을”은 지하시설물탐사 시 주요지점에 대하여 정밀탐사를 실시하여야 한다.

(1) 타 시설물에 의한 위치변화(우회) 지역

(2) 2개 이상의 동일 공동관의 합류교차 및 분기 교차하는 지역

(3) 심도변화가 큰지역

나) 지하시설물의 다음과 같은 지점에는 필히 탐사하여야 한다.

(1) 관로의 직경이나 재질이 변경되는 위치

(2) 관로가 분기되거나 상태가 변경되는 위치

(3) 각종 제어장치 또는 밸브가 위치한 위치

(4) 도로의 곡선부분

(5) 지하시설물 경사변화의 수직폭이 지하시설물도 작성세부지침의 탐사오차의 허용범위중 깊이기준을 초과하는 경우

(6) 시설물의 교차점 또는 분기점

(7) 지하시설물의 현황이 편집도와 현저하게 차이가 나타날 경우

(8) 기타 필요하다고 인정되는 사항

다) 직선 구간의 조사/탐사

(1) 직선구간을 조사/탐사할 경우에는 20m간격으로 정밀탐사 하여야 한다.

(2) 직선구간이라도 위 가)항과 같은 부분은 탐사하여야 한다.

라) 곡선 구간의 조사/탐사 요령은 다음과 같다.

(1) 시설물의 진행 방향으로 중간점의 각도가 6도 이내인 경우에는 2m이하의 간격으로 시설물의 위치를 조사/탐사하여야 한다.

(2) 시설물의 진행방향으로 중간점의 각도가 6도 이상 45도이내인 경우에는 50cm 이하의 간격으로 시설물의 위치를 조사/탐사하여야 한다.

(3) 시설물의 진행방향으로 중간점의 각도가 45도 이상인 경우에는 20cm이하의 간격으로 시설물의 위치를 조사/탐사하여야 한다.

마) 시설물의 평면위치 및 깊이 탐사

(1) 지하시설물의 평면위치는 관로의 중심선을 기준으로 탐사 하며, 깊이의 측정은 지표면에서부터 지하시설물의 상단까지의 깊이를 탐사하여야 한다.

(2) 지하시설물의 각종 내용 등의 속성자료가 변동될 경우에는 시작점과 끝점에는 평면 및 심도를 조사/탐사하여야 한다.

(3) 지하시설물 조사/탐사의 범위는 시설물의 매설평면위치, 심도, 관경, 관종, 시설년도, 연장, 유수방향 등으로 구분하여 조사/탐사하여야 한다.

바) 탐사된 결과는 도로상에 고유번호 및 위치를 표시하여 위치를 측량할 수 있도록 하여야 한다.

7) 지하시설물 탐사의 범위는 시설물의 종류, 관경, 평면위치, 매설깊이로 구분하여 탐사한다.

가) 데이타의 입력은 원도를 사용하여야 한다.

나) 원도의 갱신상태나 정확도가 미흡할 경우에는 원도를 전산화 목적에 맞도록 정비하여야 한다.

다) 상·하수도 지하시설물 또는 지상시설물에 해당하는 속성자료는 관련 대장이나 조서 등에서 조사・정리(필요시 현지조사)하여 입력한다.

라) 도면, 대장등 각종 자료는 관리부서의 검토를 받은 후 입력하여야 한다.

8) 탐사의 정확도는 다음과 같다.

가) 지하시설물의 평면 및 깊이를 탐사하는 경우에는 상대오차가 허용범위이내이어야 한다.

나) 현장 확인 시 오차범위를 초과하였을 경우에는 지하 시설물에 대한 재조사를 실시하고 임의 지점을 선정하여 재검측을 받도록 한다.

다) 작업 조서에는 작업일자, 투입장비, 작업방법, 작업자의 이름을 기록하고 성명을 날인한 후 현장대리인이 확인 서명한다.

라) 탐사장비로 탐사가 불가능한 경우에는 불가능한 사유를 명시하고 탐사할 수 있는 대안을 제시하여 감독원의 승인을 받아야 하며, 이러한 지역은 데이터베이스 구축 작업 시 신뢰성 확보를 위해 별도로 구분할 수 있도록 하여야 한다.

마) 감사기관 등의 감사, 점검에 의한 현장탐사결과 또는 DB구축 검측 시 오차범위 초과에 의한 신뢰성 문제로 재조사 및 재탐사 지시가 있을 경우에는“을”의 부담으로 재조사/탐사를 실시한 후 DB구축을 하여야 한다.

대 상 물	오차범위		비 고
	평면위치	깊 이
금속관로	±20cm	±30cm	깊이 3.0m이내
	±20cm 또는 매설깊이의 20%이내	±30cm 또는 매설깊이의 20%이내	깊이 3.0m이상
비금속관로 (관경100m/m이상)	±20cm	±40cm	깊이 3.0m이내
	±20cm 또는 매설깊이의 20%이내	±40cm 또는 매설깊이의 20%이내	깊이 3.0m이상

5. 도로 및 지하시설물 DB구축

가. 지하시설물도 입력

1) 지하시설물도의 입력이란 조사/탐사 및 현지조사 결과를 이용하여 1/500 축척에 편집된 도면을 입력 및 편집 장치를 이용하여 지하시설물도를 입력하는 작업을 말한다.

2) 지하시설물도 입력은 기 제작된 원도를 입력하거나 현지에서 얻어진 지하시설물에 대한 수치 및 속성자료를 수치데이터로 취득하여 입력하여야 한다.

3) 지하시설물도를 입력할 때에는 지하시설물원도를 기초로 하여 각종 수집자료 및 작업조서를 참고하여야 한다.

4) 지하시설물도의 관로입력은 관속 내용물의 흐르는 방향으로 입력하는 것을 원칙으로 하고 그 흐름의 방향을 파악할 수 없는 경우에는 고면의 상단에서 하단, 좌에서 우측방향의 순서로 입력하여야 한다.

5) 지하시설물도의 입력방법

가) 지하시설물원도를 입력할 때는 신축이 허용한도를 초과하지 않는 범위의 원도를 가지고 입력하여야 한다.

나) 관로 등을 입력할 때는 시설물의 맨홀, 제수변, 밸브 등을 기준으로 관로 등을 분리하여 입력하며 점형자료(맨홀, 제수변, 밸브)의 중앙에서 관로를 끊어준다.

다) 관로의 위치정보 또는 속성정보가 달라지거나 분기·합쳐질 경우에는 접합점(NODE)이 생성되도록 하여야 하며, 관로가 횡단할 경우에는 통과하도록 입력하여야 한다.

라) 수동독취기를 이용하여 입력할 때는 4점이상 기준점을 사용하여야 하며, 표정오차는 도상 0.2㎜이내 이어야 하고 입력이 완료되면 데이터를 기록매체에 입력 파일로 보관하여야 한다.

6) 입력장비의 기준은 다음과 같다.

가) 입력장비(수동독취기)

- 해상도는 1밀리미터당 20선 이상이어야 한다.

- 정확도는 ±0.2밀리미터 이내이어야 한다.

- 독취범위는 900㎜ × 600㎜ 이상이어야 한다.

나) 편집장비

- 수치지도 축척에 따른 정확도를 유지할 수 있어야 한다.

- 코드의 입력과 기호의 생성이 가능하여야 한다.

- 구조화편집의 기능이 가능하여야 한다.

다) 출력장비

- 도곽과 모든 데이터는 출력이 가능하여야 하고, 해상도는 0.1㎜이내, 출력오차는 0.38㎜이내이어야 한다.

- 출력범위는 600㎜ × 900㎜이상이어야 한다.

- 표준도식에서 정한 모든 선호와 기호 및 주기를 출력할 수 있어야 한다.

나. 지하시설물도 정위치편집

1) 지하시설물도 정위치편집이란 지하시설물 조사/탐사의 측량성과를 표준코드 등을 이용하여 신규로 제작하거나 기존의 지하시설물도를 수정 보완하는 작업을 말한다.

2) 정위치편집 작업은 도엽단위로 하고, 표준코드 및 심볼을 사용하여야 한다.

3) 정위치편집이 완료되면 지하시설물도의 정위치 편집된 파일은 별도 작성하여 보관하여야 한다.

4) 입력된 지하시설물도가 다음에 해당할 경우에는 반드시 접합점을 형성하여야 한다.

가) 지하시설물의 지름 또는 재질 등 속성자료가 변경되는 지점

나) 지하시설물이 교차, 분기하거나 상태가 바뀌는 지점

다) 지하시설물에 각종 제어장치 또는 밸브가 있는 지점

라) 지하시설물의 경사변화의 수직폭이 탐사오차의 허용범위 중 깊이기준을 초과하는 지점

마) 기타 지하시설물관리상 필요하다고 판단되는 곳

5) 입력이 완료되었을 때에는 다음 사항을 점검하여야 한다.

가) 지하시설물의 누락여부

나) 수평위치 및 시설물 입력의 적정여부

다) 관로의 연결상태 적정여부

라) 각 시설물별 코드분류의 적정여부

마) 도엽별 인접 및 분류의 적정여부

6) 주기의 원칙은 다음과 같이 표시하여야 한다.

가) 주기는 대상들의 종류, 도상의 면적 및 형상에 의하여 소대상물 지역 및 선상대상물로 구분하여야 한다.

나) 주기에 사용되는 문자는 한글(KS5601), 아라비아 숫자, 영문자를 사용하여야 한다.

다) 주기에 사용되는 서체는 모두 고딕체로 하며, 자형은 직립체로 하여야 한다.

라) 대상물별 주기의 원칙은 다음과 같다.

- 소대상물 및 지역대상물의 주기는 수평자열로 도곽 하변에 평행하여야 하며, 좌측에서 우측으로 읽도록 하여야 한다.

- 선상대상물의 주기는 대상물과 평행하게 주기 하되 상단부에 주기가 위치하여야 한다.

- 주기의 크기 및 간격은 대상물의 위치가 판독이 용이하도록 하여야 하며, 주기에 의하여 중요한 지형․지물 및 시설물 등이 말소되지 않도록 하여야 한다.

7) 표시사항의 전위 및 중복처리방법은 다음과 같다.

가) 지하시설물을 입력함에 있어 지하시설물이 중복될 경우 또는 부득이한 경우에는 실거리 0.1m이하로 전위할 수 있다.

나) 관련기관에서 입력된 지하시설물 관련 정보가 중복될 경우에는 허용한도 범위 또는 표현방법을 일부 변경할 수 있다.

다. 지형지물 및 속성정보의 분류체계

1) 분류체계의 기본원칙

가) 국가공간정보체계 구축관련 규정을 준용한다.

2) 분류방법 및 부호체계(속성자료 조사 및 입력)

가) 지하시설물도의 코드체계는 국토교통부의 지하시설물도 수치지도화사업 관련 규정집에 따른다.

나) 속성화일 작성은 도형과 관계된 속성들을 ASCII File에 수록하여 작성하여야 하며, 구조화된 D/B와 연결시키고 시설물 관리대장 D/B Tool에 맞추어 입력하여 관리대장에 사용할 데이터를 구축하여야 한다.

다) 기타 도형 데이타와 속성 데이타를 연계할 수 있게 국토교통부의 지하시설물도 수치지도화사업 관련 규정집을 준용한다.

라) 지하시설물의 표현방법(심볼)은 국가공간정보체계구축 기본계획에 따라 표준화 분과에서 정한 레이어별 표현방법(심볼)을 사용하여야한다.

라. 지하시설물도 구조화편집

1) 지하시설물도 구조화편집이라 함은 정위치편집된 지하시설물의 상호상관 관계를 유지하기 위하여 공간 및 속성데이타를 편집하는 작업을 말한다.

2) 정위치편집 및 작성된 속성 화일을 도로 및 지하시설물관리 업무에 활용할 수 있도록 GIS에 필요한 수치지도의 형태로 해당시설물과 속성항목을 명확하게 연결하여야 한다.

3) 구조화편집은 정위치편집된 지하시설물의 필요한 대상을 점․선․면 및 네트워크 영역분할의 모델 또는 이를 조합한 기하모델로 편집하여 작성하여야 한다.

4) 정위치편집파일에 있는 자료가 충분하지 아니한 경우에는 다른 점과 선을 이용하여 이를 보완하여야 한다.

5) 인접도면의 접합은 관로․관경․심도 등 전반적인 도형을 편집장치에 의하여 확인하여야 한다.

6) 구조화 편집이 완료되면 데이터를 CD에 수록하여 구조화편집파일로 보관하여야 한다.

7) 최종출력도면, 조사・탐사 이기도면 및 지하시설물원도와의 육안검수를 실시하여 발생할 수 있는 오류를 최소화시켜야 한다.

6. DB loading 작업

가. 구조화 편집이 완료된 공간DB와 속성DB를 시스템상에서 운영이 가능한 데이터형식으로 변환하여 응용프로그램에서 원활하게 사용할 수 있도록 하여야 한다.

나. “갑”이 지정한 감독의 입회 및 시스템분야와 협조하에 DB loading를 수행하여야 한다.

7. 기타사항

가. 조사/탐사 등 과업추진 시 발생될 수 있는 물적·인적사고 등에 대해 “을”은 사전에 예방을 철저히 하고 사고발생에 대해서는“을”이 모든 책임을 져야 한다.

나. 과업성과물의 실용성을 높이기 위하여 중간산출물 등 성과품 작성 과정에서“을”은 성과물의 사용기관인“갑”의 의견을 최대한 반영하여야 한다.

다. 국토교통부의 권고로 인해 설계에 포함되지 않은 도면출력, 지형도 구조화는“갑”과 협의하여 필요시 제작하여야 한다.

8. 성과품 제출

가. 일반사항

1) 각종 보고서 및 성과품은 정부의 기준에 맞게 작성하여야 한다.

2) 과업 수행자는 최종과업이 완료되기 1개월 전에 보고서의 초안을“갑”에 제출하여 검토를 받아야 한다.

3) 과업성과물의 실용성을 높이기 위하여 중간산출물 등 성과품 작성과정에서 “을”은 성과물의 사용기관인“갑”의 의견을 최대한 반영 하여야 한다.

나. 보고서 및 성과품 제출

작 업 내 용	품 명	단위	수량	비 고
도시 기준점	- 측량 데이터 파일 - 4급 측량성과철	식식	1 1	인쇄물 및 CD - ROM
데이터 편집	- 정위치편집 데이터 파일 - 구 조 화 데이터 파일 - 속 성 데이터 파일 - 성과관리 및 점검파일	식식식식	1 1 1 1	CD - ROM
도 면 제 작	- 도로시설물 - 지하시설물(하수)	식식	1 1	납 품 용 (CD-ROM)
시설물 조서	- 도로, 하수도 대장조서	식	1	CD - ROM
보 고 서	- 용역 완료보고서 (최종 준공시)	부	10	인쇄물 및 CD – ROM (부수 협의조정)
기타자료	- INDEX - 작업사진첩 - 과업에 관한 이력자료 - 기타 과업지시서에서 요구한 성과	부부식식	1 1 1 1	인쇄물 및 CD - ROM

※ 성과품은“갑”과“을”이 상호 협의하여 제출할 수 있다.

다. 공공측량 성과품 내역

품 명	단위	수량	비 고
1. 기준점 측량보고서	식	1
2. 지하시설물 조사/탐사(현장) 야장(1/500)	식	1
3. 대장조서 원본(A4)	식	1	CD
4. 조사/탐사 작업조서(A4)	식	1	CD
5. 정위치편집 파일(DWG)	식	1	CD
6. 구조화편집 파일(SHP)	식	1	CD
7. 성과관리 및 점검파일	식	1	CD
8. 측량원시 DATA와 변환DATA	식	1	CD

※ 용역 결과물 제출은“갑”과“을”이 상호 협의하여 제출할 수 있다.