산불진화복(직원용) 사양서

1. 목    적

산불진화복(직원용)은 산림보호 등에 신속하고 간편하게 착용하도록 만들어진 피복으로서 외부환경으로부터 신체를 보호함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 규격은 산림보호 활동 등에 착용하는 산불진화복 외투(이하 “진화복”이라 한다)에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

3-1  “외투”라 함은 손과 머리를 제외한 상반신과 팔의 보호를 위하여 상체에    입는 옷을 말한다.

3-2  “외투”라 함은 상․하의 위에 방한을 위해 입는 옷을 말한다.

3-3.  “겉감”이라 함은 진화복의 겉에 대는 천을 말한다.

3-4  “내피”라 함은 외투의 겉감과 안감사이에 폴라폴리스 원단이나  이에 동등한 원단으로  만든것을 말한다.

3-5  “안감”이라 함은 외투의 가장 안쪽에 대는 천을 말한다.

3-6  “모자”라 함은 외투에 달아 방한, 열풍방지를 위하여 머리에 쓰는 것을  말한다.

3-7  “칼라”라 함은 인체의 목 부분을 보호하기 위하여 상의 및 외투에 부착된 것을 말한다.

3-8  “칼라안감”이라 함은 목부분의 피부에 접촉하는 섬유를 말한다.

3-9  “지퍼”라 함은 하의 앞면과 외투의 앞면 여입과 박리시킬 수 있도록 달아주는 클릭을 말한다.

3-10 “솔기”라 함은 진화복 원단의 가장자리 부분에 원단의 두쪽을 맞대고 봉재한 부분을 말한다.

3-11 “스냅”이라 함은 똑딱이 단추와 호크 단추를 말한다

4. 필요조건

4-1 구성

4.1.1 진화복은 상의(외투)로 구성한다.

4.1.2 진화복 외투는 겉감․내피․안감으로 구성한다. 구성물은 필요시 한겹 또는 여러겹으로 할 수 있으며, 하나의 구성물이 복합기능을 수행하는 경우에는 한가지 구성물로 할 수 있다.

4.1.3 “외투”는 몸체․팔․칼라 및 모자와 그 부속물로 구성한다.

4-2 구비조건.

4.2.1 활동성

4.2.1.1 착용감이 좋아야한다.

4.2.1.2 신속하게 착용할 수 있어야 하며, 활동에 지장이 없어야 한다.

4.2.1.3 산림내 및 야간에도 식별이 용이하여야 한다.

4.2.1.4 최적의 보호수준을 제공할 수 있어야 한다.

4.2.3 제품에 대한 정보를 제공하여야 한다.

4.2.3.1 보관․사용․세탁․보수 방법

4.2.3.2 운송에 적합한 포장 방법

4-3 재료

4.3.1 일반적인 기준

4.3.1.1 내열성이 있어야 한다.

4.3.1.2 인체에 무해하여야 한다.

4.3.1.3 금속재료는 내식성이 있거나 녹 방지를 하여야 한다.

4.3.1.4 가볍고 충분한 강도를 가져야 한다.

4.3.1.5 겨울철 등 기온 변화 등에 변형되어서는 아니 된다.

4.3.1.6 내구성이 있어야 한다.

4.3.1.7 파열․절상․균열이 생기거나 피막이 벗겨지지 아니하여야 하며,                 기능상 지장을 초래하는 흠이 있어서는 아니 된다

4.3.1.8 세탁 5회이상 세탁시에도 물빠짐이나 변형이 없어야 된다.

4.3.2 겉감

4.3.2.1 겉감은 면+레이온 또는 이와 동등이상의 성능이 있는 섬유로된 직물이어야 한다.(다만, 유리섬유, 석면 등 일반적으로 유해성이 입증된 섬유와 진화복으로 부적합한 섬유는 제외한다.)

4.3.2.2 정전기 방지용 원사채용된 것으로 제작되어야 된다

4.3.3 내피, 안감

4.3.3.1 내피는 단열성능이 우수하여야 하며, 폴라폴리스 처리가 된 섬유로 만들어야 한다.

4.3.3.2 안감은 방온,방습이 잘 되는 섬유를 사용하거나 이와 동등이상의

섬유를 사용하여야 한다.

4.3.4 지퍼

4.3.4.1 외투의 지퍼는 하양방향  열림․닫힘 방식이어야 한다.

4.3.4.2 지퍼는 슬라이더가 유연하게 상․하로 움직일 수 있어야 한다.

4.3.4.3 지퍼테이프 색상은 원단색상과 동일하거나 또는 유사한 색상으로

하여야 한다.

4.3.4.4 봉제시 봉제선이 휘지 않고 봉제주름이 없어야 한다.

4.3.4.5 지퍼고리는 가죽 또는 겉감과 동일한 재질로 손잡이를 부착하여야 한다.

4.3.5 벨크로(매직테이프)

4.3.5.1 색상은 겉감과 동일하거나 유사한 것으로 하여야 한다.

4.3.5.2 크기는 별도의 규정이 없으면 폭을 2.5cm이상으로 부착물의 전체길이로 하여야 한다.

4.3.6 반사테이프

4.3.6.1 테이프는 겉감과 동일한 내열․내수축성이 있어야 한다.

4.3.6.2 테이프는 발주처에서 지정한것으로 구성되어야한다.

4.3.6.3 폭은 2cm-5cm 이하로 하고 형광재와 역반사재가 일체형 이어야하며 부착물의 전체길이로 하여야 하며, 발주처와 협의후 결정한다.

4-4 구조 및 형태

4.4.1 겉감의 색상은 흑색전용 원단으로 하여야 하며, 검정색과 적색 원단의 비율은 반드시 제작사양서에 의한다.

4.4.2 부착물

4.4.2.1 상․하의 및 외투의 안쪽 적정한 곳에 품명, 호수, 제조년월, 제조회사명이 기입된 라벨을 부착하여야 한다.

4.4.3 규격 SS(85), S(90), M(95), L(100), XL(105), XXL(110) 등 발주처 요구치수에 맞게 제작한다.

5. 외  투

5-1 원단

5.1.1 외투는 멀리에서도 선명하게 볼 수 있도록 검정색 원단을 사용하여 제작하여야 한다.

5.1.2 외투 앞면은 전장 80cm 검정색 원단으로 한다.(L규격 기준)

5.1.3 외투 뒷면은 전장 80cm 검정색 원단으로 한다.(L규격 기준)

5.1.4 외투 팔은 전장 59cm 검정색 원단으로 하며, 아랫부분  5.8cm는 검정색 카우스 스냅으로 제작한다.(L규격 기준)

5.1.5 산자 모양의 사이바는 검정색 원단을 사용한다.(밑넓이 가로 10.5cm,

소매 접점부분 넓이 7.5cm)

5-2 외투의 모양은 야전잠바, 돗바형으로 제작한다.

5-3 복지 소요구분

5.3.1 겉감․안감 및 내피는 4.3항을 적용한다.

5-4 규격은  SS(85), S(90), M(95), L(100), XL(105), XXL(110) 등 발주처와 협의   후 치수 등을 결정하여 제작한다

5-5 외투의 앞면에 상․하로 지퍼를 채울 수 있는 지퍼를 부착하여야한다.

5-6 앞면에 바람막이(폴라겟 길이 68cm 넓이 5.8cm)는 겉감과 동일한 검정원단을 부착하고 스냅을 3단계로 부착하여야한다.

5-7 마크

5.7.1 좌측 가슴에는 산불방지CI 엠블램을 제작하고 우측에는 포항시CI

기본형 로그를 삽입하여야 한다.() - 입체칼라반사시트로 부착

5.7.2 산불방지 엠블램은 리플렉 재질에 8도색의 발광체로 인쇄를 하여

고주파(또는 이와 동등하게)처리 하여야 한다.(지름 8cm 원형)

5.7.3 외투 뒷면 반사테이프를 부착하여야 한다.

5-8 견장

5.8.1 양어깨에는 필요시 적당한 크기의 견장을 부착하고 스냅 처리로 마감하여야 한다.

5-9 소매

5.9.1 소매는 어깨선에 부착되어 각종 팔 동작시 몸체부분의 당김 현상이 적어야 한다.

5.9.2 소매 형태는 셑인형(이중구조) 또는 다글란형으로 하여야한다.

5.9.3 소매는 어깨에서부터  검정색 원단을 사용하여야 한다.

5.9.4 소매 끝은 손목 조임을 자유롭게 할 수 있도록 카우스 스냅 처리를 한다.

5-10 외투칼라

5.10.1 외투에는 적색칼라를 부착한다. 칼라는 수직위치로 확장된 후에 상향으로 유지되어야 한다.

5.10.2 칼라는 겉감과 안감으로 구성하며, 몸체부분과 동일한 기능을 갖추어야한다.

5.10.3 칼라의 높이는 8cm～10cm 이내로 부착한다.

5-11 모자

5.11.1 모자는 겉감과 동일한 원단을 사용하고 속감은 방열이 잘되는 보온제 원단을 사용하여야한다.

5.11.2 모자는 외투와 탈․부착이 가능하도록 지퍼를 사용하여야 한다.

5.11.3 모자 앞에는 조임끈을 부착하고, 양 끝에는 스토파를 부착하여야한다.

5-12 외투의 내피

5.12.1 내피는 폴라폴리스 처리가된 원단 또는 동등한 원단이나, 방온제를 사용하여야 한다.

5.12.2 내피는 탈․부착이 가능하도록  제작하여야 한다.

5.12.3 내피는 항상 탈․부착이 용이하도록 지퍼를 부착하여야 한다.

5-14 반사테이프

5.14.1 외투의 등가대에는 겉감과 동일한 내열․내수축성이 있는 반사테이프를 부착하여야 한다.

5.14.2 반사테이프는 은색 역반사제로 구성되어야 한다

5.14.3 테이프폭은 3～5cm로 하고, 형광제와 역반사제가 일체형이어야 한다.

5.14.4 반사테이프 길이에 대하여는 연속적으로 부착하여야한다.

5.14.5 반사테이프를 이용하여 글씨를 자수하거나 로고를 부착하는데 대하여  수요기관에서 요구할 경우 기관의 의견을 존중하여야 한다.

6. 제조 및 가공

6-1 봉제

6.1.1 어깨솔기․양옆솔기․소매솔기는 쌈솔로 한다.

6.1.2 시접접이는 본봉의 경우 5m/m, 2본침 8m/m로 한다.

6.1.3 소매․하의하단․상의몸통 끝부분은 폭 2cm이상인 겉감과 동등이상의 재료로 된 직물을 덧대어 마감처리 한다.

6.1.4 땀수는 균일하게 하여야 하며, 6땀/cm이상이어야 한다.

6.1.5 박아 뒤집는 봉제시접은 3mm이상으로 한다.

6.1.6 박이시작, 끝맺음 및 터지기 쉬운 곳에 대하여는 3회 이상 되돌아 박기로 한다.

6.1.7 어깨 및 소매솔기는 두줄로 봉제하여야 한다.

6.1.8 중간층의 봉제선은 내수성을 유지하여야 한다.

6.1.9 모든 봉제는 치밀 단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐 등 잘못 봉제된 부분이 없어야 한다.

6.1.10 각 부위의 봉합은 윗실, 밑실의 당겨짐, 줄어짐이 없어야 한다.

6.1.11 땀의 뜸, 땀의 터짐이 없어야 하고, 봉제선의 굽음, 봉제선의 이음, 봉제선의  벗어남이 눈에 띄지 않아야 한다.

6.1.12 줄임 및 늘림봉제의 배분을 적정하게 하여야 한다.

6-2 크기

6.2.1 완제품의 크기는 4개이상의 크기로 제작하여야한다.

6.2.2 각 호수별 크기는 다음의 성인남자(25세～50세) 국민표준체위표를 참고하여 제작하여야 한다.

6.2.3 진화복 외투

단위 : cm

구분		S(cm)	M(cm)	L(cm)	XL(cm)	XXL(cm)	평균치수	편차
남	목둘레			46			46
	앞품	51	56	61	66	71	61	5
	뒷품	53	59	64	69	74	64	5
	뒤중심길이	75	77	79	81	83	79	2
	앞중심길이	65	67	69	71	73	69	2
	팔길이	60	62	64	66	68	64	2
	안쪽팔길이	55	57	59	61	63	59	2
	어깨길이	48	50	52	54	56	52	2
	손목둘레			17			17
여	목둘레			43			43
	앞품	47	52	57	62	66	57	4
	뒷품	49	55	60	64	69	60	4
	뒤중심길이	70	72	74	76	78	74	1
	앞중심길이	61	62	64	66	68	64	1
	팔길이	56	58	60	62	63	60	1
	안쪽팔길이	51	53	55	57	59	55	1
	어깨길이	45	47	48	50	52	48	1
	손목둘레			15			15

6.2.4 완제품의 허용오차는 전체길이가 50cm이상은 ±1.5cm, 10cm초과

50cm미만은 ±1cm 이내로 하여야 한다.

7. 포장 및 표시

7-1 포장

7.1.1 제품은 0.03m/m 이상의 폴리비닐백에 넣어 포장한다.

7.1.2 포장 BOX는 KS A 1531(외부포장용 골판지상자) 1～2종 양면 골판지 상자로 하여야 한다.

7.1.3 상자크기 및 중량은 내용물에 따라 조절하여야 한다.

7.1.4 상자의 상․하 날개부분은 폭 4.5cm이상의 비닐접착테이프로 봉하여야  한다.

7-2 표시

7.2.1 외부 포장에 품명, 수량, 규격, 제조년월, 제조회사명을 표시하여야 한다.

7-3 포장 및 표시는 운반 및 취급에 이상이 없어야한다.

8. 기타사항

8-1 규격중 치수표에 명시된 허용공차는 제품 가공상 불가피하거나 또는 품질 면에 도움이 될 수 있는 의미의 공차를 말한다.

8-2 계약자는 작업 착수 전에 시제품을 제시하여 사전 교정을 득한 후 작업에 착수한다.

8-3 계약자는 납품이 완료된 날로부터 3개월 이내 제품에 결함이 확인 되었을 경우 무상수리 하여야 한다.

8-4 기타 구매세부 기준에 명시되지 아니한 사항은 발주처의 의견을 우선으로 하며, 제품사양 등 자세한 사항은 포항시 산림과 산림재해담당(270-3243)과 협의 후 결정한다

근무복(외피) 디자인(안)

입체칼라반사시트

근무복(내피) 디자인(안)