【별지 제26호서식】

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]
화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서			이 요약서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제48조제1항에 따라 지역사회 내에서 위해관리계획서를 제출한 사업장의 화학사고 위험성 및 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.
사업장 상호(명칭)	포스코강판(주) 도금공장
사업장 위치(주소)	경북 포항시 남구 철강로 173
사업장 대표전화	(전화번호: 054 – 280 - 6353)
유해화학물질 취급정보	종류	황산(98~99%)
	유해성	① 삼켜서 기도로 유입되면 위험할 수 있음 ② 피부에 심한 화상과 심한 탈수를 일으킬 수 있음. ③ 눈에 심한 손상을 일으킴 ④ 흡입하면 호흡기 점막에 심한 자극을 야기하고 노츨부위가 크면 치명적일 수 있음 ⑤ 신체 일부에 손상을 일으킬 수 있음
	사고 위험성	황산 흡입 등으로 인한 중독 및 접촉에 의한 화상 금속을 부식시켜 가연성 수소가스 발생
사고 발생시 대응정보	영향 범위	경북 포항시 남구 장흥동
	방제장비 보유현황	- 화재진압용 : 분말소화기(공장동 50대. 폐수처리장 5대) - 인체보호용 : 보호의(20벌) 안전방갑 (50개). 방독마스크(20개) 공기 호흡기(2개) - 누출확산방지용 : 중화제(2말통), 사낭(1톤) 등
	경보 전달방법	- 인근사 : 사이렌, 대피방송, 비상경보전화, 비상연락망으로 사고내용을 전달하여 대피 등 안전조치를 취하도록 유도 - 주민 : 지자체와 협조하여 사이렌, 마을방송, 전화, SMS 등을 이용하여 비상사태의 경보를 알리고 대피 유도
	행동요령	(1) 주민 행동요령 - 사고 발생 시 은근주민은 사고장소 근처에 접근하지 말고, 지자체 등 관계기관이 제공하는 정보에 따라 행동할 것. - 화학물질에 노출되었다면 즉시 병원에 가서 의사의 진찰을 받을 것 - 실내대피 시 유의사항 · 외부로 통하는 모든 문을 닫고 모든 창문을 닫음 · 환기 및 냉난방시스템 가동 중지 · 사고가 지속될 경우 소산에 필요한 물품(젖은 수건, 개인보호구 등)을 챙겨 소산에 대비 - 소산 시 유의사항 · 바람이 불어오는 방향으로 대피하되, 대피하려고 하는 방향에서 가스가 날아오는 경우는 바람이 불어오는 직각 방향으로 대피 · 우의나 비닐로 직접 피부가 노출되지 않게 하고 수건, 마스크 등을 이용하여 코와 입을 감싸고 집결지까지 이동 · 큰 도로 및 상가가 밀집한 지역을 따라 대피하고 대피 중 현기증이 발생하거나 호흡이 곤란한 경우는 건물 내부로 신속하게 대피 · 차량이동 시 창문을 닫고 에어컨 등의 전원을 차단하여 외부 공기가 실내로 들어오지 않도록 함

사고 발생시 대응정보	행동요령	(2) 주민대피경로 : 황산 저장장소에서 화학사고 발생시 영향 범위가 사업장내에 실내(폐수처리동)있어 인근 사업장 및 인근 주민에는 영향이 미치지 않을것으로 사료되나 집결지 및 소산지를 다음과 같다. (3) 주민대피장소 - 사내 집결지 : 포스코강판(주)도금공장 사업장 정문 - 사외 집결지 : (주)동국S&C 사업장 정문, 스톨베르그&삼일㈜ 사업장 외 도로변, 현대제철㈜ 제3공장 사업장 정문 - 최종 대피장소 : 대송면 다목적 복지회관 (4) 응급조치요령 - 흡입했을 때 : 호흡이 곤란하면 의사 등의 지시에 따라 산소를 공급, 호흡이 없으면 인공호흡을 실시, 화학물질을 흡입한 경우 즉시 의사 의 진찰과 치료가 필요 - 피부에 접촉했을 때 : 15분 이상의 많은 비눗물로 씻어 화학물질을 제거, 화학물질에 오염된 의류와 신발을 벗기고 제거하며 다시 사용 하기 전에 세탁 필요, 화학물질의 피부 접촉 즉시 의사의 진찰과 치료 가 필요 - 눈에 들어갔을 때 : 눈에 화학물질이 들어간 경우 즉시 의사의 진찰과 치료가 필요함. 화학물질 눈접촉시 15분 이상 많은 양의 물로 씻어 내야함 - 삼켰을 때 : 많은 양의 물을 마시게 하고 구토를 유도하지 말아야함. 화학물질을 섭취하거나 마신 경우 즉시 의사의 진찰과 치료가 필요함
	비상연락 기관 및 전화번호	① 포항 남부 소방서(054) 286-0861) ② 대구지방환경청(053) 230-6574) ③ 포항시청 환경정책과(054) 270-3112) ④ 고용노동부 포항지청(054) 271-6840) ⑤ 당사 비상연락번호(054) 280-6114)
주) ① 종류란에는 취급하는 사고대비물질의 종류를 작성한다. ② 유해성란에는 인체 또는 환경에 미치는 영향을 알기 쉽게 작성한다. ③ 사고위험성란에는 화재‧폭발 또는 유출‧누출 사고와 같은 발생 가능한 사고의 형태를 작성한다. ④ 영향범위란에는 제31조의 대안의 사고시나리오의 영향범위에 해당하는 행정구역(동, 읍면리 등)을 모두 작성한다. ⑤ 방제장비 보유현황란에는 제22조의 방제장비 보유현황 중 방제장비 및 도구명, 용도, 수량(현황) 등을 작성한다. ⑥ 경보전달방법란에는 제36조제3호의 사고 발생시 대피경보를 작성한다. ⑦ 행동요령란에는 제36조제4호의 사고 발생시 주민 행동요령, 응급조치 요령 주민대피 경로 및 장소를 작성한다. ⑧ 비상연락기관 및 전화번호란에는 사고대응 관련 기관(관할 소방서 및 관할 환경청 등)의 전화번호 및 사업장의 24시간 비상전화번호를 작성한다.