■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]
화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서			이 요약서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제48조제1항에 따라 지역사회 내에서 위해관리계획서를 제출한 사업장의 화학사고 위험성 및 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.
사업장 상호(명칭)	홍덕산업(주)포항BW공장
사업장 위치(주소)	경상북도 포항시 남구 철강로 328
사업장 대표전화	(전화번호: 054 – 271- 6632)
유해화학물질 취급정보	종류	염화 수소 (Hydrogen chloride )
	유해성	1. 금속에 부식을 일으킬 수 있음 2. 삼켜서 기도로 유입되면 위험할수 있음. 3. 피부접촉 시 심한 화상과 손상을 일으킴 4. 눈에 심한 손상을 일으킴 5. 흡입하면 유독하고 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡곤란을 일으킬수 있음. 6. 장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킴.
	사고 위험성	염산 흡입 등으로 인한 중독
사고 발생시 대응정보	영향 범위	경상북도 포항시 남구 장흥동
	방제장비 보유현황	1. 방독마스크 : 27개 2. 보안경 : 27개 3. 화학물질용보호복 : 23벌 4. 안전장화 : 23켤레 5. 케이컬흡착포, 방화사, 소석회 등
	경보 전달방법	1. 싸이렌(사내) 2. 사내방송 3. 개별전화(인근사업장)
	행동요령	(주민행동요령) 1. 경보발령시 사고장소 근처에 접근하지 말것 2. 염산은 공기보다 무겁기 떄문에 지하층보다는 상층으로 그리고 물 사용이 가 능한 장소로 대피 3. 사고가 지속될 경우 소산에 필요한 물품 (젖은 수건 및 개인보호구 등)을 지 참하여 소산에 대비 4. 우의나 비닐로 직접 피부가 노출되지 않게 하고 수건, 마스크 등을 이용하여 코와 입을 감싸고 집결지 이동 5. 바람이 불어오는 방향으로 이동하며 대피하고자 하는 방향으로 가스가 날아 오면 바로 바람이 불어오는 방향의 직각방향으로 이동 6. 안전한 곳으로 대피한 후에는 비눗물로 샤워를 철저히 하고 깨끗한 옷으로 갈 아입을것 7. 화학물질에 노출되어 증상이 나타난 경우는 동승한 사업장 담당자에게 지정병 원으로 후송

사고 발생시 대응정보	행동요령	(응급조치요령) 흡입: 1. 호흡이 곤란하면 산소를 공급하시오 2. 흡이 없으면 인공호흡을 실시하시오 3. 노출로 인한 영향이 나타나면 환자를 비 오염지역으로 옮기시오 피부: 1. 15분이상 많은 양의 비눗물로 씻어 화학물질을 제거하시오 2. 화학물질에 오염된 의류와 신발을 벗기고 제거하시오 3. 화학물질에 오염된 의류와 신발은 다시 사용하기 전에 세탁하시오 안구: 1. 화학물질 눈 접촉시 15분 이상 많은 양의 물로 씻어내시오 2. 눈에 화학물질이 들어간 경우 즉시 의사와 진찰과 치료를 받으시오 3. 콘택트렌즈를 사용하는 경우 우선적으로 렌즈를 제거하시오 섭취: 1. 많은 양의 물 혹은 우유를 마시게 하시오 2. 의식이 없거나 경련이 일어나면 모든 섭취를 금하고 기도를 확보하고 머리를 둔부보다 낮춘 자세를 취하시오 3. 의식이 없으면 구토유도를 피하고 모든 섭취를 금하시오 (의료계획) 응급조치 후 구급차를 이용하여 1차, 2차 의료기관으로 옮겨 적절한 치료를 받도록 하고 화상 등 전문적인 치료를 요하는 경우 화상전문센터에서 치료를 받도록 조치한다. (지정대피장소) 홍덕산업 SW공장 식당, 대송중학교, 대송면사무소, 홍덕산업 SKW공장 식당 (주민대피경로) 대피시 바람방향을 고려하여 적절한 대피장소로 대피. 이동시에는 최대한 건물 내부통로를 이용하거나 차량을 이용하여 대피할것.
	비상연락 기관 및 전화번호	1. 포항남부소방서(054-286-1193) 2. 포항성모병원(054-272-0151) 3. 제철119안전센터(054-289-0119) 4. 포항시청 (054-270-3112) 5. 한국산업안전공단 경북동부지사 (054-271-2013)