【별지 제26호서식】

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]
화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서			이 요약서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제48조제1항에 따라 지역사회 내에서 위해관리계획서를 제출한 사업장의 화학사고 위험성 및 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.
사업장 상호(명칭)	대경폴리켐 주식회사 포항
사업장 위치(주소)	경북 포항시 남구 오천읍 철강산단로130번길 187-14
사업장 대표전화	(전화번호: 054-285-1285)
유해화학물질 취급정보	종류	염화 수소 (Hydrogen chloride )
	유해성	① 금속에 부식을 일으킬 수 있음. ② 삼키면 유독함. ③ 흡입하면 유독함. ④ 피부에 심한 화상 또는 눈에 손상을 일으킴. ⑤ 눈에 심한 손상을 일으킴. ⑥ 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음. ⑦ 장기에 손상을 일으킴. ⑧ 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴. ⑨ 수생생물에 매우 유독함.
	사고 위험성	독성물질의 누출
사고 발생시 대응정보	영향 범위	경상북도 포항시 남구 오천읍, 대송면
	방제장비 보유현황	방독마스크3SET / 내화학보호복4SET / 내화학보호장갑4SET / 내화학보호장화4SET 방독정화통3SET / 중화제(가성소다) 충분량 / 흡착포 2박스
	경보 전달방법	1.사내 : 싸이렌, 비상연락망 가동 2.인근사 : 비상연락망을 통한 전화/긴급문자, 포항철강산업단지관리공단 사고상황전파 문자, 오천읍사무소 인근주민 대피방송(사이렌, 확성기)
	행동요령	○ 주민 행동요령 1. 경보 발령시 사고장소 근처에 접근하지 말것. 2. 염산은 독성물질이므로 가능한 우의나 비닐로 직접 피부가 노출되지 않도록 감싸고 수건, 마스크 등을 이용하여 코, 입을 막고 대피할 것. 3. 대피시 방향은 바람이 불어오는 방향으로 대피할 것. 만약 대피하려고 하는 방향에서 가스가 날아오는 경우에는 바람방향의 직각방향으로 이동할 것. 4. 염산은 공기보다 무거우므로 가급적 높은 곳으로 대피할 것. 5. 실내로 대피한 경우 창문 등을 닫고, 외부공기가 통하는 설비(에어컨, 환풍기 등)의 작동은 중단 할 것. 6. 만약 자동차를 타고 사고현장을 지나게 된다면 창문을 닫고, 에어컨, 등을 반드시 꺼서 외부 공기가 차량 내부로 들어오지 않게 할 것. 7. 안전한 곳으로 대피한 후에는 비눗물로 세척하고 깨끗한 옷으로 갈아입을 것. 8. 화학물질에 노출되었다면, 즉시 병원에 가서 의사의 진찰을 받을 것. ○ 응급조치요령 1. 흡입 : 화학물질을 흡인한 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받는다. 호흡이 없으면 인공호흡을 실시한다. 2. 피부 : 화학물질의 피부 접촉 즉시 의사의 진찰과 치료를 받는다. 화학물질에 오염됨 의류와 신발을 벗기고 제거한다. 즉시 많은 양의 비눗물로 씻어내어 화학물질을 제거한다.

사고 발생시 대응정보	행동요령	3. 안구 : 눈에 들어간 경우, 즉시 15분 이상 많은 양의 물로 씻어낸다. 눈에 화학물질이 들어간 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받는다. 4. 경구 : 많은 양의 물을 마시게 하고 구토를 유도하지 않는다. 화학물질을 섭취하거나 마신 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받는다. ○ 집결장소 : 각 사업장 입구 (영향범위가 사업장을 벗어나지 않을 경우) ○ 대피장소 : 오천읍민회관, 오천읍민운동장, 원동초등학교 - 사내 차량을 통하여 대피장소로 이동
	비상연락 기관 및 전화번호	① 포항남부소방서: 119, 054-286-1193 / 오천119안전센터: 119, 054-292-0119 ② 포항남부경찰서 : 112, 054-240-8324 / 문덕파출소 : 112, 054-240-8148 ③ 포항시청 : 054-270-3335/3112 ④ 대구지방환경청 : 053-230-6575 / 포항철강산업단지관리공단 : 054-289-5300 ⑤ 화학물질안전원 : 042-605-7030 / 구미화학재난합동방재센터 : 054-459-1174, 1119 ⑥ 포항의료원 응급실 : 054-245-0129 / 포항성모병원 응급실 : 054-272-0151 좋은선린병원 응급실 : 054-245-5200 / 포항세명기독병원 응급실 : 054-275-0005 오천보건지소 : 054-270-4276
주) ① 종류란에는 취급하는 사고대비물질의 종류를 작성한다. ② 유해성란에는 인체 또는 환경에 미치는 영향을 알기 쉽게 작성한다. ③ 사고위험성란에는 화재‧폭발 또는 유출‧누출 사고와 같은 발생 가능한 사고의 형태를 작성한다. ④ 영향범위란에는 제31조의 대안의 사고시나리오의 영향범위에 해당하는 행정구역(동, 읍면리 등)을 모두 작성한다. ⑤ 방제장비 보유현황란에는 제22조의 방제장비 보유현황 중 방제장비 및 도구명, 용도, 수량(현황) 등을 작성한다. ⑥ 경보전달방법란에는 제36조제3호의 사고 발생시 대피경보를 작성한다. ⑦ 행동요령란에는 제36조제4호의 사고 발생시 주민 행동요령, 응급조치 요령 주민대피 경로 및 장소를 작성한다. ⑧ 비상연락기관 및 전화번호란에는 사고대응 관련 기관(관할 소방서 및 관할 환경청 등)의 전화번호 및 사업장의 24시간 비상전화번호를 작성한다.