【별지 제26호서식】

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]
화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서			이 요약서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제48조제1항에 따라 지역사회 내에서 위해관리계획서를 제출한 사업장의 화학사고 위험성 및 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.
사업장 상호(명칭)	(주)유니코정밀화학
사업장 위치(주소)	경상북도 포항시 남구 섬안로46번길 25 (괴동동)
사업장 대표전화	(전화번호:054-285-0900)
유해화학물질 취급정보	종류	염산(Hydrochloric acid)
	유해성	▪ 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡곤란, 기관지에 손상을 일으킴 ▪ 심각한 피부화상을 일으킴 ▪ 눈에 심한 손상을 일으킴
	사고 위험성	누출 등으로 독성물질이 대기중으로 확산
사고 발생시 대응정보	영향 범위	경상북도 포항시 남구 괴동동 일대
	방제장비 보유현황	▪ 소방용수(소화전)에 의한 화재 진압 ▪ 유흡착제 3 Box, 산중화제(가성소다) 60kg, 방독마스크 6 set ▪ 내화학성보호복 6 set, 내화학장갑 6 set, 쐐기2set, 밴드4종
	경보 전달방법	▪ 실내 대비시 경보 전달 - 1차 : 싸이렌 경보 - 2차 : 사내방송 (비상방송 설비 활용) - 3차 : 개별전화 (비상대응체계 비상연락망) ▪ 실외 대피시 경보 전달 (인근 사업장 및 주민 대피시 경보 전달) - 인근 사업장(인근 주민)에 개별전화 - 지역관청과 협력하여 인근 사업장(인근 주민)에 대피 경보 전달
	행동요령	▪ 사고지점 가까이에서는 바람이 불어오는 방향으로 대피하고, 멀리 떨어진 지역에서는 직각방향으로 대피 ▪ 대피할 때에는 가능한 방독면, 물수건, 마스크 등으로 호흡기를 보호하고 우의나 비닐로 피부가 노출되지 않도록 조치 ▪ 건물내로 대피했을 경우에는 창문을 닫고 문틈을 꼭 막아서 외부공기가 들어오지 않도록 조치하며, 에어컨 및 환풍기를 가동중지 ▪ 오염된 지역 내에서는 물이나 음식물은 먹지 말고 오염이 의심되는 물건 등은 만지지 말 것 ▪ 화학물질에 노출되었다면, 즉시 병원에 가서 의사와 상담할 것 [응급조치요령] 1. 흡입 - 흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. - 과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.

사고 발생시 대응정보	행동요령	2. 피부 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 - 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척 할 것 - 즉시 의사의 치료를 받을 것 - 오염된 의복 및 신발은 재사용 전에 철저히 건조시키고 세탁할 것 - 오염된 신발을 파기할 것 3. 안구 - 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것 - 즉시 의사의 치료를 받을 것 4. 경구 - 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오. - 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. - 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. [대피장소] - 1차 : 포항실내체육관 - 2차 : 포항철강공단 회의실 [대피경로] - 대피 시 바람방향을 고려하여 적절한 대피 장소로 대피 한다. 이동 시 최대한 건물 내부 통로를 이용하여 이동하거나 자가 차량을 이용하여 대피 한다.
	비상연락기관 및 전화번호	- 포항남부소방서(054-288-0852), 제철119안전센터(054-286-0119) - 포항남부경찰서(054-240-8285), 대구지방환경청(053-230-6574~6) - 구미화학재난합동방재센터(054-459-1174) - 화학물질안전원 화학안전 종합상황실(042-605-7030~7033) - 노동부(054-271-6834), 포항시 환경정책과(054-270-3112) - 포항시 재난안전상황실(054-270-4441) - 제철동행정복지센터(054-270-6761) - 포항철강산업단지 관리공단(054-289-5300), - 포항성모병원(054-272-0151), 세명기독병원(054-275-0005) - 동아레미콘(054-285-7878), 태경산업(054-286-0027) - 쌍용레미콘(054-284-1851), JMC(054-285-4580) - TCC엔지니어링(054-240-1133)

주) ① 종류란에는 취급하는 사고대비물질의 종류를 작성한다. ② 유해성란에는 인체 또는 환경에 미치는 영향을 알기 쉽게 작성한다. ③ 사고위험성란에는 화재‧폭발 또는 유출‧누출 사고와 같은 발생 가능한 사고의 형태를 작성한다. ④ 영향범위란에는 제31조의 대안의 사고시나리오의 영향범위에 해당하는 행정구역(동, 읍면리 등)을 모두 작성한다. ⑤ 방제장비 보유현황란에는 제22조의 방제장비 보유현황 중 방제장비 및 도구명, 용도, 수량(현황) 등을 작성한다. ⑥ 경보전달방법란에는 제36조제3호의 사고 발생시 대피경보를 작성한다. ⑦ 행동요령란에는 제36조제4호의 사고 발생시 주민 행동요령, 응급조치 요령 주민대피 경로 및 장소를 작성한다. ⑧ 비상연락기관 및 전화번호란에는 사고대응 관련 기관(관할 소방서 및 관할 환경청 등)의 전화번호 및 사업장의 24시간 비상전화번호를 작성한다.