【별지 제26호서식】

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식]
화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서			이 요약서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제48조제1항에 따라 지역사회 내에서 위해관리계획서를 제출한 사업장의 화학사고 위험성 및 화학사고 발생시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.
사업장 상호(명칭)	(주)대호피앤씨 포항공장
사업장 위치(주소)	경상북도 포항시 남구 서원재로 44
사업장 대표전화	(전화번호: 054-289-5287)
유해화학물질 취급정보	종류	염화 수소 (Hydrogen chloride )
	유해성	① 피부에 심한 화상 또는 눈에 손상을 일으킴 ② 흡입하면 유독함 ③ 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음
	사고 위험성	염산 누출로 인한 독성가스 중독
사고 발생시 대응정보	영향 범위	경상북도 포항시 남구 호동
	방제장비 보유현황	① 전면형방독 마스크 30EA - 내산장화 4EA ② 방독마스크 필터 30EA - 흡착포 1BOX ③ 방진마스크 30EA - 소석회 800Kg ④ 보호복 30EA - 건조사 20kg ⑤ 내화학용 장갑 30EA - 비산세안장치 3EA
	경보 전달방법	① 사내 : 비상방송설비(페이징 시스템), 전화 , sms ② 인근사업장 : 비상연락망(화학사고 위험 및 응급대응 정보요약포함) ③ 주민 : 전화, 싸이렌(포항시청협조요청) [주민 경보전달 내용] ▪ 사고 내용, 일시, 장소, 유해성 등 주요 정보 지자체에 즉시통보 ▪ 지자체 협조를 통한 경계(대피) 발령
	행동요령	1)주민행동요령 ▪ 경보발령시 사업장 중심으로 150.9m 이내에 근로자 또는 주민은 사고 ▪ 장소 근처에 접근을 하지말고 관계기관 제공하는 정보(대피장소, 대피방법, 대피경로 등)에 따라 움직이는 것이 안전함. ① 대피장소 1: 한국폴리텍대학 체육관 ② 대피장소 2: 포항철강산업단지 관리공단 대강당 ▪ 독성가스 누출의 경우 가능한 우의나 비닐로 직접 피부가 노출되지 않도록 감싸고 대피하시오 ▪ 실내로 대피한 경우에는 참문 등을 닫고, 외부공기와 통하는 설 비(에어컨, 환풍기 등)의 작동은 중단하시오 ▪ 만약 자동차를 타고 사고현장을 지나게 된다면 창문을 닫고,외부 공기가 차량 내부로 들어오는 것을 방지 하시오 ▪ 안전한 곳으로 대피후 비눗물로 샤워하시오

사고 발생시 대응정보	행동요령	2)응급조치요령 ① 흡입 노출원으로부터 멀리 피하시오 호흡이 없으면 인공호흡을 실시하시오 화학물질을 흡입한 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오 ② 피부③④ 15분 이상 많은 양의 비눗물로 씻어 화학물질을 제거하시오 화학물질에 오염된 의류와 신발을 벗기고 제거하시오 화학물질에 오염된 의류와 신발은 다시 사용하기 전에 세탁하시오 ③ 안구 눈에 들어간 경우 즉시 15분 이상 많은 양의 물로 씻어내시오 눈에 화학물질이 들어간 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를받으시오 ④ 경구 119 또는 응급의료기관에 연락하고 즉시 병원으로 후송하시오 의식이 없으면 머리를 옆으로 돌려 기도폐쇄를 예방하시오 의식이 없으면 구토 유도를 피하고 모든 섭취를 금하시오 화학물질을 섭취하거나 마신 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오 자연적인 구토 발생시 폐에 흡인 가능성을 피하기 위하여 머리를 둔부 보다 낮춘 자세를 취하시오 3)주민대피경로 장소 ◦ 사고발생시 인원현황을 파악하기 위하여 대피장소 1,2를 두었으며 이후 추가 적인 확산이 진행시 바람이 주로 부는 방향(주풍향)을 고려하여 대피장소를 결정하였으며, 최악의 시나리오의 결과에 따른 영향 범위 밖의 장소를 지정함. ① 대피장소 1: 한국폴리텍대학 체육관 ② 대피장소 2: 포항철강산업단지 관리공단 대강당
	비상연락 기관 및 전화번호	① 대구지방환경청 화학안전관리단(053-230-6575) ② 포항시 환경정책과(054-270-3112) ③ 포항남부경찰서(054-240-8285) ④ 포항 남부소방서(054-288-0861) ⑤ 한국가스 안전공사(054-288-3300) ⑥ 구미화학재난 합동방재센터(054-459-1174) ⑦ 고용노동부 포항지청(054-278-6850)
주) ① 종류란에는 취급하는 사고대비물질의 종류를 작성한다. ② 유해성란에는 인체 또는 환경에 미치는 영향을 알기 쉽게 작성한다. ③ 사고위험성란에는 화재‧폭발 또는 유출‧누출 사고와 같은 발생 가능한 사고의 형태를 작성한다. ④ 영향범위란에는 제31조의 대안의 사고시나리오의 영향범위에 해당하는 행정구역(동, 읍면리 등)을 모두 작성한다. ⑤ 방제장비 보유현황란에는 제22조의 방제장비 보유현황 중 방제장비 및 도구명, 용도, 수량(현황) 등을 작성한다. ⑥ 경보전달방법란에는 제36조제3호의 사고 발생시 대피경보를 작성한다. ⑦ 행동요령란에는 제36조제4호의 사고 발생시 주민 행동요령, 응급조치 요령 주민대피 경로 및 장소를 작성한다. ⑧ 비상연락기관 및 전화번호란에는 사고대응 관련 기관(관할 소방서 및 관할 환경청 등)의 전화번호 및 사업장의 24시간 비상전화번호를 작성한다.