포항시 월간 방사선측정결과 (2021년1월)

측 정 경 로
측정일시(날씨)	2021년 1월 11일(월) 13:39~16:54 (맑음)
측정지역	이동경로 [ 포항시청⇒ 장기 ⇒ 오천 ⇒ 포항시청]
측정결과	최대(uSv/h)	0.113
	최소(uSv/h)	0.057
평균 선량률(uSv/h)		0.092
비 고		녹색(정상), 노란(주의), 빨강(비상)

측 정 경 로
측정일시(날씨)	2021년 1월 25일(월) 13:51~17:12 (맑음)
측정지역	이동경로 [ 포항시청⇒ 장기 ⇒ 오천 ⇒ 포항시청 ]
측정결과	최대(uSv/h)	0.113
	최소(uSv/h)	0.073
평균 선량률(uSv/h)		0.09
비 고		녹색(정상), 노란(주의), 빨강(비상)

※ 전국 환경방사선량률 범위 0.05 ~ 0.30 μSv/h

※ 전국 환경방사선량률 범위 0.05 ~ 0.30 μSv/h