(경북) 2022년도 지역주력산업육성(R&D) 지원계획

1. 지원분야 및 방식

◦ (지원대상) 경북지역 소재 중소기업이 주관하며, 주력산업분야에
해당하고, 고용창출 조건*을 충족하는 기술개발 과제

* 지원액(정부·지방자치단체지원 연구개발비) 2억원당 1명 신규고용 의무화

** 주관연구개발기관 및 공동연구개발기관 지원자격은 중앙 공고문과 동일

◦ (지원분야) 경북지역 주력산업군

산업명	정의	중점 지원방향
지능형 디지털기기 산업	‣인공지능, 사물 인터넷 기술이 융합된 전자정보기기로서 다양한 콘텐츠와 연계, 실감형 정보제공, 체험 및 상호작용이 가능한 기기 및 부품과 관련한 산업	‣지역뉴딜(그린모빌리티,에너지효율화) 활성화를 위해 AI, IoT기반 스마트기기에 모빌리티 전장, 지능형에너지 관련 R&D 우선지원 ① 지역뉴딜·비대면산업 연계 유망품목 ② 모빌리티전장시스템 관련 유망품목
첨단신소재 부품가공 산업	‣금속·비금속소재 및 복합소재 기반 산업용 부품의 고성능, 다기능 등 부가가치 극대화를 위한 성형 및 가공 관련 융복합 산업	‣지역뉴딜(스마트제조) 촉진을 위한 첨단신소재부품가공 및 이차전지, 미래차 중심 소재·부품 등 관련 유망품목 R&D 우선지원 ① AI기반 공정 및 첨단소재 응용기술 ② 고기능, 친환경, 이차전지소재 관련 품목 ③ 미래차중심 소재·부품 유망 품목
친환경융합 섬유소재 산업	‣저탄소 녹색성장을 견인할 수 있는 친환경 및 기능성 섬유소재로 의류, 생활용 뿐만 아니라 현재와 미래에 자동차, 우주항공, 전기전자, 의료등 전방산업의 소재에 필요한 초경량, 고강도, 고기능성의 섬유소재 관련산업	‣타산업과의 연계 및 친환경 융복합화, 섬유소재기반 고부가가치화 R&D 우선지원 ① 친환경 섬유소재, 보건안전 섬유소재 분야 ② 모빌리티 관련 기능성 섬유소재 품목
라이프 케어뷰티 산업	‣높은 삶의 질 추구를 위해 식품, 화장품, 의약품 등에 新기술을 융합하여 제품·서비스 등을 생산 및 유통하여 부가가치를 창출하는 산업	‣라이프케어뷰티산업 유망품목(의약품, 화장품, 식품) 및 규제특구(HEMP) 전후방 연계가 가능한 R&D 품목 중점 지원 ① 바이오의약, 웰빙식품, 기능성화장품 분야 ② 규제특구 연계 HEMP 관련 유망 품목

◦ (지원방식·규모) 자유공모 또는 품목지정

구분	내용	지원기간	지원예산
자유공모	해당 주력산업 분야에 해당하는 기술개발 내용을 자율적으로 제안	12개월(단년) 또는 21개월(다년)	4억원 이내 (연 2억원 이내)
품목지정	품목개요서(붙임)에 제시된 내용을 포함하여 기술개발 내용 제시	21개월(다년) * 품목개요서에 따름	품목개요서에 따름

※ 단년도 지원과제 : 2022.04.01. ~ 2023.03.31. (12개월)

※ 다년도 지원과제 : 2022.04.01. ~ 2023.12.31. (21개월)

➠ 다년과제는 1차년도말 진도보고서 제출(’22.12월) 및 진도점검(’23.1월) 실시 후 2차년도 수행

2. 지원예산

① 자유공모 : 총 6,173백만원 (국비 4,343백만원, 지방비 1,830백만원)

(단위 : 백만원)

주력산업	정부지원연구개발비 (국 비)	지방자치단체지원 연구개발비(지방비)	합 계
지능형디지털기기	1,350	500	1,850
첨단신소재부품가공	1,900	700	2,600
친환경융합섬유소재	323	400	723
라이프케어뷰티	770	230	1,000
합 계	4,343	1,830	6,173

② 품목지정 : 총 1,850백만원 (국비 1,850백만원)

(단위 : 백만원)

주력산업	정부지원연구개발비 (국 비)	지방자치단체지원 연구개발비(지방비)	합 계
지능형디지털기기	450	-	450
첨단신소재부품가공	500	-	500
친환경융합섬유소재	500	-	500
라이프케어뷰티	400	-	400
합 계	1,850	-	1,850

※ 적합과제가 없을 경우, 자유공모 과제 추가 선정

< 경북지역 품목지정 과제리스트 >

주력산업	품목지정 과제명	개발기간	총 지원예산	’22년 예산
지능형디지털 기기	능동형 전류 쉐어링 병렬 구동 시스템으로 확장성이 우수한 저전압 전력변환 모듈 개발	21개월	총 4억원 이내	2억원 이내 (국비)
	CFRP 리사이클링용 (초)고전압 펄스 전원 시스템 개발	21개월	총 5억원 이내	2.5억원 이내 (국비)
첨단신소재부품 가공	전기차 주행거리 향상을 위한 이차전지 방열소재 및 공정개발	21개월	총 5억원 이내	2.5억원 이내 (국비)
	전기차 구동시스템 베어링용 고정밀 질화규소볼 개발	21개월	총 5억원 이내	2.5억원 이내 (국비)
친환경융합섬유 소재	친환경적 동물 사체 매몰을 위한 환경오염 저감 소재 개발	21개월	총 5억원 이내	2.5억원 이내 (국비)
	친환경 나노섬유 복합 생분해성 농업용 필름 개발	21개월	총 5억원 이내	2.5억원 이내 (국비)
라이프케어뷰티	헴프자원을 활용한 기능성 소재 개발 및 고부가 제품화	21개월	총 4억원 이내	2억원 이내 (국비)
	대체육 식감 및 관능개선을 위한 소재 및 이를 적용한 식물성 대체육 개발	21개월	총 4억원 이내	2억원 이내 (국비)

※ 별첨 : 경북지역 품목개요서

3. 사업설명회 일정

일 시	설명회 장소
-	- 코로나19 확산 방지를 위해 오프라인 설명회 취소함 * 평가단 홈페이지를 통해 별도 사업설명 동영상을 업로드 예정 - 홈페이지 주소 : http://gb.irpe.or.kr

※ 문의처 : (재)경북지역사업평가단 ☎ 053-818-9514, 9521

<첨부> 경북지역 지역주력산업육성 기술개발과제 품목개요서

사 업 명	지역주력산업육성 기술개발
지역	경북		주력산업		지능형디지털기기
품목명	능동형 전류 쉐어링 병렬 구동 시스템으로 확장성이 우수한 저전압 전력변환 모듈 개발
지원배경 및 목적	ㅇ 탄소 저감을 포함한 환경문제 개선을 위해 전기를 활용한 미래 사회에 적합한 교통체계로 e-모빌리티가 주목을 받고 있음 - 2015년 파리 기후 협정을 통해 전 세계는 기후 변화 대응을 함께하는데 뜻을 모음 기후 온난화에 가장 많은 영향을 주는 것은 화석연료 사용 시 배출되는 탄소 배출로 지구 온난화를 막기 위해 화석 에너지를 다른 에너지로 대체하는 것이 중요함 이러한 저탄소 대책은 특히 모빌리티 시장에 많은 영향을 미치고 있으며, 대체 기술로 e-모빌리티 산업 발전의 가속화로 이어지고 있음 ㅇ e-모빌리티 기술 개발을 통해 현재의 화석 연료 중심의 교통체계의 문제점을 해소하면서 친환경적이고 지속 가능한 교통체계 구현을 목표로 함
개발방향	ㅇ 능동형 전류 쉐어링 병렬 구동 시스템 개발 및 적용을 통한 상용화 효율성 증대를 위한 구동 능동형 전류 쉐어링 병렬 구동 시스템 개발 와이드 입력 전압에 대해 적용 가능하고 확장성이 있는 저전압 전력변환 모듈 개발 Active Current Sharing 기반 저전압 전력변환 모듈 기술 개발 전력변환시 발생하는 열을 배출하기 위한 방열 구조 및 기술 개발 ㅇ e-모빌리티 시스템 효율성 증대를 위한 핵심 부품의 소형화/경량화 구현
정부지원 필요성	ㅇ 전 세계적으로 전기차가 확대되고 있는 가운데, e-모빌리티는 이제 기술 개발과 경쟁이 시작되는 단계에 있으므로, 우리나라도 정부 주도의 기술 개발과 지속적이고, 장기적인 전략 수립과 지원이 이루어져야 함 ㅇ 현재 e-모빌리티 부품의 경우 해외 의존율이 높아 이에 대한 국산화 기술 개발의 필요성이 대두되고 있음 초기 생산기술과 자본이 취약한 국내 e-모빌리티 중소기업의 경우 현재 다품종 소량생산을 하고 있어 이를 개선하기 위한 정부 지원이 필요한 상황임 이러한 산업구조 개선을 위해서는 다양한 e-모빌리티 플랫폼에 적용하기 위한 소품종 대량 생산 체계 구축을 통한 가격 경쟁력 확보를 위해 정부 지원이 절실한 상황임
최종 적용제품	ㅇ 와이드 입력 전압에 대해 적용 가능하고, Active Current Sharing 기반의 저전압 전력변환 모듈을 통한 e-모빌리티 시스템을 위한 능동형 전류 쉐어링 병렬 구동 시스템 ㅇ 친환경 전기구동 방식의 탑승용/개인용 이동수단 : 전기자전거, 이륜차, 삼륜차, 1톤미만 전기화물차, 전동퀵보드 등
기대효과	ㅇ 경제적 사회적 파급 효과 다양한 e-모빌리티 플랫폼에 적용하여 소품종 대량 생산 체계 구축을 통한 가격 경쟁력 확보 및 생산 효율 극대화 핵심 부품의 수입 제품 대체를 통한 국가 경쟁력 향상 및 원가 절감을 통한 시장 경쟁력 확보 입력 전압 범위와 확장성 향상을 통한 e-모빌리티 시스템 전 분야에 확대 적용을 위한 원천 기술 확보
지원기간	21개월	지원예산		(국비) 2억원/년

사 업 명	지역주력산업육성 기술개발
지역	경북		주력산업		지능형디지털기기
품목명	CFRP 리사이클링용 (초)고전압 펄스 전원 시스템 개발
지원배경 및 목적	ㅇ (배경) 탄소섬유 강화 에폭시 복합소재(이하 CFRP라 총칭)는 향후 항공우주산업 등 다양한 산업 분야에서 많이 사용되고 있는 첨단소재로써 상대적으로 고가 소재임 리사이클링 종래 기술 : Biotechnological, Chemical, Eletrochemical, Fluidised bed, High Voltage Fragmentation(HVF), Mechenical, (Microwave) Pyrolysis 등이 있음 환경적, 경제적 이유로 인해 탄소섬유 강화 플라스틱의 폐기나 재활용의 방법은 현재까지 개발된 방법들은 크게 열분해(소각)와 화학적 분해로 나눌 수 있는데 열경화성 수지의 분해 공정 중에 생성되거나 미분해 된 불순물들이 탄소섬유 표면에 남게 되거나, 탄소섬유 자체가 분해 공정 중에 변성하는 문제점이 있음 ㅇ (목적)기존 기술보다 친환경적이고 상대적으로 새로운 CFRP 리사이클링 기술개발 필요 CFRP 리사이클링용 초고전압 펄스 전원’을 개발하여 기존의 열분해에 의한 재활용보다 높은 회수율과 친환경적인 CFRP의 재활용 시스템 개발이 절실함
개발방향	ㅇ 열가공성 CFRP를 단편으로 분리하기 위해 기존 열분해 기술 대신 초고전압 펄스방전 분해 기술 개발 - 초고전압 펄스 발전 분해 기술에 사용되는 전원시스템 개발(방전에너지, 펄스전력 최적화 시스템) - 초고전압 펄스 방전을 이용하여 분해하기 어려운 CFRP의 결정분리와 원하는 물질 추출 ㅇ 유전성 액체 분해 방식의 HVF (초)고전압 펄스 전원 시스템 개발 동작전압 범위 : 고전압 및 초고전압 허용 에너지 범위 : 고체의 플라즈마 채널을 형성하는 단계까지 고압 및 고온 범위 : 고체의 내부 균열 유발하는 단계까지
정부지원 필요성	ㅇ 탄소섬유 강화 에폭시 복합소재(CFRP)를 금속을 대체하는 경량화 소재로써 항공, 자동차, 발전설비 등에 활용처가 확대되고 있으나 사용량 증가에 따른 매립도 또한 늘어나고 있는 실정임. 생산량, 사용량 증가는 폐기물도 증가로 이어지며 환경과 비용감소 측면에서 CFRP 폐기물을 회수하여 재사용할 수 있는 방법이 필요 ㅇ 종래 기술보다 친환경적이고 경제적인 CFRP 리사이클링 기술 개발을 통해 환경 친화형 재활용·폐기 방법 확산 필요
최종 적용제품	ㅇ 초고전압 펄스방전 분해 기술공정에 적용되는 전원시스템 개발 및 적용 - 방전에너지, 펄스전력 최적화 시스템 등 유전성 액체 분해 방식의 HVF (초)고전압 펄스전원시스템 개발 및 적용 ㅇ 탄소 섬유 강화 플라스틱(CFRP)을 사용하는 우주항공, 조선, 자동차, 풍력에너지 산업 부품 등 금속대체 가능 소재로 다양하게 적용
기대효과	ㅇ CFRP 리사이클링 통한 자원의 재이용 및 환경 부담 감소 폐 CFRP의 처리 현황 : 일반소각로에서 완전 소각 불가능, 매립 위주로 처리 법률적 규제 강화되면 매립 또는 연소처리 불가하므로 재활용을 통해 환경보호와 경제성 측면에 이바지할 것으로 기대됨 ㅇ CFRP는 금속을 대체할 수 있는 제품에 적용 가능하여 수소자동차 등 친환경 모빌리티의 핵심소재로 활용 가능하여 탄소산업 및 시장규모 확대에 기여
지원기간	21개월	지원예산		(국비) 2.5억원/년

사 업 명	지역주력산업육성 기술개발
지역	경북		주력산업		첨단신소재부품가공
품목명	전기차 주행거리 향상을 위한 이차전지 방열소재 및 공정개발
지원배경 및 목적	ㅇ 국내외적으로 환경문제 및 연비 경쟁이 심화됨에 따라, 정부에서는 3대 신산업(BIG3), 2050 탄소중립계획(‘20.12.07), 제4차 친환경자동차 기본계획(’21~25년) 등의 미래산업정책을 추진하고 있어 전기자동차 산업이 급격하게 성장하고 있음 ㅇ 국내 자동차 산업을 이끄는 현대자동차그룹도 이같은 시장 패러다임 변화에 대응해 2040년까지 글로벌 주요 시장에서 전 제품 전동화에 나서는 미래전략을 발표함 ㅇ 배터리의 냉각효율을 올려 배터리의 에너지 효율을 높이고, 중장기적으로 배터리 수명을 증가시킬 수 있는 고방열, 고강도 소재 개발 및 적용이 필요 ㅇ 미래자동차 변화에 대한 적극적 대처가 어려운 지역의 자동차부품기업들의 미래자동차 부품기술 전환을 유도하고 매출향상 및 신규고용 창출을 위하여 전기자동차의 핵심부품인 배터리의 냉각효율을 향상시킬 수 있는 배터리 엔드플레이트의 소재 및 공정기술 개발을 지원
개발방향	ㅇ 전체적인 기술개발방향 - 친환경 전기자동차의 개발 이슈인 경량화 및 주행거리 상승이 가능한 알루미늄합금 소재 개발 - 알루미늄합금 소재를 적용한 강도, 방열성을 극대화할 수 있는 하이브리드 주조공정 기술 개발을 통한 배터리 안정성 확보, 고방열 따른 효과적인 열방출 및 경량화를 목표로 함 ㅇ 개발 기술의 차별성 및 목표 - 기존 배터리에 적용되는 제품은 방열 효과가 크지 않아 배터리 효율을 저하시키고 있지만, 본 사업을 통해 새로운 알루미늄합금 소재를 개발하고 하이브리드 주조공정 기술을 적용한다면 고방열 특성을 가지는 경량 배터리 엔드플레이트 개발이 가능 배터리 안정성 확보 및 검증 테스트시행(압축, 낙하, 과충전, 진동, 고열, 열충격, 전복 등)
정부지원 필요성	ㅇ 경북지역은 국대 최대 수준의 자동차부품 클러스터를 형성하고 있으며, 다양한 차종에 납품하는 부품/모듈 중소중견기업이 집중되어 있어 부품 고도화 지원을 통해 지역 미래 성장에 유리한 산업구조임 ㅇ 경북지역의 일부 1차 중견 부품업체들은 자체 연구소를 통해 전기자동차 관련 기술개발, 부품, 소재 다변화 시도 등의 노력을 하고 있지만, 2~3차 협력업체들은 규모의 영세성, 자금 부족 등으로 미래자동차 변화에 대한 적극적인 대처가 어려운 실정임 ㅇ 미래 전기자동차의 핵심인 배터리의 냉각효율을 향상시킬 수 있는 배터리 엔드플레이트 소재 및 공정기술개발을 통하여 친환경차 핵심부품 양산업체로 사업재편이 이루어질 수 있도록 적극적인 지원이 필요함
최종 적용제품	ㅇ 개발결과 예상되는 유망품목에 대한 구체적인 성과물 - 고방열/고강도 알루미늄합금을 적용한 방열특성이 우수한 경량 배터리 엔드플레이트 ㅇ 개발기술의 활용분야 및 제품 - 개발된 알루미늄합금소재 및 공정기술은 배터리의 핵심부품인 엔드플레이트에 활용되며, 향후 열관리시스템의 핵심부품들로 적용 분야 확대가 가능함
기대효과	ㅇ 국가주력산업인 자동차산업의 범국가적 경쟁력을 바탕으로 전기자동차 배터리의 핵심부품에 대한 기술경쟁력을 확보하고, 이에 따른 고용 창출 및 지역 내수 증진 효과가 기대됨 ㅇ 배터리 커버의 신소재 개발을 통한 배터리 수명연장 및 주행거리 향상, 열관리시스템 효율개선(방열)이 가능하며 전기차의 배터리 과열방지 및 화재안전성 확보 기대
지원기간	21개월	지원예산		(국비) 2.5억원/년

사 업 명	지역주력산업육성 기술개발
지역	경북		주력산업		첨단신소재부품가공
품목명	전기차 구동시스템 베어링용 고정밀 질화규소볼 개발
지원배경 및 목적	ㅇ (배경) - 최근 전기차 구동시스템은 시스템의 고속화, 경량화 및 내구 신뢰성 향상 등의 요구 조건을 만족하기 위하여 모터 및 감속기가 일체화되는 추세임 - 특히 구동축을 지지하는 베어링은 기존 강재 대비 기계적 강도 및 내마모성이 우수하며 전식 파손이 발생하지 않는 세라믹 볼을 적극 적용하고 있으나, 현재 일본, 독일에서 전량 수입에 의존하고 있음 ㅇ (목적) - 전기차 구동시스템에 사용되는 고정밀 질화규소볼은 전기차 외에도 반도체 조립 라인의 터보 펌프와 항공기 엔진용 베어링에도 적용 가능한 첨단 산업의 필수 기계 부품으로 국산화가 시급함
개발방향	ㅇ 전기차 구동시스템 베어링용 고정밀 질화규소볼 개발 - Near Net 성형 프로세스 도입 및 베어링용 질화규소볼 성형기술 개발 - 고정밀 반도체 가공 프로세스를 적용한 질화규소볼 가공기술 최적화 - 베어링용 고정밀 질화규소볼 시제품 제작 및 신뢰성 확보 ㅇ 베어링용 질화규소볼 개발을 위한 고강도 소재 개발 - 베어링용 소재에 적합한 고내구성 및 고강도 소재 개발(Si3N4 소재 등) - 개발 소재의 D/B 구축 및 신뢰성 확보 성능 및 신뢰성 향상을 위한 목표달성(예, 파괴인성, 경도, 기공, 정밀도 등)
정부지원 필요성	ㅇ 고정밀 질화규소볼은 전적으로 수입에 의존하고 있는 부품으로 정부 지원에 의한 기술개발 및 부품 국산화가 시급함 ㅇ 베어링용 고정밀 질화규소볼은 전 산업 분야에 널리 적용되는 부품으로 기술개발 완료 시 파급효과가 크므로 정부 주도하에 글로벌 기술 확보가 필요함
최종 적용제품	ㅇ 전기차용 구동시스템 베어링 ㅇ 반도체 제조공정 터보펌프, 항공기 엔진 베어링 등 적용
기대효과	ㅇ 전기차의 핵심부품 국산화로 국내기업 기술경쟁력 향상 ㅇ 전기차 보급 확대에 따라 지속 성장 예상 - 기술개발 완료 시 수입대체 효과 금액으로 연간 50억원 예상 - 항공산업 및 반도체 공정에 개발기술의 보급확산이 가능하여 파급효과가 클 것으로 기대함
지원기간	21개월	지원예산		(국비) 2.5억원/년

사 업 명	지역주력산업육성 기술개발
지역	경북		주력산업		친환경융합섬유소재
품목명	친환경적 동물 사체 매몰을 위한 환경오염 저감 소재개발
지원배경 및 목적	ㅇ 동물 사체의 대량 매몰로 인한 환경오염 등 문제점 발생 - 축산업의 고도성장으로 인한 집약화 및 대규모화로 사육두수는 매년 꾸준히 증가 가축전염병(구제역, 조류인플루엔자 등) 및 폐사 가축(폭염, 질병, 자연사 등) 발생 전염병 등으로 인한 동물 살처분 및 사체의 대량매몰로 인한 침출수, 악취 및 병원성균으로 인한 2차 환경오염 발생 ㅇ 살처분 및 폐사체로 인한 지하수 및 토양 환경오염 방지 동물 사체의 친환경적 매몰처리를 위한 환경오염 저감 소재의 개발 및 적용 현재 주로 사용되는 매몰소재는 가스분출과 통기가 잘 되지않아 가축이 미생물 등에 의해 분해되기 어려운 환경임
개발방향	ㅇ 동물 사체 매몰 시 2차 환경오염 발생 방지 소재 개발 매몰 구덩이 바닥과 벽면에 설치하여 침출수와 오염물질의 유출 방지 소재 세균, 바이러스 확산 방지를 위한 항균/항바이러스 기능성 물질 개발 항균/항바이러스 및 소취 기능성 물질 함유 내구성 부직포, 필름 소재 개발 효율적 사체 처리를 위한 호기성 미생물 활동 환경 최적 소재 개발 ㅇ 개발소재의 성능확보 기술개발 매몰사체의 유기물 분해 특성 관찰, 사체 분해 정도 분석 기능성 물질의 항균/항바이러스성 및 소취 기능성 확보 개발 소재의 박테리아 및 바이러스 차단 성능 : 99.9% 이상
정부지원 필요성	ㅇ 국내에서는 「가축전염병 예방법」에 의해 살처분한 가축 사체에 대해 신속히 소각 또는 매몰을 하게 되어 있고, 그 밖의 가축전염병에 전염된 가축의 사체에 대해서도 적절한 처리가 필요한 실정임. 하지만 국내 축산환경 여건상 소각이나 그 밖의 처리는 현실적으로 어려워 대부분 매몰방법에 따라 처리되고 있음. ㅇ 매몰된 가축 사체에는 전염성 병원균이 존재할 수 있고, 사체는 약 70% 수분을 함유한 부패성 유기물질이기 때문에 사체 매몰 후 부패과정에서 흘러나오는 침출수와 여기에 함유된 각종 오염물질의 영향으로 매몰지 주변의 토양 및 수계 환경은 오염의 위험성을 안고 있음.
최종 적용제품	ㅇ 항균, 항바이러스, 소취 기능성 물질의 개발과 이를 이용한 부직포 및 필름 제조 원천기술 확보를 통한 응용분야 시장 확대 일반 동물 사체 처리용 포대, 반려동물 장례용품, 기능성 보호복 및 방수포 등
기대효과	ㅇ 동물 사체의 친환경적 처리를 통해 매몰에 의한 환경오염 문제 최소화 ㅇ 가축전염병 확산 및 환경오염 방지를 위한 효율적 사체 처리용 친환경 매몰소재 활용으로 미생물 분해환경을 조성하고 탄소저감에 기여
지원기간	21개월	지원예산		(국비) 2.5억원/년

사 업 명	지역주력산업육성 기술개발
지역	경북		주력산업		친환경융합섬유소재
품목명	친환경 나노섬유 복합 생분해성 농업용 필름 개발
지원배경 및 목적	ㅇ 친환경소재의 수요 급증 및 내구성 향상 필요 - 탄소중립 대응 친환경 소재에 대한 전 세계적 수요 급증으로 농업용 필름 시장에서도 환경부하가 적은 자재에 대한 관심도 증가 - 현재 친환경 농업용 필름의 경우 내구성이 떨어지고 단가가 높아 현장 적용에 어려움 발생, 이에 대응하는 내구성 향상 친환경 생분해성 필름 개발 필요 ㅇ 친환경 소재를 이용 및 개발제품의 기능성향상 - 기존 농업용 필름의 주요소재인 석유화학계 PE에서 친환경 고분자로의 전환 - 생분해 소재 적용 기능성 향상 친환경 생분해성 농업용 필름 제조기술 개발
개발방향	ㅇ 생분해 소재 적용 농업용 필름 제조기술 개발 - 기존 석유화학계 PE 기반 통기성 필름 → 생분해 소재(PLA, PBAT, PBS, 탄산칼슘, 재활용 천연섬유소재 등) 기반 제품 대체 - 생분해성 고분자 소재 적용 통기성 필름 제조 공정기술 개발 통기성 필름 공정제어(평량, 연신, 온도 등)를 통한 제품적용 최적화 필름 개발 ㅇ 농업용 생분해 필름 물성 향상 기술개발 - 친환경 나노섬유 복합 생분해 통기성 필름의 물성보완 기술개발 - 친환경 나노섬유 복합 공정 최적화 기술개발 ㅇ 농업용 생분해 필름 성능 확보 및 친환경 인증 - 개발 제품 상용화 대응 → 양산화 공정 적용 평가 및 성능 확보 + 친환경 인증 - 농업용 생분해 필름 시험포장 현장 검증 실시
정부지원 필요성	ㅇ 기존 농업용 멀칭필름은 토양·환경오염 야기, 농촌경관 훼손 및 수거비용 발생 - 각 지자체와 정부는 매년 수확작업 후 폐 필름 수거에 많은 노력과 비용 지불 - PE필름은 소각/매립 시 환경호르몬 유출, 다이옥신 발생 등 다양한 환경문제 ㅇ 2050 탄소중립 실현 및 탈 플라스틱 사회 전환에 대처 - 친환경 농업용 필름 개발을 통한 탄소중립 농업환경 조성 - 지역 중소기업의 탄소중립 규제 강화에 대응할 수 있는 역량강화
최종 적용제품	ㅇ 과실류(사과, 자두, 복숭아 등) 품질 향상을 위한 친환경 생분해성 반사필름 - 최적의 토양환경 조성을 위한 친환경 생분해성 필름 - 하우스 등 최적 생육환경(온도‧일광) 조성을 위한 친환경 생분해성 필름
기대효과	ㅇ 친환경 생분해 농업용 필름을 현장에 적용할 경우 수거비용 절감 및 폐기물 감소, 토양오염 방지 등 저탄소 농업환경 조성에 기여 ㅇ 지역의 친환경 소재 제조기업의 신규품목 전환을 통한 신규시장 진출 확대
지원기간	21개월	지원예산		(국비) 2.5억원/년

사 업 명	지역주력산업육성 기술개발
지역	경북		주력산업		라이프케어뷰티
품목명	헴프자원을 활용한 기능성 소재 개발 및 고부가 제품화
지원배경 및 목적	ㅇ (배경) ‘경북산업용헴프 규제자유특구’ 지정과 헴프자원의 기능성이 널리 알려짐에 따라 산업적 활용(종자, 줄기, 대, 뿌리 등) 및 연구개발에 대한 관심 고조 - 농생명 자원을 이용한 바이오소재화는 농업부분의 새로운 돌파구로서 바이오산업과 농업의 동반성장이 가능한 비즈니스 모델 제시 - ‘경북산업용헴프 규제자유특구’에서 실증 중인 잎과 미수정 암꽃 이외의 현재 합법적으로 활용할 수 있는 자원을 활용한 기능성 소재에 대한 과학적인 검증과 기능성 소재 개발의 필요성 대두 ㅇ (목적) 헴프자원의 기능성 및 활성성분의 유효성 입증을 통한 소재화 기술개발 및 고부가가치 제품 개발 - 저소득·고령화의 문제를 안고 있는 농촌의 새로운 돌파구를 마련할 수 있는 안정적인 수익 모델 제시하고, 헴프관련 기업체의 매출증대 및 경쟁력 확보로 글로컬 강소기업 육성 - 기존 1차 산업(헴프 재배)에서 부가가치를 창출할 수 있는 2차 산업(제품 개발 등)으로의 전환을 통해 소재의 고부가가치화 및 신산업 비즈니스 모델 제시
개발방향	ㅇ 헴프자원의 기능성 검증 및 연구개발을 통한 고부가 제품 개발 - 품종‧부위별 기능성 평가 및 활성성분 분석 - 헴프자원을 활용한 기능성 소재화 공정 개발(원료 개발, 제조공정 표준화 등) - 헴프자원의 in-vitro 및 in-vivo 효능 평가 - 개발 제품의 품질 분석(영양성분, 기능성, 안전성, 관능평가 등) ㅇ 시장수요 맞춤형 제품개발 및 사업화 - 헴프를 활용한 고부가 기능성 제품 개발을 위한 상품 기획 - 시장 수요 맞춤형 제품 개발을 통한 마케팅
정부지원 필 요 성	ㅇ 블루오션으로 떠오르고 있는 헴프관련 제품 개발로 시장 조기진입을 위한 지원 필요 - 지역 바이오관련 기업체들의 헴프관련 소재를 활용한 시장진입 지원으로 제품군 다양화 및 조기 시장진입 가능 ㅇ 농생명 기반, 헴프 산업화를 통한 농산업 패러다임 전환으로 전략적 육성 필요 - 경북지역은 기존 헴프산업 인프라 활용 및 재배·생산 기술력, 노동 인구 등이 갖춰져 있어 투자비용 대비 수익률이 높은 고부가가치 산업으로 전략적 육성 필요
최 종 적용제품	ㅇ 헴프유래 기능성 소재를 활용한 제품 개발 및 사업화 - 기능성 소재를 활용한 신‧시제품 개발(식품, 화장품, 기타) - 소재의 안전성, 유효성 검증 등을 통해 다양한 개발 제품의 사업화 - 헴프자원 및 지역 천연자원을 활용한 시장수요 맞춤형 제품 개발
기대효과	ㅇ 헴프자원의 국산화를 통한 기업 경쟁력 강화 - 헴프재배자 및 제품생산 기업 간의 유기적인 거래관계 형성으로 하나의 기업처럼 동반성장 가능한 지역 혁신성장의 모범사례 창출(매출 증대, 고용 창출 등) - 헴프기반 산업화 소재의 수입대체 효과 및 수출판로 모색 - 헴프자원의 고부가치화 및 안정적 소비처 확보를 통한 전‧후방 연계 활성화
지원기간	21개월	지원예산		(국비) 2억원/년

사 업 명	지역주력산업육성 기술개발
지역	경북		주력산업		라이프케어뷰티
품목명	대체육 식감 및 관능개선을 위한 소재 및 이를 적용한 식물성 대체육 개발
지원배경 및 목적	ㅇ 대체육은 2차 생태계 산물인 일반육보다 곡물과 물, 에너지를 덜 사용하고 친환경적이며 온실가스 배출도 극히 적다. 환경보호의 관점에서 뿐만 아니라 향후 기후 온난화와 식량 생산 부족 사태 발생 등에 대비해서도 기술 확보가 필요 ㅇ 현재 세계 육류 시장 대비 대체육 시장 비중은 1~2%로 낮지만, 2030년에는 전 세계 육류 시장이 약 30%, 2040년에는 전체 육류 시장의 60% 이상을 차지하며 기존 육류 시장 규모를 추월할 것으로 예상됨 ㅇ 향후 일반육과 경쟁이 가능한 정도로 대체육의 맛과 식감이 개선되고 소비의 증가로 가격 경쟁력을 확보하게 되면 대체육 시장은 전세계적으로 폭발적 증가를 가져올 수도 있을 것으로 예상되므로 이에 대비한 선제적 기술 확보가 필요
개발방향	ㅇ 지속공급 가능한 식물 폐기물, 식물 부산물, 저가 식물 자원 등 활용 기술 확보 - 가격 경쟁력 확보를 위해 안정적인 공급과 안전성 확보가 가능한 식물 폐자원이나 식물 부산물, 저가 식물 자원 등을 활용하여 대체육 및 소재를 개발하는 기술확보 ㅇ 기존 제품 및 기술과의 차별성 필요 - 기존 점착 첨가제의 내열성 한계로 인해 현재 식물성조직단백(TVP)은 첨가제를 압출 성형 이후 혼합을 진행함 - 식물성 조직단백(TVP) 제조 공정 시 열에 취약하여 물성을 잃어버리는 기존 식물성 첨가제의 문제점을 해결함으로써 최적의 근섬유 강도를 유지하여 기존 대체육의 식감 개선에 기여
정부지원 필요성	ㅇ 환경보호와 소비자 인식변화에 대한 대응 요구 - 최근 환경보호와 건강관리에 대한 소비자 인식의 변화로 식물성 대체육 시장이 빠르게 성장하고 있음. 가치소비와 윤리적 소비를 중시하는 소비 트랜드의 변화로 2030년에는 전 세계 육류 시장이 약 30%, 2040년에는 전체 육류 시장의 60% 이상을 차지하며 기존 육류 시장 규모를 추월할 것으로 예상되므로 기술개발을 통한 선제적 대응이 요구됨 ㅇ 정부의 그린 바이오 5대 유망 산업 육성 전략과 방향성 일치 - 정부는 대체육을 그린 바이오 5대 유망 산업 중 하나로 선정하였으며 대체육의 핵심 기술인 조직감 개선을 위한 육류 모사 가공 기술, 세포 배양기술 등에 대해 R&D 중점 투자로 선진국 수준의 기술력을 확보
최종 적용제품	ㅇ 셀룰로오스 기반의 새로운 식물성 첨가제를 적용하기 위한 제조 공정개발 - 식물성 첨가제를 적용하여 식물성 고기를 만들기 위한 차별화된 조직단백 제조 공정 - 일반육의 맛을 모방할 수 있는 식물성 첨가제 시제품 ㅇ 새로운 식물성 조직단백 제조기술 확보를 통해 제조한 식물성 고기 시제품 - 기존 대체육의 맛과 식감을 개선한 식물성 고기 시제품
기대효과	ㅇ 경상북도의 새로운 먹거리 산업창출 및 수입대체 효과 - 대체육 시장에 성공적 진입으로 선진경제 체제구축을 통해 고부가가치 미래 먹거리 산업 창출 - 국내 대체육 산업 활성화 및 국산화에 기여할 수 있으며, 이는 수출뿐 아니라 수입대체 효과도 클 것으로 기대 ㅇ 식물성첨가제 시장·산업 활성화 - 한국투자증권 기준 대체육이 키울 수 있는 식물성 첨가제의 잠재시장은 2025년 9.6만톤 에 이를 것으로 예상. 대체육의 품질에 가장 중요한 역할을 담당하는 소재가 식물성 첨가제임을 고려하면, 관련 시장은 더욱 크게 성장할 것으로 기대됨
지원기간	21개월	지원예산		(국비) 2억원/년