	소규모 체육시설 자율안전점검표

등록·신고 체육시설(정기점검)	소규모 체육시설(자율점검)	공공체육시설(참고)
01. 골프장	14. 체육도장	21. 간이운동장
02. 스키장	15. 골프연습장	22. 국궁장
03. 자동차경주장	16. 체력단련장	23. 롤러_인라인_스케이트장
04. 요트장	17. 당구장	24. 사격장
05. 조정·카누장	18. 스크린골프장	25. 설상경기장
06. 빙상장	19. 스크린야구장	26. 사이클경기장
07. 승마장	20. 체육교습업	27. 씨름장
08. 종합체육시설		28. 양궁장
09. 수영장		29. 육상경기장
10. 썰매장		30. 게이트볼장
11. 무도학원 및 무도장		31. 체육관
12. 야구장		32. 축구장
13. 인공암벽장		33. 테니스장
		34. 하키장

※ 소규모 체육시설 자율점검: 공통양식+선택양식(해당시설 점검표) 작성

① 공통양식: <표-17(00.소규모 체육시설용 자율안전검표(공통))> 활용하여 점검

② 선택양식: <표-18(14. 체육도장)> ~ <표-24(20. 체육교습업)> 중 해당 양식 활용하여 점검

소규모 체육시설: 공통양식 + 선택양식(해당시설 점검표)

<표 - 17> 소규모 체육시설용 자율안전검표(공통)
00 – 소규모 체육시설용 자율안전검표(공통)
시설명(주소)		점검일자
소유자(연락처)		점검자

구분		점검항목	등급			해당없음
			양호	주의	불량
소방 및 전기 시설	수신기	수신기 본체의 정상 대기 상태 유지 여부			/
	감지기	감지기 파손 및 탈락이 없는 정상적인 부착 여부			/
	발신기	발신기세트의 변색 또는 파손이 없으며 정상적인 점등 여부			/
	시각경보기	시각경보기의 파손 및 이탈, 변형 등이 없는 정상적인 부착 여부			/
	소화기	소화기 위치표지 및 점검표 부착 여부			/
		보행 거리 20m 이내 또는 바닥면적 33㎡ 이상 구획된 거실에 비치 여부			/
		분말소화기 사용기한(10년) 경과 여부			/
		소화기 지시압력의 정상범위 여부			/
		소화기 안전핀 체결 여부			/
	옥내 소화전	소방호스, 관창, 문짝 등 외관의 정상상태 여부			/
	완강기	완강기 지지대의 견고한 고정 여부			/
		완강기의 전체 구성품의 구비 및 상태 여부			/
		완강기 앞 장애물 적치 여부			/
	유도등	탈락, 파손, 변형 등이 없는 및 상시 점등 여부			/
		식별에 지장을 주는 장애물 여부			/
	휴대용 비상조명등	탈거 시 자동 점등상태 여부			/
	비상구	화재 시에 즉시 개방이 가능한 상태 여부			/
	방화문 및 방화셔터	방화문이 자동으로 닫히는데 방해되는 물건 적치 여부			/
		셔터, 레일 등 외관의 정상상태 여부			/
		방화셔터 연동제어기의 정상 대기 상태 유지 여부			/
	대피통로	복도, 계단에 장애물 및 물건 적치 여부			/
	피난안내도	파손, 변형, 탈락상태 여부			/
	전기시설	전열배선 등의 외관 상태(노출 배선) 및 문어발식 콘센트의 사용 여부			/
체육 시설 법 관련 규정 준수 여부	시설 기준 (안전 부문)	한국산업규격 KS 조도 기준 A3011 : 1998			/
		구급 약품 비치 여부			/
		환기시설 설치 여부			/
		어린이 통학버스의 도로교통법 제52조에 따른 신고 여부			/
		자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 제53조의 4에 따라 설치하는 어린이 하차 확인 장치 작동 여부			/
		높이 3m 이상의 추락위험이 있는 시설(계단 제외) 주변 높이 1.2m 이상의 안전난간 설치 여부			/
	지도자 배치	규모별 적정 지도자 배치 여부			/
	안전 ･ 위생 기준	이용질서 유지 여부			/
		시설･설비･장비･기구 등의 정상 이용 가능 여부			/
		재난 및 안전관리기본법 제3조 제1호 가목에 따른 대응 및 대비 여부			/
		음주자 등의 이용 제한 시행 여부			/
		소화기 설치 여부			/
		피난안내도 부착 및 피난 방법 고지 여부			/
		해당 체육시설 내 사망사고 발생 시 지자체장에게 즉시 보고 여부			/
		안전·위생 매뉴얼 작성 및 게시 여부			/
		안전·위생 매뉴얼의 반기별 1회 교육 여부			/
		안전수칙 게시 여부			/
		체육시설 내 조명 또는 광고판 등 부착물 안전설치 여부			/

<표 - 18> 소규모 체육시설용 자율안전검표
14 - 체육도장
시설명(주소)		점검일자
소유자(연락처)		점검자

구분		점검항목	등급			해당 없음	비 고
			양호	주의	불량
체육 시설 법 관련 규정 준수 여부	시설 기준 (안전 부문)	3.3㎡당(1명 이하) 수용인원 적정성 여부			/
		바닥면의 안전성(충격흡수) 여부			/

<표 - 19> 소규모 체육시설용 자율안전검표
15 - 골프연습장
시설명(주소)		점검일자
소유자(연락처)		점검자

구분		점검항목	등급			해당 없음	비 고
			양호	주의	불량
체육 시설 법 관련 규정 준수 여부	시설 기준 (안전 부문)	그물․보호망 적정 설치 여부			/
		티(타점) 간 간격(2.5m 이상) 적정성 여부			/
		타석과 타석 뒤 보행 통행로와 거리 적정성 여부			/

<표 - 20> 소규모 체육시설용 자율안전검표
16 - 체력단련장
시설명(주소)		점검일자
소유자(연락처)		점검자

구분		점검항목	등급			해당 없음	비 고
			양호	주의	불량
체육 시설 법 관련 규정 준수 여부	시설 기준 (안전 부문)	바닥면의 충격흡수 여부			/
	안전･ 위생 기준	기구 간 안전거리 확보 여부			/

<표 - 21> 소규모 체육시설용 자율안전검표
17 - 당구장
시설명(주소)		점검일자
소유자(연락처)		점검자

구분		점검항목	등급			해당 없음	비 고
			양호	주의	불량
체육 시설 법 관련 규정 준수 여부	시설 기준 (안전 부문)	당구대 1대당 16㎡ 이상의 면적 확보 여부			/

<표 - 22> 소규모 체육시설용 자율안전검표
18 - 가상체험시설(스크린골프장)
시설명(주소)		점검일자
소유자(연락처)		점검자

구분		점검항목	등급			해당 없음	비 고
			양호	주의	불량
체육 시설 법 관련 규정 준수 여부	시설 기준 (안전 부문)	타석과 스크린까지의 거리 적정성(3m 이상) 여부			/
		타석과 천장과의 높이 2.8m 이상 여부			/
		타석과 대기석과의 거리 1.5m 이상 여부			/
		벽 충격흡수 재질 적정성 여부			/
		스크린과 뒤 벽면의 이격 여부			/
		바닥의 논슬립 재질 적정성 여부			/
	안전･ 위생 기준	대여용 장비의 안전·위생 관리 여부			/

<표 - 23> 소규모 체육시설용 자율안전검표
19 - 가상체험시설(스크린야구장)
시설명(주소)		점검일자
소유자(연락처)		점검자

구분		점검항목	등급			해당 없음	비 고
			양호	주의	불량
체육 시설 법 관련 규정 준수 여부	시설 기준 (안전 부문)	타석과 스크린과의 거리(6m 이상) 적정성 여부			/
		타석과 천장높이(2.4m 이상)의 적정성 여부			/
		타석 중앙 홈플레이트와 후면 벽체 거리(1.5m 이상) 적정성 여부			/
		타석과 대기석을 구분하는 칸막이의 적정성 여부			/
		타석실 모든 벽에 대한 충격흡수 재질의 적정성 여부			/
		스크린과 뒤 벽면의 이격 여부			/
		바닥의 논슬립 재질 적정성 여부
	안전･ 위생 기준	안전장비 착용 지도 여부			/
		대여용 안전장비 위생관리 여부			/
		타석 1인 입장 준수 여부			/

<표 - 24> 소규모 체육시설용 자율안전검표
20 - 체육교습
시설명(주소)		점검일자
소유자(연락처)		점검자

구분		점검항목	등급			해당 없음	비 고
			양호	주의	불량
체육 시설 법 관련 규정 준수 여부	시설 기준 (안전 부문)	해당 종목의 운동에 필요한 기구와 보조장비 배치 여부			/
		이용자 안전을 위하여 필요 시 운동 공간에 적절한 안전 장치 배치 여부			/
		(빙상·수영 종목) 빙상장업, 수영장업의 시설기준과 안전·위생기준 준수 시설 여부			/
	안전･ 위생 기준	이용자에 대한 해당 운동 종목에 필요한 안전장비 착용 지도 및 대여 장비의 관리 여부			/
		운동 시설 및 부대 시설의 안전하고 위생적 관리 여부			/