문화체육관광부	보 도 자 료

보도 일시	2022. 11. 29.(화) 11:00 < 11.30.(수) 조간 >	배포 일시	2022. 11. 29.(화)

담당 부서	국가기술표준원	책임자	과 장	황호준	(043-870-5420)
	제품시장관리과	담당자	사무관	김 석	(043-870-5423)

어린이용 장신구, 휴대용 예초기의 날 등 17개 제품 리콜명령

- 국표원, 가을철 나들이 용품 등 316개 제품 안전성조사 결과 발표 -

□ 산업통상자원부 국가기술표준원(원장 이상훈)은 가을철 여행 ․ 나들이 관련 수요가 증가하는 어린이용 장신구, 휴대용 예초기의 날, 전기주전자 등 33개 품목, 316개 제품에 대해 9~11월간 안전성조사를 실시하고 그 결과를 공개하였다.

□ 조사 결과 유해물질, 제품 내구성 등 안전기준을 위반한 17개 제품을 적발하여 해당 사업자에 대해서는「제품안전기본법」제11조 및「어린이제품안전특별법」제10조에 따라 제품 수거등의 명령(이하 리콜명령)을 내렸다.

□ 국가기술표준원은 제품안전정보센터(www.safetykorea.go.kr)와 소비자24 (www.consumer.go.kr)에 리콜명령 대상 17개 제품 정보를 공개하고, 전국 22만여개 유통매장 및 온라인 쇼핑몰과 연계한 위해상품판매차단시스템에도 동 제품 정보를 등록하여 시중 유통을 차단하였다.

ㅇ 아울러 소비자단체, 지자체 및 관계부처 등에 리콜 제품정보를 제공하고 리콜제품을 사용중인 소비자가 해당 사업자를 통해 수리·교환·환불 등의 조치를 받을 수 있도록 하였다.

.

	< 수시 3차 안전성조사 개요 >
▶ 조사기간: ’22.9~11월(3개월) ▶ 조사대상 (어린이제품) 어린이용 장신구, 어린이용 자전거, 유모차 등 10개 품목 139개 제품 (생활용품) 휴대용 예초기의 날, 킥보드, 승차용 안전모 등 12개 품목 58개 제품 (전기용품) 전기주전자, 멀티 콘센트, 전기매트 등 11개 품목 119개 제품 ▶ 주요 시험항목: 유해물질 검출, 제품 내구성, 온도시험 등

□ 리콜명령 대상 17개 제품(어린이제품 5개, 생활용품 6개, 전기용품 6개)의 주요 결함내용은 다음과 같다.

<어린이제품: 어린이용 장신구, 완구 등 5개 제품>

ㅇ (장신구, 유모차 등: 5개 제품) 납, 카드뮴 또는 프탈레이트계 가소제(이하 가소제) 기준치를 초과한 장신구 2개(머리띠1, 머리핀1), 유모차 1개, 어린이용 자전거 1개 및 작동완구 1개

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명
주식회사 비단길	비단길 냥냥큐빅 머리띠 보라	삼천리자전거(주)	16 SECRET JOUJU
㈜티아라	AN 아동과일핀MIX	주식회사 네오랩컨버전스	NSP-C200
㈜태건씨앤에스	테크넘 휴대용 유모차

<생활용품: 전동보드, 휴대용 예초기의 날 등 6개 제품>

ㅇ (전동킥보드, 승차용 안전모 등: 6개 제품) 최고 기준속도를 초과한 전동킥보드 1개, 제동기준에 미달한 킥보드 1개, 충격시험 기준에 부적합한 승차용 안전모 2개 및 휴대용 예초기의 날 1개, 인장강도 기준에 미달한 등산용 로프 1개

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명
㈜태서전기	PAPASTOY-0103	케이엠코퍼레이션 주식회사	510
㈜랜드웨이스포츠	랜드웨이 모션 스턴트 킥보드 102	성광종합상사	십자날
이토르	Chairman, Chairman&Jenesis Shield	에스앤비컴퍼니	배리툴 초강력 등산용로프 안전 등반 10mm × 30m 레드

<전기용품: 전기설비 연결부품, 전지 등 6개 제품>

ㅇ (플러그 및 콘센트, 전기 매트 등: 6개 제품) 온도상승 기준값을 초과하여 화재나 화상의 위험이 있는 멀티 콘센트 3개 및 전기매트 1개, 과충전 시험결과 발화 우려가 있는 전지 2개

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명
성림GS	YSM-16A3YJS	㈜한일생활과학	HI-M110
㈜대현써지오	DH-2049-MT	주식회사 허킨스	1S3P-INRC25
거성산업GS&tap.	GS-C16A4S	㈜루미레즈코리아	18650

□ 이상훈 국가기술표준원장은 “이번 가을철 여행 ․ 나들이 시 많이 사용하는 인기 제품 등 소비자 관심 품목에 대해서 안전성조사를 실시하였으며,

ㅇ 부적합 제품은 리콜이행점검 및 유통 차단 등의 조치를 통해 시중에서 신속히 퇴출시켜 소비자가 안전한 제품을 구입하여 사용할 수 있도록 지속적으로 노력할 것”이라고 밝혔다.

【붙임1】 리콜제품 언론공개 개요

【붙임2】 리콜명령대상 제품목록

【별 첨】 제품별 리콜 공표문

붙임1		리콜제품 언론공개 개요

□ 공개 개요

ㅇ 목적: 보도자료에 대한 리콜제품 실물을 언론에 공개하여 기사 작성을 위한 사진 및 영상 촬영 기회 등 제공

ㅇ 일시/장소: `22.11.29.(화) 13:30 ~ 15:00 / KATRI 서울 본원(지하 1층 강당)

* 상세주소: 서울특별시 동대문구 왕산로 51 (용두동) 한국의류시험연구원

ㅇ 공개제품: 안전성조사 결과 리콜명령 조치된 17개 제품

□ 세부 일정

시 간		내 용	비 고
13:30∼15:00	90‘	ㅇ 리콜대상 제품 촬영	․언론사 자유촬영

※ 별도 브리핑 없이 자유촬영 진행

□ 약도

붙임2		리콜명령대상 제품목록

품목명 (수량)	업체명	모델명(제조구분)	부적합 내용
		인증번호
어린이용 장신구 (2개)	주식회사 비단길	(제품표기)비단길 냥냥큐빅 머리띠 보라 (제조)	ㅇ 총 납 기준치 1,314 배 초과 (기준치: 100 mg/kg 이하)
		-
	㈜티아라	AN 아동과일핀MIX (수입)	ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 23.0 배 초과 (기준치: 총 합 0.1 % 이하)
		-
유모차 (1개)	㈜태건씨앤에스	테크넘 휴대용 유모차 (수입)	ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 148.2 배 초과 (기준치: 총 합 0.1 % 이하) ㅇ 총 카드뮴 기준치 3.8 배 초과 (기준치: 75 mg/kg 이하)
		CB132R035-9001
어린이용 자전거 (1개)	삼천리자전거(주)	16 SECRET JOUJU (수입)	ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 141.6배 초과 (기준치: 총 합 0.1 % 이하)
		CB093R007-9004
완구 (1개)	주식회사 네오랩컨버전스	NSP-C200 (제조)	ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 195.0 배 초과 (기준치: 총 합 0.1 % 이하)
		CB064A048-7002
전동보드 (1개)	㈜태서전기	PAPASTOY-0103 (수입)	ㅇ 최고속도 부적합 (기준치: 25 km/h 이하)
		B723R5006-20001
킥보드 (1개)	㈜랜드웨이스포츠	랜드웨이 모션 스턴트 킥보드 102 (수입)	ㅇ 브레이크 제동력 부적합 (기준치: 7mm 이상 이동하지 않아야 함)
		-
승차용 안전모 (2개)	이토르	Chairman, Chairman&Jenesis Shield (수입)	ㅇ 충격흡수성 기준치 초과 (기준치: 2,943 m/s2 이하)
		N521R089-21003
	케이엠코퍼레이션 주식회사	510 (수입)	ㅇ 충격흡수성 기준치 초과 (기준치: 2,943 m/s2 이하) ㅇ 내관통성 부적합 (기준치: 전기적 접촉이 없을 것)
		B521R196-20006
휴대용 예초기의 날 (1개)	성광종합상사	십자날 (제조)	ㅇ 내충격성 시험 부적합 (기준치: 내충격 시험 후 절단날에 금이 가거나 깨어지거나 또는 날부가 떨어져서는 안됨)
		B703E5003-22002
등산용 로프 (1개)	에스앤비컴퍼니	배리툴 초강력 등산용로프 안전 등반 10mm × 30m 레드 (수입)	ㅇ 인장 강도 부적합 (기준치: 18,150 N 이상)
		B015R0005-21001
전기설비용 부속품 및 연결부품 (3개)	성림GS	YSM-16A3YJS (제조)	ㅇ 온도상승 부적합 (단자의 온도상승이 기준값 45K 초과) ㅇ 절연재료의 내과열성, 내화성 및 내트래킹성 (충전부 지지부분의 글로우와이어 테스트 부적합) ㅇ 단자 및 영구 고정형 단자 부적합 (단자 영구 접속 미적용됨)
		JH04066-19001
	㈜대현써지오	DH-2049-MT (수입)	ㅇ 온도상승 부적합 (단자의 온도상승이 기준값 45K 초과) ㅇ 단자 및 영구 고정형 단자 부적합 (단자 영구 접속 미적용됨)
		JU04056-16003
	거성산업GS&tap.	GS-C16A4S (제조)	ㅇ 온도상승 부적합 (단자의 온도상승이 기준값 45K 초과) ㅇ 단자 및 영구 고정형 단자 부적합 (단자 영구 접속 미적용됨)
		JD04042-18004
전기매트 (1개)	㈜한일생활과학	HI-M110 (제조)	ㅇ 온도상승 부적합 (기준값(발열체): 95 oC) (기준값(유연부 표면) : 37 oC)
		H○07022-16007C
전지 (2개)	주식회사 허킨스	1S3P-INRC25 (수입)	ㅇ 과충전 시험 부적합 (기준치: 시험 후 발화 및 폭발이 없어야 한다)
		XU102284-21004A
	㈜루미레즈코리아	18650 (수입)	ㅇ 과충전 시험 부적합 (기준치: 시험 후 발화 및 폭발이 없어야 한다)
		XU101498-19003A