원전주변 환경방사선 측정결과 (2023년 1월)

측 정 경 로
측정일시(날씨)	2023년 1월 30일(월) 14:00~18:00 (흐림)
측정지역	이동경로 [ 포항시청⇒ 장기 ⇒ 오천 ⇒ 포항시청] ※ 경주월성원전 으로부터 30km이내 지역
	포항시 남구 장기면 두원리, 계원리, 양포리, 읍내리
	장기면 마현리, 서촌리, 임중리, / 오천읍 항사리
측정결과	최대(uSv/h)	0.111
	최소(uSv/h)	0.075
	평균(uSv/h)	0.089
비 고	※ 전국 환경방사선량률 범위 0.05 ~ 0.30 μSv/h 녹색(정상), 노랑(주의), 빨강(비상)