2021년도 포항시 맑은물사업본부

액상슬러지 위탁․처리 용역 시방서

		포항시 맑은물사업본부
		정 수 과

용   역   설   명   서

1.  용역명 : 2021년도 갈평‧병포정수장 액상슬러지 수집․운반 위탁처리

2. 용역설명

- 갈평‧병포정수장의 수돗물 생산과정 중 발생되는 액상슬러지를 흡입 ․ 수거하여 공단정수장 배출수처리시설(배슬러지지)로 육상 운반 처리하고자 함.

- 재단법인 한국산업관계연구원의 용역 결과 보고서(2020년 11월)『정수시설 청소 및 정수오니처리 등 원가계산연구 보고서』의 원가를 기준으로 2021년 12월말

까지 폐기물을 위탁처리하여 배출수처리시설 정상가동 및 사업장폐기물 적정

처리에 만전을 기하고자 함.

3. 처리개요

가. 흡입수거 ․ 육상이송(운반)처리 물량

ㅇ 갈평‧병포정수장 액상슬러지 : 3,381톤/년

나. 흡입수거 ․ 육상이송(운반)처리 방법

ㅇ 수거 ․ 육상이송(운반)

- 갈평‧병포정수장 배출수처리시설 → 공단정수장 배출수처리시설(배슬러지지)	운송(수집운반량 : 월 281톤 정도 수집운반, 정수장 사정상 변경될 수 있음)

4. 수탁자

폐기물관리법 제25조 및 동법시행규칙 제28조의 규정에 의한 폐기물처리업 허가중 폐기물 수집･운반업 허가를 받은 사업자

5. 처리기간 : 2021. 1(계약일)  ~ 2021. 12. 31

※ 단 처리물량의 변화로 인한 증감이 있을 경우 필요에 의하여 상호협의에 의하여 연장 처리 할 수 있다.

일   반   시   방   서

1. 목   적

① 본 시방서는 포항시 맑은물사업본부 갈평‧병포정수장 수도시설의 정수과정에서 발생하는 응집․침전지 액상슬러지를 흡입수거 후, 공단정수장 배출수처리시설의 배슬러지지로 운반 처리하여 정수처리를 원활히 하는데 목적이 있다.

2. 내   용

① 본 시방서는 포항시 맑은물사업본부(이하 사업본부) 갈평‧병포정수장 슬러지를 흡입수거(이하 수거)․ 육상이송(이하 육상운반) 위탁처리하는데 적용된다.

② 본 용역은 설계도서 및 시방서에 의거 시행되어야 하며, 시방서에 명기되지 않은 사항이라도 처리용역 성질상 당연히 필요하다고 인정되는 경미한 경우 감독관의 지시에 따라 계약자의 부담으로 시행하여야 한다.

③ 슬러지 반출시는 도로교통법․폐기물관리법등 타법에 저촉되지 않토록 수거․육상운반하되, 반출량에 대하여 정부 공인계량사에서 측정한 계량전표를 우리시에 제출하여야 한다.

④ 계약자는 수거․육상운반처리 용역 착수 전에 착수계 및 기타 우리시가 요구하는 소정 규정에 의한 제반서류를 감독관에게 제출하여야 한다.

⑤ 수거․육상운반 처리용역을 성실히 수행하기 위하여 작업 책임자를 동승하여

처리에 철저를 기하도록 하여야 한다.

⑥ 수거․육상운반 처리용역 중 계약자의 부주의로 시설물 또는 타인에게 손해가

발생하였을 때에는 계약자의 부담으로 배상 또는 원상 복구하여야 한다.

⑦ 수거․육상운반 처리용역 중 현장에 대한 작업 인부의 안전을 기하기 위해 사전 안전교육(안전보호 장비의 착용 등)을 실시한다.

⑧ 슬러지 운반차량 배차에 대하여는 24시간 전에 사업소와 협의, 사전 배차 요청시 5시간이내 배차가 완료되어야 하며, 부득이한 사정으로 요구한 시간에 반출하지 못할 경우, 적법한 타 폐기물처리업체에 수거 및 운반처리 할 수 있도록 하여 배출수처리장 가동에 지장이 없도록 조치하여야 하며, 슬러지 적체로 인한 피해 발생시 계약자가 모든 책임을 진다.

⑨ 슬러지는 근무시간내 수거․육상운반 처리를 원칙으로 하되, 사업장 사정에 따라 근무시간외(야간 반출 등)에 반출을 명할 수 있으며, 이 경우 정수 생산에 지장을 주거나 정수장내에 적체되는 일이 없도록 조치하여야 한다.

⑩ 계약자는 슬러지를 지정된 장소에서 수거․육상운반․배출처리하여야 하며, 이를

위반하여 발생하는 모든 책임은 계약자가 책임져야 한다.

⑪ 계약자는 본 위탁처리 용역전반에 대하여 장비설치․수거작업 및 육상운반 처리․운전차량 통행 등 작업에 대한 제반안전관리에 만전을 기하여야 하며, 인적,

물적 피해 등 안전사고 발생 시 신속히 사고수습을 하여야 하고 민․형사상 모든 책임은 계약자의 부담으로 한다.

⑫ 슬러지 운반차량의 탱크로리는 슬러지가 도로상에 유출되지 않도록 반드시 마개 등 안전조치를 취하여야 하며, 정수장내 수거 작업 중 유출 또는 비산되는 슬러지에 대하여 깨끗이 청소하여야 한다.

⑬ 천재지변 및 부득이한 사정으로 인하여 슬러지가 적체되지 않도록 하여야 하며, 적체로 인하여 정수생산에 지장을 초래하지 않도록 수거․육상운반 처리에 대한 모든 책임을 지고 작업을 수행하여야 하며, 정수장내 슬러지가 적체되어 식수

생산에 지장이 없도록 계약자 부담의 저장시설 확보 및 타 수집․운반업체로

하여금 운반하는 등 정수장의 정상 운영을 위한 적절한 조치를 취하여야 한다.

⑭ 사업소는 계약자의 제반법규 및 계약조건의 위반으로 물량변경, 계약취소 등을 할 수 있고, 계약자는 이에 따른 손해배상을 청구할 수 없으며, 수거․운반종사자 등에 대한 보안조치사항을 준수하여야 하고, 이를 이행치 않아 발생되는 문제에 대하여는 계약자가 모든 책임을 져야 한다.

3. 처리물량

① 갈평‧병포정수장에서 발생하는 슬러지 처리기간은 2021년 12월 31일 까지, 처리예상 물량은 3,381톤/년으로 처리물량 변경 등에 대하여 현장의 사정에 따라 다소 증감될 수 있으며, 이에 대하여 계약자는 이의를 제기하지 못한다.

4. 작업(최종처리)범위

① 갈평‧병포정수장 슬러지 수거․육상운반 처리는 정수장에서 흡입․수거하여 공단정수장 배출수처리시설까지이며, 슬러지 흡입 및 슬러지 임시 저장시설(필요시)은 계약자의 부담으로 시행하여야 한다.

② 단, 계약자는 상․하차된 슬러지에 대하여 유출 및 비산되지 않토록 하여야 하며 배출 작업 중  유출 또는 비산되는 슬러지에 대하여 깨끗이 청소하여야 한다.

특   별   시   방   서

제1조 처리 자격

① 슬러지를 수거․육상운반 처리할 수 있는 자는 폐기물관리법 제25조 규정에 의한 폐기물처리업 허가중 수집․운반업 허가를 받은 자로 폐기물관리법 제17조제1항

제3호 및 동법시행규칙 제17조의 규정에 의한 폐기물 수탁자의 수집․운반․처리

가능여부를  확인 가능한 사업자로 한다.(단, 탱크로리 운반차를 보유한 업체)

제2조 운반차량 등록

①  폐기물 수집․운반 차량은 폐기물관리법시행규칙 제28조 규정에 의한 폐기물처리업(수집․운반)등록을 한 차량으로 폐기물 수집․운반증을 부착한 차량으로 장비․시설 기준을 갖추어야 하며, 동법시행규칙 제9조 규정에 의한 수집․운반에 관한

구체적인 기준을 준수하여야 한다.

제3조 수거 및 육상운반 등 처리 장소

① 수거․육상운반 처리장소는 공단정수장 배출수처리시설(배슬러지지)에 배출하는것으로 한다.

②  폐기물관리법 제25조 규정에 의한 폐기물처리업중 폐기물 수집․운반업 등록을

받은자로서 동법시행규칙 제9조 규정에 의한 수집․운반기준에 의하여 시행자

지정한 장소로 한다.

제4조 처리기준 및 방법

슬러지를 수거․육상운반 처리함에 있어서 그 처리 기준 및 방법은 폐기물관리법 제13조, 폐기물관리법 제38조 및 같은법 시행령 7조의 규정 등을 준수하여 시행하여야 하고, 운반시간은 매일 09:00～18:00을 기준으로 하며 정수장 구내에 적체되지 않아야 하고, 필요시 사업본부(정수과)의 요청에 의하여 야간작업을 명할 수 있다.

제5조 수거 또는 적재방법

슬러지를 수거 또는 상․하차는 폐기물관리법 규정에 의한 계약자가 자체사정에

따라 적절하게 선택 사용하고 수거 또는 흡입방법은 적법하여야 하며, 필요한

모든 비용은 계약자 부담으로 한다.

제6조 수거․육상운반처리 물량

계약자는 수거․육상운반 처리 계약기간은 계약일로부터 2021년 12월 31일까지

이며, 총 처리 예상물량은 3,381톤/년으로 정수장 사정에 따라 물량 증감이 있을수 있으며, 계약자는 이에 대하여는 이의를 제기 할 수 없다.

제7조 반출량 측정

슬러지 반출량 측정은 정부공인 계량사의 계량증명서에 의하여 차량의 실적재중량을 기준으로 한 중량계산에 의하여 반출량을 확인한다.

제8조 대금의 청구

대금의 청구는 처리완료일까지의 수거․육상운반 처리한 물량에 대한 관계서류

(계량표, 운반전표, 대금청구서, 경비사용 내역, 기타서류 등)를 첨부하여 청구

하고, 특별한 사유가 없는 한 이를 지불하여야 하며, 지불방법은 계근량에 의한

정산 지급 한다.

제9조 안전관리 및 현장 작업책임자의 지정

① 계약자는 슬러지 수거․육상운반 처리과정에서 발생하는 제반사고 및 위험요소를 사전에 방지하기 위한 안전시설을 충분히 갖추어야 하고, 작업책임자를 지정하여 사고예방을 위한 종사자 교육 등 필요한 조치를 하여야 한다.

② 원활한 수거․육상운반 처리업무를 수행하기 위하여 계약자는 현장 작업책임자를 지정하여야 하고 작업책임자는 사업소가 지정하는 감독관의 지시를 받아야 한다.

제10조 준수사항 및 책임소재

계약자는 슬러지를 수거․육상운반처리 용역을 수행함에 있어 다음 사항을 준수하여야 한다.

① 폐기물관리법 및 제반 관계법령을 준수하여야 한다.

② 사업장 발생 폐기물의 수거․육상운반 처리용역에 있어 수집․운반증 발급 및

차량 탱크로리 마개 등, 필요한 경우에는 계약자의 부담과 책임으로 시행하여야 하고, 이에 따른 민원발생 등의 문제도 책임지며, 기타 필요한 사항은 관계

기관에 신고하여야 한다.

③ 계약자는 슬러지의 수거․육상운반 처리시 수반되는 장비 투입현황, 수거운반, 운반물량, 처리방법 등 관련사항에 대한 작업계획을 수립시행하고 사업소의

요구 시 확인에 응하여야 한다.

④ 계약자의 귀책사유로 슬러지 처리를 하지 못하는 경우, 계약자는 30일전에 사업소에 통보하여 이에 대한 적절한 조치를 취하여 정수생산에 지장이 없도록 하여야 한다.

⑤ 기상악화나 계약자의 귀책사유로 슬러지를 수거․육상운반․처리하지 못하는 경우 사업소의 수돗물생산에 지장을 초래 하지 않토록 하고 타 업체 용차와 처리 등 필요한 조치를 취할 의무를 진다.(하자이행 보증증권 발행 등 제반조치를 취한다).

제11조 설계변경

슬러지 수거․육상운반 처리용역 중 시행자의 방침이 변경 되었거나, 제반 여건이 당초설계와 특별히 상이할 때와 기타 부득이한 사정으로 변경이 불가피 할 경우 설계 변경을 할 수 있다.

제12조 처리기간

우리사업본부 슬러지 수거․육상운반처리 기간은 계약일로 부터 2021년 12월 31일까지로 하고, 쌍방 합의 등 필요에 의하여 연장 할 수 있다.

제13조 반출확인

슬러지 반출량 확인은 정부공인 계량사에서 물량확인을 받은 후 1부는 사업

본부에 사업장폐기물 처리증명서류와 함께 제출하여야 한다.

제14조 기    타

본 시방서에 명기되지 않은 사항이라도 관계법규 준수는 물론, 우리시 계약 일반조건에 따라야 하며, 본 설계서 및 시방서 등의 해석상 이견이 있을 경우 우리

사업본부 해석과 지시에 따라야 한다.