포항시 고시 제2021 - 9호

광명일반산업단지계획(변경) 승인 고시

「산업단지 인․허가절차 간소화를 위한 특례법」제15조 규정에 따라 광명일반산업단지계획을 변경 승인하고 다음과 같이 고시합니다.

2021년  1월  15일

포 항 시 장

1. 산업단지의 명칭·위치 및 면적(변경없음)

○ 명 칭 : 광명일반산업단지

○ 위 치 : 경상북도 포항시 남구 오천읍 광명리 산50-3번지 일원

○ 면 적 : 728,200㎡

2. 산업단지의 지정목적(변경없음)

○ 포항의 기존 철강산업단지와 향후 조성 예정인 포항블루밸리 인근에 위치한 오천읍 일대에 미래전략산업으로 다양한 소재개발 및 고부가가치를 창출하는 비금속광물산업과 인근 철강 연관산업을 유치하여 수요자 중심의 산업단지 조성계획을 수립하고자 함

3. 산업단지개발사업의 시행자 및 주소(변경 없음)

① 성명 : 포항광명제일차(주) 대표 신기섭 (대표 시행사)

주소 : 포항시 남구 오천읍 광명리 산71-1

②  성명 : ㈜포스로 대표 은광수

주소 : 포항시 남구 오천읍 광명산단로 30

③ 성명 : 해동기업(주) 대표 이점옥

주소 : 포항시 남구 연일읍 형산강남로418번길 58, 제비동

④ 성명 : (주)만해금속 대표 이 훈

주소 : 경기도 화성시 향남읍 서봉로 715-15

4. 산업단지의 개발기간(변경) 및 개발방법

○ 개발기간 : 당초 ⇒ 2010년 10월 ～ 2020년 12월 31일

변경 ⇒ 2010년 10월 ～ 2021년 06월 30일

○ 개발방법 : 산업입지 및 개발에 관한 법률 제16조제1항제3호 규정에 따른 사업시행자

5. 주요 유치업종 및 배치계획(변경없음)

1) 주요 유치업종(변경없음)

비금속광물제품제조업(C23),        1차금속제조업(C24),

금속가공제품제조업(C25),          창고 및 운송관련서비스업(H52),

업종 배치계획 생략(제한업종 외 허용)

[제한업종]

식료품제조업(C10),      음료제조업(C11),       담배제조업(C12), 섬유제품제조업(C13),    의복·의복액세서리 및 모피제품제조업(C14),

가죽·가방 및 신발제조업(C15),    목재 및 나무제품제조업(C16),

펄프․종이 및 종이제품제조업(C17),  인쇄 및 기록매체 복제업(C18), 코크스․연탄 및 석유정제품제조업(C19),

화학물질 및 화학제품 제조업(C20),     의료용 물질 및 의약품제조업(C21),

고무  및 플라스틱제품제조업(C22),

전자부품․컴퓨터․영상․음향 및 통신장비제조업(C26),

의료․정밀․광학기기 및 시계제조업(C27),     기타제품제조업(C33), 전기․가스․증기 및 공기조절공급업(D35),     수도업(E36),

하수․폐수 및 분뇨처리업(E37),

폐기물 수집․운반․처리 및 원료 재생업(E38),

환경정화 및 복원업(E39),         위험물품보관업(H52104)

2) 업종별 배치계획(변경없음)

업 종 구 분		면적(㎡)	구성비(%)	비고
합 계		515,245	100.0
C23	비금속광물제품 제조업	6,611	1.3
C24	1차금속제조업	133,985	25.9
C25	금속가공제품 제조업	6,611	1.3
H52	창고 및 운송관련 서비스업	230,602	44.8
	업종 배치생략 (제한업종 외 허용)	137,436	26.7

6. 토지이용계획(변경없음)

구 분		기 정		비고
		면적(㎡)	구성비(%)
합 계		728,200	100.0	-
	산업시설용지	515,245	70.8	-
	비금속광물제품 제조업	6,611	0.9	-
	1 차 금 속 제조업	133,985	18.4	-
	금속가공제품 제조업	6,611	0.9	-
	창고 및 운송관련서비스업	230,602	31.7	-
	업종배치생략 (제한업종 외 허용)	137,436	18.9	-
	지원시설용지	2,940	0.4	-
	지 원 시 설	2,940	0.4	-
	공공시설용지	210,015	28.8	-
	도 로	63,114	8.7	-
	주 차 장	4,370	0.6	-
	유 수 지	16,206	2.2	-
	수도공급설비	3,000	0.4	-
	공 원	3,600	0.5	-
	완 충 녹 지	119,725	16.4	-

7. 도시관리계획 결정사항(변경없음)

가. 용도지역 결정조서(변경없음)

구 분		면 적(㎡)			구성비(%)	비 고
		기 정	변 경	변경후
	합 계	728,200	-	728,200	100.0
	공 업 지 역	706,368	-	706,368	97.0
	일반공업지역	706,368	-	706,368
	녹 지 지 역	21,832	-	21,832	3.0
	자연녹지지역	21,832	-	21,832

나. 도시계획시설 결정조서(변경없음)

□ 교통시설(변경없음)

1) 도 로(변경없음)

① 총 괄 표

류 별	합 계			1 류			2 류			3 류
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합 계	12	3,432	64,554	4	2,002	43,520	6	821	14,933	2	609	6,101
중 로	9	2,766	57,804	2	1,579 (28)	38,252 (1,440)	6	821	14,933	1	366	4,619
소 로	3	666	6,750	2	423	5,268				1	243	1,482
주) ( )는 구역외 부분. (구역내 : 63,114㎡, 구역외 : 1,440㎡)

② 도로 결정(변경)조서

구분	규 모				기 능	연 장 (m)	기 점	종 점	사 용 형 태	주 요 경과지	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
기정	광로	2	2	50	주 간선도로	37,050	석리 IC	초곡 IC (11호광장)	일 반 도 로	국도대체우회도로	경 북 고 제93-92호 (1993.03.16)	지구외
기정	중로	1	168	23	보 조 간선도로	1,243	광로2-2	중로 2-163	일 반 도 로		포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)	지구외
기정	중로	1	178	23	집산도로	336	중로 1-168	광명리 산196번지	일 반 도 로		포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)
기정	중로	2	161	15	집산도로	190	중로 1-168	중로 3-147	일 반 도 로		포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)
기정	중로	2	162	15	집산도로	233	중로 1-168	중로 3-146	일 반 도 로		포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)
기정	중로	2	163	15	집산도로	93	중로 1-168	중로 3-147	일 반 도 로		포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)
기정	중로	2	164	15	집산도로	229	중로 1-168	광명리 산52번지	일 반 도 로		포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)
기정	중로	2	186	15	집산도로	12	중로 1-168	광명리 산95-1번지	일 반 도 로
기정	중로	2	187	15	집산도로	64	중로 1-178	광명리 산106-3번지	일 반 도 로
기정	중로	3	147	12	집산도로	366	중로 2-161	중로 2-163	일 반 도 로		포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)
기정	소로	1	1	10	국지도로	288	중로 1-168	중로 1-168	일 반 도 로		포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)
기정	소로	1	2	10	국지도로	135	중로 1-178	광명리 440번지	일 반 도 로		포 항 고 제2013-110호 (2013.08.27
기정	소로	3	1	6	국지도로	243	중로 2-161	광 명 배수지	일 반 도 로		포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)

2) 주 차 장(변경없음)

구분	도 면 표 시 번 호	시 설 명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후
기정	83	노외주차장	오천읍 광명리 산72번지 일원	4,370	-	4.370	포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)

□ 공간시설(변경없음)

1) 녹  지(변경없음)

구 분	도 면 표 시 번 호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후
기정	222	녹 지	완충녹지	오천읍 광명리 산99-2번지 일원	21,832	-	21,832	포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)
변경	223	녹 지	완충녹지	오천읍 광명리 산70번지 일원	92,097	-	92,097	포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)
변경	224	녹 지	완충녹지	오천읍 광명리 산95-1번지 일원	5,796	-	5,796	포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)

2) 공  원(변경없음)

구 분	도면 표시 번호	공원명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후
기정	198	광 명 소공원	소공원	오천읍 광명리 386번지 일원	3,600	-	3,600	포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)

□ 유통 및 공급시설(변경없음)

1) 수도공급설비(변경없음)

구 분	도 면 표 시 번 호	시 설 명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
				기정	변경	변경후
기정	17	수도공급설비	오천읍 광명리 산72번지 일원	3,000	-	3,000	포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)

□ 방재시설(변경없음)

1) 유 수 지(변경없음)

구 분	도 면 표 시 번 호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후
기정	17	유수지	저류시설	오천읍 용산리 28번지 일원	5,476	-	5,476	포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)
기정	18	유수지	저류시설	오천읍 광명리 354번지 일원	10,730	-	10,730	포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)

8. 산업단지 내 공급처리계획(변경없음)

가. 용수공급계획

구 분	용수 수요량 (㎥/일)	비 고
계	1,308
공 업 용 수	1,151	4공단 배수지 → 사업부지내 배수지 (D350〜250㎜, L=8.3㎞)
생 활 용 수	157	용산배수지 → 사업부지내 배수지 (D100㎜, L=2.0㎞)

나. 오․폐수처리계획

구 분	오․폐수 발생량(㎥/일)	비 고
계	731	공업폐수는 개별공장에서 1차처리→포항시 오수관로 →포항하수종말처리장 (D300㎜, L=1,254m)
공 업 폐 수	604
생 활 오 수	127

다. 폐기물처리계획

구 분	폐기물 발생량(톤/일)	비 고
계	3.55
사업장폐기물 (지정폐기물)	3.46
생 활 폐 기 물	0.09

※ 산업단지 운영시 발생될 것으로 예상되는 폐기물은 재활용, 소각, 매립 등으로 구분하여 재활용이 가능한 폐기물에 대해서는 재활용을 원칙으로 하고, 나머지 폐기물에 대해서는 경제성 및 환경오염 등을 감안하여 전문처리업체에 위탁 처리함

라. 전력 및 통신공급계획

구 분	공 급 계 획 량	비 고
전력 설비용량	55,079 KVA	인근 대송변전소에서 공급
통 신 공 급	1,245회선	KT 포항지사에서 공급

9. 주요시설의 지원계획(변경없음)

○ 산업입지 및 개발에 관한 법률 제29조, 시행령 제27조 및 산업     입지의 개발에 관한 통합지침 제29조

구 분	사 업 규 모	개략사업비 (백만원)	비 고
계		13,459
도 로 시 설	∙ 입체교차로 개선 및 가감속 차선 B=4.0m, L=1,540m	4,000	오천IC
용 수 시 설	∙ 공업용수 D=700-250mm, L=10.04㎞ ∙ 생활용수 D=100mm, L=1.92㎞ ∙ 배수지 1,100톤 1개소	9,459
오․폐수 시설	∙ 오․폐수관로 D=300mm L=1.254㎞ (800백만원)	-	사업시행자 시행

10. 수용․사용할 토지․건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목조서(변경없음) : 게재 생략

11. 도시관리계획결정에 대한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」시행령 제25조제5항 각호의 사항(변경없음)

가. 용도지역 결정조서(변경없음)

구 분		면 적(㎡)			구성비(%)	비 고
		기 정	변 경	변경후
	합 계	728,200	-	728,200	100.0
	공 업 지 역	706,368	-	706,368	97.0
	일반공업지역	706,368	-	706,368
	녹 지 지 역	21,832	-	21,832	3.0
	자연녹지지역	21,832	-	21,832

나. 지구단위계획구역 결정조서(변경없음)

1) 지구단위계획구역 결정조서(변경없음)

구분	도면 표시 번호	구역명	위 치	면 적(㎡)			비고
				기 정	변 경	변경후
신설	①	광명일반산업단지 지구단위계획구역	포항시 남구 오천읍 광명리 산50-3번지 일원	-	증)728,200	728,200

2) 지구단위계획구역 결정사유서(변경없음)

구분	도면 표시 번호	구역명	결 정 내 용	결 정 사 유	비고
신설	①	광명일반산업단지 지구단위계획구역	면적 : 728,200㎡	산업단지의 체계적인 개발 및 관리를 위함

다. 지구단위계획 결정조서(변경없음)

1) 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정조서

가) 교통시설(변경없음)

(1) 도 로(변경없음)

① 총 괄 표

류 별	합 계			1 류			2 류			3 류
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합 계	12	3,432	64,554	4	2,002	43,520	6	821	14,933	2	609	6,101
중 로	9	2,766	57,804	2	1,579 (28)	38,252 (1,440)	6	821	14,933	1	366	4,619
소 로	3	666	6,750	2	423	5,268				1	243	1,482
주) ( )는 구역외 부분. (구역내 : 63,114㎡, 구역외 : 1,440㎡)

② 도로 결정(변경)조서

구분	규 모				기 능	연 장 (m)	기 점	종 점	사 용 형 태	주 요 경과지	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
기정	광로	2	2	50	주 간선도로	37,050	석리 IC	초곡 IC (11호광장)	일 반 도 로	국도대체우회도로	경 북 고 제93-92호 (1993.03.16)	지구외
기정	중로	1	168	23	보 조 간선도로	1,243	광로2-2	중로 2-163	일 반 도 로		포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)	지구외
기정	중로	1	178	23	집산도로	336	중로 1-168	광명리 산196번지	일 반 도 로		포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)
기정	중로	2	161	15	집산도로	190	중로 1-168	중로 3-147	일 반 도 로		포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)
기정	중로	2	162	15	집산도로	233	중로 1-168	중로 3-146	일 반 도 로		포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)
기정	중로	2	163	15	집산도로	93	중로 1-168	중로 3-147	일 반 도 로		포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)
기정	중로	2	164	15	집산도로	229	중로 1-168	광명리 산52번지	일 반 도 로		포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)
기정	중로	2	186	15	집산도로	12	중로 1-168	광명리 산95-1번지	일 반 도 로
기정	중로	2	187	15	집산도로	64	중로 1-178	광명리 산106-3번지	일 반 도 로
기정	중로	3	147	12	집산도로	366	중로 2-161	중로 2-163	일 반 도 로		포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)
기정	소로	1	1	10	국지도로	288	중로 1-168	중로 1-168	일 반 도 로		포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)
기정	소로	1	2	10	국지도로	135	중로 1-178	광명리 440번지	일 반 도 로		포 항 고 제2013-110호 (2013.08.27
기정	소로	3	1	6	국지도로	243	중로 2-161	광 명 배수지	일 반 도 로		포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)

② 도로 결정사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	결정(변경)내용	결정(변경)사유	비고
중로1류168호선	중로1류168호선	ㆍ가감차로변경에 따른 면적변경 ㆍA=28,401→28,953㎡(증552)	ㆍ산업단지계획(변경)에 따른 도로 변경
-	중로2류186호선	ㆍ도로신설 ㆍL=12m, B=15m,	ㆍ산업단지계획(변경)에 따른 도로 신설
-	중로2류187호선	ㆍ도로신설 ㆍL=64m, B=15m	ㆍ산업단지계획(변경)에 따른 도로 신설
중로3류158호선	-	ㆍ도로폐지 ㆍL=190m, B=12m	ㆍ산업단지계획(변경)에 따른 도로 폐지

(3) 주차장(변경없음)

구분	도 면 표 시 번 호	시 설 명	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
기정	83	노외주차장	오천읍 광명리 산72번지 일원	4,370	포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)

나) 공간시설(변경없음)

(1) 녹 지(변경없음)

① 녹지 결정조서

구 분	도 면 표 시 번 호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비 고
기정	222	녹 지	완충녹지	오천읍 광명리 산99-2번지 일원	21,832	포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)
변경	223	녹 지	완충녹지	오천읍 광명리 산70번지 일원	92,097	포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)
변경	224	녹 지	완충녹지	오천읍 광명리 산95-1번지 일원	5,796	포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)

② 녹지 결정사유서

도면 표시 번호	시설명	결정(변경)내용	결정(변경)사유	비고
223	완충녹지	ㆍA=89,270㎡ → 92,097㎡	ㆍ산업단지계획(변경)에 따른 완충녹지 변경
224	완충녹지	ㆍA=6,218㎡ → 5,796㎡	ㆍ산업단지계획(변경)에 따른 완충녹지 변경

(2) 공  원(변경없음)

구 분	도면 표시 번호	공원명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비 고
기정	198	광 명 소공원	소공원	오천읍 광명리 386번지 일원	3,600	포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)

다) 유통 및 공급시설(변경없음)

(1) 수도공급설비(변경없음)

① 수도공급설비 결정조서

구 분	도 면 표 시 번 호	시 설 명	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비 고
기정	17	수도공급설비	오천읍 광명리 산72번지 일원	3,000	포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)

라) 방재시설(변경없음)

(1) 유수지(변경없음)

① 유수지 결정조서

구 분	도 면 표 시 번 호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
기정	17	유수지	저류시설	오천읍 용산리 28번지 일원	5,476	포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)
기정	18	유수지	저류시설	오천읍 광명리 354번지 일원	10,730	포 항 고 제2010-85호 (2010.10.05)

2) 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정조서(변경없음)

가) 산업시설용지

도면 번호	가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
			위 치	면적(㎡)
계		515,245	-	515,245
1-1	1	70,890	1	57,660	「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」시행규칙 제39조의 3 산업용지의 분할기준에 의거하여 최소 획지 규모가 1,650㎡ 이상으로 획지분할 및 합병가능
1-2			2	13,230
2-1	2	130,590	1	34,166
2-2			2	96,424
3-1	3	130,049	1	30,230
3-2			2	99,819

도면 번호	가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
			위 치	면적(㎡)
4-1	4	29,645	1	16,529	「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」시행규칙 제39조의 3 산업용지의 분할기준에 의거하여 최소 획지 규모가 1,650㎡ 이상으로 획지분할 및 합병가능
4-2			2	13,116
5-1	5	69,844	1	6,611
5-2			2	7,769
5-3			3	55,464
6-1	6	44,948	1	33,058
6-2			2	6,611
6-3			3	5,279
7-1	7	39,279	1	28,863
7-2			2	10,416

나) 지원시설용지

도면 번호	가구 번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
			위 치	면적(㎡)
계		2,940	-	2,940
8-1	8	2,940	1	2,940	획지는 원칙적으로 분할할 수 없음. 다만, 필지분할 계획을 작성하여 건축허가권자에게 승인을 받은 경우에는 분할할 수 있음

3) 건축물에 대한 용도․건폐율․용적률․높이․배치․형태․색채․건축선에

관한 도시관리계획 결정조서(변경없음)

가) 산업시설용지

도면 번호	위 치	구 분		계 획 내 용
1-1 ∼ 7-2	광명일반산업단지 내 산업시설용지 필지	용도	허용 용도	ㆍ「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제2조에 의한 공장 및 부대시설로서 해당업종은 광명일반산업단지의 유치업종 및 배치계획에 따름 ㆍ「산집법 시행령」제21조 제2항제2호 가목2)의 태양에너지발전업(입주기업체 건축물 지붕 위 설치에 한함)
			불허 용도	ㆍ허용용도 이외의 용도
		건폐율		ㆍ70% 이하
		용적률		ㆍ350% 이하
		높 이		-
		배 치		ㆍ건축물의 전면은 가로활동이 활발하고 위계가 높은 도로방향으로 설치 권장
		형 태		ㆍ건축물 지붕은 경사형 지붕을 권장하며, 지붕에 태양광 발전설비 설치 권장
		색 채		ㆍ건축물 색채는 원색사용을 지양하고 자연색 또는 채도가 낮은 색의 사용 권장
		건축선		ㆍ건축한계선은 획지경계선을 원칙으로 하며, 관계법에 따름

나) 지원시설용지

도면 번호	위 치	구 분		계 획 내 용
8-1	광명일반산업단지 내 지원시설용지 필지	용도	허용 용도	ㆍ「산집법」제2조 제19호 및 시행령 제6조 제6항 규정에 의한 입주기업체 사업지원을 위하여 관리기관과 입주계약을 체결한 지원기관이 설치하는 시설 및 건축물 ㆍ입주가능 건축물「건축법」시행령 별표1에 의한 공동주택(기숙사), 제1‧2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매시설, 교육연구시설, 노유자시설, 창고시설, 자동차관련시설, 운동시설의 건축물 (안마시술소, 유흥주점, 사행성 오락업, 종교시설은 제외)
			불허 용도	ㆍ허용용도 이외의 용도
		건폐율		ㆍ70% 이하
		용적률		ㆍ350% 이하
		높 이		-
		배 치		ㆍ건축물의 전면은 가로활동이 활발하고 위계가 높은 도로방향으로 설치 권장
		형 태		ㆍ건축물 지붕은 경사형 지붕을 권장
		색 채		ㆍ건축물 색채는 원색사용을 지양하고 자연색 또는 채도가 낮은 색의 사용 권장
		건축선		ㆍ건축한계선은 획지경계선을 원칙으로 하며, 관계법에 따름

4) 공원조성계획 결정조서(변경없음)

가) 광명소공원 결정조서(변경없음)

① 조성계획 총괄표

시 설 구 분		시 설 규 모 (㎡)				구성비(%)	비 고
		부지면적	건축면적	연면적	건축규모
총 계		3,600	-	-	-	100.0
시 설 지 계		574	-	-	-	16.0	[법적기준] 20%이하
	도 로	237				6.6
	광 장	337	-	-	-	9.4
녹 지		3,026				84.0

② 조성계획 결정조서

시설구분	도면번호	시설명	위 치	시설규모(㎡)				비 고
				부지면적	건축면적	연면적	건축규모
총 계				3,600	-	-	-
시 설 합 계				574	-	-	-
도 로	전 체		386번지 일원	237
광 장	소 계			337	-	-	-
	1-1	진입광장	386번지 일원	124	-	-	-
	1-2	휴게광장	산84번지 일원	92	-	-	-
	1-3	휴게광장	386번지 일원	121	-	-	-
녹 지				3.026

③ 도로 결정조서

도 로 종 류			도 로 제 원			기능	기 점	종 점	비 고
등급	류별	번호	폭원 (m)	연장(m)	면적(㎡)
계				101	237
소로	3	1	3∼5	18	71	진입로	중1-168	1-2광장
소로	3	2	2	18	36	산책로	1-2광장	녹 지
소로	3	3	2	27	54	연결로	1-1광장	1-2광장
소로	3	4	2	38	76	연결로	1-1광장	1-3광장

12. 산업단지 지정 지형도면 등(변경없음) : 도면게재 생략

○ 『토지이용규제기본법률』제8조에 의한 지형도면 등은 토지이용규제    정보시스템(http://luris.mltm.go.kr)에서 열람이 가능함

13. 관련도서 열람방법

○ 관계도서는 포항시 도시계획과(☎054-270-3813)에 비치하여 일반인에게 보입니다. (관계도서 게재 생략)