- 시내버스 차내장치(노선, 승객안내기) 제작 설치 -

제 안 요 청 서

(과업지시서 포함)

2020. 5.

주관부서	포항시 대중교통과
담당 팀장	팀 장	신 강 수	054-270-3452
담 당 자	주 무 관	석 상 문	054-270-3453

						목 차

Ⅰ. 사업개요 ……………………………………………………………1

1. 추진배경 및 필요성	2

2. 사업범위	2

3. 사업개요	2

4. 추진일정	3

5. 목표 시스템 구축	4

Ⅱ. 입찰참가 자격 ……………………………………………………7

1. 사업자 선정방식	8

2. 입찰참가 자격	8

Ⅲ. 과업 지시서 ………………………………………………………9

1. 일반사항	10

2. 설계 및 제작기준	10

3. 시공 및 유지보수	14

Ⅳ. 제안서 작성지침 …………………………………………………19

1. 제출안내	20

2. 제안서 작성방법	21

3. 제안서 효력	26

4. 제안서의 목차	27

Ⅴ. 협상기준 및 계약체결……………………………………………28

1. 협상대상자 선정방법	29

2. 협상기준과 내용	29

3. 협상절차	30

4. 계약체결	30

5. 평가 및 협상결과 공개	30

◈ 기술제안서 양식〔별지 제1 ~23호 서식〕	31

◈ 입찰참가 및 사업자 선정방법〔붙임1〕	54

◈ 제안서 평가항목 및 기준〔붙임2〕	57

I. 사업 개요

Ⅰ		사업 개요

□ 추진배경 및 필요성

가. 포항시에 증차되는 시내버스에 LED형 전면부 노선안내기 및 실내 승객안내기를 신규 설치로 대중교통 서비스의 질적 향상을 시키며, 기존 시내버스의 노후장비를 신규장비로 교체가 점진적으로 필요함

나. 차내 통합단말기와 호환 및 연동 운영하며, 표출데이터 변경 시 차내 통합단말기로 용이하게 데이터를 변경할 수 있도록 함

□ 사업범위

가. 공간적 범위

○ 포항시 시내버스

나. 내용적 범위

○ 전면부 노선안내기 및 실내용 승객안내기 제작․설치 114대

○ 버스매니저 제작․설치 114대

○ 차내 통합단말기 시스템 연동 1식

□ 사업개요

가. 사 업 명 : 시내버스 차내장치(노선, 승객안내기) 제작설치

나. 사업개요 : 전면 노선안내기 및 실내 승객용안내기 제작ㆍ설치

다. 사업기간 : 계약일로부터 ~ 2020.7.24까지

라. 설치대수 : 시내버스 114대

마. 사  업  비 : 금삼억오천칠백만원 (￦357,000,000) - 부가세 포함

※ 계약체결 후 공사현장 여건에 따라 물량이 증 ․ 감될 수 있다.

※ 기 구축하여 운영 중인 버스단말기 및 BIS시스템과 완벽하게 호환되는 장비로 제작설치 되어야 한다.

□ 추진일정

가. 세부추진일정

업 무 내 용 및 일 정					소요일수	주 관	비고
	입 찰 공 고					포항시
	□	□	입찰자 질의접수
	입찰참가등록 및 사업제안서 작성•제출					입찰자
	□
	정량적 평가					포항시
	□
	정성적평가(PT) 최종 우선협상대상자 선정		평가위원회 평가			포항시	순위 통보
	□
	협상 (기술 및 가격) 실시					포항시 최종우선협상자
	□
	계약자 선정					포항시
	□
	계 약 체 결					포항시
	□
	착 수 보 고				10일	계약상대자
	□
	LED 전광판 설치				30일	계약상대자	계약후
	□
	시험운영 후 준공				20일	계약상대자
	□
	대 금 결 제					발주기관	제반 서류

※ 세부추진일정은 사업자 선정 후 발주처와 최종 협의결정

□ 목표 시스템 구축

가. 시스템 구축내용

1) 전면 LED 노선안내기 : 114대

○ 표시면 규격 : 외함 : W1,596mm×H296mm×D30mm이하

○ Module size : 128㎜×128㎜

○ 모듈구성 : 16x16Dots/1Module, 2단 11열 총 22개 모듈

○ LED 배열 : Red, Green, Blue / 고휘도 SMD 타입 채택

○ 시스템 주요부 : 세부 사업내용에 따름

○ 색상 : FULL COLOR LED MODULE 사용 (7-COLOR 구현)

○ 표출내용 : 버스 행선지 및 노선번호, 시정홍보 문구 표출

2) 실내 LED 승객용안내기 : 114대

○ 표시면 규격 : 외함 : W810mm×H120mm×D100mm이하

○ Module size : 64㎜×64㎜

○ 모듈구성 : 16x16Dots/1Module, 1단 12열 총 12개 모듈

○ LED 배열 : Red, Green, Blue / 고휘도 SMD 타입 채택

○ 시스템 주요부 : 세부 사업내용에 따름

○ 색상 : FULL COLOR LED MODULE 사용 (7-COLOR 구현)

○ 표출내용 : 이번정류장, 다음정류장, 시정홍보 문구 표출

2) 버스매니져 : 114대

○ 전면 노선안내기 및 실내 승객용안내기의 통합 운영 펌웨

어를 수신할 수 있도록 구성

○ 향후 확장성을 고려한 통신포트 구성

○ Processor Core :ARM 32bit Cortex-M3 이상

○ SD Card 32Gbyte(max) 이상

○ 키패드입력 4x4 KEY Matrix 방식 이상

○ 기능 및 연동

- 공급되는 기기간의 상호연동 운전을 포함한 설비운전에 차질이 없도록 하여야 하며, 모든 기기가 하나의 시스템(완벽한 호환)이 되도록 하여야 한다.

- 제작 ․ 설치시 발주처와 사전 협의하여야 하며, 물품 제작 전 연동 테스트를 진행하여 발주처의 승인 후 제작을 진행하여야 한다.

- 차량단말기 및 BIS시스템과 프로토콜이나 표출화면 변경 없이 사용할 수 있어야 한다.

나. 시스템 구성도 및 표출안

다. 표출방식

- 조작기로 노선번호를 입력하여 전광판에 해당 노선을 표출하여야한다.

- 표출화면은 노선번호, 정류소명, 문자크기, 디자인 등은 제안사에서 제시

- 노선번호는 1~5폰트로 각각 표출(예 1, 23, 45-6, 789, 123-4, 5678 등)

- 행선지명은 한글과 외국어를 모두 표출 가능하여야 한다.
(단, 장문은 2단 표출 가능하며, 외국어는 영어, 일어, 중국어를 표출 가능하게 한다.)

※ 외국어 표출 방안은(번역포함), 낙찰자가 발주처 승인 후 구축한다.

라. Power Supply 사양

○ DC 24V를 입력받아 DC 5V/80A (실내 40A)로 변환되도록 설계

○ 정격입력전압 및 변동범위

- 정격입력전압은 DC 24V이며 변동범위는 DC 19V~36V

- 입력전압 안정화율은 전원 변동시 출력전압 변동율이 최소 부하전류와 최대부하 전류 사이에서 ±2% 이내

○ 출력전압 및 부하조건 : 최대 부하전류 80A는 연속적으로 5분을

초과하지 않으며 반복시 휴지시간 50% 이상

○ 과전류 보호

- 정격입력 전압에서 출력전압이 정격전압 이상으로 동작된 경우 출력전압이 정격전압(5V)의 110%~120% 범위에서 과전압 보호기능 동작

- 과전압시 출력전압으로 낮추어 장비를 보호하는 기능 작동

○ 효율 : 정격 입력전압 및 최대출력 전류에서 효율이 78%이상

○ 출력잡음 전압 : 최대 출력 전류에서 출력단자에 발생하는 리플 및 노이즈는 150㎷p-p이내

○ 출력단락 보호 : 운영중 출력단이 단락될 경우 기기의 전기능 보호

마. 안전규격 사양

○ 절연저항 : 입력단자와 출력단자 간 절연저항이 DC500V에서 100㏁

○ 내전압 시험 : 입력단자와 출력단자 간 교류 1㎸, 전류감도 10㎃, 주파수 60㎐를 1분간 인가 후 정상작동

○ Impulse 보호 : DC입력단자 간  Impulse 인가시 보호회로 작동

(8/20㎲, 4.2㎸, 2.1㎄)

※ 제안서 제출시 안전규격 사양에 대한 자체성능 시험결과서 첨부

바. 환경조건

○ 작동온도 범위 : -20℃~+60℃

○ 입력전압 범위 : 19~36V/8.4A

○ 작동습도 범위 : 30%~80%

○ 보존습도 범위 : 20%~80%

○ 냉각 대류 : 자연대류(공냉식)

II. 입찰참가 자격

Ⅱ		입찰참가 자격

□ 사업자 선정방식

가. 입찰 방식 : 제한경쟁입찰

나. 낙찰자 선정방식 : 협상에 의한 계약체결

□ 입찰참가 자격

가. 다음의 자격을 모두 입찰참가자격등록 마감일까지 등록한 업체이어야 합니다.

❍ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조에 의한 요건을 갖추고, 반드시 입찰일 전일까지 참가자격 등록업체로서 시행령 제92조 규정에 의한 부정당업자로 규정 받고 있지 않는 업체

❍ 중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률 제9조 및 동법 시행령 제10조의 규정에 의거 직접생산확인증명서 안내전광판(세부품명번호 10자리 5512190301)를 제조물품으로 신고를 필한 업체

❍ 소프트웨어산업진흥법 제24조에 따른 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업, 업종코드 1468)로 입찰참가 등록한 업체

❍ 정보통신공사업법 제14조에 따른 정보통신공사업(업종코드 0036)로 입찰참가 등록한 업체

❍ 「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업자 및 「소기업 및 소상공인 지원을 위한 특별조치법」 제2조에 따른 소상공인으로서 「중․소기업․소상공인 및 장애인기업 확인요령」에 따라 발급된 중․소기업․소상공인 확인서(중소기업확인서)를 소지한 업체

* 중소기업확인서는 제출 마감일까지 발급, 유효기간 내에 있어야 함

❍ 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조 및 같은 법 시행령 제10조에 의한 직접생산확인증명서[세부품명 : 안내전광판, 세부품명번호 10자리 : 5512190301]를 소지한 업체

* 제안서 제출 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함

나. 단독입찰

Ⅲ. 과업 지시서

Ⅲ		과업 지시서

□ 일반사항

가. 본 제안 요청서는 포항시 대중교통 수단인 시내버스 고급화를 위해 노선 및 주요 경유지 등 이미지를 표출하고자 LED 노선 및 승객안내기를 제작, 설치에 대한 제안을 받기 위한 것으로서 발주처에서 요구하는 제반 사항을 충분히 검토한 후 요구기능을 포함한 제안서를 작성하여야 한다.

나. 제안서에는 사업계획과 제반 사항에 대해 제안사의 시스템 구현방안과 추진계획 등을 구체적이고 명확하게 제시하여야 한다.

다. 본 제안요청서에 기술되지 않은 사항이라도 본 사업의 목표를 달성하기 위해 반드시 추가해야 할 사항이 있으면 이를 포함하여 제안하여야 한다.

□ 설계 및 제작기준

가. 일반사항

○ LED 노선 및 승객안내기는 문자 표시부 준옥외용 전면부로 제작하여 차량내 버스노선 행선지가 화면에 표출될 수 있도록 구성해야 한다.

○ 시스템 구성은 시스템 장애로 인하여 차량운행에 차질이 발생하지 않도록 충분히 검토되어야 하며 운행시 안정성을 확보하여야 한다.

○ 제작설치에 사용되는 모든 자재는 KS 규격품을 사용하여야 하며 규격품이 없는 경우에는 시중의 최상품을 사용하여야 한다.

○ 각종 구성장치는 상․하온, 진동, 부식에 대비하여 제작하여야 한다.

○ LED 노선 및 승객안내기 설치 시 버스 종류(대우, 현대 등) 차종 제작년도, 형식에 따라 상이 할 수 있으므로 차량구조를 사전에 충분히 검토 조사하여 전광판을 제작 설치하여야 한다.

○ 노선 및 승객안내기 표시부는 차량에 설치된 운전자 조작기에 의해 노선변경, 운행종료 및 운행대기 등의 표시가 변경 가능하여야 한다. 또한 차내 통합단말기의 연계를 통하여 LED 전광판의 노선 정보를 표출시켜야 한다.

○ 노선정보 업그레이드가 원활하고 신속히 적용될 수 있는 방안을 제시하여야 한다.

○ 노선 및 승객안내기에 표출하는 행선지, 노선번호, 문구 디자인, 시정홍보 문구 등은 버스매니져와 호환하여 업데이트 가능하게 하여야 한다.

○ 차량에 설치된 운전자 조작기의 예비 통신 포트 하나로 모든 LED

전광판의 통신 상태, 이상 유무를 운전자 조작기 화면에 표출이

가능하도록 설계가 되어야 한다.

○ 현재 포항시 시내버스에서 운영되는 통합단말기와 완벽한 연동이 되어야 하며, 기존차량 변경분(50대 전후)의 철거 등 교체에       따른 제반비용은 시공사 부담으로 한다.

○ 2020년 7월 포항시 시내버스 노선개편 시에 구입하는 차량에 버스 차내장치(노선, 승객안내기)의 일부가 포함되어 출고될 경우, 시공사는 포항시가 설계변경 등을 통해 이를 이용할 수 있도록 설계변경 및 기술지원에 적극 협조하여야 한다.

나. 전광판 외함부

○ 전광판 외함은 도면 Size를 기준으로 제작하여야 한다.

○ 전광판 내부의 각종 장치는 탈부착이 용이하도록 하고 천재지변이 아닌 어떠한 경우에도 부착물이 떨어지거나 외부의 압력에 의해 탈락되지 않도록 견고히 부착하여야 하며 전기적인 문제가 발생되지 않도록 하여야 한다.

○ 외함부는 스테인레스 스틸로 제작하거나 외함 내외부를 분체 도장(열처리 포함)하여 부식이 발생되지 않도록 하여야 한다.

○ 시스템과 표시판의 모든 접합부는 견고하게 제작하여야 하며 접합부 사이는 진동을 흡입하는 장치를 사용하여 진동으로 인하여 풀림이 없도록 하여야 한다.

○ 외함체는 수평과 수직을 정확하게 맞추어 설치하여야 하고, LED 표시부 이외의 부분은 차량내부에서 처리하여 밖에서 보이지 않도록 하여야 한다.

○ 전광판의 신속한 유지보수가 가능하도록 공간이 확보되어야 하며 내부작업이 가능하도록 장비를 제작하여야 한다.

○ 외함은 내부온도가 60℃를 초과하지 않는 구조로 제작하여야 한다.

○ 일정 온도 유지를 위해 충분한 환기가 가능하도록 제작, 설치하고 통풍구에는 비, 습기, 먼지 등이 유입되지 않도록 필터 또는 차단장치를 하여야 한다.

○ 운전원의 운전방해(눈부심 등)가 없도록 설치한다.

다. 전광판 표시부

○ 기종점, 주요 경유지, 노선번호 등 운행상황에 맞는 이미지 표출기능을 포함하여야 하며 회차 시 기·종점을 변경하여 표시하고 노선번호, 기종점, 경유지 등 행선지의 변경이 용이하도록 구성되어야 한다.

○ 표시부는 한글, 외국어(영어,일어 등) 및 숫자, 그래픽 등을 표출할 수 있도록 하여야 한다.

○ 표시부는 주위여건(온도, 습도, 분진 등)에 충분히 대응할 수 있는 구조로 제작하여야 한다.

○ 노선운행 중 비상시 긴급문구를 조작기 등을 이용하여 간편하게 표출할 수 있도록 하여야 한다.

○ 표출면의 모듈은 표시면의 색도와 휘도의 균일성을 유지하기 위하여 픽셀 간격을 일정하게 제작하여 전광판 표출시 색상의 왜곡이나 색전이가 발생하지 않도록 제작하여야 한다.

○ 표시부는 순차주사 방식에 의한 고해상도 고화질 화면을 표출할 수 있어야 하고 전광판을 장시간 보아도 피로를 최소화 할 수 있도록 부드러운 색감을 표출 할 수 있어야 한다.

○ 표시부의 구동방식은 설치된 전광판 구동에 적합한 휘도가 높은 준 옥외용 1/16 혹은 1/8 DUTY cycle 구동방식을 사용한다.

라. 전광판 전원부

○ 표시부 전원공급 장치는 충분한 용량으로 제작하여야 하고 전원공급은 직류 24V 전원을 정류하여 안정된 양질의 직류 5V 전원을 소자 및 회로에 공급하여 문제가 발생하지 않도록 하여야 한다.

○ 전광판 배선은 충분한 용량의 절연특성이 우수한 전선을 사용하여 기기간의 동작에 영향을 주지 않아야 한다.

○ 전광판 배선은 전기설비기술기준, 내선규정 및 소방설비의 설치, 유지 및 위험물 제조소 등 시설의 기준 등에 관한 규칙 등을 준수하여야 한다.

○ 전광판 내부 배선은 은폐시켜 유지관리시 안전사고 발생을 사전에 대비할 수 있도록 하여야 하며 배선의 단말은 마크밴드 또는 튜브를 사용하여 정비 및 점검이 용이하도록 하여야 한다.

마. 소프트웨어

○ 본 사업에 설치되는 설비의 원격이력관리, 장애관리, 노선업그레이드 등의 기능구현이 이루어질 수 있도록 운영 소프트웨어와 호환되어야 하며, 효율적인 시스템 운영이 될 수 있도록 전략과 개선방안을 제시 하여야 한다.

○ 노선 및 승객안내기(LED)간 통신상태, 노선데이터 버전 등 각 운수회사 및 버스조합에서 운영관리가 이루어져야 한다.

○ 노선 및 승객안내기(LED)의 노선DB 업그레이드는 각 차고지에서 효율적으로 업데이트 할 수 있는 시스템으로 제안하고, 부가적인 추가 업데이트가 가능하여야 한다.

○ 현재 운영중인 차내 통합단말기와의 연계호환을 통한 운영이 가능하도록 S/W를 개발, 적용시켜야 한다.

□ 시공 및 유지보수

가. 사업 수행방법

○ 납품하는 H/W 및 S/W는 규격서를 충족시키는 정품 및 완제품이며 신품으로 공급되어야 한다.

○ 계약자가 납품하는 입찰등록 마감일을 기준으로 1년 이내에 생산 단종이 예상되는 제품이어서는 안 된다. 또한 기술 및 기능 향상을 위해 제품 및 사양 변경 필요시 발주기관과 계약자의 합의하에 추가 또는 변경이 가능하며, 계약 금액의 한도 내에서 계약자가 책임지고 공급한다.

○ 계약자는 발주기관에서 도입하고자 하는 시스템 구성내역을 충분히 사전 파악하여야 하며 사업의 성공적 수행을 위하여 성실의 의무를 짐과 동시에 덤핑에 의한 제안 등 상거래 질서를 문란하게 하는 행위를 하여서는 안된다.

○ 사업추진 시 발생하는 제반 안전사고 책임 및 행정적, 기술적 제반비용과 문제처리는 계약자가 부담한다.

○ 계약자는 S/W 및 H/W 납품 시 원소유자의 저작권을 침해하지 아니하는 제품을 납품하여야 하며 설치․운용․관리 등에 필요한 매뉴얼을 제출하여야 한다.

○ 전광판 고정은 차량 상태에 따라 상이할 수 있으므로 전광판 외함 부착시 안정성 확보 운전원 운전편의를 위해 버스업체와 사전에 협의하여야 한다.

나. 검사 및 검수

○ 발주기관은 본 사업의 공기 준수 및 품질수준 극대화를 위해 사업 진행사항에 대한 감리 및 검사를 실시할 수 있다. 이 경우 감리 및 검사요원은 발주기관이 지정하는 자로 하며 소요비용은 사업자가 부담한다.

○ 사업 진행검사는 제반 작업 진척사항 등의 실적을 기준으로 실시하며 검사내용에 대해 발주기관의 시정요구가 있을 경우 사업자는 성실히 이행하여야 한다.

○ 산출물에 대하여는 각각 일정에 따라 검수를 실시하며 검수방법은 발주기관에서 따로 정한다.

○ 검수의 대상범위는 본 제안요청서, 제안서 및 각종 합의사항 등에 기술된 장비 및 부품 설치 상태 및 수량, 장비의 정상가동 여부, 데이터의 표출상태 여부 등에 대한 확인 과정을 포함한다.

○ 물품규격의 확인은 본 제안요청서의 내역에 따르며, 납품물품의 정품 확인을 위하여 관련 증빙서류를 제출해야 한다.

○ 육안 및 기능 확인으로 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우, 관련 증빙서류 제출 및 기타 확인과정을 통하여 이를 입증해야 한다.

○ 계약자는 제반 시스템이 고품질을 유지할 수 있도록 최선의 노력 을 다하여야 한다.

- 시스템 신뢰성 및 안정성 보장

- 데이터의 안정성과 무결성 보장

- 개발생산성과 유지보수가 용이하도록 개발방법을 적용

- 최종 이용자에 대한 최대의 이용 편의성 제공

- 기타 업무 처리 시 발견된 제반 문제점 보완

○ 체계적인 시범(시험)운영 일정 및 시나리오를 구체적으로 제시하고, 운영결과에 따른 시스템 적용방안을 제시하여야 한다.

다. 품질 및 하자보증

○ 계약자가 공급한 시스템과 산출물 일체의 품질 및 하자보증기간은 2년(단, S/W는 1년)으로 한다.

○ 동기간 중 H/W 및 S/W의 설계․성능․제작․설치 등에 하자가 발생할 경우 발주기관은 해당 분야에 대해 무상으로 보수를 요청하거나 동일 장비의 신품으로 교환을 요청할 수 있다.

○ 하자보증기간 중에는 포항시에 제안사의 인원을 투입하여 시스템에 이상 발생 시 유지보수 직원의 대응이 12시간 이내에 이루어져야 한다.

라. 책임 및 보안

○ 계약자가 계약을 수행함에 있어 제3자의 특허권이나 저작권을 침해하여 발주기관을 상대로 손해배상 청구소송 등이 제기될 경우 계약자는 이와 관련된 일체의 책임을 져야 한다.

○ 계약자가 사업수행 과정에서 취득하거나 작성하는 성과품 및 산출물에 대한 소유권은 발주기관에 있으며 사업수행 완료 즉시 발주기관에 반환하여야 하고 본 사업과 관련하여 취득한 모든 정보는 일체 유출 또는 누설하여서는 아니 된다.

○ 계약자는 투입된 모든 기술 인력의 친필서명이 들어간 보안각서를 제출 하여야 하며, 보안관리규정을 적용하여 사업을 추진하여야 한다.

○ 과업수행을 위해 제공하는 내부 자료는 자료관리대장을 작성하여 인수․인계 시 직접 서명하여야 하며, 업무 수행으로 생산되는 모든 산출물 및 기록은 발주기관에서 인가하지 않은 자에게 제공․대여․열람을 금지한다.

○ 사업에 투입되는 인력에 의한 보안사고 발생시 민․형사상의 모든 법적 책임은 계약자에게 있다.

마. 유지보수

○ 유지보수 지원 방안을 분야별, 등급별로 구분하여 제시해야 하며 지원범위, 지원방법(상주, 비상주 등), 지원인원, 무상 예외 대상의 경우 비용 부담 조건, 유상유지보수 제안가격 등을 제시하여야 한다.

○ 시스템 구축에 참여한 인력(초급 1인 이상)은 무상 유지보수 기간동안 시스템이 안정적으로 운영될 수 있도록 상주하여야 하며, 인력 및 방법을 제시하고 적극적으로 지원하여야 한다.

○ 무상 유지보수 기간은 최종 검수일로부터 2년으로 한다.

○ 설치 후 하자보수기간 이내 대․폐차 차량에 대하여는 무상으로

이전설치 해야 한다.

○ 장애발생에 대한 예방 및 복구방안, 복구시간 등을 제시하고, 시스템 유지보수 및 문제점 발생 시 신속한 해결을 하여야 한다.

○ LED 노선 및 승객안내기 운영시에 활용할 수 있도록 운영, 유지보수 등의 매뉴얼을 상세히 작성하고 새로운 사항을 추가할 수 있도록 DB화하여야 하며 운영자 및 유지보수 요원에게 충분한 교육을 실시하여야 한다.

○ 하자보증기간 완료 후 사용할 수 있는 예비품에 대한 방안을 수립하여 제안하여야 하며, 하자기간 내에 제품의 결함이나 계약자의 결함으로 인한 기자재의 교체 등은 계약자가 무상으로 공급하여야 한다.

바. 사업보고 및 제출서류

○ 사업의 착수 및 완료 시 작성하여야 할 산출물의 종류는 다음과 같으며 제출 부수는 쌍방의 합의하에서 조정할 수 있으며 제안 시 산출물을 추가로 제시할 수 있다.

- 사업 진행 중 제출물

․사업수행계획서 (계약완료 후 2주 이내)

․발주기관이 요구하는 각종 자료 및 보고서 (수시)

- 사업 완료 시 산출물(책자, CD 모두 제출)

․사용자 메뉴얼 3부

․유지관리 지침서 3부

․사업완료보고서 3부(준공도면, 회로도, 각종 사진첩 등 포함)

․제조사 납품물품 상세명세서 3부(소비자가/납품단가/할인율표시)

․제품별 정품확인서(라이센스) 3부

․교육지원계획 및 교육이행확인서 3부

․제조사별 무상 및 유상 유지보수 확약서 3부

※ 필요시 위의 항목과 별도로 산출물을 요구할 수 있다.

사. 기  타

○ 계약자는 사업의 진행정도에 따라 필요할 경우, 또는 발주기관의 요청이 있을 경우 자문위원단을 구성하여 사업 진행사항과 문제점을 해결하도록 한다.

○ 계약자는 발주기관의 정책(조기집행에 따른 선금 수령 등)에 적극 협조한다.

○ 사업기간 동안 발주기관의 요청이 있을 때에는 사업 진행상황을 수시로 보고하여야 한다.

○ 용어는 국문 사용을 원칙으로 하되, 전문용어 또는 의미가 혼동되거나 불명확한 경우에는 영문, 한문 등을 표기할 수 있다.

○ 사업 전반에 걸쳐 보안상 이상이 없도록 보안관리 책임자를 지정하고, 사업수행으로 취득한 사실에 대해서 철저한 보안유지를 하여야 한다.

○ 사업 추진과정에서 본 내용서에 명시되지 않았거나 중요한 결정, 판단이 요구되는 사항이 있을 경우는 발주기관과 사전 협의하여 정한다.

Ⅳ. 제안서 작성지침

Ⅳ		제안서 작성지침

□ 제출안내

가. 제출기한 : 입찰공고 참조

나. 제 출 처 : 입찰공고 참조

다. 제출서류

가) 입찰참가신청서 1부

- 사업자등록증(원본대조필 명기 후 인감으로 날인)

- 법인등기부등본 및 사용인감계 1부

- 인감증명서 1부(법인인 경우 법인인감)

- 개인정보 수집 및 이용 동의서 1부

- 가격입찰서(가격제안서 및 금액산출 내역서(부가가치세 포함) 각 1부

※ 대표자 날인 후 밀봉 제출

- 최근 3년간 용역수행 실적증빙서류(목록 포함) 각 1부

- 신용평가등급확인서

- 서약서, 보안각서, 확인서 각 1부

- 입찰결과 이행각서 및 청렴계약 이행각서 각 1부

- 기타 입찰참가자격을 증명하는 서류

- 기타 제안요청서에서 요구한 서류

※ 신청서류 중 사본 제출시에는 사본에 “원본과 같음”이라고 명기하고, 인감(인감증명서상의 법인 인감 또는 입찰참가신청서상의 사용인감)으로 날인하여 제출

※ 대리인 제출의 경우 위임장 및 대리인 신분증 지참

나) 정량적 제안서 2부

- 원본 1부, 사본 1부, 증빙자료 포함하여 제본

- 참여인력 수행능력 증빙서류 첨부(건강보험 자격 득실 확인서 등 재직증명서류, 기술 및 경력 증빙서류)

- 사업수행실적증명서, 신용평가등급확인서, 신인도 관련 서류 첨부

- 각종 증명서 사본에는 원본대조필을 명기하고 인감 날인 후 제출

다) 정성적 제안서 10부

- 1부만 제안업체명 표기, 9부에는 제안업체를 알 수 있는 표식 등 명칭 등 삭제

- 정성적 제안서는 100페이지 이내로 제한, 제안발표(제안요약서) 자료는 30페이지 내외 권고, A4 규격 용지, 양면인쇄, 흑백(부분적 기타용지·칼라·단면인쇄 가능), 제본 사용하여 제출, 각 페이지 하단 중앙에 일련번호 부여

- 제안서 발표 자료(원본 1부, 회사 표식, 회사명 삭제 본 9부)

- 제안서 파일(USB) : 정성적 제안서, 정량적 제안서, 발표자료 1식

- 자기 평가표

라. 제출방법 : 입찰공고 참조

마. 기타사항 : 입찰공고 참조

□ 제안서 작성방법

가. 일반사항

○ 본 사업의 제안서 작성에 있어서 아래 사항을 가급적 준수하여 제안하도록 한다.

○ 제안서는 제안요청서에 기술된 요구사항을 충분히 만족할 수 있는 방안을 포함하도록 기술하여야 하며, 제안서 작성 지침에 기술된 부문별 요구사항에 대해서는 목차 구성에 따라 각각 세분해서 보다 구체적이고 상세한 방안을 기술해야하고, 기술적인 설명자료 등의 내용이 많을 경우에는 별첨으로 작성할 수 있다.

○ 제안서에 포함된 정보는 제안자의 입장에서 정확하고, 완전하여야 하며, 발주기관은 제안내용에 포함된 정보에 대해서는 구체적으로 입증할 자료를 제안업체에 요청할 수 있으며 제안업체는 이에 응하여야 한다.

○ 제안서의 내용은 발주기관과 계약상대자 상호간 협의에 의하여 수정 또는 변경할 수 있으며 의견이 서로 다를 때에는 발주기관의 의견을 우선한다.

○ 제안요청서는 『시내버스 차내장치(노선, 승객안내기) 제작설치』에 필요한 최소한의 요구조건을 제시한 것으로 동등 이상의 성능과 기술이 반영될 수 있도록 제안하여야 한다.

○ 본 제안요청서에는 명기되지 않았으나 시스템 구축에 필요하다고 판단되는 사항은 계약상대자와 합의하여 수정되거나 추가될 수 있으며 이에 따라 변경되거나 추가된 사항은 제안서와 동일한 효력을 가진다.

○ 사업수행 중 또는 준공 후에라도 사업 목적물이 본 제안요청서 및 계약문서에 규정된 요구조건과 상이하게 완성되었다고 판명되어 발주기관이 보완을 지시할 경우에는 계약상대자 부담으로 보완․수정하며 변경된 부분에 대해서는 발주기관의 확인 후 시공하여야 한다.

○ 제안요청서에 대한 질의 및 답변사항은 제안요청서의 일부로서 모든 입찰 참가자에게 같은 효력을 갖는다.

○ 제출된 제안서의 내용은 발주기관이 요청하지 않는 한 수정, 추가, 대체할 수 없으며, 다만, 발주기관과 충분한 협의와 승인을 득한 후 변경할 수 있다.

○ 제안업체는 본 제안요청서에 기술되지 않은 사항이라도 본 사업의 기능 유지에 반드시 필요하다고 인정되는 사항은 과업범위에 포함하여 보다 더 좋은 성능과 기술이 반영될 수 있도록 설계하여야 한다.

○ 제안업체는 제안내용에 대한 모든 책임을 지며, 발주기관은 제안내용에 대한 확인을 위해 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있고, 제안업체는 이에 응하여야 한다.

○ 계약자는 제안서 상의 내용에 대한 해석차이가 있을 때에는 상호 협의 하며, 협의 불가 시 포항시의 의견을 따른다.

○ 제안서 내의 모든 참고 및 인용 자료는 출처를 반드시 제시한다.

나. 제출서 작성

○ 제안서는 100페이지 이내, 제안요약서는 30페이지 이내로 작성한다.

(단, 목차, 간지, 편집상여백은 페이지에 포함하지 않는다.)

구분		규격	제한매수	비 고
1	제안서(정성적)	A4	100페이지 이내	-
2	제안서(정량적)	A4	-	-
3	제안요약서	A4	30페이지 이내	-

○ 입찰도서는 각 쪽의 중앙하단에 “-1-”의 형식으로 쪽수를 표기하여야 한다.

○ 제안서 작성 툴은 한글 또는 PowerPoint로 작성하고, 제출파일은 PDF 파일로 제출한다.

차례	형 식	비 고
제1장 1. 1.1 1.1.1 가. 1) □ ◦ -	굴림 30, 가운데 굴림 20, 1칸 굴림 16, 1칸 굴림 14, 1칸 굴림 12, 1칸 바탕체 11, 3칸 5칸 (이하, 11) 7칸 9칸 * 각 제목 아래의 기술될 내용은 휴면명조 11을 사용 * 영어는 Arial체를 사용	ㆍ줄간격은 180 ㆍ여백 - 위 쪽 : 10 - 머리말 : 25 - 아래쪽 : 17 - 꼬리말 : 1·7 - 왼 쪽 : 25 - 오른쪽 : 25 ㆍ머리말 - 홀수쪽(우측) “시내버스 차내장치(노선, 승객안내기) 제작설치”, 굵은으뜸체 15 - 짝수쪽(좌측) “제1장 -- ”, 가는으뜸체 15

다. 유의사항

○ 시스템 운영에 필요한 제반의 시스템 조건을 감안하여 안전하고 경제적이며 합리적인 시스템을 설치ㆍ운영하는데 필요한 제반의 입찰도서를 작성하여야 한다.

○ 입찰 후 제출된 제안서가 내용이 상충된 경우 발주기관의 지시에 따라 기능이 우월한 분야에 따라 수정하여야 하며, 제안조건이 변경될 경우에는 입찰도서를 변경하여야 한다.

○ 입찰참가자는 제안요청서의 제반조건에 따라 제안서를 작성하여야 하며, 발주기관이 제시한 제반의 조건을 임의로 변경해서는 안 된다. 만약 발주기관이 제시한 제반의 조건을 임의로 변경하여 제안한 사항은 발주기관의 지시에 따라 계약상대자의 부담으로 변경하여야 한다.

○ 모든 도서는 본 장의 입찰도서 작성지침에 따라 작성하며, 기준일은 입찰일을 기준으로 작성되어야 하며, 작성지침을 위배하여 불이익(평가위원회 감점 등) 발생 시 모든 책임은 입찰참가자가 진다.

○ 제안서는 가급적 본 제안요청서에서 제시한 제안서의 목차 작성지침에 의거 작성하여야 한다.

○ 제안서의 내용에 허위가 있어서는 아니 되며 객관적, 논리적 근거가 제시되어야 하고, 만약 허위로 작성한 사실이 판명될 경우 평가대상에서 제외됨은 물론 계약 후에도 계약파기와 함께 그에 따라 발주기관에서 입게 되는 제반 손실에 대한 손해배상을 청구할 수 있다.

○ 제안서 작성은 목차와 요령을 준수하여 명확하고 상세히 하되 참고 또는 인용한 자료에 대해서는 그 출처를 분명히 하여야 한다.

○ 본 사업에 소요되는 비용은 입찰내역에 포함시켜야 한다. 만약 내역에 누락되는 경우 그에 따른 모든 책임은 계약상대자에 있으므로 입찰내역 작성에 주의를 기울여야 한다. 다만 발주기관이 별도로 비용을 부담한다고 명시한 경우는 예외로 한다.

○ 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 한다.

○ 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 하며 “~할 수 있다”, “~을 고려한다”등과 같은 모호한 표현은 제안서 평가시 불가능한 것으로 간주한다.

○ 제출된 제안서 등은 일체 반환하지 않으며 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안사의 부담으로 한다.

○ 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 자료를 제출치 않거나 실사에 응하지 않을 경우 그 부분에 대하여는 평가대상에서 제외한다.

○ KS, 관련법규, 표준규격서 등의 관련 지침을 고려하여 작성하며, 적용 근거를 명기하여야 한다.

○ 기술제안서 평가위원회의 심의결과 심의의결 사항을 보완하는 조건으로 적합 판정을 받은 경우는 보완조건을 제안서에 반영하여야 하며, 이 경우 발주기관의 계획 변경 등 발주기관의 책임 있는 사유에 해당하는 경우를 제외하고 추가되는 비용은 입찰금액에 포함된 것으로 본다. 다만 심의의결 사항에 대하여 계약상대자가 발주기관에 이의를 제기하여 발주기관의 책임 있는 사유로 인정하여 계약금액을 조정하는 특약조건을 정하여 계약된 경우에는 그러하지 아니하고, 계약 시까지 발주기관에 이의를 제기하지 않거나 협의결과 발주기관의 책임 있는 사유가 아닌 사항의 경우 발주기관의 지시에 따라 이행하여야 한다.

○ 제안서 작성지침 위반시 불이익을 받을 수 있으며 제안자는 평가결과에 대해서는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제34조 근거하여 이의신청을 할 수 있다.

○ 계약을 구성하는 모든 문서는 상호 보완관계를 가지나, 상호 모순이나 오류가 있을 경우 아래와 같은 우선순위에 따라 해석한다.

- 1. 제안요청서

- 2. 산출내역서

- 3. 제  안  서

- 4. 기타 발주기관에서 정하는 순서로 함

□ 제안서의 효력

가. 제출된 제안서의 내용은 발주기관에서 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며 계약의 일부로 간주한다.

나. 제안요청서 등과 비교하여 제안서에 누락된 내용 등이 향후 사업추진에 반드시 필요하다고 판단될 경우에는 발주기관의 요구에 의하여 수정되거나 추가 될 수 있으며 이에 따라 변경되거나 추가된 사항은 제안서와 동일한 효력을 가진다.

다. 제안요청서 및 제안서 등에 명시된 내용의 해석이 서로 다를 경우 감독관의 결정에 따른다.

라. 제반 문의사항은 문서로 접수하여야 하며 전화, 구술 등 기타 방법에 의한 것은 답변의 의무가 없으며 효력이 없다.

□ 제안서의 목차

가. 제안서는 다음의 목차에 준하여 작성하되, 필요시 변경이 가능하다. (장단위 목차는 변경불가하며 정량적 평가항목과 정성적 평가항목을 구분하여 작성도 무방함)

제1장 일반 현황

1. 제안업체 일반현황 및 연혁

2. 납품 실적

3. 기술 능력

4. 재무구조 및 경영 상태

5. 신인도

제2장 사업수행 계획

1. 시스템 설계 개요

2. 시스템 구축 계획

3. 사업 수행 계획(일정포함) - 품질/공정관리계획 등

제3장 시스템 공급계획

1. 시스템 사양 및 성능

2. LED 화면 표출 내용

3. 시스템 운영 방안 및 품질 보증 계획

4. 노선 업데이트 방안 및 통합단말기와 연계 운영 방안

제4장 사업관리 방안

1. 수행조직

2. 업무별 참여인력 현황 및 경력사항

3. 사업관리 방안

제5장 기술지원 및 사후관리

1. 시험 및 운영계획

2. 교육훈련 및 기술지원

3. 운영 및 유지보수방안

제6장 특별제안 및 기타(필요한 사항)

부록 (별도)

1. 납품 물량 총괄 내역서

2. 제안 장비별 카탈로그

3. 증빙자료

4. 기타

Ⅴ. 협상기준 및 계약체결

Ⅴ		협상기준 및 계약체결

□ 협상대상자 선정방법

○ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 제5장 협상에 의한 계약체결기준에 따른다.

○ 제안서 평가 방법

① 종합평가점수(100%)  : 기술제안서 90%, 가격제안서 10%

② 기술평가 배점은 사업의 성격을 고려하여 발주처에서 항목별 적정     가중치를 설정하여 배점한다.

③ 정량적평가는 발주처, 정성적평가 및 가격평가는 평가위원회에서 한다.

④ 기술제안서 평가는 발주처에서 평가위원회를 구성하여 평가한다.

○ 기술제안서 평가

① 「지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정기준」‘제5장 협상에 의한 계약체결 기준(행정안전부 예규 제89호, 2019.10.4.)’제3절 5항‘협상적격자 및 협상순위의 선정’에 따라 협상적격자 선정기준은 기술능력과 가격 평가점수의 합산점수가 70점 이상인 자임

② 종합 평가결과 점수가 동일한 경우에는 기술평가 점수가 높은 순서에 따라 정하고, 기술평가 점수가 동일한 경우에는 추첨으로 정한다.

□ 협상기준과 내용

○ 계약담당자는 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안한 내용을 대상으로 협상을 실시하며, 협상대상자와 협상을 통해 제안서 내용의 일부를 조정할 수 있다.

○ 발주기관에서 검토한 결과 불명확한 부분이나 누락된 사항 등 보완 필요성이 있다고 판단되는 내용은 협상대상가격의 범위 내에서 협상대상에 포함시킬 수 있다.

○ 협상대상자가 제안한 제안서의 내용이 제안요청서(RFP)와 상이할 경우 발주기관은 제안요청서의 내용을 토대로 요구사항을 협상대상에 포함한다.

□ 협상절차

○ 종합평가결과 1위 업체를 우선협상대상자로 선정하고, 협상에 합의 할 경우 차 순위 협상대상자와는 협상을 생략한다.

○ 우선 협상대상자와의 협상이 결렬되면 동일한 기준과 절차에 따라 차 순위 협상 대상자와 협상을 실시하고, 이 경우에도 협상이 결렬되면 순차적으로 차 순위 협상대상자와 협상을 실시한다.

○ 모든 협상대상자와 협상이 결렬될 경우에는 재공고 입찰이나 새로운 입찰에 부칠 수 있다.

□ 계약체결

○ 계약체결은 지방계약법 및 관련규정에 의한 일반조건과 특수조건 일반원칙에 따른다.

○ 발주기관은 협상이 성립된 후 특별한 사유가 없는 한 10일 이내에 계약을 체결한다.

□ 평가 및 협상결과 공개

○ 기술제안서 평가는 관련규정(기준)에 근거하되 사업의 성격에 맞게 발주기관에서 정한 평가기준에 의해 “제안서 평가위원회”에서 수행한다.

○ 기술제안서 평가결과에 대하여 제안업체는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

○ 제안서 평가결과의 세부내용과 협상결과는 공개하지 않는다.

【별지 제1호 서식】

입 찰 참 가 신 청 서 ※ 아래 사항 중 해당란만 적으시기 바랍니다.							처리기간
							즉시
신청인		상호 또는 법인명			법인등록번호
		주소			전화번호
		대표자			주민등록번호
입찰개요		입찰공고 (지명)번호		제 호	입찰일	. . .
		입찰건명
입찰보증금		납부		ㆍ보증금률: ％ ㆍ보증금: 금 원정(￦ ) ㆍ보증금 납부방법:
		납부 면제 및 지급 확약		ㆍ사유: ㆍ본인은 낙찰 후 계약을 체결하지 아니한 때에는 귀 자치단체에 입찰보증금에 해당하는 금액을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.[별지 제23호 서식]
대리인			본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성명: 주민등록번호:
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀 자치단체의 일반(제한ㆍ지명) 입찰에 참가하고자 포항시에서 정한 입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 구비서류를 첨부하여 입찰참가를 신청합니다. 년 월 일 신청인 (인) 포항시장 귀하
구비서류	1. 입찰 참가자격을 증명하는 서류 사본 1통 2. 위임자 1부(위윔한 경우만 해당한다) 3. 기타 공고에서 제출하도록 한 서류							수수료
								없 음
세입세출 외 현금출납원 성명: (인)
210㎜ × 297㎜(신문용지 54ｇ/㎡(재활용품))

【별지 제2호 서식】

위   임   장

대표자	성 명		생년월일
	주 소
	업체명		연 락 처
대리인	성 명		생년월일
	주 소
	업체명		연 락 처
포항시 「시내버스 차내장치(노선, 승객안내기) 제작설치」입찰에 참가함에 있어, 상기인을 업체의 대표자 또는 입찰참가자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2020년 월 일 대표자 : (인) 대리인 : (인) 포 항 시 장 귀하
※ 지참서류 : 대리인 신분증 및 신분증 사본, 재직증명서 첨부 ※ 위임장에 사용되는 도장은 신고된 사용인감(대표자 인감도장)과 같아야 함 ※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 입찰참가자 본인에게 있음

【별지 제3호 서식】

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 포항시 「시내버스 차내장치(노선, 승객안내기) 제작설치」입찰･계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2020년    월      일

주  소 :

상  호 :

대표자 :                          (인)

포 항 시 장 귀하

【별지 제4호 서식】

가 격 제 안 서

사  업  명

시내버스 차내장치(노선, 승객안내기) 제작설치

입찰공고번호

사 업 기 간

계약일로부터 3개월

제 안 금 액

일금                원(VAT 포함) (￦                    )

구 분	금 액	비 고
부 가 세
합 계

상기 금액으로 가격입찰서를 제출합니다.

붙임  가격산출 세부내역서

2020년     월     일

상 호  또는  명 칭 :

주              소 :                           전화번호 :

대 표 자     성 명 :                           (인)

포 항 시 장 귀하

【별지 제5호 서식】

확   약   서

업 체 명

주    소

당사는 포항시 「시내버스 차내장치(노선, 승객안내기) 제작설치」의 목적과  제안요청서에 제시된 모든 사항을 충분히 검토, 숙지 인정한 후 본 제안서를 제출합니다.

또한 당사는 제안서 제출과 평가에 있어 귀 시가 결정한 평가내용, 방법 및 평가결과를 수용하고 제안서 평가와 관련하여 추후 어떠한 이의도 제기하지 않을 것이며, 제안서의 기재내용이 허위로 판명될 경우 적격 대상업체에서 제외 및 최종 선정 후에 무효가 되어도 이의를 제기하지 않을 것이며, 사업자로 선정될 경우 본 제안서가 계약서의 일부가 될 것임을 확약합니다.

2020년      월      일

업체(기관)명	:
대표자	:	(인)
주민번호	:

포 항 시 장 귀하

【별지 제6호 서식】

확    인    서

(입찰참가자격제한 및 행정처분 사항)

포항시 「시내버스 차내장치(노선, 승객안내기) 제작설치」제안서 제출(참가)과 관련하여 본 업체는 최근 3년간 관계법령에 의거 입찰참가제한 등 관계기관으로부터 행정처분 받은 사실이 없음을 확약하며, 계약체결 후라도 만약 위 사실에 대한 위배내용이 확인될 시 계약해지 및 이에 따른 불이익 사항에 대한 책임은 본 업체에 있음을 확인합니다.

2020년     월     일

업체(기관) 명  :

주        소  :

대   표   자  :                               (인)

포 항 시 장 귀하

【별지 제7호 서식】

포 항 시 청 렴 계 약 이 행 서 약 서

당사는 부패없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 금번 포항시가 실시하고자 하는 청렴 계약제 시행 취지에 적극 동참하여 귀 기관이 발주하는 포항시 「시내버스 차내장치(노선, 승객안내기) 제작설치」 계약과 관련하여 당사는 물론 당사와 관련이 있는 모든 협력업체, 하도급업체의 임직원과 대리인은 다음 서약 내용을 반드시 지켜 이행할 것을 서약 합니다

서     약    내     용

1. 위의 사업과 관련하여 계약으로부터 준공(납품)에 이르기까지 제반 계약 사항을 성실히 이행할 것이며, 부실시공, 불량 자재의 사용 및 납품 등 계약사항을 위반하거나 품질을 떨어뜨리는 어떠한 행위도 하지 않겠습니다.

2. 위 사업의 계약 체결과 이행 그리고 공사 시행과 준공(납품)등의 전 과정을 통하여 어떠한 경우에도 뇌물공여나 청탁으로 관계 공무원을 회유하여 편의를 제공받는 등 불법을 묵인 하도록 요청하지 않겠으며, 관계공무원의 어떠한 불법, 부당 요구에도 단호히 이를 거부 하겠습니다.

3. 위의 서약은 당사의 양심과 명예를 걸고 반드시 지킬 것이며, 만약 이를 위반한 사실이 밝혀질 경우 관계 법령에 따라 처분은 물론 귀 기관이 발주하는 모든 공사(용역, 물품 등)에 대하여 참가 제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 스스로 참가하지 않겠으며, 이와 관련 귀 기관의 처분에 대하여 이의를 제기하지 않겠습니다.

2020년      월      일

서약자                 대표                 (인)

포 항 시 장 귀하

【별지 제8호 서식】

보 안 서 약 서
제안자	상호 또는 법인명칭		법인등록번호
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		생 년 월 일
본인은 귀 기관에서 시행하는 포항시 「시내버스 차내장치(노선, 승객안내기) 제작설치」에 제안서를 제출함에 있어 본 제안과 관련된 제반사항을 반드시 준수하고 보안유지에 최선을 다할 것이며, 만일 이를 소홀히 하여 발생되는 모든 사항에 대하여 귀 기관의 어떤 조치에도 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다. 2020년 월 일 서 약 자 (인) 포 항 시 장 귀하

【별지 제9호 서식】

일반현황 및 연혁

회 사(기 관) 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
연 락 처	전화 : FAX :
회사(기관) 설립년도	년 월
해당부문 종사기간	년 월 ~ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁

【별지 제10호 서식】

프로젝트 참여기술자 조직표

사 업 관 리 자 (PM)

○○○ 부문		○○○ 부문		○○○ 부문		○○○ 부문

o 추진팀 관리방안 제시

o 부문별 단위적 업무 및 역할 제시

(참고) 1. 부문별 책임자를 명시

2. 부문별 기술자는 기술등급 순위별로 기재한다.

※  분야별 기술자 기재순서는 평가시 참고 될 수 있도록 순위별로 기재

【별지 제11호 서식】

참여인력 총괄명부

구분	분야별	성명	연령 (세)	기술등급/학위수준	본사업 참여직위	최종학력	자격증	담당업무
참여 인력	사업총괄 책임자(PM)
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문

※ 작성기준일자 : 공고일 현재

※ 기술자의 구분은“한국소프트웨어산업협회의 S/W사업 대가산정가이드(소프트웨어 기술자 분류) 기준”및“산업통산자원부의 엔지니어링 사업대가의 기준(엔지니어링 기술자 분류)”에 의하며, 기술사․특급․고급․중급․초급기술자로 구분 및 학위수준(학사, 석사, 박사 등) 기재

※ 각 부문별 인원소계 및 전체 합계 기술

【별지 제12호 서식】

참여인력 이력사항

성 명			소 속			직 책		연 령
학 력	대학교 전공					해당분야 근무경력		년 개월
	대학원 전공					자격사항 (자격증)
본 사업 참여임무					사업참여 기 간			참여율	% (M/M)

경 력
사 업 명	참여기간 (년월 ∼ 년월)	담당업무	발주처	비고

※ 모든 참여인력에 대해 기술등급 증빙서류(학력증명, 기술자격증 등)와 소속 직원임을 증명하는 재직증명서 또는 건강보험료(국민연금) 납부 확인서 제출

【별지 제13호 서식】

주요사업 수행실적

사 업 명	발주처	사업기간	총사업금액	계약금액	수행분야	비고
합 계			( )건	( )백만원

주1) 최근실적부터 입찰공고일 기준으로 사업완료일자가 최근 3년 이내까지만 작성하고 실적증빙이 첨부된 사업은 실적증빙번호를 기재

2) 정부, 지방·광역자치단체 및 공공기관에서 발행한 실적을 증명할 수 있는 서류(수행 실적증명, 기술경력증명서) 사본 제출(하도급 인정 불가)

3) 공동도급일 경우 계약금액란에 제안사의 지분 기재

4) 계약금액은 총 사업금액에 해당지분을 적용한 금액 기재

【별지 제14호 서식】

수행실적증명서

신 청 인	업체명				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				법인등록번호
	증명서 용도	입찰 및 제안서 심사 제출용			제 출 처
수행실적내용	사 업 명				구 분
	사업개요
	계약번호	계약일자	계약기간		계약금액 (VAT 포함)	수행 또는 납품실적
						완료일자	지분율(%)	실적(원)
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함. 년 월 일
	기관명: (인) (전화번호: )
	주 소:
	발급부서:			담당자 : (전화번호: )

주) 1. 본 수행실적증명서의 실적은 수행이 완료(기성 포함)된 실적이어야 하며, 수행중인 실적은 제외

2. 공동계약으로 이행한 경우 해당 지분율과 해당 이행완료실적을 기재 단, 분담이행에 의한 경우 특별한 사유가 없는 한 예산액을 기준으로 지분율 기재

3. 민간실적의 경우 수행실적증명서 외에도 계약서 및 세금계산서, 필요시 거래명세표 등을 첨부

4. 하도급 실적 제외함

【별지 제15호 서식】

경영실태

(단위 : 백만원)

구 분		0000년도		0000년도		0000년도	합 계		평 균
총자산
자기자본
유동부채
고정부채
유동자산
당기 순이익
매출액	총매출액
	컨설팅 부문 매출액
자기자본비율
자기자본순이익율
유동비율
신용평가등급
회사채에 대한 신용평가등급					등급평가일
기업어음에 대한 신용평가등급					등급유효기간
기업신용평가등급

※ 결산 공고된 대차대조표 및 손익계산서 첨부

※ 신용평가등급, 등급평가일, 등급유효기간 등이 명시된‘신용평가 등급 확인서’원본제출

【별지 제22호 서식】

(정량적 평가) 자기평가표

평가항목	배점	내역	점수	비 고
1. 납품실적	4
2. 기술능력	6
3. 경영상태	4
4. 신인도	6
합 계	20
본인은 귀 기관에서 시행하는 『시내버스 차내장치(노선, 승객안내기) 제작설치』에 정량적 평가 기준에 따른 자기평가표를 작성하여 제출합니다. 2020년 월 일 주 소 : 회사(기관) 명 : 대 표 자 : (서명 또는 인)

【별지 제16호 서식】

	20					80
20	접수 번호			20
20	50
↱ 글자크기 : 16,글자체 : HY견고딕
- 포항시 「시내버스 차내장치(노선, 승객안내기) 제작설치」-
정량적 평가 제안서
↳ 글자크기 : 26, 글자체 : HY견고딕
주) 1. 정략적 평가 세안서의 규격은 A4용지(백상지)로 작성, 좌철 제본 2. 제안서 관련서식[별첨 제13호 ~ 제20호] : 관련 증빙서류 첨부
○ ○ ○ (회사명) ↳ 글자크기 : 24, 글자체 : HY견고딕
						60

【별지 제17호 서식】

										80
<편집용지> 위쪽여백 : 80 아래여백 : 50 머리말 : 0 꼬 리 말 : 0 왼쪽여백 : 20 오른여백 : 20
	접수 번호
30	포항시 「시내버스 차내장치(노선, 승객안내기) 제작설치」	16p 견고딕
정성평가 제안서	35p 견고딕
		2020년 월 일	16p견고딕
주) 1. 표지크기 등 : A4, 단면인쇄, 장변(가로), 좌철제본 [페이지부여(겉표지 및 목차 페이지 제외), 스프링 사용불가 제본 제출] 2. 단위는 ㎜ 3. 문자의 서체는 견고딕, 색은 흑색 사용 4. 표지 글자크기 : 제목 16, 35호, 날짜 16호, 회사명 20호 5. 좌우간격은 중앙 정렬함 6. 표지의 지질은 백색아트지(무코팅), 내지(백상지) 사용 7. 제안 회사명은 1부에만 표기하고 나머지는 표기하지 않음.
		○○○회사명	20p 견고딕
		50

【별지 제18호 서식】

보 안 확 약 서

본인은 귀 기관과 계약한 포항시 「시내버스 차내장치(노선, 승객안내기) 제작설치」사업의 수행을 완료함에 있어, 다음 각호의 보안사항에 대한 준수 책임이 있음을 서약하며 이에 확약서를 제출합니다.

1. 본 업체(단체)는 업체(단체) 및 사업 참여자가 사업수행 중 지득한 모든 자료를 반납 및 파기하였으며, 지득한 정보에 대한 유출을 절대 금지하겠습니다.

2. 본 업체(단체)는 하도급업체에 대해 상기 항과 동일한 보안사항 준수 책임을 확인하고 보안확약서 징구하였으며, 하도급업체가 위의 보안사항을 위반할 경우에 주사업자로서 이에 동일한 법적책임을 지겠습니다.

3. 본 업체(단체)는 상기 보안사항을 위반할 경우에 귀 기관의 사업에 참여 제한 또는 기타 관련 법규에 따른 책임과 손해배상을 감수하겠습니다.

년      월      일

서약업체(단체) 대표

소        속 :

직        위 :

성        명 :                       (서명)

포항시장 귀하

【별지 제19호 서식】

기간별 인원 투입계획

단계별	수행업무	총투입 인원	1개월	2개월	3개월	. . . .	6개월	비고
계

【별지 제20호 서식】

실적증명원(공사, 물품, 용역)
사 업 명
사업기간			계약금액	천원
사업책임 기 술 자	성 명		총투입인원 또는 수량	명
	자격명칭
사업내용	1. 사업목적 및 개요 2. 수행한 업무의 내용
주요적용기술
폐사에서는 귀 기관에서 발주한 사업에 대하여 상기와 같이 수행실적이 있음을 증명하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 신청인 주 소 : 상 호 : 대표자 :
위 수행실적이 사실과 상이 없음을 증명함. 년 월 일 발급기관 주 소 : 상 호 : 대표자 :
※ 실적증명원의 내용을 확인할 수 있는 증빙서류 첨부(계약서 사본 등)

【별지 제21호 서식】

납품 물량 총괄 내역서

품목명	모델명	규 격	단 위	수 량	비고

【별지 제23호 서식】

입찰보증금 납부확약 각서

입  찰  명: 포항시 「시내버스 차내장치(노선, 승객안내기) 제작설치」

입찰년월일:

보  증  금: 금                  원 (￦ )

※ 입찰금액의 5/100 기재

「시내버스 차내장치(노선, 승객안내기) 제작설치」의 상기입찰에 참여함에 있어 폐사가 계약상 의무를 이행하지 않아 납부 면제된 입찰보증금 (￦                )을 귀사에 귀속시켜야 할 사유가 발생되어 귀사의 납부요청이 있을 때에는 지체 없이 현금으로 납부할 것을 확약하고 지급각서를 제출합니다.

2020년     월     일

주  소:

상  호:

대표자:                    (인)

[붙임 1]

시내버스 차내장치(노선, 승객안내기) 제작설치

입찰참가 및 사업자 선정방법

1. 사업내용

가. 사 업 명 : 시내버스 차내장치(노선, 승객안내기) 제작설치

나. 사업개요 : LED 전면 노선안내기 및 실내 승객안내기 제작ㆍ설치

다. 사업기간 : 계약일로부터 2020.7.24까지 (시험운영 2주 포함)

라. 설치대수 : 시내버스 114대

마. 소요사업비 : 금삼억오천칠백만원 (￦357,000,000) - 부가세 포함

2. 참가자격

공고서에 따름

3. 사업자 선정방법

가. 기본방침 및 적용기준

○ 기본방침

- 객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용

- 공개경쟁에 의한 많은 사업자에게 참여기회를 부여하여 우수 기술 보유 사업자를 선정

○ 적용기준

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제20조에 의거 “제한입찰에 의한 계약과 제한사항 등”을 적용

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제43조에 의거 “협상에 의한 계약체결”방법을 적용

- 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 및 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」(행정안전부 예규)의 “협상에 의한 계약체결기준” 적용

나. 입찰방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

다. 사업자 선정방법

○ 접수된 제안서의 기술평가 방법은 정량적 평가(정량적 평가) 발주처에서 평가하며 정성적 평가는 평가위원회에서 평가한다.

4. 제안서 평가기준 및 유의사항

가. 본 제안서 평가기준은 기술 제안서 평가에 적용하며, 이 기준에 명시되지 않은 사항은 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」(행정안전부 예규)의 “협상에 의한 계약체결기준” 적용에 의한 계약 체결기준을 적용한다.

나. 입찰공고 시 제안서 평가 항목 및 배점한도 세부기준을 반드시 명시하고 공고한 내용대로 평가하되, 부득이 기준 등을 변경코자 할 때에는 사전 변경공고 절차를 확정 시행한다.

다. 자료 요구 등

○ 발주기관의 요구에 의하여 필요한 경우 입찰 참가자로 하여금 서류 또는 입증자료의 제출을 요구할 수 있다. 이 경우 요구를 받은 자는 즉시 관련 자료를 제출하여야 하며, 제출하지 않거나 제출된 서류 등이 미비 또는 불명확한 경우에는 제출된 서류만으로 심사한다.

○ 발주기관의 추가자료 요청에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가진다.

○ 제출된 제안서의 내용은 발주기관이 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주한다.

○ 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 입증요구에 입증하지 못하는 경우는 평가대상에서 제외한다.

○ 제안내용을 보충하기 위하여 참고문헌 활용시 참고문헌의 출처를 정확히 알 수 있도록 표기하여야 한다.

○ 본 제안을 위하여 소요되는 일체의 비용은 제안업체의 부담으로 한다.

○ 발주기관은 참여인력이 사업수행 상 부적당하다고 판단되거나 자격미달인 경우 교체를 요구할 수 있으며, 제안사는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

5. 기타사항

가. 제안서가 본 제안요청서의 요구조건과 상이하거나 충족되지 않은 것이 발견되어 발주기관이 수정․보완 등을 요구하는 경우에는 본 사업의 계약 이전에 요구사항이 만족되도록 제안업체 부담으로 수정, 보완하여 발주기관의 확인을 득하여야 한다.

나. 계약자는 시공과정에서 발주기관이 제시하는 의견을 특별한 사유가 없는 한 최대한 이를 반영한다.

다. 본 사업과 관련하여 발주기관이 제안업체 등에게 공문서식에 따라 제공하는 제반자료는 본 제안요청서와 동일한 효력을 가진다.

라. 제안업체의 질의에 대하여 발주기관이 제안업체에게 서면으로 답변한 내용도 같은 효력을 갖는다.

마. 제출기한 내에 제안서를 제출하지 않은 경우 제안의사가 없는 것으로 간주하며, 제안서는 대표회사가 제출한다.

〔붙임 2]

시내버스 차내장치(노선, 승객안내기) 제작설치

제안서 평가항목 및 기준

□ 제안서 평가항목 및 배점

(정량적평가 20점, 정성적평가 70점, 입찰가격평가 10점)

(정량적 평가)

평가 항목	평가 요소	배점
□ 일반현황 (정량적평가)
1. 납품실적		4
2. 기술능력		6
3. 경영상태		4
4. 신인도		6
소 계		20

(정성적 평가)

□ 사업수행계획
1. 시스템 설계 개요	․대상사업의 이해도	2
2. 시스템 구축 계획	․시스템 구축계획 (H/W, S/W)	2
3. 사업 수행 계획(일정포함)	․사업수행 계획의 적정성 - 자재/품질/공정/안전관리 계획 등	2
□ 시스템 설계
1. 시스템 사양 및 성능	․시내버스 차내장치(노선, 승객안내기) 제작 설치 구축에 대한 요구사항 분석	3
	․시스템 사양 및 성능의 적정성(내구성)	3
	․전광판 외함부의 견고성	3
	․함체의 배선, 내부 발열처리, 유지관리 용이	3
2. LED 화면 표출내용	․화면 배열 등 표출방식의 적정성	3
	․한글, 외국어, 그래픽 표출 다양성	3
	․색도 및 휘도의 균일성 및 색감의 안정성	3
	․휘도, 색상, 글씨체 등 디자인, 표출의 적정성	3
3. 시스템 운영방안	․시간대별 LED 휘도조절 기능	3
	․기존 차량 시스템 안정성(전원공급, 배선 등)	3
	․운전석에서 LED On/Off 인지가능	3
	․비상시 긴급문구 입력의 편리성(입력방식)	3
4. 사용자 운영 편의성 및 원격 업데이트 시스템 구축방안	․기존 원격제어시스템과 연계 호환 방안	5
	․통합단말기와의 연계 호환 운영방안	5
□ 사업관리방안
1. 수행조직	․사업수행조직체계의 적정성	3
2. 업무별 참여인력 현황 및 경력사항	․참여인력의 효과적 배치 및 지원능력	3
3. 사업관리 방안	․사업관리기술의 적정성	3
□ 기술지원 및 사후관리
1. 교육훈련 및 기술지원	․향후 기술지원방안의 합리성 및 실효성	3
2. 운영 및 유지보수방안	․유지보수의 신속한 대처능력	3
□ 특별제안 및 기타(필요한 사항)		3
소 계		70

(입찰가격평가)

□ 입찰가격 평가	지방자치단체 협상에 의한 계약체결 기준	10

(합 계)

합 계	정량적평가 + 정성적평가 + 입찰가격평가	100

주1) 평가방법

○ 평가는 분야별 배점으로 채점한다.

○ 경영상태 평가에 적용하는 “신용평가등급확인서”는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음, 기업신용평가등급으로 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급 또는 평가 전문기관이 발행한 신용평가등급으로 평가한다.

※ 납품실적증명원은 공공기관의 개인정보보호에 관한 법률에 의해 공공기관이 발행한 실적증명이나 전국 버스운송사업조합에서 발행한 실적증명으로서 발주처의 확인을 받아야 하며, 실적증명원상에 상기 실적 건명을 명기하여야 함.

주2) 입찰가격 평점산식

① 입찰가격이 예정가격(예정가격을 작성하지 않은 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함한 금액으로 한다. “이하같다”)의 100분의 80 이상인 경우 평점 =

입찰가격평가 배점한도 × ( 최저입찰가격 / 해당입찰가격 )

②  입찰가격이 예정가격의 100분의 80 미만인 경우 평점 =

[입찰가격평가 배점한도 × (최저입찰가격 / 예정가격의 80% 상당가격 )]＋[2 × (예정가격의 80% 상당가격 - 해당입찰가격)/(예정가격의 80% 상당가격-예정가격의 60% 상당가격) ｣

※ 1. 최저입찰가격은 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 예정가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산한다. 다만, SW사업은 100분의 80미만인 경우 100분의 80으로 계산한다.

2. 해당입찰가격이 예정가격의 100분의 60미만(SW사업은 100분의 80)일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여한다.

일반현황(정량적 평가) 평가기준

□ 심사항목 및 배점(지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준)

심사항목	세 부 항 목	배점
납품실적	․ 최근(공고일 기준) 3년 이내 납품실적	기술제안서 평가항목 및 배점 참조
기술능력	․ 기술인력 보유
경영상태	․ 신용평가등급
신인도	․ 입찰참가자격 제한 여부

○ 납품실적 (4점)                                         (단위 : 점)

항 목	평 가 등 급	평점	비고
해당 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업수행실적 비율 (합산금액 기준)	A. 100% 이상 B. 70% 이상 ~ 100% 미만 C. 40% 이상 ~ 70% 미만 D. 40% 미만	배점의 100% 배점의 90% 배점의 80% 배점의 70%	공고일 기준
주1) 납품실적은 “시내버스 노선 및 승객안내기” 납품실적을 평가한다. 2) 최근3년(공고일기준)동안 준공한 실적으로 국가, 지방자치단체와 국가 또는 지방 자치단체에서 출연한 공사, 공단 및 전국 버스운송사업조합의 실적증명원을 인정 하며, 증명서의 내용(금액, 복수의 납품종목 등)을 기초로 평가한다. ※ 국내 소재업체의 수행실적 중 공공기관 이외의 수행 실적은 원본이 확인된 해당용역의 계약서, 세금계산서, 거래명세표 등을 첨부한 경우에 평가하고, 특히 필요한 경우 공급받는 자의 인감증명(법인 또는 개인)을 첨부한 거래사실 확인서를 제출하게 할 수 있다.

○ 기술능력 (6점)

(단위 : 점)

항 목	기 준	점 수
기술 인력 보유	A. 특급기술자 또는 기술사 보유 ① 3인 이상 ② 3인 미만	2.00점 1.40점
	B. 고급기술자 또는 기사 보유 ① 5인 이상 ② 5인 미만	2.00점 1.40점
	C. 초·중급기술자 또는 기능사 보유 ① 5인 이상 ② 5인 미만	2.00점 1.40점

주1) 국가기술자격법에 의한 기술·기능분야의 기술사, 기능장, 기사, 산업기사 또는 기능사(이하 기술사 등이라 함)에 대해 평가한다

2) 한국정보통신공사협회의 정보통신기술자, 한국소프트웨어산업협회에 신고된 등급(또는 경력을 증빙할 수 있는 서류 첨부)을 인정하며, 이를 증빙하는 서류를 첨부해야 한다.

3) 기술능력은 A, B, C등급으로 평가한다.

적용률을 고려하여 배점범위에서 평가한다.

4) 기술인력은 본 사업을 이행하게 될 계약 당사자인 입찰참가 업체의 소속 직원이어야 하며, 기술사 등(최근 6개월 이상 근무자) 참여인력의 개별 재직증명, 자격증 사본, 당 자격자의 고용보험 등

4대보험에 가입된 사실을 입증하는 서류를 제출한다.

○ 경영상태 (4점)

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용 평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	배점의 100%
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	“ 95%
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	“ 90%
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	“ 70%

[주]

1. 신용등급 구간 및 구간별 평점은 위 “경영상태 평가기준”에 의하며 이를 적용하기가 곤란하다고 인정될 경우 입찰공고에 달리 정할 수 있다.

2. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조 제1항 제1호 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음, 기업신용평가등급으로 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급 또는 평가 전문기관이 발행한 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으나, 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

3. 합병한 업체에 대하여는 합병후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며 합병후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 심사한다.

○ 신인도 (6점)

(단위 : 점)

심사항목	평가요소	배 점
부정당업자 및 하도급관련	- 최근 1년 이내에 입찰참가자격 제한 사실이 없는 자	1.0
	- 최근 1년 이내에 입찰참가자격 제한 사실이 있는 자	0.5
기술(품질)인증보유	- 조달우수제품, GS인증, 환경표지인증, 신제품, 신기술 인증 중 ① 4개 이상 보유 ② 3개 보유 ③ 2개 이하	5.0 4.0 3.5

주1) 부정당업자 제제확인서, 행정처분 결정통지서(공정거래위원회 발급 : 고발,

시정명령, 입찰담합 등)을 제출하여야 한다.

(수요기관에서 부정당업자 여부를 조달청 나라장터에서 확인함)

2) 당 내용을 제출하지 않을 시(누락포함)는 최저점수를 부여한다.

3) 관련제품 인증으로 평가하며 입찰공고일 이전에 발급받은 것으로 평가일 당일에 유효기간이 남아있어야 한다.

4) 동일 항목의 2개 이상 기술(품질)인증 보유 시 1개로 산정한다.