2020년 토양·용수 안전성 분석지원 사업 과업지시서

1. 과 업 명

◦ 2020년 토양·용수 안전성 분석 용역

2. 과업목적

◦ 본 과업은 2020년 GAP 생산기반 조성 및 인증확대를 위하여 토양·용수 시료를 분석하여 안정성을 확인하는 데 목적이 있음

3. 과업기간

◦ 계약 체결일로부터 2020. 12. 15.까지

(단, 토양․용수의 시료채취, 분석의뢰는 45일 이내 완료)

4. 추정금액 : 48,500,000원(부가가치세 포함)

가. 사업비 산출내역 : 48,500천원(국비 24,250 도비 7,275 시비 16,975)

유형	품목	중심필지	면적(ha)	사업량(점)	사업비(천원)
					계	시료분석	컨설팅
합계			970	194	48,500	48,500	0
1유형 (흥해읍)	벼	포항시 북구 흥해읍 흥안리 24 외	970	194	48,500	48,500	-

※ 1유형) 단일품목 재배지역이 특정지역에 밀집되어 하나의 단지로 대상구역 설정

2유형) 주품목과 부품목 2~3개 등이 혼합된 주산지

나. 사업비 산출근거

◦ 출처 : 2020년 토양·용수 안전성 분석 지원사업 시행지침 – 농식품부 식생활소비급식진흥과

◦ 토양·용수 시료채취 및 분석사업 단가 : 250,000원/점

- 토양·용수 시료 채취비 단가 : 44,000원/점

- 토양·용수 분석비 단가 : 206,000원/점

※ 사업비 산출근거 단가의 분석건수 1점은 토양 1점, 용수 1점을 포함한 사항임

◦ 1점당 분석대상 면적기준(토양) : 1유형 벼(식량작물) 5ha/점, 2유형 부추․시금치(원예작물) 2ha/점

5. 과업범위

가. 과업대상지역 : 2020년 조사사업 대상지역(대상지 내역 별첨)

◦ 발주자가 제공하는 시료 194점에 대한 분석항목은 토양은 농수산물품질관리법(7개 항목), 용수는 국립환경과학원 시험의뢰 규칙(환경부령 제341호)에 따른다.

◦ 과업 사업비는 농림축산식품부「‘20년 GAP 안전성분석 지원사업」토양, 용수 사업 단가를 적용한다.

나. 과업내용

① 토양·용수 분석

◦ 토양·용수 시료 채취

◦ 채취된 시료의 토양․용수 분류 및 특성을 기입한 현장기록지 및 분석 의뢰서 작성

◦ 채취된 토양․용수 시료 보관·운반(분석실까지 배송 원칙) 및 분석 의뢰

※ 작업 간 안전대책 강구 및 시료채취 지점 원상복구

* 수행기관은 GAP 인증기관, 토양․용수 분석기관 컨소시엄 형태 구성

* 토양, 용수 분석은 각 지정된 분야의 분석기관에서 수행하여야 함

	< 분석업무 수행 가능기관 >
①「농수산물 품질관리법」제64조에 따른 안전성 검사기관(토양, 용수 분석기관에 한함) ②「농수산물 품질관리법」제99조에 따라 지정된 검정기관(무기성분⋅유해물질 분야 중 토양, 용수 분석에 한함) ③「먹는물관리법」제43조에 따라 환경부장관이 지정한 먹는 물 수질검사기관 ④「토양환경보전법」제23조의2에 따른 토양오염조사기관(토양오염물질의 검사에 한함)

◦ 토양·용수 시료 분석 및 성적서 발행

◦ 토양·용수분석 종합 결과보고서 제출

6. 참가자격

◦ 공고일 현재 농수산물품질관리법 제9조에 의해 우수관리인증기관으로 지정된 기관

7. 과업의 특수조건

◦ 제공된 시료를 토양은　토양환경보전법에　따른　토양오염공정시험법, 용수는 수질환경보전법에 따른 수질오염공정시험법에 의해 시료 조제를 하고 각 항목별 분석 방법에 의해 실시한다.

◦ 현장 조사 여건에 따라 시료 점수 및 분석항목이 증감될 수 있으며, 증감 시 해당 시료 수 및 분석항목 대한 분석비를 산출하여 지급한다.

8. 과업의 일반사항

가. 일반사항

◦ 용역자는 과업지시서 및 계약조건에 따라 과업수행에 성실하게 임하여야 하며 분석 Data 유출 방지 등 보안에 유의하여야 한다.

◦ 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 과업수행 상 필요하다고 판단되는 경우 발주자는 이를 요구할 수 있으며 용역자는 이에 응하여야 한다.

◦ 발주자는 분석결과의 신뢰도 향상을 위하여 타 분석 기관과의 교차분석 등 정도관리 요구할 수 있으며 용역자는 이에 응하여야 한다.

나. 공정보고

◦ 용역자는 포항시에 익월 10일한 추진현황과 진척도를 보고한다.

◦ 보고의 종류는 포항시와 협의하여 정한다.

다. 용역변경 조건

◦ 용역변경은 아래와 같이 시험내용의 증감 및 과업기간 조정 사유 발생 시 상호 협의에 의하여 변경 할 수 있다.

- 토양․용수 시료 점수 및 항목이 변경될 때

- 발주자의 지시에 의하여 본 과업이 중단되었을 때

- 예기치 못한 사유로 인하여 본 과업의 수행이 지연되었다고 발주자가 인정

하였을 때

◦ 토양․용수의 1점당 분석대상 면적기준 적용에 있어 재배형태(노지, 시설), 위험요인(위험 상중하) 등 사업수행 중 불가피하게 조정이 필요할 시에는 용역자는 발주자의 사전 승인을 받아 실시한다.

◦ 용역자는 토양․용수의 시료채취, 분석의뢰를 계약일로부터 45일 이내 완료하여야 되며, 현장조사 여건 등의 불가피한 사유가 발생하여 조정이 필요할 경우에는 과업기간 내에서 완료일을 발주자로부터 변경승인을 받아 실시한다.

9. 성과품의 납품과 수량

◦ 성과품 내역

구 분	성과품 내역	수 량
결과보고서 등	시료별 시험성적서 및 종합결과보고서	3부
최종 성과품 File	CD 및 USB	3개

* 성과품은 경상북도, 국립농산물품질관리원에도 보고

10. 기타사항

◦ 본 용역은 동 “과업지시서”에 준하되 세부사항은 업무 협의 시 정한다.

◦ 과업추진은 업무협의에 따라 시행하되 동 과업진행의 특수성을 고려하여 추가 발생되는 사항은 상호 협의하여 결정한다

◦ 본 "과업지시서"에 명시되어 있지 않은 사항 및 어구 해석상의 이의가 있을 경우 발주자와 용역자의 합의에 의한다

◦ 사업자는 사업 완료일까지 정산서를 제출하고, 제출한 정산서에 대하여 시군의 검증을 받아 최종정산금액을 확정한다.

◦ 계약체결 후 또는 사업완료 후 사업비 정산에 오류나 착오가 발견되어 비용의 증감 등과 같은 조정사항이 발생하였을 경우 해당 금액의 조정, 환수 등의 조치를 취할 수 있다.