과 업 지 시 서

[ 송도로 문화예술상징 특화거리 조성사업 폐기물처리용역]

		포항시

건설폐기물 운반 및 처리용역 과업지시서

1. 용어의 정의

건설폐기물 처리용역을 시행함에 있어 포항시 도시해양국 건축과를“발주부서”라 하고, 수집 ․ 운반업 및 중간처리업체를“계약상대자”라 한다.

2. 업무 범위

가. 공사현장에서 배출되는 건설폐기물의 수집 ․ 운반 및 처리.

- 운  반 : 건설 및 혼합폐기물 1,085ton

- 처  리 : 건설 및 혼합폐기물 1,085ton

나.“발주부서”가 요구하는 건설 및 혼합폐기물

3. 업무책임 한계

가.“계약상대자”는“발주부서”가 지시하는 바에 따라 용역계약한 업무를 성실하고 능동적으로 수행하여야 한다.

나.“계약상대자”는 폐기물관리법과 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 등에 의거 성실히 업무를 수행하여야 한다.

다.“계약상대자”는 업무수행 중“발주부서”의 지시 불이행,“계약상대자”의 불법행위, 고의 또는 과실에 의한 제반사고 등에 대하여 민 ․ 행사상 모든 책임을 진다.

4. 폐기물처리 업무수행 지침

가.“계약상대자”는 착공신고시 포항시 환경정책과에 공사현장 추정물량으로 폐기물 배출자 신고(공동도급시 수집 ․ 운반업체가 신고) 및 수탁처리능력 확인서를 제출하고 건설폐기물을 적법하게 처리하되 재활용을 극대화할 수 있도록 노력하여야 하고 준공시 재활용 실적 등을 제출토록 한다.

나. 사업장내 폐기물의 수집 ․ 운반 및 처리는 폐기물관리법시행규칙제8조 별표4의 규정에 따른다.

다. 재활용하지 아니하는 소각 가능한 폐기물은 소각하여야 한다.

라.“계약상대자”는 건설폐기물 운반처리시 등록된 폐기물 수집 ․ 운반 전용차량으로 하여야 하며, 수집 ․ 운반 ․ 보관 ․ 처리시 환경오염이 발생하지 않도록 조치하여야 한다.

마. 폐기물 수집 ․ 운반중 흩날리거나 흘러내리지 않도록 수집 ․ 운반차량에 덮개를 설치하거나 이와 유사한 조치를 취하여 수집 ․ 운반하여야 한다.

바. 건설폐기물을 보관하는 경우에는 외부로부터 지표수가 흘러들어가지 않도록 그 주변에 배수로를 설치하거나 이와 유사한 조치를 취하여야 한다.

사. 폐기물 수집 ․ 운반업자의 경우 위탁받은 폐재류의 운반을 재위탁하여서는 아니된다.

아.“계약상대자”는 폐기물관리법 제25조 제4항 및 같은법 시행규칙 제14조 제4항 규정에 의거 폐기물을 배출 ․ 운반 또는 처리할 때마다 폐기물의 인계 ․ 인수에 관한 폐기물 간이인계서를 작성 제출하여야 한다.

자. 폐기물 중간처리업체는 수집 ․ 운반업체로부터 인계받은 날부터 3일 이내에 감독자에게 폐기물간이인계서와 계량전표 또는 계근표를 반드시 제출하여야 한다.

차.“계약상대자”는 폐기물관리법시행규칙 제42조 규정에 의거 폐기물 수집 ․ 운반 관리대장, 폐기물중간처리시시설 운영 ․ 관리대장, 폐기물재활용대장을 작성하여야 하며“발주부서”의 제출요구가 있을 시에는 지체없이 이를 제출하여야 한다.

카.“계약상대자”는 폐기물관리법 제26조 제8항 및 같은법시행규칙 제19조의3규정에서 정하는 폐기물처리업자의 준수사항에 위배되는 행위를 하여서는 안된다.

5. 설계변경 조건

가. 용역기간중 발주자의 사업계획 변경 또는 정산 등으로 폐기물처리 물량의 증 ․ 감 발생시

나. 계약금액의 조정시 증감된 물량의 단가는 계약단가로 한다. 다만, 계약단가가 예정가격조서상의 단가(이하 “예정단가”라 한다)보다 높고 물량이 증가하는 경우에는 증가된 물량에 대한 적용단가는 예정단가 이하로 한다.

6. 기 타

가. 각 현장 및 작업지시 건별 폐기물 처리물량은 설계물량을 기준으로 한다.

나. 과업지시서상의 해석에 대하여“발주부서”와“계약상대자”상호간에 의견이 있을 때에는“계약상대자”의 해석에 따른다.

라.“계약상대자”는 업무수행중 발생하는 제반사고에 대하여 모든 책임을 진다.