규  격  서

R/O-SYSTEM  소모품 (멤브레인 전용 약품)

포  항  시

1. 납품 규격

가. 총칙

1) 적용범위

본 규격서는 포항시 호동2 생활폐기물 매립장에서 발생되는 침출수를 처리하기 위하여 설치 운영하고 있는 R/O-SYSTEM 장비(특허 제 10-0870563 호)에 사용되는 약품 (유기물세정제) 납품에 적용한다.

2) 용어의 정의

“발주자”라 함은 다른 특별한 기술이 없는 한 “포항시”를 말한다.

“감독관”이라 함은 “발주자” 또는 이 납품과 관련하여 발주자의 권한을 위임받은 자를말한다.

“계약상대자”라 함은 이 규격서에 따라 물품 납품을 하게 될 개인, 회사 또는 법인을 말한다.

나. 적용기준 및 규격

이 규격서에 준하여 납품되는 물품은 R/O-SYSTEM 장비에 사용되는 물품 규격과 품질이 동등하거나 그 이상의 성능이 확인된 제품이어야 한다.

다. 특허권

1) 계약상대자가 발주자에게 제출하는 물품에 대하여 면허, 특허권, 등록권, 의장권, 저작권, 상표, 상호 또는 기타 공업 소유권 및 지적 소유권을 갖고 있거나 적용을 할  경우 계약상대자는 사전에 이 사실을 감독관에게 알려야 한다.

2) 계약상대자가 제출하는 시기, 제작방법 혹은 공종이 어떤 제3자의 특허 등을 침해하였을 경우 계약상대자는 납품 전에 동 사실을 감독관에 알려야 하며, 이로 인한 모든 민사 및 형사책임은 계약상대자 책임으로 한다.

라. 품질 관리

이 계약에 따른 품질관리는 물품의 납품에 대하여 승인받아야 하며 품질에 대해서는 계약상대자가 모든 책임을 진다.

마. 하도급

계약상대자는 계약한 모든 사항에 대하여 하도급을 할 수 없다.

바. 책임 구분

물품의 납품에 있어 승인 없이 납품된 물품의 반품 등에 따른 손실은 계약상대자 책임으로 한다.

2. 납품 품목 및 수량

품 명	규격	단 위	구입량
유기물세정제	품목별 규격 참조	리터	4,700

3. 납품 자격

화학물질관리법 제28조 규정에 의한 유해화학물질판매업 허가를 득한 업체

4. 납기

계약 후 30일 이내 지정장소에 납품하여야 한다.

5. 보증기간

본 제품의 보증 기간은 1년으로 한다.

6. 각 품목별 규격

가. 유기물 세정제 (RO Cleaner eco A)

가. 제조확인

제품명	:	RO Cleaner eco A
제조,공급사	:	Grimm & Wulff Anlagen-und Systembau GmbH.	tel.	+ 49 4105 / 599 67-0
		An der Reitbahn 13	fax.	+ 49 4105 / 599 67-47
		D-21218 Seevetal-Hittfeld
		Hamburg Germany

나. 구성 / 성분의 정보

개요	: R/O-SYSTEM 전용 알칼리성 클리너
구성	: Sodium hydroxide (CAS-nr:1310-73-2)	≤ 5 %
	: D-Glucopytanose, oilgomers, declyl glycosides(no-longer polymere) (CAS-nr:29836-26-8)	≤ 5 %
	: Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate (CAS-nr:64-02-8)	≤ 5 %
	: 생물학적 분해가능 요소

다. 취급 및 보관

취급	: 약품전용통에 넣어 조심스럽게 다룰 것
기술적사항	: 환기가 잘 되며 건조하고 서늘한 곳에 보관할 것
	: 산성물질과 이격하여 보관할 것
보관용기	: 폴리에틸렌 약품통

라. 물리 ․ 화학적 성상

성상	: 액체
색상	: 갈색
pH	: 13.5
끓는점온도	: 100℃
빙점온도	: 0℃
점도	: 1 mPa.s (20℃ 기준)
밀 도	: <1.088 (20℃ 기준)
물에대한용해도	: 완전 용해
증기압(20℃)	: 23.0hPa (17mm Hg)

마. 독성 정보

급성독성	: 흡입 시 호흡기 계통에 심각한 염증을 유발할 수 있음
	: 피부나 눈에 묻었을 경우 심각한 통증 유발 가능
	: 복용 시 매우 위험함